#### Opis przedmiotu zamówienia

postępowania nr **WIM.271.1.56.2018** „Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu – utwardzenie dróg gruntowych”

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, której wykaz znajduje się w załączniku nr 3 do umowy.

1. **Zamówienie podzielono na XIV części składających się z następujących odcinków:**

**Część I: Ulica Barkowa**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 194 m kostką betonową gr. 8 cm koloru szarego   
  + opornik betonowy 12x25 cm.

**Część II: Ulica Owocowa**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 450 m kostką betonową gr. 8 cm koloru szarego   
  + opornik betonowy 12x25 cm.

**Część III: Ulica Osadników Wojskowych**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 377 m kostką betonową gr. 8 cm koloru szarego   
  + opornik betonowy 12x25 cm.

**Część IV: Ulica Wąska**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 300 m kostką betonową gr. 8 cm koloru szarego   
  + opornik betonowy 12x25 cm.

**Część V: Ulica I Armii Wojska Polskiego**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 543 m kostką betonową gr. 8 cm koloru szarego   
  + opornik betonowy 12x25 cm.

**Część VI: Ulica Ogrodowa**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 641 m kostką betonową gr. 8 cm koloru szarego   
  + opornik betonowy 12x25 cm.

**Część VII: Ulica Brzozowa**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 474 m kostką betonową gr. 8 cm koloru szarego   
  + opornik betonowy 12x25 cm.

**Część: VIII: Ulica Promowa**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 376 m kostką betonową gr. 8 cm koloru szarego   
  + opornik betonowy 12x25 cm.

**Część IX: Ulica Prosta**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 419 m kostką betonową gr. 8 cm koloru szarego   
  + opornik betonowy 12x25 cm.

**Część X: Ulica Polna**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 80 m kostką betonową gr. 8 cm koloru szarego   
  + opornik betonowy 12x25 cm.

**Część XI: Ulica Gajowa**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 216 m drogowymi płytami betonowymi 1,5 m x 3,0 m wraz z wykonaniem pobocza utwardzonego z kruszywa łamanego 0/31,5.

**Część XII: Ulica Sztormowa**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 150m drogowymi płytami betonowymi 1,5 m x 3,0 m   
  + płyty ażurowe 40 cm x 60 cm wraz z wykonaniem pobocza utwardzonego z kruszywa łamanego 0/31,5.

**Część XIII: Łącznik Odrzańska – Sztormowa**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 168 m kostką betonową gr. 8 cm koloru szarego   
  + opornik betonowy 12x25 cm.

**Część XIV: Ulica Wrzosowa**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 180 m kostką betonową gr. 8 cm koloru szarego   
  + opornik betonowy 12x25 cm.

**UWAGA! Zakres robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie obejmuje przebudowy ulicy Łęgowej oraz Szantowej w Świnoujściu.**

1. Jeśli w dokumentacji projektowej wskazano jakikolwiek produkt gotowy, z podaniem nazwy, symbolu lub producenta, przeznaczony do zastosowania, uznaje się, że produkt ten stanowi przykład materiału, elementu, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) z tolerancją ± 5%,

- konstrukcji,

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, elektryczne, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.