#### Zakres rzeczowy robót

**w postępowaniu nr WIZ.271.2.50 .2019 dotyczącym wyboru wykonawcy dostawy i montaż osłony śmietnikowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 budynek „B” przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu.**

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- dostawę osłony śmietnikowej o wymiarach 4,50 m (szerokość) x 1,50 m (głębokość).

Konstrukcja osłony z profili stalowych nie mniejsze niż 50x50x3 mm oraz 30x30x2mm.

Każdy profil słupka posiada stopę kotwiącą.

Panel dolny ściany zabudowany blachą trapezową (wysokość profila około 18-20 mm) w świetle profili – wysokość około 115 cm, profilowanie blachy w poziomie. Panel dolny malowany proszkowo w kolorze niebieskim.

Panel górny – z siatki 50x50mm przy grubości drutu 6 mm w kolorze siwym lub naturalnym cynkowanym.

Wszystkie elementy metalowe wiaty muszą być ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze siwym.

Dach kopułowy wykonany z laminatu żywic epoksydowych wzmacniany włóknami szklanymi. Wysokość konstrukcji dachu w miejscu okapu: 2,10-2,15 m, w miejscu najwyższym: 2,60-2,65m.

Drzwi osłony konstrukcji stalowej dopasowane do panela całości, dwudzielne (90cm+55cm), wyposażone w zamek patentowy z wkładką ( 3 klucze).

Osłona śmietnikowa powinna spełniać wymagania dla normy PN-77/B-02011 – obciążenie wiatrem, oraz PN-80/B-02010 – obciążenie śniegiem.

Osłona śmietnikowa powinna mieć możliwość modułowej rozbudowy.

Osłona powinna być wyposażona w system rynien i rur spustowych. Maskownica czołowa pełna.

Zamówienie obejmuje: wykonanie osłony, transport na miejsce wbudowania oraz jej montaż na miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Przygotowanie podłoża na którym posadowiona zostanie osłona śmietnikowa leży po stronie Zamawiającego.