BGM.272.zp.16.2014

Świnoujście, 28.10.2014 r.

**Warunki techniczne**

1. Analiza szkiców z pomiaru budynków wykazanych w wykazie budynków (załącznik do Warunków technicznych), których dokumenty z pomiaru są treścią pzgik w zakresie kompletności danych dotyczących konturów budynków, nawisów i bloków budynków (różnice kondygnacji).
2. Pomiar budynków wg wykazu budynków przeznaczonych do pomiaru oraz brakujących danych wynikających z analizy z punktu 1.

W przypadku kompletnych danych dotyczących konturów budynków brakujące dane w zakresie nawisów i bloków budynków (różnice kondygnacji) mogą być pozyskane w oparciu o miary terenowe rozczytane na narożnikach budynku, których współrzędne są wynikiem bezpośredniego pomiaru.

1. Dla budynków dla których zostanie przeprowadzona analiza w zakresie jak w pkt 2, w przypadku zmian dotyczących geometrii nawisów, bloków budynków (różnice kondygnacji) i ich oznaczeń w zakresie ilości kondygnacji należy zmiany te uwzględnić w wykazie zmian danych ewidencyjnych i udokumentować mapą wywiadu. Należy również tymi zmianami uzupełnić mapę zasadniczą analogową.
2. Obliczenie współrzędnych obiektów wymienionych w pkt 2 wraz z wykonaniem wykazu współrzędnych w postaci wydruku w podziale na obręby.
3. Dla budynków, których dane są treścią pzgik, skompletowanie kopii szkiców ewentualnie uzupełnionych danymi będącymi wynikami pomiaru jak w pkt 2 i wykazów współrzędnych.
4. Wykonanie obliczeń powierzchni zabudowy budynków zarówno obecnie mierzonych jak i będących treścią pzgik.
5. Wykonanie wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących zmian.
6. Wykonanie zbiorczego wykazu współrzędnych w postaci pliku tekstowego na płycie CD, dotyczącego konturów budynków, nawisów i bloków budynków (różnice kondygnacji) w podziale na obręby i w obrębach na poszczególne budynki.
7. Skompletowanie operatu z podziałem na obręby z dokumentacją zarówno z obecnego pomiaru jak i kopii dokumentów związanych z pomiarem budynków będących treścią pzgik.

Maciej Zięba