[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.38.2
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU;Świniujście ul. Matejki 22
ni=Urząd Miasta Świniujście;ul. Wojska Polskiego 1/5
nw=
nk=
sp=
mi=
da=lipiec 2015r.
cpv=,

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=12880.80919595

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Azofoska
id=0000001	3
jm=t	034
ce=0
il=0.064

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Balustrada przy schodach
id=0000002	3
jm=m	040
ce=0
il=16.4

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Beton zwykły B-10 (C8/10)
id=0000003	3
jm=m3	060
ce=0
il=89.26265

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Beton zwykły B-15 (C12/15)
id=0000004	3
jm=m3	060
ce=0
il=10.566625

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Beton zwykły B-25 (C20/25)
id=0000005	3
jm=m3	060
ce=0
il=38.345225

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10
id=0000006	3
jm=m3	060
ce=0
il=2.9274

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20
id=0000007	3
jm=m3	060
ce=0
il=14.3973

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
id=0000008	3
jm=t	034
ce=0
il=25.141806

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Część narożnikowa
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
id=0000010	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.043235

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III'
id=0000011	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.45782

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=0000012	3
jm=m3	060
ce=0
il=3.502126

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
id=0000013	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.301441

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
id=0000014	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.12486

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Drewno okrągłe na stemple budowlane
id=0000015	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.093551

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm
id=0000016	3
jm=kg	033
ce=0
il=32.6568

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Emalia poliwinylowa
id=0000017	3
jm=dm3	066
ce=0
il=1.39

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Farba poliwinylowa do gruntowania
id=0000018	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.76

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Geotkanina
id=0000019	3
jm=m2	050
ce=0
il=387

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=0000020	3
jm=kg	033
ce=0
il=52.81556

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Koło do pchnięcia dyskiem i młotem
id=0000021	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Koryto
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0
il=19

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Kostka brukowa z betonu 8 cm
id=0000023	3
jm=m2	050
ce=0
il=451

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste kl. II
id=0000024	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.22288

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Krawężnik systemowy  -- 0,5m
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Krawężnik systemowy -- 1m
id=0000026	3
jm=szt	020
ce=0
il=48

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm
id=0000027	3
jm=m	040
ce=0
il=448.8

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Kruszywo - kliniec kamienny 5-25 mm
id=0000028	3
jm=t	034
ce=0
il=695.052

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Kruszywo - maczką kamienna
id=0000029	3
jm=t	034
ce=0
il=104.232

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Kruszywo - pospółka do nawierzchni drogowych
id=0000030	3
jm=m3	060
ce=0
il=26.46

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Kruszywo - tłuczeń kl.II uziarnienie 40-63 mm
id=0000031	3
jm=t	034
ce=0
il=2084.64

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
id=0000032	3
jm=kg	033
ce=0
il=139.914

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Masa dyspers.asfalt-kaucz.izol.
id=0000033	3
jm=kg	033
ce=0
il=595.35075

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I
id=0000034	3
jm=t	034
ce=0
il=844.8

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Mieszanka żwirowo-grysowa 2/5 mm
id=0000035	3
jm=t	034
ce=0
il=140.008

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Montaż kotew i klatki osłonowej do rzutu młotem i dyskiem posiadającej certyfikat IAAF
id=0000036	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Montaż ogrodzenia systemowego O1 wysokości H-2,08m  w/g PT
id=0000037	3
jm=m	040
ce=0
il=10

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Montaż ogrodzenia systemowego O3  w/g PT
id=0000038	3
jm=m	040
ce=0
il=11.18

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Montaż ogrodzenia systemowego O4 (h=2,08 m)   w/g PT
id=0000039	3
jm=m	040
ce=0
il=1.6

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Montaż ogrodzenia systemowego O5 (h=1,05 m)   w/g PT
id=0000040	3
jm=m	040
ce=0
il=17

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Montaż płotka stałego do biegu
id=0000041	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Montaż sciany oporowej z gazonów prostokątnych o wysokości 60 cm i długości 58,60 m z zasypaniem żwirem i ziemią.
id=0000042	3
jm=m	040
ce=0
il=17

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Nasiona traw
id=0000043	3
jm=kg	033
ce=0
il=28.16

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe gr. 14 mm  w/g PT , kompletna z wykonaniem oliniowania
id=0000044	3
jm=m2	050
ce=0
il=4640

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe gr. 20 mm w/g PT , kompletna z wykonaniem oliniowania
id=0000045	3
jm=m2	050
ce=0
il=146.5

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe gr. 25 mm w/g PT , kompletna z wykonaniem oliniowania
id=0000046	3
jm=m2	050
ce=0
il=13.5

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Nawóz mineralny Azofoska
id=0000047	3
jm=kg	033
ce=0
il=132.3

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Obręcz stalowa
id=0000048	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Obręcz stalowa do pchnięcia kulą z wkładką i progiem
id=0000049	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Obrzeża betonowe 30x8 cm
id=0000050	3
jm=m	040
ce=0
il=473.6472

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Opłata za składowanie
id=0000051	3
jm=m3	060
ce=0
il=4.8

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Osadnik piasku Faserfix Sport -- 1m
id=0000052	3
jm=szt	020
ce=0
il=36

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Osadzenie gotowych słupków ogrodzenia  O4  (h=2,50) w/g PT
id=0000053	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Osadzenie gotowych słupków ogrodzenia  O5  (h=1,50) w/g PT
id=0000054	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Osadzenie gotowych słupków w schodach
id=0000055	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
id=0000056	3
jm=m2	050
ce=0
il=107.86932

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Piasek
id=0000057	3
jm=m3	060
ce=0
il=801.71197

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Pogrupieni nawierzchni rozbiegi do 16 mm
id=0000058	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1.01

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Pokrywa koryta
id=0000059	3
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Pospółka
id=0000060	3
jm=m3	060
ce=0
il=22.528

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Prefabrykaty zbrojarskie
id=0000061	3
jm=kg	033
ce=0
il=312

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr. do 14 mm
id=0000062	3
jm=kg	033
ce=0
il=28.168

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Pręty żebrowane
id=0000063	3
jm=kg	033
ce=0
il=1439.874

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Próg
id=0000064	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Rozcieńczalnik
id=0000065	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.24

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania
id=0000066	3
jm=kg	033
ce=0
il=192.1394

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste śr.70mm
id=0000067	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.2324

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Słupki z rur stalowych ogrodzenia O3 zgodnie z PT
id=0000068	3
jm=szt	020
ce=0
il=41

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Szpilki do geotkaniny
id=0000069	3
jm=szt	020
ce=0
il=33.84

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Środki chwastobójcze
id=0000070	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.28

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm
id=0000071	3
jm=t	034
ce=0
il=93.28

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Torf ogrodniczy
id=0000072	3
jm=bal
ce=0
il=42.336

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Ułożenie murawy boiska z trawy z rolki
id=0000073	3
jm=m2	050
ce=0
il=360

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Woda
id=0000074	3
jm=m3	060
ce=0
il=1195.017764

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Wykonanie rowu z wodą dla biegów z przeszkodami oraz zeskoczni do skoków posiadający certyfikat IAAF
id=0000075	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Wyznaczenie rozbieźni do rzutu oszczepem
id=0000076	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1.01

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Wyznaczenie rozbieźni do skoku o tyczcze
id=0000077	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1.01

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Wyznaczenie rozbieźni do skoku wzwyż
id=0000078	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1.01

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Ziemia urodzajna (humus)
id=0000079	3
jm=m3	060
ce=0
il=15.876

[RMS ZEST 81]
ty=S
na=Aplikator geowłókniny przyczepny
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.484

[RMS ZEST 82]
ty=S
na=Betoniarka wolnosp.elek.250dm3
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=14.32044

[RMS ZEST 83]
ty=S
na=Ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM)
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=10.824

[RMS ZEST 84]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 18-22 kW
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.06552

[RMS ZEST 85]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 29-37 kW
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.9348

[RMS ZEST 86]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=16.64

[RMS ZEST 88]
ty=S
na=Giętarka do prętów
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.11284

[RMS ZEST 87]
ty=S
na=Giętarka do prętów do fi 40mm
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=6.8976

[RMS ZEST 89]
ty=S
na=Gruntofrezarka (bez ciągnika) kpl.
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=11.836

[RMS ZEST 90]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0.25 m3
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=15.2064

[RMS ZEST 91]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25 m3
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.8484

[RMS ZEST 92]
ty=S
na=Koparko-spycharka 0.15 m3
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=0
il=30.1718627

[RMS ZEST 93]
ty=S
na=Kosiarka
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=0
il=16.64

[RMS ZEST 94]
ty=S
na=Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) szerokości 1,9-2,3 m
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=0
il=10.824

[RMS ZEST 96]
ty=S
na=Nożyce do prętów
id=00015	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.133

[RMS ZEST 95]
ty=S
na=Nożyce do prętów fi 40 mm
id=00016	3
jm=m-g	148
ce=0
il=8.3346

[RMS ZEST 97]
ty=S
na=Piła do cięcia kostki
id=00017	3
jm=m-g	148
ce=0
il=11

[RMS ZEST 99]
ty=S
na=Prościarka do prętów
id=00018	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0728

[RMS ZEST 98]
ty=S
na=Prościarka do prętów fi 4-10mm
id=00019	3
jm=m-g	148
ce=0
il=6.1791

[RMS ZEST 100]
ty=S
na=Rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
id=00020	3
jm=m-g	148
ce=0
il=59.52

[RMS ZEST 101]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
id=00021	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.068

[RMS ZEST 102]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0.9 t
id=00022	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.6726

[RMS ZEST 103]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 5 t
id=00023	3
jm=m-g	148
ce=0
il=88.4144591

[RMS ZEST 104]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 5-10 t
id=00024	3
jm=m-g	148
ce=0
il=149.3255064

[RMS ZEST 105]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5 t
id=00025	3
jm=m-g	148
ce=0
il=7.99956

[RMS ZEST 106]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
id=00026	3
jm=m-g	148
ce=0
il=42.1549576

[RMS ZEST 107]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
id=00027	3
jm=m-g	148
ce=0
il=13.65

[RMS ZEST 108]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)'
id=00028	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.2

[RMS ZEST 109]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00029	3
jm=m-g	148
ce=0
il=9.5912283

[RMS ZEST 110]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 200 kg
id=00030	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.167516

[RMS ZEST 111]
ty=S
na=Walec stat.ciąg.ogum.6-10t
id=00031	3
jm=m-g	148
ce=0
il=228.261984

[RMS ZEST 112]
ty=S
na=Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t
id=00032	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.19008

[RMS ZEST 113]
ty=S
na=Wał pierścieniowy
id=00033	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.06552

[RMS ZEST 114]
ty=S
na=Wibrator powierzchniowy
id=00034	3
jm=m-g	148
ce=0
il=57.2

[RMS ZEST 115]
ty=S
na=Wyciąg
id=00035	3
jm=m-g	148
ce=0
il=58.9224

[RMS ZEST 116]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ROZBIÓRKOWE

[ELEMENT 2]
na=Demontaż istniejącego ogrodzenia w wys. 1,8m na odcinku ok. 250m wraz z fundamentem systemowym

[POZYCJA]
na=Demontaż istniejącego ogrodzenia w wys. 1,8m na odcinku ok. 250m wraz z fundamentem systemowym
jm=m	40
ob=250

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Rozebranie schodów terenowych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej ok. 30m2

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0813-03
na=Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
jm=m	40
ob=60

[RMS 1]
nz=0.2319	0	0.2319
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0815-07
na=Rozebranie schodów terenowych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej ok. 30m2
jm=m2	50
ob=30

[RMS 1]
nz=0.2982	0	0.2982
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0815-01
na=Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
jm=m2	50
ob=30

[RMS 1]
nz=0.0974	0	0.0974
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km
jm=m3	60
ob=4.8

[PRZEDMIAR]
wo=2.7	1	60*0.15*0.30*1.00	
wo=2.1	1	30*0.07	

[RMS 103]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-05
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
jm=m3	60
ob=4.8
krn=5

[RMS 103]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Opłata za składowanie
jm=m3	60
ob=4.8

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Rrozebranie boisko sportowe 1 m wzdłuż biżni ( ok. 360 m2)

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
jm=m2	50
ob=360

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
ko=	 część boiska przylegająca do bieżni
wo=360	1	360	

[RMS 1]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0228-02
na=Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=144

[PRZEDMIAR]
wo=144	1	360.00*0.40	

[RMS 1]
nz=0.1088	0	0.1088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-03
na=Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
jm=m3	60
ob=0

[PRZEDMIAR]
ko=144	#p9

[RMS 1]
nz=0.0422	0	0.0422
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0864	0	0.0864
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0326	0	0.0326
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.2146	0	0.2146
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-03
na=Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
jm=m3	60
ob=0
krn=8

[PRZEDMIAR]
ko=144	#p9

[RMS 104]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=ARENA SPORTOWA - BIEŻNIA PROST, OKRĘŻNA, ZAKOLA

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne - nawieżchnie bieżni prostej, okrężnej, zakola

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-02
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
jm=ha	52
ob=0.51

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.51	1	5100.00/10000	

[RMS 1]
nz=57.8	0	57.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
jm=m2	50
ob=5100

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
ko=	 pod nawierzchnie syntetyczne
wo=5100	1	5100	

[RMS 1]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0228-02
na=Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=1920

[PRZEDMIAR]
wo=1920	1	4800.00*0.40	

[RMS 1]
nz=0.1088	0	0.1088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-03
na=Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
jm=m3	60
ob=0

[PRZEDMIAR]
ko=1920	#p14

[RMS 1]
nz=0.0422	0	0.0422
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0864	0	0.0864
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0326	0	0.0326
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.2146	0	0.2146
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-03
na=Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
jm=m3	60
ob=0
krn=8

[PRZEDMIAR]
ko=1920	#p14

[RMS 104]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Podbudowa - nawieżchnie bieżni prostej, okrężnej, zakola (4800,60m2)

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-02
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
jm=ha	52
ob=0.48

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.48	1	4800/10000	

[RMS 1]
nz=57.8	0	57.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02
na=Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.III-IV
jm=m2	50
ob=4800

[RMS 1]
nz=0.1866	0	0.1866
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-01
na=Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach  - grub.warstwy po zag. 10 cm
jm=m2	50
ob=4800

[RMS 1]
nz=0.1079	0	0.1079
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0104-01
na=Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm
jm=m2	50
ob=4800

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.7162	0	0.7162
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.404	0	0.404
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.0485	0	0.0485
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0104-03
na=Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm
jm=m2	50
ob=4800

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.2964	0	0.2964
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.1347	0	0.1347
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.0202	0	0.0202
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-08
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-IV
jm=m	40
ob=442

[RMS 1]
nz=0.615	0	0.615
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
jm=m3	60
ob=39.78

[PRZEDMIAR]
wo=39.78	1	442*0.30*0.30	

[RMS 1]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05
na=Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
jm=m	40
ob=442

[RMS 1]
nz=0.2771	0	0.2771
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0308-01
na=Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)
jm=m2	50
ob=4800

[RMS 1]
nz=0.0312	0	0.0312
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0995	0	0.0995
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0171	0	0.0171
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0309-01
na=Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)
jm=m2	50
ob=4800

[RMS 1]
nz=0.0308	0	0.0308
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0765	0	0.0765
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnie syntetyczne

[ELEMENT 3]
na=Nawierzcnie syntetyczne wylewane poliuretanowe

[POZYCJA]
na=Nawierzcnie syntetyczne poliuretanowe gr, 14 mm (4640m2)
jm=m2	50
ob=4640

[PRZEDMIAR]
wo=4640	1	4800-(146.50+13.50)	

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Nawierzcnie syntetyczne poliuretanowe gr, 20 mm (146,50 m2)
jm=m2	50
ob=146.5

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Nawierzcnie syntetyczne poliuretanowe gr, 25 mm (13,50 m2)
jm=m2	50
ob=13.5

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Rzutnia do pchnięcia kulą

[POZYCJA]
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0105-03
na=Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie o gr.15 cm
jm=m2	50
ob=2.88

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=2.88	1	1.44*2	

[RMS 1]
nz=0.7205	0	0.7205
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.153	0	0.153
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.0094	0	0.0094
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0105-04
na=Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie dodatek za każdy 1 cm-- dodatek za 15 cm
jm=m2	50
ob=2.88
krn=15

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=2.88	1	1.44*2	

[RMS 1]
nz=0.0463	0	0.0463
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0102	0	0.0102
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0308-03
na=Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grub.5 cm
jm=m2	50
ob=2.88

[PRZEDMIAR]
wo=2.88	1	1.44*2	

[RMS 1]
nz=0.3838	0	0.3838
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0508	0	0.0508
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0308-04
na=Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grub.-- dodatek za 3 cm
jm=m2	50
ob=5.76
krn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.88	1	2.88	
wo=2.88	1	1.44*2	

[RMS 1]
nz=0.0279	0	0.0279
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.01015	0	0.01015
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0105-09
na=Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich - płyty krzyżowo zbrojone
jm=t	34
ob=0.312

[PRZEDMIAR]
wo=0.312	1	0.156*2	

[RMS 1]
nz=26.7	0	26.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1000	0	1000
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0307-03
na=Montaż obręczy do rzutni pchnięcia kulą
jm=szt.
ob=2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=4.45	0	4.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Rzutnia do rzutu oszczepem

[POZYCJA]
na=Wyznaczenie rozbieźni do rzutu oszczepem
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 77]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Rzutnia do pchnięcia dyskiem i młotem

[POZYCJA]
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0105-03
na=Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie o gr.15 cm
jm=m2	50
ob=2.88

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=2.88	1	1.44*2	

[RMS 1]
nz=0.7205	0	0.7205
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.153	0	0.153
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.0094	0	0.0094
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0308-03
na=Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grub.5 cm
jm=m2	50
ob=2.88

[PRZEDMIAR]
wo=2.88	1	1.44*2	

[RMS 1]
nz=0.3838	0	0.3838
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0508	0	0.0508
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0307-01
na=Montaż obręczy do rzutni dyskiem
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=6.04	0	6.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0307-01
na=Montaż obręczy do rzutni dyskiem i młotem
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=6.04	0	6.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0307-02
na=Montaż obręczy do rzutni wkładki do rzutni młotem w obręczy rzutni dyskiem
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=3.19	0	3.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Montaż kotew i klatki osłonowej do rzutu młotem i dyskiem posiadającej certyfikat IAAF
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Skocznia do skoku w dal i trójskoku

[POZYCJA]
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0305-03
na=Montaż progu do skoku w dal
jm=szt.
ob=6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3*2	

[RMS 1]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Montaż systemowych piaskownic do skoku w dal
jm=kpl	90
ob=2

[RMS 27]
nz=24	0	24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Montaż łapaczy piaku
jm=kpl	90
ob=2

[RMS 53]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0105-04
na=Dowiezienia piachu taczkami na odległość do 10 m w gr.kat. I-II
jm=m3	60
ob=40.5

[PRZEDMIAR]
wo=40.5	1	(9.00*4.50*0.50)*2	

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-21 0606-07
na=Wypełnienie piaskiem zeskoczni  i piaskownicy
jm=m3	60
ob=40.5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=40.5	1	(9.00*4.50*0.50)*2	

[RMS 1]
nz=2.87	0	2.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Pogrupieni nawierzchni rozbiegi do 16 mm
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 59]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Skocznia do skoku o tyczce

[POZYCJA]
na=Wyznaczenie rozbieźni do skoku o tyczcze
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 78]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0305-03
na=Montaż skrzyni do skoku o tyczce
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Skocznia do skoku wzwyż

[POZYCJA]
na=Wyznaczenie rozbieźni do skoku wzwyż
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 79]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Rów z wodą

[POZYCJA]
na=Wykonanie rowu z wodą dla biegów z przeszkodami oraz zeskoczni do skoków posiadający certyfikat IAAF
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Montaż płotka stałego do biegu
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Odtworzenie boisko sportowe 1 m wzdłuż biżni ( ok. 360 m2)

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-01
na=Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach  - grub.warstwy po zag. 10 cm
jm=m2	50
ob=360

[RMS 1]
nz=0.1079	0	0.1079
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-03
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkanina o szer. 3,2 m--  z uwaględnieniem wyłożenia geotkaniny rowków drenarskich
jm=m2	50
ob=360

[RMS 1]
nz=0.0237	0	0.0237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.075	0	1.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.094	0	0.094
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0104-01
na=Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm
jm=m2	50
ob=360

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.7162	0	0.7162
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.404	0	0.404
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.0485	0	0.0485
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0104-03
na=Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm
jm=m2	50
ob=360

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.2964	0	0.2964
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.1347	0	0.1347
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.0202	0	0.0202
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0206-03
na=Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia mechanicznie o gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm
jm=ha	52
ob=0.036

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.036	1	360/10000	

[RMS 1]
nz=5506.4	0	5506.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1176	0	1176
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=441	0	441
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=735	0	735
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=3675	0	3675
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=280	0	280
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=40.3	0	40.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=222.21	0	222.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=106.9	0	106.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=397.79	0	397.79
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0208-01
na=Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem pierścieniowym
jm=ha	52
ob=0.036

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.036	1	360/10000	

[RMS 84]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Ułożenie murawy boiska z trawy z rolki
jm=m2	50
ob=360

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=SCHODY I MURY

[ELEMENT 2]
na=Schody S1

[ELEMENT 3]
na=konstrukcja schodów

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-02
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
jm=m3	60
ob=5.74

[PRZEDMIAR]
wo=5.74	1	8.20*3.50*0.20	

[RMS 1]
nz=0.1441	0	0.1441
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=0.0698	0	0.0698
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-02
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m
jm=m3	60
ob=5.74

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0314-02
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV)
jm=m3	60
ob=5.74

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.254	0	0.254
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podł.gruntowym
jm=m3	60
ob=1.066

[PRZEDMIAR]
wo=1.066	1	0.65*8.20*0.10*2	

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1.03	0	1.03
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0204-04
na=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.ponad 2.5m3
jm=m3	60
ob=1.968

[PRZEDMIAR]
wo=1.968	1	0.40*0.30*8.20*2	

[RMS 1]
nz=4.38	0	4.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-01
na=Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m
jm=m2	50
ob=30.34

[PRZEDMIAR]
wo=30.34	1	8.20*1.85*2	

[RMS 1]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.082	0	0.082
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-07
na=Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian
jm=m2	50
ob=30.34
krn=13

[PRZEDMIAR]
wo=30.34	1	8.20*1.85*2	

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
jm=t	34
ob=0.008

[PRZEDMIAR]
wo=0.008	1	8.43/1000	

[RMS 1]
nz=42.88	0	42.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1002	0	1002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0252-04
na=Otwory na gniaza słupków ogrodzenia
jm=szt.
ob=8

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	4*2	

[RMS 1]
nz=2.49	0	2.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-09
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
jm=m2	50
ob=78.31

[PRZEDMIAR]
wo=78.31	1	(0.80+0.50+1.45+3.00+1.45+0.50+1.85)*8.20	

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0603-10
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa
jm=m2	50
ob=78.31
krn=2

[RMS 1]
nz=0.0502	0	0.0502
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0604-02
na=Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych
jm=m2	50
ob=8.2

[PRZEDMIAR]
wo=8.2	1	0.50*8.20*2	

[RMS 1]
nz=0.525	0	0.525
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0104-02
na=Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm
jm=m2	50
ob=28.7

[PRZEDMIAR]
ko=	 pod schody
wo=28.7	1	3.50*8.20	

[RMS 1]
nz=0.116	0	0.116
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.246	0	0.246
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
jm=m3	60
ob=5.74

[PRZEDMIAR]
wo=5.74	1	3.50*8.20*0.20	

[RMS 1]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe pod szchody gr. 10 cm
jm=m3	60
ob=2.87

[PRZEDMIAR]
ko=	 schody
wo=2.87	1	3.50*8.20*0.10	

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0101-08
na=Deskowanie tradycyjne schodów prostych
jm=m2	50
ob=41.62

[PRZEDMIAR]
ko=	 deskowanie schodów
wo=13.12	1	8.20*0.40*2*2	
wo=28.5	1	(3.00*0.25*19)*2	

[RMS 1]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=15	0	15
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0107-09
na=Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
jm=m3	60
ob=14.115

[PRZEDMIAR]
ko=	 schody
wo=9.84	1	(8.20*3.00*0.20)*2	
wo=4.275	1	(3.00*0.25*0.30*19)/2*2	

[RMS 1]
nz=3.63	0	3.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0104-01
na=Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm
jm=t	34
ob=0.028

[PRZEDMIAR]
ko=	 schody
wo=0.028	1	14.115/1000*2	

[RMS 1]
nz=36.7	0	36.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1006	0	1006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=2.6	0	2.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Balustrada przy schodach

[POZYCJA]
na=Osadzenie gotowych słupków w schodach
jm=szt	20
ob=8

[RMS 1]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Balustrada przy schodach
jm=m	40
ob=16.4

[PRZEDMIAR]
wo=16.4	1	8.20*2	

[RMS 1]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Mur oporowy M2 odł.  18,51 m

[ELEMENT 3]
na=Konstrukcja mury oporowe

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-02
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
jm=m3	60
ob=88.2

[PRZEDMIAR]
wo=88.2	1	(20*4.20*2.10)/2	

[RMS 1]
nz=0.1441	0	0.1441
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=0.0698	0	0.0698
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-02
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m
jm=m3	60
ob=67.387

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=88.2	1	88.20	
wo=-3.938	1	-3.938	
wo=-16.875	1	-(18.75*3.60*0.25)	

[RMS 1]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-02
na=Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
jm=m3	60
ob=20.813

[PRZEDMIAR]
wo=20.813	1	(3.938+16.875)	

[RMS 1]
nz=0.0527	0	0.0527
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=0.1281	0	0.1281
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0408	0	0.0408
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.2653	0	0.2653
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04
na=Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
jm=m3	60
ob=20.813
krn=8

[RMS 104]
nz=0.0107	0	0.0107
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0314-02
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV)
jm=m3	60
ob=67.387

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=67.387	1	88.20-20.813	

[RMS 1]
nz=0.254	0	0.254
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podł.gruntowym
jm=m3	60
ob=3.938

[PRZEDMIAR]
wo=3.938	1	18.75*2.10*0.10	

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1.03	0	1.03
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0204-04
na=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.ponad 2.5m3
jm=m3	60
ob=15.375

[PRZEDMIAR]
wo=15.375	1	18.75*2.05*0.40	

[RMS 1]
nz=4.38	0	4.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-01
na=Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m
jm=m2	50
ob=67.5

[PRZEDMIAR]
wo=67.5	1	18.75*3.60	

[RMS 1]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.082	0	0.082
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-07
na=Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian
jm=m2	50
ob=67.5
krn=13

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
jm=t	34
ob=1.429

[PRZEDMIAR]
wo=1.429	1	1429.25/1000	

[RMS 1]
nz=42.88	0	42.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1002	0	1002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0252-04
na=Otwory na gniaza słupków ogrodzenia
jm=szt.
ob=15

[RMS 1]
nz=2.49	0	2.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-09
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
jm=m2	50
ob=144.375

[PRZEDMIAR]
wo=144.375	1	(0.50+0.40+2.05+0.40+1.30+3.05)*18.75	

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0603-10
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa
jm=m2	50
ob=144.375
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=144.375	1	(0.50+0.40+2.05+0.40+1.30+3.05)*18.75	

[RMS 1]
nz=0.0502	0	0.0502
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0604-02
na=Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych
jm=m2	50
ob=38.438

[PRZEDMIAR]
wo=38.438	1	2.05*18.75	

[RMS 1]
nz=0.525	0	0.525
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Ogrodzenie O4 ( o długości 1,6 mb ) - nowe

[POZYCJA]
na=Osadzenie gotowych słupków ogrodzenia  O4  (h=2,50) w/g PT
jm=szt	20
ob=2

[RMS 1]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Montaż ogrodzenia systemowego O4 (h=2,08 m)   w/g PT
jm=m	40
ob=1.6

[RMS 1]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Ogrodzenie O5 ( o długości 17 mb ) - nowe

[POZYCJA]
na=Osadzenie gotowych słupków ogrodzenia  O5  (h=1,50) w/g PT
jm=szt	20
ob=14

[RMS 1]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Montaż ogrodzenia systemowego O5 (h=1,05 m)   w/g PT
jm=m	40
ob=17

[RMS 1]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Ogrodzenie O3 ( o długości 11,18mb ) - nowe

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
jm=m3	60
ob=4.896

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
ko=	 stopy
wo=4.896	1	0.80*0.80*0.85*9	

[RMS 1]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-02
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m
jm=m3	60
ob=4.418

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=4.896	1	4.896	
wo=-0.478	1	-0.25*0.25*0.85*9	

[RMS 1]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-02
na=Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
jm=m3	60
ob=2.178

[RMS 1]
nz=0.0527	0	0.0527
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=0.1281	0	0.1281
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0408	0	0.0408
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.2653	0	0.2653
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0415-02
na=Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III
jm=m3	60
ob=0.478

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.374	0	0.374
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym
jm=m3	60
ob=0.144

[PRZEDMIAR]
ko=	 stopy
wo=0.144	1	0.40*0.40*0.10*9	

[RMS 1]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podł.gruntowym-- chudy beton
jm=m3	60
ob=0.081

[PRZEDMIAR]
ko=	 stopy
wo=0.081	1	0.30*0.30*0.10*9	

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1.03	0	1.03
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0204-01
na=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 0.8m3
jm=m3	60
ob=0.891

[PRZEDMIAR]
wo=0.891	1	0.30*0.30*1.10*9	

[RMS 1]
nz=8.19	0	8.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.015	0	1.015
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0282-04
na=Otwory na gniaza słupków
jm=szt.
ob=9

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0602-07
na=Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa
jm=m2	50
ob=11.88

[PRZEDMIAR]
wo=11.88	1	(0.30+0.30)*2*1.10*9	

[RMS 1]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0602-08
na=Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa
jm=m2	50
ob=11.88

[RMS 1]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-04
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
jm=m	40
ob=11.18

[RMS 1]
nz=0.3346	0	0.3346
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03
na=Ława pod obrzeże betonowe 8x30
jm=m3	60
ob=0.112

[PRZEDMIAR]
wo=0.112	1	11.18*0.20*0.05	

[RMS 1]
nz=9.88	0	9.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05
na=Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
jm=m	40
ob=11.18

[RMS 1]
nz=0.2771	0	0.2771
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Osadzenie gotowych słupków ogrodzenia  O3 w/g PT
jm=szt	20
ob=41

[RMS 1]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Montaż ogrodzenia systemowego O3 m  w/g PT
jm=m	40
ob=11.18

[RMS 1]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-04
na=Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
jm=m	40
ob=11.18

[RMS 1]
nz=0.2458	0	0.2458
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Ogrodzenie o długości 250m do przełożenia + 10m nowego

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
jm=m3	60
ob=79.424

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
ko=	 stopy
wo=79.424	1	0.80*0.80*0.85*146	

[RMS 1]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-02
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m
jm=m3	60
ob=71.668

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=79.424	1	79.424	
wo=-7.756	1	-0.25*0.25*0.85*146	

[RMS 1]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-02
na=Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
jm=m3	60
ob=7.756

[RMS 1]
nz=0.0527	0	0.0527
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=0.1281	0	0.1281
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0408	0	0.0408
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.2653	0	0.2653
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04
na=Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
jm=m3	60
ob=7.756
krn=8

[RMS 104]
nz=0.0107	0	0.0107
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podł.gruntowym-- chudy beton
jm=m3	60
ob=1.314

[PRZEDMIAR]
ko=	 stopy
wo=1.314	1	0.30*0.30*0.10*146	

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1.03	0	1.03
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0204-01
na=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 0.8m3
jm=m3	60
ob=7.756

[PRZEDMIAR]
wo=7.756	1	0.25*0.25*0.85*146	

[RMS 1]
nz=8.19	0	8.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.015	0	1.015
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0282-04
na=Otwory na gniaza słupków
jm=szt.
ob=146

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0602-07
na=Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa
jm=m2	50
ob=124.1

[PRZEDMIAR]
wo=124.1	1	(0.25+0.25)*2*0.85*146	

[RMS 1]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0602-08
na=Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa
jm=m2	50
ob=124.1

[RMS 1]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05
na=Montaż elementów prefabrykowanych cokołu ogrodzenia (materiał z odzysku)
jm=m	40
ob=360

[RMS 1]
nz=0.2771	0	0.2771
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Osadzenie gotowych słupków ogrodzenia  O1 w/g PT (materiał z odzysku)
jm=szt	20
ob=146

[RMS 1]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Montaż ogrodzenia systemowego O1 wysokości H-2,08 m  w/g PT(materiał z odzysku)
jm=m	40
ob=260

[PRZEDMIAR]
wo=260	1	250+10	

[RMS 1]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dodatkowy materiał na 25 m ogrodzenia systemowego O1 wysokości H-2,08 m  w/g PT                ( nowe ogrodzenie)
jm=m	40
ob=10

[RMS 1]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Montaż sciany oporowej z gazonów prostokątnych o wysokości 50 cm i długości 17 m z zasypaniem żwirem i ziemią.

[POZYCJA]
na=Montaż sciany oporowej z gazonów prostokątnych o wysokości 60 cm i długości 58,60 m z zasypaniem żwirem i ziemią.
jm=m	40
ob=17

[RMS 1]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=DROGI WEWNĘTRZNE

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm - szara ok. 440m2

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-02
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
jm=ha	52
ob=0.044

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.044	1	440/10000	

[RMS 1]
nz=57.8	0	57.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-07
na=Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głebok. 20 cm
jm=m2	50
ob=440

[RMS 1]
nz=0.4996	0	0.4996
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-08
na=Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głebok.
jm=m2	50
ob=440
krn=4

[RMS 1]
nz=0.0966	0	0.0966
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-03
na=Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
jm=m3	60
ob=176

[PRZEDMIAR]
wo=176	1	440*0.40	

[RMS 1]
nz=0.0422	0	0.0422
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0864	0	0.0864
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0326	0	0.0326
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.2146	0	0.2146
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-03
na=Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
jm=m3	60
ob=0
krn=8

[PRZEDMIAR]
ko=176	#p132

[RMS 104]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0111-02
na=Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm
jm=m2	50
ob=440

[RMS 1]
nz=0.251	0	0.251
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.02529	0	0.02529
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.0512	0	0.0512
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.0412	0	0.0412
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.0282	0	0.0282
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.0246	0	0.0246
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=0.0246	0	0.0246
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0269	0	0.0269
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
jm=m2	50
ob=440

[RMS 1]
nz=0.0333	0	0.0333
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-06
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
jm=m2	50
ob=440
krn=10

[RMS 1]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05
na=Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
jm=m2	50
ob=440

[RMS 1]
nz=0.2136	0	0.2136
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-06
na=Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
jm=m2	50
ob=440
krn=2

[RMS 1]
nz=0.0395	0	0.0395
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m2	50
ob=440

[RMS 1]
nz=1.3032	0	1.3032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Krawężniki

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-03
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II
jm=m	40
ob=440

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03
na=Ława pod krawężniki betonowa zwykła
jm=m3	60
ob=39.6

[PRZEDMIAR]
wo=39.6	1	0.30*0.30*440	

[RMS 1]
nz=9.88	0	9.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-05
na=Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m
jm=m3	60
ob=39.6

[PRZEDMIAR]
wo=39.6	1	0.30*0.30*440	

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03
na=Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
jm=m	40
ob=440

[RMS 1]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-07
na=Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m
jm=m	40
ob=16.9

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=ZIELEŃ ok. 1280m2

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-02
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
jm=ha	52
ob=0.128

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.128	1	1280/10000	

[RMS 1]
nz=57.8	0	57.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
jm=m2	50
ob=1280

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)  - 20% rbót ręcznie
jm=m3	60
ob=38.4

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=38.4	1	1280*0.15*20%	

[RMS 1]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-02
na=Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km  - 80% robót mechanicznie
jm=m3	60
ob=153.6

[PRZEDMIAR]
wo=153.6	1	1280*0.15*80%	

[RMS 1]
nz=0.0527	0	0.0527
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=0.1281	0	0.1281
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0408	0	0.0408
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.2653	0	0.2653
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04
na=Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
jm=m3	60
ob=0
krn=8

[PRZEDMIAR]
ko=153.6	#p148

[RMS 104]
nz=0.0107	0	0.0107
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Trawniki

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-01
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
jm=m3	60
ob=64

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	1280*0.05	

[RMS 1]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-02
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.III bez nawożenia
jm=m2	50
ob=1280

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.233	0	0.233
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0702-06
na=Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim
jm=m2	50
ob=1280

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=5E-5	0	5E-5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

