Opis przedmiotu zamówienia

1.	Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dla wybranych ulic miasta Świnoujście:
-	dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę,
-	specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
-	przedmiarów,
-	kosztorysów inwestorskich.

2.	Przedmiot i zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy.
3.	Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:
		Główny przedmiot: 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
		
4.	Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszelkie niezbędne projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, tak, aby Zamawiający mógł            przeprowadzić postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych            zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Zabezpieczenie  mapy do celów projektowych oraz rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych należy do Wykonawcy.
Opracowania będące przedmiotem zamówienia należy przekazać Zamawiającemu w następujących ilościach:
-	dokumentację projektową – 3 egz. drukowane oraz wersja elektroniczna edytowalna (opisy w doc i rysunki w dwg), a także wersja pdf tożsama z wersją drukowaną ( skan z podpisami),
-	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – wersja drukowana w 3 egz. + wersja elektroniczna edytowalna (w doc) a także wersja pdf tożsama z wersją drukowaną,
-   przedmiary – po 2 egz. drukowane  oraz wersja elektroniczna  edytowalna (w ath) a także wersja pdf tożsama z wersją drukowaną,
-   kosztorysy inwestorskie – po 2 egz. drukowane  oraz wersja elektroniczna  edytowalna (w ath) a także wersja pdf tożsama z wersją drukowaną.

Zamawiający podzielił zamówienie na trzy części; każda część jest przedmiotem odrębnej oferty:
Część I. - Ulice – drogi o nawierzchni gruntowej przewidziane do utwardzenia płytami drogowymi.
Ulice, których jezdnie przewidziano do  utwardzenia płytami drogowymi zlokalizowane są w prawobrzeżnej części  miasta Świnoujście -  w  dzielnicach Warszów, Przytór – Łunowo i Karsibór. Posiadają obecnie w większości nawierzchnię gruntową, miejscami  wyrównywaną   tłuczniem lub żużlem. Jedynie ulica Łęgowa posiada nawierzchnię ze starych płyt drogowych, która przewidziana jest do wymiany. 
Zestawienie ulic objętych przedmiotem zamówienia:

l.p.	Nazwa ulicy	Lokalizacja	Długość orientacyjna
(mb)	Sugerowana szerokość  projekt. naw. z płyt 
( m)	
1.	Łęgowa:
a)	pierwsze 500 mb – szer. 6,00 m
b)	pozostały odcinek – szer. 4,60 m)	Karsibór	900	4,60-6,00	
2.	Ogrodowa – od ul. 1 Maja do skrzyż. z ul. Warzywną	Karsibór	640	4,60	
3.	Osadników Wojskowych
(całość-od ul. 1 Maja do ul. Kanałowej)	Karsibór	385	4,60	
4.	Polna	Przytór -Łunowo	170	4,60	
5.	Promowa ( całość – od ul. Prostej do ul. Brzozowej)	Karsibór	255	4,60	
6.	Brzozowa ( całość- od ul. 1 Maja do ul. Brzozowej)	Karsibór	400	4,60	
7.	Wrzosowa	Warszów	190	4,60	
8.	Szantowa (z podziałem przedmiaru i kosztorysu na odcinki:
a) od skrzyż. z ul. Sztormową   
    do posesji nr 5, 5a, 5b;
b) odcinek od ul. Zalewowej 
    długości ok. 200mb;
c) pozostała część ulicy).	Przytór -Łunowo	930	4,60	
9.	Łącznik od ul. Sztormowej do ul. Odrzańskiej	Przytór-Łunowo	170	4,60	
10	Sztormowa – od skrzyżowania z ul. Zalewową ( jeden pas)	Przytór-Łunowo	150	2,30	
11	Gajowa	Łunowo	240	4,60	
12	Zalewowa	Przytór	600	4,60	
13	I Armii Wojska Polskiego ( całość – od ul. 1 Maja)	Karsibór	490	4,60	
14	Prosta ( całość – od ul. Promowej do ul. Warzywnej)	Karsibór	420	4,60	
15	Wąska (całość- od ul. 1 Maja do posesji nr 21)	Karsibór	300	4,60	
17	Owocowa ( od ul. 1 Maja  do posesji nr 8)	Karsibór	440	4,60	
18	Barkowa ( całość od skrzyż. z ul. Kanałową)	Karsibór	195	4,60	

Dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Musi zawierać dla każdej z ulic m.in.: szczegółowy opis techniczny (zawierający określenie warunków gruntowo-wodnych), plan ze współrzędnymi punktów charakterystycznych, niweletę, przekrój poprzeczny drogi, konstrukcję drogi i konstrukcję oraz parametry płyt drogowych, bilans  robót ziemnych. Dopuszcza się  wykonanie  dokumentacji projektowej w formie jednego opracowania, ale umożliwiającego Zamawiającemu wykonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla każdej ulicy odrębnie. 
Przedmiar robót należy wykonać odrębnie dla każdej  ulicy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr 130. poz.  1389)  w sprawie określenia metod  sporządzania  kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym.
Kosztorysy inwestorskie należy wykonać odrębnie dla każdej ulicy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr 130. poz.  1389)  w sprawie określenia metod  sporządzania  kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym.

Część II. - Ulice – drogi, gdzie przewidziano wymianę nawierzchni jezdni, chodników lub dobudowę ciągu pieszo - rowerowego.

Zestawienie ulic objętych przedmiotem zamówienia:
l.p	Nazwa ulicy	lokalizacja	Orientacyjne parametry 
(długość, szerokość)	Zakres  robót
	
1.	Wielkopolska	wyspa Uznam
Os. Zachodnie	690 mb,      7,00m 	wymiana nawierzchni jezdni z trylinki  na bitumiczną	
2.	Zalewowa na
odcinku od ul. Sąsiedzkiej do ul. Szmaragdowej 	wyspa  Wolin – Przytór-Łunowo	520 mb,      6,20m	dobudowa ciągu pieszo – rowerowego i wymiana nawierzchni jezdni bitumicznej na bitumiczną	
3.	Sąsiedzka	wyspa Wolin
Przytór-Łunowo	710 mb,      6,40m	wymiana nawierzchni jezdni bitumicznej na bitumiczną	
4.	Gdańska	wyspa Uznam 
Os. Zachodnie	320 mb,      5,00m	wymiana nawierzchni jezdni bitumicznej na bitumiczną i wymiana nawierzchni chodników	
5.	Białoruska	wyspa Wolin
Warszów	185 mb,      6,30m	wymiana nawierzchni z płyt drogowych na nawierzchnią  z kostki betonowej	

Dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Musi zawierać dla każdej z ulic m.in.: szczegółowy opis techniczny (zawierający określenie warunków gruntowo-wodnych), plan ze współrzędnymi punktów charakterystycznych, niweletę, przekrój poprzeczny drogi, konstrukcję drogi i konstrukcję oraz parametry płyt drogowych, bilans  robót ziemnych. Dopuszcza się  wykonanie  dokumentacji projektowej w formie jednego opracowania, ale umożliwiającego Zamawiającemu wykonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla każdej ulicy odrębnie. 
Przedmiar robót należy wykonać odrębnie dla każdej  ulicy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr 130. poz.  1389)  w sprawie określenia metod  sporządzania  kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym.
Zamawiający wymaga ponadto, aby w dokumentacji dla poszczególnych ulic sporządzić plan zagospodarowania terenu wraz z dokonaniem analizy możliwości wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym i analizy bezpieczeństwa ruchu pod kątem usytuowania drzewostanu (skrajnia) i ewentualnego wskazania drzew do wycinki (szczegółowa inwentaryzacja z opisem i  numeracją  drzew w terenie).
Kosztorysy inwestorskie należy wykonać odrębnie dla każdej ulicy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr 130. poz.  1389)  w sprawie określenia metod  sporządzania  kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym.

Część III. - Ulice – drogi, gdzie przewidziano przebudowę infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem pasa drogowego.

Zestawienie ulic objętych przedmiotem zamówienia:

Lp.	Nazwa ulicy	Lokalizacja	Orientacyjne parametry 
(dług., szer.)	Zakres  robót
	
1.	Trentowskiego	wyspa Uznam Dzielnica Nadmorska	185 mb,   7,00m	przebudowa nawierzchni jezdni bitumicznej, odwodnienie i oświetlenie pasa drogowego	
2.	Toruńska	wyspa Uznam Os. Zachodnie	345 mb,   6,35m	przebudowa nawierzchni jezdni bitumicznej i chodników, odwodnienie i oświetlenie pasa drogowego	
3.	Kasprowicza	wyspa Uznam Dzielnica Nadmorska	255 mb,   5,00m	przebudowa nawierzchni jezdni bitumicznej na odcinku Nowowiejskiego-Energetyków, przebudowa chodnika  na odcinku Gierczak- Nowowiejskiego (120mb), odwodnienie i oświetlenie pasa drogowego na odcinku Nowowiejskiego-Energetyków	
4.	Pułaskiego	wyspa Uznam rejon Urzędu Miasta	ul. Pułaskiego
150mb,   5,00m
droga wewnętrzna
70mb,     6,00m	przebudowa nawierzchni jezdni bitumicznej i chodników, odwodnienie i oświetlenie; przebudowa nawierzchni jezdni z odwodnieniem od zjazdu z ul. Pułaskiego do dojazdu do Urzędu Miasta (odcinek dr. wewnętrznej)	
5.	Roosevelta	wyspa Uznam Osiedle Posejdon	210 mb,    8,0m	przebudowa nawierzchni jezdni bitumicznej, odwodnienie i oświetlenie pasa drogowego	
6.	Szmaragdowa	wyspa Wolin Przytór Łunowo	480 mb,    5,0m	przebudowa  nawierzchni jezdni z płyt drogowych na bitumiczną, budowa ciągu pieszo - rowerowego, odwodnienie i oświetlenia pasa drogowego	

Dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Musi zawierać dla każdej z ulic m.in.: szczegółowy opis techniczny (zawierający określenie warunków gruntowo-wodnych), plan ze współrzędnymi punktów charakterystycznych, niweletę, przekrój poprzeczny drogi, konstrukcję drogi i konstrukcję oraz parametry płyt drogowych, bilans  robót ziemnych. 
Ponadto Zamawiający wymaga opracowania projektów wykonawczych branżowych dotyczących odwodnienia i oświetlenia pasa drogowego, a także projektów usunięcia ewentualnych kolizji z  infrastrukturą techniczną nie drogową.
Zamawiający wymaga ponadto, aby dla ulic zlokalizowanych w Dzielnicy Nadmorskiej, Wykonawca uzgodnił dokumentację projektową i uzyskał zgodę na prowadzenie robót budowlanych u Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.
Dokumentacje projektowe należy wykonać odrębnie dla każdej ulicy. Powinny one zawierać również plan zagospodarowania terenu wraz z dokonaniem analizy możliwości wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym i analizy bezpieczeństwa ruchu pod kątem  usytuowania drzewostanu (skrajnia) i ewentualnego wskazania drzew do wycinki (szczegółowa inwentaryzacja z opisem i  numeracją  drzew w terenie).
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany wszystkie projektowane zjazdy uzgodnić z właścicielami  przyległych posesji oraz uwzględnić zapisy  zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta.
Przedmiary i kosztorysy inwestorskie należy wykonać odrębnie dla każdej ulicy i branży, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr 130. poz.  1389)  w sprawie określenia metod  sporządzania  kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym.

Nadzór autorski (NA)
NA obejmuje wykonywanie podstawowych obowiązków projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, wynikających z art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).
W szczególności nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę obejmował będzie:
a)	stwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z opracowanym projektem,
b)	niezwłoczne wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,
c) 	uzgadnianie z zamawiającym i wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
d)	czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania zmiany lub nowego zezwolenia na realizacje,
e)	udział w organizowanych radach budowy (minimum 1 raz w miesiącu) i naradach technicznych (w zależności od potrzeb i na każde udokumentowane wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania),
f)	kontrola budowy z częstotliwością uzależnioną od postępu robót, na każde udokumentowane wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc w dniu roboczym potwierdzona protokołem potwierdzającym dokonania nadzoru autorskiego lub potwierdzonym stosownym wpisem w dzienniku budowy.
Z powyższym zakresem zapozna(łem/liśmy) się: