#### Opis przedmiotu zamówienia

**postępowania nr WIM.271.1.1.2017 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn**.: **„Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu – budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Uzdrowiskowej i Nad Świną w Świnoujściu”.**

Roboty wykonać wg dokumentacji projektowej zawartej w załączniku nr 4 do umowy, lecz z n/w uwagami:

1. ul. Uzdrowiskowa:
2. pod nawierzchnią chodnika zostanie dodatkowo wykonana podbudowa z kruszywa łamanego 0÷31,5 o grubości 10 cm,
3. ułożyć płyty chodnikowe z betonu na bazie białego cementu o grubości 6 cm zamiast 5 cm,
4. nawierzchnia drogi rowerowej - warstwa ścieralna z AC5S, z dodatkiem pigmentu czerwonego,
5. przewiduje się wykonanie 1 placu rekreacyjnego na drodze rowerowej w pobliżu skrzyżowania ul. Uzdrowiskowej z ul Plażową (obecnie aleja Interferie),
6. fragment chodnika o długości ok. 115 m wzdłuż działek 142/8 i 145/2 obr 2, w pobliżu skrzyżowania z ul. Plażową zostanie wykonany w drugim etapie razem z drogą rowerową Nad Świną, obecnie w tym miejscu trwają intensywne roboty budowlane przy wznoszeniu budynku,
7. zastosować krawężniki łukowe na zjazdach, połączeniach z drogami wewnętrznymi,
8. zamówienie nie obejmuje montażu opraw parkowych typu OW-S/150W,
9. zamontować stojaki rowerowe tzw. „U kształtne” z poprzeczką, końce stojaków zabetonować w gruncie,
10. Nad Świną:
11. nawierzchnia drogi rowerowej - warstwa ścieralna z AC5S, grubość warstwy 4 cm, z dodatkiem pigmentu czerwonego, pozostałe elementy konstrukcji drogi zgodnie z projektem: „Alternatywne konstrukcje ścieżki rowerowej wzdłuż cieśniny Świny” - Przekrój typu A,
12. przewiduje się wykonanie 1 placu rekreacyjnego na drodze rowerowej w pobliżu Fortu Gerharda,
13. zastosować krawężniki łukowe na zjazdach, połączeniach z drogami wewnętrznymi,
14. zamontować stojaki rowerowe tzw. „U kształtne” z poprzeczką, końce stojaków zabetonować w gruncie,
15. pozyskane drewno grube z usuwanych drzew przekazać dla osób wskazanych przez Zamawiającego, odległość wywózki do 9 km (teren wyspy Uznam)

3. W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) z tolerancją ± 5%,

- konstrukcji,

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, elektryczne, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.