#### Opis przedmiotu zamówienia

**postępowania nr WIM.271.1.6.2017 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych i gminnych – etap I – przebudowa ulic: Mostowej, Tadeusza Kościuszki, Jana Pawła II, Małopolskiej”.**

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, której wykaz znajduje się w załączniku nr 3 do umowy, lecz z n/w uwagami:

1. **ul. Mostowa:**

- zakres dotyczy tylko nowej nawierzchni bitumicznej (nakładki) o pow. ok 1 170 m²,

- przebudowę wykonać od nowego mostu w kierunku ul. 1 Maja (do przepompowni ścieków ok. 195 m).

2. **ul. Tadeusza Kościuszki:**

- przebudowa dotyczy etapu I i etapu II,

- wykonawca winien uwzględnić zmiany w dokumentacji wprowadzone aneksem (w projektach – część Gminy).

1. **ul. Jana Pawła II:**

**-** drzewa szt. 4 i krzewy ok. 50 m2 zostały usunięte. Obowiązkiem wykonawcy będzie wykarczowanie pni szt. 4.

1. **ul. Małopolska:**

- przebudowa dotyczy wykonania nowej nawierzchni chodników i wjazdów po obu stronach jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Mazurską – ok. 365 m,

- konstrukcja chodników:

 - podbudowa z kruszyw łamanych o granulacji 0-31,5 warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm,

 - podsypka cementowo – piaskowa gr. 3÷5 cm,

 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm koloru szarego typ "cegła" z wypełnieniem spoin piaskiem,

- konstrukcja wjazdów:

 podbudowa z kruszyw łamanych o granulacji 0-31,5 warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm,

 - podbudowa z kruszyw łamanych o granulacji 0-31,5 warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm,

 - podsypka cementowo – piaskowa gr. 3÷5 cm,

 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm koloru czerwonego typ "cegła" z wypełnieniem spoin piaskiem.

5. W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) z tolerancją ± 5%,

- konstrukcji,

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, elektryczne, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.