#### Opis przedmiotu zamówienia

postępowania nr WIM.271.1.51.2017 „Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu – utwardzenie dróg gruntowych”

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, której wykaz znajduje się w załączniku nr 3 do umowy.

1. **Na część I zamówienia składają się następujące odcinki ulic:**
2. **Ulica Barkowa**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 194m drogowymi płytami betonowymi wraz z wykonaniem pobocza utwardzonego;

1. **Ulica Owocowa**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 450m drogowymi płytami betonowymi wraz z wykonaniem pobocza utwardzonego;

1. **Ulica Osadników Wojskowych**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 377m drogowymi płytami betonowymi wraz z wykonaniem pobocza utwardzonego;

1. **Ulica Wąska**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 300m drogowymi płytami betonowymi wraz z wykonaniem pobocza utwardzonego;

1. **Ulica I Armii Wojska Polskiego**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 543m drogowymi płytami betonowymi wraz z wykonaniem pobocza utwardzonego;

1. **Na część II zamówienia składają się następujące odcinki ulic:**
2. **Ulica Ogrodowa**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 641m drogowymi płytami betonowymi wraz z wykonaniem pobocza utwardzonego;

1. **Ulica Brzozowa**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 478m drogowymi płytami betonowymi wraz z wykonaniem pobocza utwardzonego;

1. **Ulica Promowa**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 376m drogowymi płytami betonowymi wraz z wykonaniem pobocza utwardzonego;

1. **Ulica Prosta**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 419m drogowymi płytami betonowymi wraz z wykonaniem pobocza utwardzonego;

1. **Ulica Łęgowa**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 1065m drogowymi płytami betonowymi wraz z wykonaniem pobocza utwardzonego;

1. **Na część III zamówienia składają się następujące odcinki ulic:**
2. **Ulica Zalewowa**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 601m drogowymi płytami betonowymi wraz z wykonaniem pobocza utwardzonego;

1. **Ulica Polna**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 170m drogowymi płytami betonowymi wraz z wykonaniem pobocza utwardzonego;

1. **Ulica Szantowa – odcinki A i B (z zakresu wyłączono odcinek C)**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 470m drogowymi płytami betonowymi wraz z wykonaniem pobocza utwardzonego;

1. **Ulica Sztormowa**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 150m drogowymi płytami betonowymi wraz z wykonaniem pobocza utwardzonego;

1. **Łącznik Odrzańska – Sztormowa**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 167m drogowymi płytami betonowymi wraz z wykonaniem pobocza utwardzonego;

1. **Ulica Gajowa**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 216m drogowymi płytami betonowymi wraz z wykonaniem pobocza utwardzonego;

1. **Ulica Wrzosowa**

* utwardzenie jezdni na odcinku długości 180m drogowymi płytami betonowymi wraz z wykonaniem pobocza utwardzonego;

1. Jeśli w dokumentacji projektowej wskazano jakikolwiek produkt gotowy, z podaniem nazwy, symbolu lub producenta, przeznaczony do zastosowania, uznaje się, że produkt ten stanowi przykład materiału, elementu, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) z tolerancją ± 5%,

- konstrukcji,

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, elektryczne, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.