#### Zakres rzeczowy robót malarskich

**w postępowaniu nr WEZ.271.2.66.2017 dotyczącym wyboru wykonawcy robót malarskich w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10**

**w Świnoujściu.**

Sala nr 1/9 (Parter).

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie z

 przygotowaniem powierzchni do malowania – gładzie z gipsu szpachlowego gr. 3

 mm, przy gładziach stosować kątowniki przy narożach ościeży okiennych,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania –

 gładzie gipsowe min. 3mm (ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb

 lateksowych oraz emulsyjnych).

 - malowanie grzejników żeliwnych pod okiennych emalią ftalową do powierzchni

 stalowych i żeliwnych,

 - malowanie rur stalowych c.o. emalią do powierzchni metalowych z przygotowaniem

 powierzchni do malowania,

 - zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót

 malarskich, sprzątanie po robotach malarskich,

Kolory ścian: system CAPAROL , Palazzo 210.

 

Fot. 1, 2. Widok sali 1/9 do malowania.

- wymiana instalacji oświetleniowej (sala 1/9) na nową przewód Ydyp 4x1,5 , lampa sufitowa Dalia 2185- Goldsun lub równoważna.

Sala 1/7

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie z

 przygotowaniem powierzchni do malowania – gruntowanie,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania –

 gruntowanie podkładem dla farb emulsyjnych,

- zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót

 malarskich, sprzątanie po robotach malarskich,

- lampa sufitowa Dalia 2185- Goldsun lub równoważna.

Kolor ścian: system CAPAROL , Palazzo 210.



Rys.1. Pomieszczenie 1/7 i 1/9 do malowania.

sala 11

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie z

 przygotowaniem powierzchni do malowania – gruntowanie wszystkich ścian oraz gładź szpachlowa w pasie 30 cm nad listwami przypodłogowymi,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania –

 gruntowanie podkładem dla farb emulsyjnych,

- zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót

 malarskich, sprzątanie po robotach malarskich,

 Kolor ścian: system CAPAROL , Palazzo 210.

sala korekcyjna (I piętro) .

- malowanie ścian farbą lateksową klasy 1-2 odporności na szorowanie z

 przygotowaniem powierzchni do malowania – gładzie z gipsu szpachlowego gr. 3

 mm, przy gładziach stosować kątowniki przy narożach ościeży okiennych,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania –

 gładzie gipsowe min. 3mm (ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb

 lateksowych oraz emulsyjnych).

 - malowanie grzejników żeliwnych pod okiennych emalią ftalową do powierzchni

 stalowych i żeliwnych,

 - malowanie rur stalowych c.o. emalią do powierzchni metalowych z przygotowaniem

 powierzchni do malowania,

 - zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót

 malarskich, sprzątanie po robotach malarskich,

 - wymiana instalacji oświetleniowej na nową przewód Ydyp 4x1,5 , lampy ścienno sufitowe na świetlówki &8 2x36W układ zapłonowy elektroniczny, podstawa z blachy malowanej na kolor biały, klosz PMMA matowy.

Kolory ścian: system CAPAROL , Palazzo 210.

 

Udrożnienie drogi ewakuacyjnej korytarza na II piętrze

Pomieszczenia 3/7, 3/8, 3/11 położone na trzeciej kondygnacji szkoły stanowiące zabudowę korytarza. Istniejące ścianki działowe z płyt wiórowych(2,98m x 3,12m + 2,12m x 3,12m), gipsowao kartonowych (2,98m x 3,09m) oraz murowanych (2,98mx 3,09m) do rozbiórki.

Pomieszczenia po demontażu ścianek działowych należy pomalować: ściany do wysokości już isniejących lamperii – emalia ftalowa matowa z przygotowaniem powierzchni do malowania, powyżej lamperii malowanie emulsyjne białe. Sufity malowane farbą emulsyjną białą. Przygotowanie ścian i sufitów do malowania: gładzie szpachlowe grubości nie mniejszej niż 3 mm z gruntowaniem.

Gładzie pod lamperie pokostowane twarde.

Zamówienie obejmuje również zamurowanie otworu drzwiowego wewnętrznego cegłą ceramiczną lub bloczkami silikatowymi, gazobetonowymi z obustronnym tynkowaniem.

W części odtworzonego fragmentu korytarza Wykonawca wymieni instalację oświetleniową na nową przewód Ydyp 4x1,5, oprawy zwieszakowe świetlówkowe dopasowane do istniejących na korytarzu (2 szt.). Wyłączniki świecznikowe białe (2 szt.).



Rys.2. Pomieszczenia 3/7, 3/8, 3/11

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.