[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.13.1
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=Województwo Zachodniopomorskie, powiat Świnoujście, Miasto Świnoujście
ni=Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
nw=
nk=
sp=
mi=
da=
cpv=,

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna (ATH 1)
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=3.04

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Robocizna (ATH 2)
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=189.868

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Robotnicy (ATH 5)
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1017.967

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Robotnicy gr.I (ATH 3)
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=68.094

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Robotnicy gr.II (ATH 4)
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=58.305

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Torowi gr.II (ATH 6)
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=237.66

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Bednarka ocynkowana 30x4
id=0000001	3
jm=kg	033
ce=0
il=102.018

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Beton zwykły
id=0000002	3
jm=m3	060
ce=0
il=14.98

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Cement "35"
id=0000003	3
jm=t	034
ce=0
il=0.018

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Cement portlandzki 35
id=0000004	3
jm=t	034
ce=0
il=8.908

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Farba poliwinylowa nawierzchniowa na rdzę
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
id=0000006	3
jm=m	040
ce=0
il=21.357

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Fundament betonowy B-71
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Fundament prefabrykowany pod latarnię B-51 z elementami złącznymi
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Geowłóknina
id=0000009	3
jm=m2	050
ce=0
il=153

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Głowica termokurczliwa SKE
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Głowice SKE 3M na kabel
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Izolacyjne złacze bezpiecznikowe z wkładką typu BiWts6A i bezpiecznikiem 6A typu IZK-2-01
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Izolacyjne złacze fazowe typu IZK-2-02
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Kable YAKY 4X35mm2
id=0000014	3
jm=m	040
ce=0
il=117.52

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Końcówki kablowe
id=0000015	3
jm=szt	020
ce=0
il=40

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Kostka brukowa z betonu dwuteownik gr. 8 cm, szara
id=0000016	3
jm=m2	050
ce=0
il=703.8

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Krawężniki betonowe drogowe
id=0000017	3
jm=m	040
ce=0
il=131.58

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Krawężniki betonowe drogowe przejściowe
id=0000018	3
jm=m	040
ce=0
il=1.02

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Krawężniki najazdowe betonowe drogowe 15x22
id=0000019	3
jm=m	040
ce=0
il=85.68

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane
id=0000020	3
jm=t	034
ce=0
il=219.558

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Lampa oświetleniowa kompletna np. Atlantis LED 38 z optyką wymienną
id=0000021	3
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Lampa oświetleniowa kompletna np. Magnolia 72 LED STRADA z optyką T2
id=0000022	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Opaska kablowa OKi - ocechowana
id=0000023	3
jm=szt	020
ce=0
il=11.3

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Opaski kablowe typu Oki
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Piasek
id=0000025	3
jm=m3	060
ce=0
il=159.886

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Piasek do betonów
id=0000026	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.022

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Piasek uziar.0-2mm
id=0000027	3
jm=m3	060
ce=0
il=10.78

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Piasek zwykły
id=0000028	3
jm=m3	060
ce=0
il=5.2

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 2x1,5mm2
id=0000029	3
jm=m	040
ce=0
il=34.96

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Rura Arot fi 50
id=0000030	3
jm=m	040
ce=0
il=1

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Rura Arot fi 50 lub równoważna
id=0000031	3
jm=m	040
ce=0
il=4

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Rury osłonowe DVK75
id=0000032	3
jm=m	040
ce=0
il=2

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste niekorowane 7cm
id=0000033	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.011

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm
id=0000034	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.695

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Słupki stalowe  d=70mm
id=0000035	3
jm=kg	033
ce=0
il=78.52

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Słupy aluminiowe stożkowe bez szwów, anodowe kolor szampański, o przekroju kołowym, II strefa typ SAL-80H wys. 8m grubość ścianki 4mm lub równoważny
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Słupy aluminiowy SAL-4 bez wysięgnika
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Tablice znaków drogowych
id=0000038	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Tabliczki opisowe na kabel
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=0
il=11.3

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Uziom stalowy miedziowany o dług. 1.0 m
id=0000040	3
jm=m	040
ce=0
il=6

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)
id=0000041	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.243

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Woda
id=0000042	3
jm=m3	060
ce=0
il=35.34

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Złacze zerowe typu IZK-2-03
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Złącze  bezpiecznikowe słupowe IZK 4-01
id=0000044	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Złącze fazowe IZK 4-02
id=0000045	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Złącze instalacji odgromowej, krzyżowe 2 x M8
id=0000046	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Złącze izolacyjne zerowe IZK 4-03
id=0000047	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Żwir do betonów
id=0000048	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.044

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Żwir o uziar. 8-16 mm
id=0000049	3
jm=m3	060
ce=0
il=51

[RMS ZEST 56]
ty=S
na=Agregat prądotwórczy do 2.5 kVA
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.24

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=Beczkowóz ciągniony 1500dm3
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.105

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=Ciągnik gąsienicowy  75-80KM (55-59kW)
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.105

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=Ciągnik kołowy
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.509

[RMS ZEST 60]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0,40m3
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=15.358

[RMS ZEST 61]
ty=S
na=Koparka podsiębierna 0,15m3
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.35

[RMS ZEST 62]
ty=S
na=Koparka przedsiębierna 0,6m3
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.147

[RMS ZEST 63]
ty=S
na=Młot udarowy elektryczny
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.24

[RMS ZEST 64]
ty=S
na=Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.49

[RMS ZEST 65]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.509

[RMS ZEST 66]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 100KM
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.863

[RMS ZEST 67]
ty=S
na=Samochód dostawczy
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.15

[RMS ZEST 68]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.784

[RMS ZEST 69]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy   5t
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=0
il=105.175

[RMS ZEST 70]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 15-20t
id=00015	3
jm=m-g	148
ce=0
il=11.275

[RMS ZEST 71]
ty=S
na=Spawarka
id=00016	3
jm=m-g	148
ce=0
il=7.745

[RMS ZEST 72]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa  75KM
id=00017	3
jm=m-g	148
ce=0
il=7.3

[RMS ZEST 73]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 100KM
id=00018	3
jm=m-g	148
ce=0
il=11.159

[RMS ZEST 74]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00019	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.524

[RMS ZEST 76]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny
id=00020	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.21

[RMS ZEST 75]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 10t
id=00021	3
jm=m-g	148
ce=0
il=27.903

[RMS ZEST 77]
ty=S
na=Walec wibracyjny jednoosiowy ogumiony 0,6t
id=00022	3
jm=m-g	148
ce=0
il=9.177

[RMS ZEST 78]
ty=S
na=Wibrator powierzchniowy
id=00023	3
jm=m-g	148
ce=0
il=89.7

[RMS ZEST 79]
ty=S
na=Żuraw samochodowy
id=00024	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.809

[RMS ZEST 80]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
nsn=01.00.00

[ELEMENT 2]
na=Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
nsn=01.01.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0111-01
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
jm=km	43
ob=0.1

[RMS 3]
nz=56	0	56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Usunięcie drzew lub krzaków
nsn=01.02.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0108-05
na=Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości
jm=ha	52
ob=0.05

[RMS 4]
nz=185.27	0	185.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=44	0	44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0105-05
na=Mechaniczne karczowanie pni o średnicy do 65cm wraz z zasypaniem dołów po karczach
jm=szt	20
ob=24

[RMS 4]
nz=1.146	0	1.146
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Zdjęcie warstwy humusu
nsn=01.02.02

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0113-01
na=Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm
jm=m3	60
ob=243

[RMS 3]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0207-02
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
jm=m3	60
ob=243

[RMS 3]
nz=0.046	0	0.046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0632	0	0.0632
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=0.0298	0	0.0298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.1886	0	0.1886
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0208-02
na=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
jm=m3	60
ob=243
krn=4

[RMS 70]
nz=0.0116	0	0.0116
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ZIEMNE
nsn=02.00.00

[ELEMENT 2]
na=Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
nsn=02.01.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0201-07
na=Roboty ziemne  wykonywane mechanicznie z transp. na odkład na odl. do 10 km
jm=m3	60
ob=143

[RMS 3]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.415	0	0.415
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Wykonanie nasypów
nsn=02.03.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0214-06
na=Wykonanie nasypów z zagęszczeniem mechanicznym - materiał z dowozu z odl. do 10km
jm=m3	60
ob=5

[RMS 3]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=PODBUDOWY
nsn=04.00.00

[ELEMENT 2]
na=Warstwy odsączajace i odcinające
nsn=04.02.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0104-03
na=Warstwa z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm
jm=m2	50
ob=690

[RMS 5]
nz=0.0825	0	0.0825
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0141	0	0.0141
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Podbudowa z kruszywa łamanego
nsn=04.04.02

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-05
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
jm=m2	50
ob=690

[RMS 5]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=NAWIERZCHNIE
nsn=05.00.00

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
nsn=05.03.23

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0502-03
na=Nawierzchnia pieszojezdni z kostki brukowej betonowej typu Behaton gr. 8 cm kolor szary na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm
jm=m2	50
ob=690

[RMS 3]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
nsn=06.00.00

[ELEMENT 2]
na=Umocnienie powierzcniowe skarp, rowów i ścieków
nsn=06.01.01

[POZYCJA]
pd=Min.Komunikacji wyd.1996	KNR	2-09 0107-05
na=Obsypka żwirowa 8/16mm
jm=m2	50
ob=102

[RMS 6]
nz=2.33	0	2.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-03
na=geowłóknina filtracyjna
jm=m2	50
ob=102

[RMS 3]
nz=0.0237	0	0.0237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
nsn=07.00.00

[ELEMENT 2]
na=Oznakowanie pionowe
nsn=07.02.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0702-01
na=Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych
jm=szt	20
ob=4

[RMS 3]
nz=0.753	0	0.753
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=19.63	0	19.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0702-05
na=Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbl. do gotowych słupków
jm=szt	20
ob=5

[RMS 3]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Oświetlenie dróg
nsn=07.07.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=27.44

[PRZEDMIAR]
wo=27.44	1	(6+5+2+4+17+1+21+21+21)*0.7*0.4	

[RMS 2]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
jm=m	40
ob=98

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	6+5+2+4+17+1+21+21+21	

[RMS 2]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02
na=Układanie kabli YAKY 4x35mm2 o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
jm=m	40
ob=113

[PRZEDMIAR]
wo=113	1	16+25+24+24+24	

[RMS 2]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-04
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
jm=szt.
ob=2

[RMS 2]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0603-01
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
jm=m	40
ob=98

[RMS 2]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.041	0	1.041
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.0765	0	0.0765
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-01
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
jm=szt.
ob=2

[RMS 2]
nz=0.248	0	0.248
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=23.52

[PRZEDMIAR]
wo=23.52	1	(6+5+2+4+17+1+21+21+21)*0.6*0.4	

[RMS 2]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg kompletnie wyposażonych.Słup wys. 8m bez wysięgnika
jm=szt.
ob=1

[RMS 2]
nz=4.54	0	4.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.044	0	0.044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg kompletnie wyposażonych Słup wys. 4m bez wysięgnika
jm=szt.
ob=4

[RMS 2]
nz=4.54	0	4.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-03
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
jm=kpl.przew.
ob=1

[RMS 2]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-02
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 5 m
jm=kpl.przew.
ob=4

[RMS 2]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu drogowego na słupie (Magnolia lub równoważna)
jm=szt.
ob=1

[RMS 2]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu parkowego na słupie (Atlantis lub równoważna)
jm=szt.
ob=4

[RMS 2]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10
na=Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
jm=szt.
ob=10

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	2*5	

[RMS 2]
nz=2.52	0	2.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły 1.5 mm2 pod zaciski lub bolce
jm=szt.żył
ob=10

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	2*5	

[RMS 2]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
jm=odc.
ob=5

[RMS 2]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej
jm=szt.
ob=7

[RMS 2]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01
na=Pomiar rezystancji izolacji linii kablowej i przewodów- obwód 1-fazowy
jm=pomiar
ob=5

[RMS 2]
nz=0.428	0	0.428
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania dla słupa - pomiar impedancji pętli zwarciowej
jm=pomiar
ob=5

[RMS 1]
nz=0.304	0	0.304
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania dla oprawy- pomiar impedancji pętli zwarciowej
jm=pomiar
ob=5

[RMS 1]
nz=0.304	0	0.304
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Pomiary natężenia oświetlenia
jm=kpl.pom.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Pomiary luminacji oświetlenia
jm=kpl.pom.
ob=1
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=ELEMENTY ULIC
nsn=08.00.00

[ELEMENT 2]
na=Krawężniki betonowe
nsn=08.01.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0403-03
na=Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m	40
ob=129

[PRZEDMIAR]
wo=129	1	82+47	

[RMS 3]
nz=0.587	0	0.587
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.0195	0	0.0195
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0403-03
na=Krawężniki najazdowe o wym. 15x22 cm na ławie betonowej
jm=m	40
ob=84

[RMS 3]
nz=0.587	0	0.587
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.0195	0	0.0195
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0403-03
na=Krawężniki betonowe przejściowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m	40
ob=1

[RMS 3]
nz=0.587	0	0.587
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.0195	0	0.0195
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

