[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.13.1
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	2	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=Budowa Pzredszkola MIejskiego;ul. Bydgoska, Świnoujście
ni=Gmina Miasto Świnoujście;Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście
nw=
nk=
sp=
mi=
da=1
cpv=,

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Roboty instalacji sanitarnych (ZP) (ATH 1)
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=13848.938

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III
id=0000001	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.015

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Bateria lekarska stojąca jednouchwytowa
id=0000002	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Bateria natryskowa ścienna fi 15mm
id=0000003	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Bateria umywalkowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm
id=0000004	3
jm=szt	020
ce=0
il=31

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Bateria zlewozm.stojąca fi 15mm
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0
il=11

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm
id=0000006	3
jm=kg	033
ce=0
il=1633.19

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Brodzik natryskowy akrylowy 900x900mm
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=642

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Centrala wentylacyjna + Automatyka - biura
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Centrala wentylacyjna + Automatyka - kuchnia
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Centrala wentylacyjna + Automatyka - małe sale
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Centrala wentylacyjna + Automatyka - sala przedszkolaków
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Centrala wentylacyjna + Automatyka - sale gimnastyczne i korytarz
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Czerpnia dachowa typ A obw.1760-3260mm
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Czerpnia dachowa typ A obw.do 1300mm
id=0000015	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Czujnik cwu
id=0000016	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Czujnik dla obiegu z mieszaczem
id=0000017	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Czujnik gazu
id=0000018	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Czyszczak kan.PVC fi 110mm
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Czyszczaki PEHD 110 mm
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=25

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
id=0000021	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.06

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Dostawa materiału - w/g dokumentacji                                                    -Nasuwka  z uszcz. standardową25050szt.Środek slizgowy500 g46szt.Przejście szczelne 260 mmDN ID 7001szt.Przejście szczelne 260 mmDN ID 9001szt.Pierścień odciążającyDN6252szt.Rura 250/100017mRura 250/60002100mRura  do rozdzielaczaDN ID 700 / 6m6mRura  do rozdzielaczaDN ID 700 / 3m9mRura  do rozdzielaczaDN ID 700 / 2m2mRura  do rozdzielaczaDN ID 700 / 1m1mRura do rozdzielaczaDN ID 1000 / 6m6mRura  do rozdzielaczaDN ID 1000 / 3m3mRura  do rozdzielaczaDN ID 1000 / 2m2mRura  do rozdzielaczaDN ID 1000 / 1m1mRozdzielacz dwuwarstwowy DN ID 700/250/3 2m4szt.Rozdzielacz dwuwarstwowy DN ID 700/250/11 6m2szt.Rozdzielacz dwuwarstwowy DN ID 1000/250/11 6m4szt.Rozdzielacz odejścia dwupoziomowo (6m) +zaślepka ID1000 / 250 / 112szt.KolanoDN/ID 700 90°3szt.Kolano DN/ID 1000 90°3szt.Trójnik DN/ID 700 90°1szt.Trójnik DN/ID 1000 90°1szt.Konfekcja - redukcja dospawana do trójnika1000/7001szt.Zaślepka DN/ID 7002szt.Złączka DN/ID 7001szt.Kolanowa czerpnia powietrza (bez filtra) DN/ID 7008001szt.Kolanowa czerpnia powietrza (bez filtra) DN/ID 100C12001szt.Kosz kotwiący DN/ID 7008001szt.Kosz kotwiący  DN/ID 100012001szt.Studnia zbierająca kondensat DN800 / wlot DN ID 7002szt.Pierścień studni DN800 ze stopniami złaz.H=0,875 m2szt.Stożek studni DN800 / 625H=0,71 m2szt.Uszczelka międzyelementowa do studni DN8004szt.Uszczelka do włazu żeliwnegoDN 6252szt.Właz szczelny żeliwny typ BDN 6252szt.
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Drewno na stemple okrągłe korowane
id=0000023	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.12

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 0,5-0,9mm
id=0000024	3
jm=kg	033
ce=0
il=9.08

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Dwuzłączka z żel.ciąg.prosta czar.fi 25mm
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Dysza dalekiego zasięgu fi 125 - WDA S SK
id=0000026	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Element montażowy do miski ustępowej
id=0000027	3
jm=kpl	090
ce=0
il=20

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Element montażowy do miski ustępowej - w wersji dla niepełnosprawnych
id=0000028	3
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.czarn
id=0000029	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.555

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Farba ftalowa nawierzchniowa
id=0000030	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.555

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Filc techniczny podkładowy o gr. 16 mm
id=0000031	3
jm=kg	033
ce=0
il=7.11

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Filtr gazu DN 50
id=0000032	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Folia aluminiowa zwykła - szczeliwo
id=0000033	3
jm=kg	033
ce=0
il=5.45

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym
id=0000034	3
jm=szt	020
ce=0
il=61

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Grzejnik kolumnowy w formie ławki, dł ławki 1850, dł grzejnika 1500 z elementami montażowymi
id=0000035	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typu 21 KV o wymiarach 600/1000
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typu 21 KV o wymiarach 600/1400
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typu 21 KV o wymiarach 600/400
id=0000038	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typu 21 KV o wymiarach 600/520
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typu 21 KV o wymiarach 600/600
id=0000040	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typu 21 KV o wymiarach 600/720
id=0000041	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typu 21 KV o wymiarach 600/800
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typu 21 KV o wymiarach 600/920
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typu 11 KV o wymiarach 300/400
id=0000044	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typu 11 KV o wymiarach 400/600
id=0000045	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typu 11 KV o wymiarach 600/400
id=0000046	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typu 11 KV o wymiarach 600/520
id=0000047	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typu 11 KV o wymiarach 600/600
id=0000048	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typu 11 KV o wymiarach 600/720
id=0000049	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Izolacja armatury podłączeniowej kotła
id=0000050	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Izolacja kolektora
id=0000051	3
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Izolacja rozdzielacza hydraulicznego < 350 kW
id=0000052	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Kabina natryskowa z tw.sztuczn.4-ścienna
id=0000053	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Kausze stalowe ocynkowane
id=0000054	3
jm=szt	020
ce=0
il=125

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Klamry ciesielskie
id=0000055	3
jm=kg	033
ce=0
il=6.2

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Klej Thermaglue (puszka - 1 litr)
id=0000056	3
jm=dm3	066
ce=0
il=15.704

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Klipsy
id=0000057	3
jm=szt	020
ce=0
il=28.4

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Klipsy montażowe Thermaclips
id=0000058	3
jm=szt	020
ce=0
il=5169

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Kocioł wiszący kondensacyjny gazowy 45 kW
id=0000059	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Kolana PUR  do izolacji rur o śr. 25 mm i gr. 30 mm
id=0000060	3
jm=szt	020
ce=0
il=52.74

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Kolana PUR  do izolacji rur o śr. 32 mm i gr. 30 mm
id=0000061	3
jm=szt	020
ce=0
il=16.56

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Kolana PUR  do izolacji rur o śr. 40 mm i gr. 40 mm
id=0000062	3
jm=szt	020
ce=0
il=11.9

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Kolana PUR do izolacji rur  o śr. 50 mm i gr. 50 mm
id=0000063	3
jm=szt	020
ce=0
il=20.16

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Kolana PUR do izolacji rur  o śr. 65 mm i gr. 50 mm
id=0000064	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.7

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Kolana PUR do izolacji rur o śr. 20 mm i gr. 30 mm
id=0000065	3
jm=szt	020
ce=0
il=181.26

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Kolano hamburskie 90st. 40/48,3 x 2,6mm
id=0000066	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.85

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Kolano hamburskie 90st. 65/76,1 x 2,9mm
id=0000067	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.75

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Kolektory słoneczne o pow 2,51 m2
id=0000068	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm
id=0000069	3
jm=szt	020
ce=0
il=48

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Kołn.okrągły z szyjką 1,6MPa fi 65mm
id=0000070	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr.zewnętrznej 110-140 mm
id=0000071	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr.zewnętrznej do 90 mm
id=0000072	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Kołnierze zaślepiające o śr. do 110 mm
id=0000073	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Kominy ze stali nierdzewnej - dla kotłow kondensacyjnych - wspólny czopuch spalinowy dla 3 kotłow
id=0000074	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Komplet zawieszeń do grzejnika
id=0000075	3
jm=szt	020
ce=0
il=53

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza
id=0000076	3
jm=kpl	090
ce=0
il=11

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5 mm
id=0000077	3
jm=kg	033
ce=0
il=12.5

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm- 315x205
id=0000078	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm- 315x215
id=0000079	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm -615x115
id=0000080	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm- 615x215
id=0000081	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II
id=0000082	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.025

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm
id=0000083	3
jm=szt	020
ce=0
il=36

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Króciec żel.ciśn.jednokoł. FW fi 50mm
id=0000084	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.1

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr. zewn. 63 mm - kolano 90st Dy 63
id=0000085	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr. zewn. 90 mm - kolano de 90
id=0000086	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr. zewn. 90 mm - mufa
id=0000087	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Kształtka montażowo-demontażowa żeliwna DN 80
id=0000088	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Kształtka went.A/I 1800-4400mm z bl.ocynk
id=0000089	3
jm=m2	050
ce=0
il=135.013

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Kształtka went.A/I 600-1800mm z bl.ocynk.
id=0000090	3
jm=m2	050
ce=0
il=128.444

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Kształtka went.A/I do 600mm z bl.ocynk.
id=0000091	3
jm=m2	050
ce=0
il=0.364

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Kształtka wentyl. Spiro do fi 200mm
id=0000092	3
jm=m2	050
ce=0
il=83.574

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Kształtka wentyl. Spiro fi 200 - 400mm
id=0000093	3
jm=m2	050
ce=0
il=1.829

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Kształtki do rozdzielacza
id=0000094	3
jm=szt	020
ce=0
il=24.72

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 200 mm - trójnik redukcyjny PVC 200/160
id=0000095	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PVC niskoszumowe o śr. 110 mm
id=0000096	3
jm=szt	020
ce=0
il=59.1

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm
id=0000097	3
jm=szt	020
ce=0
il=167.98

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm
id=0000098	3
jm=szt	020
ce=0
il=88.425

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm
id=0000099	3
jm=szt	020
ce=0
il=18.36

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Kształtki miedziane o śr. zewn. 42 mm
id=0000100	3
jm=szt	020
ce=0
il=18.2

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm
id=0000101	3
jm=szt	020
ce=0
il=33.55

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Kształtki PP (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm
id=0000102	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Kształtki PP (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm
id=0000103	3
jm=szt	020
ce=0
il=183.06

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Kształtki PP (gwintowane) o śr. nominalnej 25 mm
id=0000104	3
jm=szt	020
ce=0
il=50

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Kształtki PP (gwintowane) o śr. nominalnej 32 mm
id=0000105	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Kształtki PP (gwintowane) o śr. nominalnej 50 mm
id=0000106	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
id=0000107	3
jm=szt	020
ce=0
il=528.38

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 25 mm
id=0000108	3
jm=szt	020
ce=0
il=18.48

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
id=0000109	3
jm=szt	020
ce=0
il=809.5

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm
id=0000110	3
jm=szt	020
ce=0
il=268.89

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm
id=0000111	3
jm=szt	020
ce=0
il=249.085

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm
id=0000112	3
jm=szt	020
ce=0
il=37.6

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 50 mm
id=0000113	3
jm=szt	020
ce=0
il=70.8

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Kształtki zgrzewane PE80 Dy110
id=0000114	3
jm=szt	020
ce=0
il=125.16

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Kurek spustowy mosiężny z/złączką fi 25mm
id=0000115	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Kurki gazowe mosiężne śr.15 mm
id=0000116	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.01

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Linka stalowa ocynkowana śr. 5 mm
id=0000117	3
jm=m	040
ce=0
il=62.4

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Łącznik z żel. ciąg. czarny fi 25mm
id=0000118	3
jm=szt	020
ce=0
il=36

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 15mm
id=0000119	3
jm=szt	020
ce=0
il=35.13

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 25mm
id=0000120	3
jm=szt	020
ce=0
il=26.85

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 32mm
id=0000121	3
jm=szt	020
ce=0
il=9.02

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 50mm
id=0000122	3
jm=szt	020
ce=0
il=43.71

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Mankiet 20 mm o dł. 10 m
id=0000123	3
jm=m	040
ce=0
il=57.15

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Mankiet 25 mm o dł. 10 m
id=0000124	3
jm=m	040
ce=0
il=14.65

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Mankiet 30 mm o dł. 10 m
id=0000125	3
jm=m	040
ce=0
il=7.36

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Mankiet 40 mm o dł. 10 m
id=0000126	3
jm=m	040
ce=0
il=13.41

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Masa uszczelniająca silikon budowlany
id=0000127	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.765

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Mieszanka betonowa Rm=2,5MPa (chudy beton)
id=0000128	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.005

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Mieszanka betonowa Rm=5,0MPa (chudy beton)
id=0000129	3
jm=m3	060
ce=0
il=10.36

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5
id=0000130	3
jm=m3	060
ce=0
il=5.02

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Miski ustępowe porcelanowe zawieszane
id=0000131	3
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Moduł sterujący 2 wejścia
id=0000132	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe typu 200N
id=0000133	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe typu DD8
id=0000134	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Naczynie przeponowe dla instalacji solarnej o poj. 110 dm3
id=0000135	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Nasuwki żeliwne o śr.100 mm
id=0000136	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Natrysk przesuw.prowad.i wąż chrom.fi 15mm
id=0000137	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Nity plastikowe
id=0000138	3
jm=szt	020
ce=0
il=10557

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Obejmy zaciskowe stalowe, ocynkowane do węży gumowych 16 mm
id=0000139	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.743

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Obudowa do zasuw typ 9002,fi 80/100/125mm
id=0000140	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Odpowietrzniki automatyczne, mosiężne z zaworami stopowymi 15 mm do rozdzielacza
id=0000141	3
jm=kpl	090
ce=0
il=32

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Odwodnienia liniowe ze stali nierdzewnej
id=0000142	3
jm=m	040
ce=0
il=16.171

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Okap kuchenny o wymiarach 1,8x1,0 m z wyposażeniem - oświetlenie, łapacz tłuszczu, filtr tłuszczowy, gniazda elektryczne
id=0000143	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Okap kuchenny o wymiarach 5,0x1,6 m z wyposażeniem - oświetlenie, łapacz tłuszczu, filtr tłuszczowy, gniazda elektryczne
id=0000144	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Osadnik V=2500 dm3
id=0000145	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Otulina PUR o śr.  65 mm i gr. 50 mm
id=0000146	3
jm=m	040
ce=0
il=5.05

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Otulina PUR o śr. 20 mm i gr. 30 mm
id=0000147	3
jm=m	040
ce=0
il=1017.07

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Otulina PUR o śr. 25 mm i gr. 30 mm
id=0000148	3
jm=m	040
ce=0
il=295.93

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Otulina PUR o śr. 32 mm i gr. 30 mm
id=0000149	3
jm=m	040
ce=0
il=92.92

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Otulina PUR o śr. 40 mm i gr. 40 mm
id=0000150	3
jm=m	040
ce=0
il=85.85

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Otulina PUR o śr. 50 mm i gr. 50 mm
id=0000151	3
jm=m	040
ce=0
il=145.44

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Otulina z kauczuku z nacięciem o śr. 28 mm/19 mm grub.
id=0000152	3
jm=m	040
ce=0
il=72.42

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Otulina ze spien.PE fi 20mm,gr.10mm
id=0000153	3
jm=m	040
ce=0
il=188.65

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Otulina ze spien.PE fi 20mm,gr.20mm
id=0000154	3
jm=m	040
ce=0
il=282.7

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Otulina ze spien.PE fi 25mm,gr.10mm
id=0000155	3
jm=m	040
ce=0
il=7.15

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Otulina ze spien.PE fi 25mm,gr.30mm
id=0000156	3
jm=m	040
ce=0
il=24.2

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Otulina ze spien.PE fi 32mm,gr.10mm
id=0000157	3
jm=m	040
ce=0
il=146.3

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Otulina ze spien.PE fi 32mm,gr.30mm
id=0000158	3
jm=m	040
ce=0
il=213.4

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Otulina ze spien.PE fi 50mm,gr.20mm
id=0000159	3
jm=m	040
ce=0
il=106.95

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Pakiet hydrauliczny - baza dla 2 kolektorów
id=0000160	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Pakiet hydrauliczny - rozbudowa dla 1 kolektora
id=0000161	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Pianka uszczelniająca poliuretanowa
id=0000162	3
jm=dm3	066
ce=0
il=1.89

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Pierścienie odciążające żelbetowe
id=0000163	3
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Plastyfikator do betonu
id=0000164	3
jm=kg	033
ce=0
il=237.162

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Płyn solarny - 20 l
id=0000165	3
jm=szt	020
ce=0
il=360

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Płytka + czujnik dla jednego zaworu mieszającego
id=0000166	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm
id=0000167	3
jm=kg	033
ce=0
il=12.53

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=Płyty pilśniowe porowate bitumowane o gr. 12.5 mm
id=0000168	3
jm=kg	033
ce=0
il=10.06

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Płyty styropianowe samogasnące 2,5-5,0 cm, z folią PE i nadrukiem siatki z podziałką co 5,0 cm M 30
id=0000169	3
jm=m2	050
ce=0
il=1245.101

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=Płyty z wełny mineralnej gr. 25 mm laminowane folią aluminiową
id=0000170	3
jm=m2	050
ce=0
il=1247.915

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Płyty z wełny mineralnej gr. 40 mm laminowane folią aluminiową
id=0000171	3
jm=m2	050
ce=0
il=291.27

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Podchloryn sodowy
id=0000172	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.5

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Podejście od podłogi Pex 18 mm
id=0000173	3
jm=szt	020
ce=0
il=140

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Podgrzewacz solarny cwu o poj. 500L
id=0000174	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Podgrzewacz wody o poj. 200l
id=0000175	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm
id=0000176	3
jm=szt	020
ce=0
il=289.365

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8-M16
id=0000177	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.58

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Podpora kanału wen.typA ,przew.do 600mm
id=0000178	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.559

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Podpora kanału wen.typA,przew.1000-1800mm
id=0000179	3
jm=szt	020
ce=0
il=106.85

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Podpora kanału wen.typA,przew.1800-2600mm
id=0000180	3
jm=szt	020
ce=0
il=9.09

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Podpora kanału wen.typA,przew.2600-4000mm
id=0000181	3
jm=szt	020
ce=0
il=63.695

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Podpora kanału wentyl.typ C 200 - 400mm
id=0000182	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.5

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 100 mm
id=0000183	3
jm=szt	020
ce=0
il=44.928

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm
id=0000184	3
jm=szt	020
ce=0
il=61.381

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 315 mm
id=0000185	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.49

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Podwójne kurki kulowe do grzejników typu KV fi 15 mm
id=0000186	3
jm=szt	020
ce=0
il=53

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000 mm
id=0000187	3
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Pompa cyrkulacji cwu + komplet śrubunków
id=0000188	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Pompa ładująca zasobnik cwu elektroniczna + komplet śrubunków
id=0000189	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Pompa obiegowa instalacji grzewczej elektroniczna + komplet śrubunków
id=0000190	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=Pompa strony pierwotnej i wtórnej kotłowni + komplet kołnierzy przyłaczeniowych
id=0000191	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=Pospółka - kruszywo nienormowane
id=0000192	3
jm=m3	060
ce=0
il=552.318

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Postumenty porcelanowe do umywalek
id=0000193	3
jm=szt	020
ce=0
il=31

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=Prostka żeliwna DN 50 L=200
id=0000194	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Prostka żeliwna DN 50 L=400
id=0000195	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Przepompownia ścieków deszczowych - DN 1500, 2 pompy o wyd 14 m3/h, h=3,0 m
id=0000196	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Przepustnica 1-płaszcz.typ A 1200-1600mm
id=0000197	3
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Przepustnica 1-płaszcz.typ A 1600-2000mm
id=0000198	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Przepustnica 1-płaszcz.typ A 2600-3200mm
id=0000199	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=Przepustnica 1-płaszcz.typ A do 800mm
id=0000200	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Przepustnica 1-płaszcz.typ B 100-200mm
id=0000201	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=Przepustnica 1-płaszcz.typ B 200-315mm
id=0000202	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Przepustnica 1-płaszcz.typ B 315-400mm
id=0000203	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Przepustnica 1-płaszcz.typ B do 100mm
id=0000204	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Przewód went.A/I 1800-4400mm z bl.ocynk.
id=0000205	3
jm=m2	050
ce=0
il=361.643

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=Przewód went.A/I 600-1800mm z bl.ocynk.
id=0000206	3
jm=m2	050
ce=0
il=344.048

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Przewód went.A/I do 600mm z bl.ocynk.
id=0000207	3
jm=m2	050
ce=0
il=0.975

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Przewód wentyl. Spiro do fi 100mm
id=0000208	3
jm=m2	050
ce=0
il=33.561

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Przewód wentyl. Spiro fi 100-200mm
id=0000209	3
jm=m2	050
ce=0
il=92.82

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Przewód wentyl. Spiro fi 400-1250mm
id=0000210	3
jm=m2	050
ce=0
il=2.765

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych
id=0000211	3
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Punkt pomiarowy gazu wraz z kurkiem kulowym odcinającym + szafka + fundament betonowy
id=0000212	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=Regulator solarny do regulacji instalacji solarnej
id=0000213	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Rozdzielacz dla kaskady 3 kotłow
id=0000214	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego z kształtkami systemowymi 3/4"/16/5 obwodów
id=0000215	3
jm=kpl	090
ce=0
il=8

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=Rozdzielacze z rur stalowych bez szwu wraz zkróćcami
id=0000216	3
jm=m	040
ce=0
il=4

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=Rozdzielacze zasilające i powrotne do c.o. 2 obiegi
id=0000217	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Rozdzielacze zasilające i powrotne do c.o. 4 obiegi
id=0000218	3
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=Rozdzielacze ze stali nierdzewnej do ogrzewania podłogowego z kształtkami systemowymi 3/4"/16/6 obwodów
id=0000219	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=Rozdzielacze ze stali nierdzewnej do ogrzewania podłogowego z kształtkami systemowymi 3/4"/16/8 obwodów
id=0000220	3
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy
id=0000221	3
jm=kg	033
ce=0
il=73.28

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji
id=0000222	3
jm=kg	033
ce=0
il=39.5

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 42x 1,5mm
id=0000223	3
jm=m	040
ce=0
il=36.05

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=Rura przepustowa z tw.szt. fi 110mm
id=0000224	3
jm=m	040
ce=0
il=15

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 110/3,2mm
id=0000225	3
jm=m	040
ce=0
il=147.84

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm
id=0000226	3
jm=m	040
ce=0
il=464.265

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm
id=0000227	3
jm=m	040
ce=0
il=133.62

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=Rura stalowa czarna fi 26,9/2,6(20)mm
id=0000228	3
jm=m	040
ce=0
il=31.2

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=Rura stalowa czarna fi 33,7/3,2(25)mm
id=0000229	3
jm=m	040
ce=0
il=5.15

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=Rura stalowa czarna fi 48,3/3,2(40)mm
id=0000230	3
jm=m	040
ce=0
il=5

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=Rura stalowa czarna fi 76,1/3,6(65)mm
id=0000231	3
jm=m	040
ce=0
il=4.95

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=Rura wywiewna kompletna PVC fi 110/160mm
id=0000232	3
jm=szt	020
ce=0
il=11

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 110mm
id=0000233	3
jm=m	040
ce=0
il=24.645

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm
id=0000234	3
jm=m	040
ce=0
il=53.04

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 15mm
id=0000235	3
jm=m	040
ce=0
il=22.085

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 25mm
id=0000236	3
jm=m	040
ce=0
il=5.15

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 32mm
id=0000237	3
jm=m	040
ce=0
il=21.115

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 50mm
id=0000238	3
jm=m	040
ce=0
il=100.86

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=Rury miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm
id=0000239	3
jm=m	040
ce=0
il=56.65

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=Rury miedziane śr.15 mm
id=0000240	3
jm=m	040
ce=0
il=0.05

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=Rury PEX 18 x 2,0 mm
id=0000241	3
jm=m	040
ce=0
il=4145.592

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=Rury PVC kanalizacyjne kielichowe niskoszumowe o śr. 110 mm
id=0000242	3
jm=m	040
ce=0
il=91.605

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=Rury PVC przepustowe o śr. 50 mm
id=0000243	3
jm=m	040
ce=0
il=7.14

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=Rury spustowe zgrzewane PE80 Dy110
id=0000244	3
jm=m	040
ce=0
il=315.88

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=Rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
id=0000245	3
jm=m	040
ce=0
il=1002.1

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=Rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 25 mm
id=0000246	3
jm=m	040
ce=0
il=30.24

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 63 mm
id=0000247	3
jm=m	040
ce=0
il=62.22

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 90 mm
id=0000248	3
jm=m	040
ce=0
il=73.44

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=Rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
id=0000249	3
jm=m	040
ce=0
il=526.5

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=Rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm
id=0000250	3
jm=m	040
ce=0
il=341.82

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=Rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm
id=0000251	3
jm=m	040
ce=0
il=430.38

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=Rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm
id=0000252	3
jm=m	040
ce=0
il=86.4

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 50 mm
id=0000253	3
jm=m	040
ce=0
il=155.52

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=Sedesy
id=0000254	3
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=Separator tłuszczu i skrobi 2 l/s
id=0000255	3
jm=szt	020
ce=0
il=0

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=Skrzynki żeliwne do zasuw
id=0000256	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste śr.70mm
id=0000257	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.102

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=Spinki do rur PEX z tworzywa sztucznego w kształcie litery "U", zakończone na tzw.wędkarski haczyk śr.20 mm
id=0000258	3
jm=szt	020
ce=0
il=6913.272

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=Stacja solarna dla kolektorów o powierzchni do 20 m2 wyposażona w: manometr, separator powietrza + odpowietrznik reczny, ukladnapelniania i oprózniania, termometry, wskaznik przeplywu.
id=0000259	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=Stopień włazowy żeliwny ALFA do studzienek
id=0000260	3
jm=szt	020
ce=0
il=52.2

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=Studnia schładzająca
id=0000261	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=Studnia wodomierzowa polimerobetonowa + właz D 400 + tuleje przejściowe
id=0000262	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego
id=0000263	3
jm=szt	020
ce=0
il=31

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=Syfony umywalkowe podtynkowe
id=0000264	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego podwójne o śr. 50 mm
id=0000265	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o śr. 50 mm
id=0000266	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=Sygnalizacja optyczno-akustyczna
id=0000267	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=Szafka hydrant.z wyp.,zawór fi25mm wąż 30m
id=0000268	3
jm=kpl	090
ce=0
il=6

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=Szafki do rozdzielaczy c.o."rura w rurze"-podtynkowe lub natynkowe
id=0000269	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=Szafki rozdzielaczowe podtynkowe z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowane HSP 6
id=0000270	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=Szafki rozdzielaczowe podtynkowe z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowane HSP 9
id=0000271	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=Szybkozłączka do podłączenia naczynia fi 25
id=0000272	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widełkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym
id=0000273	3
jm=szt	020
ce=0
il=31.2

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=Śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 16x200 mm
id=0000274	3
jm=kg	033
ce=0
il=3.64

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami
id=0000275	3
jm=kg	033
ce=0
il=2.7

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M14
id=0000276	3
jm=kg	033
ce=0
il=4.71

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=Śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami M16 ocynk.
id=0000277	3
jm=kg	033
ce=0
il=7.49

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm
id=0000278	3
jm=kg	033
ce=0
il=120.548

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm
id=0000279	3
jm=kg	033
ce=0
il=307.997

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=Tarczki ochronne
id=0000280	3
jm=szt	020
ce=0
il=19

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=Taśma aluminiowa
id=0000281	3
jm=szt	020
ce=0
il=293.178

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=Taśma dylatacyjna z pianki PE 8x170 mm
id=0000282	3
jm=m	040
ce=0
il=1331.902

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=Taśma izolacyjna PE dł. 10 m szer. 55 mm
id=0000283	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.278

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=Taśma klejąca dł. 30 m
id=0000284	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.429

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=Taśma klejąca z folii PVC, przezroczysta, szer. 50 mm
id=0000285	3
jm=m	040
ce=0
il=4098.159

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=Taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m
id=0000286	3
jm=m	040
ce=0
il=2122.593

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=Taśma Thermatape FR 3x50mm
id=0000287	3
jm=m	040
ce=0
il=117.797

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=Taśma z polietylenu
id=0000288	3
jm=m	040
ce=0
il=142.31

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=Trójnik dwukielichowy żeliwny o śr. 100 mm
id=0000289	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 fi 50mm
id=0000290	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=Tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr.zewnętrznej 110-140 mm
id=0000291	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=Tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr.zewnętrznej do 90 mm
id=0000292	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=Uchwyt do rur fi 110mm
id=0000293	3
jm=szt	020
ce=0
il=149

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=Uchwyt do rur PVC fi 110mm
id=0000294	3
jm=szt	020
ce=0
il=124

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=Uchwyt do rur PVC fi 50mm
id=0000295	3
jm=szt	020
ce=0
il=51

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=Uchwyt do rurociąg.fi 10-15mm
id=0000296	3
jm=szt	020
ce=0
il=19.65

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=Uchwyt do rurociąg.fi 20-25mm
id=0000297	3
jm=szt	020
ce=0
il=22.85

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=Uchwyt do rurociąg.fi 32-40mm
id=0000298	3
jm=szt	020
ce=0
il=12.46

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=Uchwyt do rurociąg.pion.fi 50-65mm
id=0000299	3
jm=szt	020
ce=0
il=40.81

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
id=0000300	3
jm=szt	020
ce=0
il=2141.98

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm
id=0000301	3
jm=szt	020
ce=0
il=430.625

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm
id=0000302	3
jm=szt	020
ce=0
il=442.335

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm
id=0000303	3
jm=szt	020
ce=0
il=80

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm
id=0000304	3
jm=szt	020
ce=0
il=129.6

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewn. 42 mm
id=0000305	3
jm=szt	020
ce=0
il=11.9

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 28 mm
id=0000306	3
jm=szt	020
ce=0
il=25.3

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=Umywalki porcelanowe
id=0000307	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=Umywalki porcelanowe - w wersji dla niepełnosprawnych
id=0000308	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=Umywalki porcelanowe - wersja dla dzieci
id=0000309	3
jm=szt	020
ce=0
il=26

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=Uruchomienie central
id=0000310	3
jm=kpl	090
ce=0
il=5

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=Uszczelka b/azbestowa płaska fi 50mm
id=0000311	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=Uszczelka b/azbestowa płaska fi 65mm
id=0000312	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=Uszczelka gum.do przew.prostok. do 1000mm
id=0000313	3
jm=szt	020
ce=0
il=158.444

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=Uszczelka gum.do przew.prostok.1000-2500mm
id=0000314	3
jm=szt	020
ce=0
il=453.059

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=Uszczelka gum.do przew.prostok.2500-4500mm
id=0000315	3
jm=szt	020
ce=0
il=170.861

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 100mm
id=0000316	3
jm=szt	020
ce=0
il=11

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
id=0000317	3
jm=szt	020
ce=0
il=886.025

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=Uszczelka gumowa do przew. fi 300-600mm
id=0000318	3
jm=szt	020
ce=0
il=15.441

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.zewnętrznej 110-140 mm
id=0000319	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=Wentylator dachowy o śr. 213 mm W=100 m3/h
id=0000320	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=Wentylator dachowy o śr. 213 mm W=110 m3/h
id=0000321	3
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=Wentylator dachowy o śr. 213 mm W=50 m3/h
id=0000322	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=Wentylator kanałowy o śr. 500 mm W=8650 m3/h
id=0000323	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=Wentylator kanałowy o śr. 630 mm W=13990 m3/h
id=0000324	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=Węże gumowe ciśnieniowe do 1,0 MPa 16mm
id=0000325	3
jm=m	040
ce=0
il=23.716

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=Wirowy nawiewnik sufitowy o wymiarach 310x310
id=0000326	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=Wirowy nawiewnik sufitowy o wymiarach 400x400
id=0000327	3
jm=szt	020
ce=0
il=39

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=Wirowy nawiewnik sufitowy o wymiarach 500x500
id=0000328	3
jm=szt	020
ce=0
il=40

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=Wirowy nawiewnik sufitowy o wymiarach 600x600
id=0000329	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=Wkręt stal.samowiercący stożk. fi 4,2 mm
id=0000330	3
jm=kg	033
ce=0
il=6.516

[RMS ZEST 332]
ty=M
na=Wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm
id=0000331	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.052

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=Właz kanał.żel.fi 600mm, H150,kl. D400
id=0000332	3
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=Woda
id=0000333	3
jm=m3	060
ce=0
il=25.781

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=Wpust ściek.podwórz.żel.fi typ 71BK (50kN)
id=0000334	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 336]
ty=M
na=Wpusty dachowe z instalacją grzewczą przeciwzamarzeniową
id=0000335	3
jm=szt	020
ce=0
il=33

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
id=0000336	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=Wpusty ze stali nierdzewnej fi 110
id=0000337	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=Wsporniki do umywalek
id=0000338	3
jm=szt	020
ce=0
il=35

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=Wyrzutnia ścienna typ A obw.1800-3260mm
id=0000339	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 341]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-7
id=0000340	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.53

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna M-2
id=0000341	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.124

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=Zasuwa typu "E" kielichowa z uszczelkami gumowymi z gładkim i wolnym przelotem (PE) o śr. do 90 mm
id=0000342	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 344]
ty=M
na=Zasuwa typu E2 4000 DN 80
id=0000343	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=Zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm
id=0000344	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 345]
ty=M
na=Zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm na powrocie
id=0000345	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=Zawory odcinające do zasobnika wody
id=0000346	3
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 348]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm
id=0000347	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.4

[RMS ZEST 349]
ty=M
na=Zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nominalnej 15 mm
id=0000348	3
jm=szt	020
ce=0
il=120

[RMS ZEST 350]
ty=M
na=Zawór antyskażeniowy typu EA DN 80
id=0000349	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 351]
ty=M
na=Zawór elektromagnetyczny DN 50
id=0000350	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=Zawór kul. kołnierzowy 1,6 MPa fi 65mm
id=0000351	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 353]
ty=M
na=Zawór kul.gwint.równoprz. fi15mm
id=0000352	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=Zawór kul.gwint.równoprz. fi20mm
id=0000353	3
jm=szt	020
ce=0
il=32

[RMS ZEST 355]
ty=M
na=Zawór mieszający z siłownikiem DN 20
id=0000354	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 356]
ty=M
na=Zawór pierwszeństwa DN 50
id=0000355	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 357]
ty=M
na=Zawór przelot.mos.do wody gorącej fi 15mm
id=0000356	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=Zawór przelot.mos.do wody gorącej fi 20mm
id=0000357	3
jm=szt	020
ce=0
il=36

[RMS ZEST 359]
ty=M
na=Zawór przelot.mos.do wody gorącej fi 25mm
id=0000358	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 360]
ty=M
na=Zawór przelot.mos.do wody gorącej fi 40mm
id=0000359	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 361]
ty=M
na=Zawór przelot.żel.z kurkiem spust.fi 15mm
id=0000360	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 362]
ty=M
na=Zawór przelot.żel.z kurkiem spust.fi 20mm
id=0000361	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 363]
ty=M
na=Zawór przelot.żel.z kurkiem spust.fi 25mm
id=0000362	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 364]
ty=M
na=Zawór przelot.żel.z kurkiem spust.fi 50mm
id=0000363	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny fi 100 SVA 100
id=0000364	3
jm=szt	020
ce=0
il=56

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny fi 100 SVZ 100
id=0000365	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny fi 150 - SVA 150
id=0000366	3
jm=szt	020
ce=0
il=19

[RMS ZEST 368]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny fi 150 - SVZ 150
id=0000367	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=Zawór zwrotny kulowy 1,6MPa,6516 fi 65mm
id=0000368	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 15mm
id=0000369	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.6

[RMS ZEST 371]
ty=M
na=Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 20mm
id=0000370	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 372]
ty=M
na=Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 40mm
id=0000371	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=Zestaw montażowy na dach płaski - rozbudowa dla 1 kolektora
id=0000372	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=Zestaw przeciwkołnierzy dla filtra gazu DN 50
id=0000373	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 375]
ty=M
na=Zlewozmywak 1-kom. ze st.nierdz.
id=0000374	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=Zlewozmywak 2-kom.ze stali.nierdzewnej
id=0000375	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=Złączka do grzejnika mosięż. fi 20mm
id=0000376	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=Złączka do grzejnika mosięż. fi 25mm
id=0000377	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 379]
ty=M
na=Złączka do grzejnika mosięż. fi 32mm
id=0000378	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=Złączka mosięż. fi 20mm
id=0000379	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=Złączki mosiężne do grzejników o śr. zewn. 50 mm
id=0000380	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 382]
ty=M
na=Złączki mosiężne przejściowe
id=0000381	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=Złączki mosiężne śr.15 mm
id=0000382	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.01

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=Złączki z polietylenu
id=0000383	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=Zwężka żeliwna DN 80-50 L=200
id=0000384	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 386]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 37kW (1)
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=112.386

[RMS ZEST 387]
ty=S
na=Ciągnik siodł.z nacz.16t (1)
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.535

[RMS ZEST 388]
ty=S
na=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.25m3 (1)
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=97.786

[RMS ZEST 389]
ty=S
na=Nożyce gilotynowe do fi 25mm
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=7

[RMS ZEST 390]
ty=S
na=Podnośnik sam.hydr.do 12m (2)
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=83

[RMS ZEST 391]
ty=S
na=Pompa głębinowa - elektryczna do 240 m3/godz.
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=577

[RMS ZEST 392]
ty=S
na=Prościarka do rur PE
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=7.813

[RMS ZEST 393]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 5.0t
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=112.386

[RMS ZEST 394]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0.9 t
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=168.816

[RMS ZEST 395]
ty=S
na=Samochód skrzyn.5-10t (1)
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.15

[RMS ZEST 396]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1363.018

[RMS ZEST 397]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.36

[RMS ZEST 398]
ty=S
na=Spawarka elektr.wirująca 300A
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=0
il=26.2

[RMS ZEST 399]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=0
il=37.13

[RMS ZEST 400]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t
id=00015	3
jm=m-g	148
ce=0
il=8.41

[RMS ZEST 401]
ty=S
na=Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h
id=00016	3
jm=m-g	148
ce=0
il=307.255

[RMS ZEST 402]
ty=S
na=Zespół prądotwór.3-faz.55kVA
id=00017	3
jm=m-g	148
ce=0
il=582.67

[RMS ZEST 403]
ty=S
na=Zgrzew.hydraul-doczoł.fi 63 mm
id=00018	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.7

[RMS ZEST 404]
ty=S
na=Zgrzewarka elekroopor.fi 63 mm
id=00019	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.38

[RMS ZEST 405]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4t (1)
id=00020	3
jm=m-g	148
ce=0
il=72.835

[RMS ZEST 406]
ty=S
na=Żuraw samoj.kołowy do 5t (1)
id=00021	3
jm=m-g	148
ce=0
il=94.92

[RMS ZEST 407]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 408]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od R)
id=9999998	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja c.o.

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-05
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 50x6,9 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - dach
jm=m	40
ob=49

[RMS 1]
nz=0.487	0	0.487
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 305]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-05
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 50x6,9 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - pion
jm=m	40
ob=18

[RMS 1]
nz=0.487	0	0.487
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 305]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-05
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 50x6,9 mm - rozprowadzenie do szafek rozdzielaczowych
jm=m	40
ob=77

[RMS 1]
nz=0.487	0	0.487
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 305]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-04
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 40x6,0 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach- dach
jm=m	40
ob=17

[RMS 1]
nz=0.435	0	0.435
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 253]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 304]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-04
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 40x5,5 mm - rozprowadzenie do szafek rozdzielaczowych
jm=m	40
ob=63

[RMS 1]
nz=0.435	0	0.435
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 253]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 304]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-03
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 32x4,7 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach- dach
jm=m	40
ob=18

[RMS 1]
nz=0.417	0	0.417
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 252]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 303]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-03
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 32x4,7 mm - rozprowadzenie do szafek rozdzielaczowych
jm=m	40
ob=74

[RMS 1]
nz=0.417	0	0.417
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 252]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 303]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-02
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 25x3,5 mm - rozprowadzenie do szafek rozdzielaczowych
jm=m	40
ob=288

[RMS 1]
nz=0.384	0	0.384
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 251]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 302]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-01
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20x2,9 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach- dach
jm=m	40
ob=42

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 250]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 301]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-01
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20x2,9 mm - rozprowadzenie do szafek rozdzielaczowych
jm=m	40
ob=24

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 250]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 301]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-01
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 20x2,9 mm
jm=m	40
ob=911

[PRZEDMIAR]
wo=215	1	2*(14+4+1+10+3.5+30+6.5+2+23.5+13)	
wo=696	1	2*(4.5+10+1+6.5+16+16+16+18+5.5)+2*(17.5+26.5+12+9.5+11+20.5+19+22.5+11+17+15.5+6+10+21+25.5+10)	

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 246]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 301]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-02
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 25x3,5 mm
jm=m	40
ob=28

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2*(1+1.5)	
wo=23	1	2*(11.5)	

[RMS 1]
nz=0.384	0	0.384
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 247]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 302]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02
na=Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=1609

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-03
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
jm=próba
ob=1

[RMS 1]
nz=7.08	0	7.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 250]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 353]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 370]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-05
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=1609

[RMS 1]
nz=0.0906	0	0.0906
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 26-03
na=Montaż otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji 30 mm
jm=m	40
ob=977

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 287]
nz=1.254	0	1.254
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 27-03
na=Montaż otulin termoizolacyjnych PUR  dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 30 mm
jm=m	40
ob=288

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 287]
nz=1.254	0	1.254
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 28-03
na=Montaż otulin termoizolacyjnych PUR  dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
jm=m	40
ob=92

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 287]
nz=1.254	0	1.254
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 29-04
na=Montaż otulin termoizolacyjnych PUR  dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
jm=m	40
ob=80

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 287]
nz=1.254	0	1.254
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 30-04
na=Montaż otulin termoizolacyjnych PUR  dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 50 mm
jm=m	40
ob=144

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 287]
nz=1.815	0	1.815
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=9	0	9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0601-01
na=Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji rurociągów o śr. zewn. do 55 mm
jm=m2	50
ob=42.6

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 331]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 393]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 389]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0429-03
na=Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 50 mm do central wentylacyjnych
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 381]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0429-03
na=Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 32 mm do central wentylacyjnych
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 379]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0429-01
na=Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do central wentylacyjnych
jm=kpl.
ob=3

[RMS 1]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0301-01
na=Zawór mieszający z siłownikiem - tylko R,S - dostawa w cenie central
jm=ukl.
ob=5

[RMS 1]
nz=45.14	0	45.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 398]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=3.15	0	3.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-05
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm
jm=szt.
ob=2

[RMS 1]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 360]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-03
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
jm=szt.
ob=2

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 359]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-01
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm
jm=szt.
ob=6

[RMS 1]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 357]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
jm=szt.
ob=35

[RMS 1]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=5	1	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=9	1	9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=7	1	7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=6	1	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
jm=szt.
ob=11

[RMS 1]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=6	1	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-01
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm
jm=szt.
ob=7

[RMS 1]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0415-04
na=Grzejnik kolumnowy w formie ławki
jm=kpl.
ob=8

[RMS 1]
nz=5.15	0	5.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-01
na=Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - podwójne kurki kulowe do grzejników typu KV fi 15 mm
jm=szt.
ob=53

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-01
na=Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm
jm=szt.
ob=8

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 346]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-01
na=Zawory grzejnikowe na powrocie o śr. nominalnej 15 mm
jm=szt.
ob=8

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-01
na=Głowice termostatyczne
jm=szt.
ob=61

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0436-01
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
jm=urz.
ob=61

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0410-01
na=Szafki z rozdzielaczami typu SWP-1, SWN-1 do instalacji c.o. o ilości obwodów 2
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 270]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 354]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 384]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0410-01
na=Szafki z rozdzielaczami typu SWP-1, SWN-1 do instalacji c.o. o ilości obwodów 4
jm=szt.
ob=3

[RMS 1]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 270]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 354]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 384]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0429-02
na=Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 25 mm do szafek rozdzielaczowych
jm=kpl.
ob=10

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
wo=9	1	9	

[RMS 1]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 378]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0429-01
na=Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do szafek rozdzielaczowych
jm=kpl.
ob=6

[RMS 1]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0302-08
na=Montaż ogrzewania podłogowego - rurociągi z PEX 18 x 2,0 mm i rozstawie 300 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
jm=m2	50
ob=1185.81

[RMS 1]
nz=0.3198	0	0.3198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 242]
nz=3.496	0	3.496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 283]
nz=1.1232	0	1.1232
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=5.83	0	5.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 286]
nz=3.456	0	3.456
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=5.1	0	5.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0312-05
na=Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP06/16 (6 obwodów, 3/4"/16)
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=2.48	0	2.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 354]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=5.1	0	5.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0312-04
na=Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP05/16 (5 obwodów, 3/4"/16)
jm=kpl.
ob=8

[RMS 1]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 354]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=5.1	0	5.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0312-07
na=Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP08/16 (8 obwodów, 3/4"/16)
jm=kpl.
ob=3

[RMS 1]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 354]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=5.1	0	5.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0211-08
na=Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 6
jm=szt.
ob=9

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=5.1	0	5.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0211-09
na=Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 9
jm=szt.
ob=3

[RMS 1]
nz=1.77	0	1.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 272]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=5.1	0	5.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0308-04
na=Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 300 mm
jm=m2	50
ob=1185.81

[RMS 1]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 326]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=5.1	0	5.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0308-08
na=Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 300 mm
jm=m2	50
ob=1185.81

[RMS 1]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Kanalizacja sanitarna

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0102-02
na=Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III
jm=m3	60
ob=120.42

[RMS 1]
nz=1.74	0	1.74
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-03
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
jm=m	40
ob=109

[RMS 1]
nz=0.257	0	0.257
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-04
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
jm=m	40
ob=114

[RMS 1]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0105-02
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=97.55

[RMS 1]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-02
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km (grunt kat. III)
jm=m3	60
ob=22.87

[RMS 1]
nz=1.63	0	1.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0213-05
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
jm=szt.
ob=8

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0222-02
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
jm=szt.
ob=8

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-03
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC niskoszumowe o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - piony
jm=m	40
ob=98.5

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 243]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 295]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-03
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC niskoszumowe o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
jm=m	40
ob=26.5

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 234]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 295]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-01
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
jm=m	40
ob=51

[RMS 1]
nz=0.178	0	0.178
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 244]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0224-05
na=Studnie rewizyjne o śr. 1000 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o gł. do 1.5 m - studnia schładzająca
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=23.4	0	23.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 262]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-01
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - wersja dla dzieci
jm=kpl.
ob=26

[RMS 1]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 309]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 339]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 264]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-05
na=Postument porcelanowy do umywalek- wersja dla dzieci
jm=kpl.
ob=26

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-01
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - dla personelu
jm=kpl.
ob=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
wo=3	1	3	

[RMS 1]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 310]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 339]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 264]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-05
na=Postument porcelanowy do umywalek - dla personelu
jm=kpl.
ob=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
wo=3	1	3	

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0229-04
na=Zlewozmywak jednokomorowy
jm=szt.
ob=10

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
wo=8	1	8	

[RMS 1]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 375]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0229-04
na=Zlewozmywak dwukomorowy
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 376]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0218-02
na=Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
jm=szt.
ob=10

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
wo=8	1	8	

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 267]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0218-03
na=Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 266]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0123-01
na=Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego - wersja dla dzieci
jm=kpl.
ob=8

[RMS 1]
nz=3.9	0	3.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0123-01
na=Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego - dla personelu
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=3.9	0	3.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp - w wersji dla niepełnosprawnych
jm=kpl.
ob=4

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 255]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-05
na=Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej - w wersji dla niepełnosprawnych
jm=kpl.
ob=4

[RMS 1]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-02
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych - w wersji dla niepełnosprawnych
jm=kpl.
ob=4

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp - wersja dla dzieci
jm=kpl.
ob=16

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 255]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-05
na=Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej - wersja dla dzieci
jm=kpl.
ob=16

[RMS 1]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-02
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych - wersja dla dzieci
jm=kpl.
ob=16

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp - dla personelu
jm=kpl.
ob=4

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 255]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-05
na=Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej - dla personelu
jm=kpl.
ob=4

[RMS 1]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-02
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych - dla personelu
jm=kpl.
ob=4

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-01
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe w wersji dla niepełnosprawnych
jm=kpl.
ob=4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
wo=3	1	3	

[RMS 1]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 308]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 339]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0218-01
na=Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
jm=szt.
ob=8

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 337]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Kanalizacja technologiczna

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-03
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
jm=m	40
ob=45

[RMS 1]
nz=0.257	0	0.257
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-04
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
jm=m	40
ob=41.5

[RMS 1]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0213-05
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
jm=szt.
ob=3

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0216-02
na=Wpusty ze stali nierdzewnej fi 110
jm=szt.
ob=4

[RMS 1]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 338]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2013	KNR	9-26 0105-02
na=Odwodnienia liniowe ze stali nierdzewnej - roboty wykonywane wewnątrz budynków
jm=m	40
ob=15.7

[MNOŻNIKI RMS]
ws=1.08		1.08

[RMS 1]
nz=1.095	0	1.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=6.5	0	6.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych do urządzeń kuchennych
jm=szt.
ob=19

[RMS 1]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 295]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych do odwodnień liniowych
jm=szt.
ob=5

[RMS 1]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 295]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Kanalizacja deszczowa wewnętrzna i zewnętrze rury spustowe

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0218-01
na=Wpusty dachowe z instalacją grzewczą przeciwzamarzeniową
jm=szt.
ob=33

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 336]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-08
na=Rury kanalizacji deszczowej zgrzewane PE80 Dy110
jm=m	40
ob=298

[RMS 1]
nz=0.524	0	0.524
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 245]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 294]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0222-02
na=Czyszczaki PEHD 110 mm
jm=szt.
ob=25

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0102-02
na=Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III
jm=m3	60
ob=24.6

[RMS 1]
nz=1.74	0	1.74
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-04
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
jm=m	40
ob=41

[RMS 1]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0105-02
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=19.45

[RMS 1]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-02
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km (grunt kat. III)
jm=m3	60
ob=5.15

[RMS 1]
nz=1.63	0	1.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wodociągowa

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20x2,9 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - zw
jm=m	40
ob=158

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	10+1+5	
wo=142	1	8.5+1.5+1.5+1.5+7.5+3.5+9+1.5+1+4.5+2.5+9+1.5+3.5+5.5+3.5+5.5+36+14*2.5	

[RMS 1]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 250]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 301]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20x2,9 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - cwu
jm=m	40
ob=125

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	10+1+5	
wo=109	1	9+1.5+1+4.5+2.5+9+5.5+5.5+22+8.5+1.5+7.5+3.5+11*2.5	

[RMS 1]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 250]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 301]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20x2,9 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - cyrkulacja
jm=m	40
ob=126

[RMS 1]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 250]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 301]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-02
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25x3,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- zw
jm=m	40
ob=6.5

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 251]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 302]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-02
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25x3,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - cwu
jm=m	40
ob=6.5

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 251]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 302]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-02
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25x3,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - cyrkulacja
jm=m	40
ob=15.5

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 251]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 302]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-03
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32x4,7 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - zw
jm=m	40
ob=112.5

[RMS 1]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 252]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 303]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-03
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32x4,7 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - cwu
jm=m	40
ob=57.5

[RMS 1]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 252]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 303]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-03
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32x4,7 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - cyrkulacja
jm=m	40
ob=136.5

[RMS 1]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 252]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 303]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0106-04
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- zw
jm=m	40
ob=20.5

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5.5	
wo=15	1	3.5+5+1.5+5	

[RMS 1]
nz=0.474	0	0.474
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 238]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 299]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0106-06
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- zw
jm=m	40
ob=93

[RMS 1]
nz=0.582	0	0.582
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 239]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 300]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0106-01
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - zw
jm=m	40
ob=13.5

[PRZEDMIAR]
wo=11.5	1	2+5+4.5	
wo=2	1	2	

[RMS 1]
nz=0.311	0	0.311
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 236]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 297]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0106-01
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - cwu
jm=m	40
ob=6

[RMS 1]
nz=0.311	0	0.311
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 236]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 297]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=926.5

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-01
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
jm=prob.
ob=1

[RMS 1]
nz=6.66	0	6.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 250]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 348]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 370]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-04
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
jm=m	40
ob=793.5

[RMS 1]
nz=0.0745	0	0.0745
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0126-04
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
jm=m	40
ob=133

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 236]
nz=0.015038	0	0.015038
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 348]
nz=0.001504	0	0.001504
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 370]
nz=0.001504	0	0.001504
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=0.004511	0	0.004511
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04
na=Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
jm=m	40
ob=171.5

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 288]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04
na=Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
jm=m	40
ob=6.5

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 288]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04
na=Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
jm=m	40
ob=133

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 288]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-12
na=Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
jm=m	40
ob=93

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.0214	0	0.0214
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 288]
nz=0.1741	0	0.1741
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.0078	0	0.0078
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11
na=Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
jm=m	40
ob=257

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 288]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19
na=Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
jm=m	40
ob=22

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 288]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.0071	0	0.0071
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19
na=Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
jm=m	40
ob=194

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 288]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.0071	0	0.0071
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0115-03
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
jm=szt.
ob=6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
wo=5	1	5	

[RMS 1]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0115-01
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm
jm=szt.
ob=6

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	3+1	
wo=2	1	2	

[RMS 1]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 297]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0138-01 + KNNR 4 0142
na=Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianieSzafki hydrantowe naścienne
jm=szt.
ob=6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
wo=5	1	5	

[RMS 1]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 269]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-01
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
jm=szt.
ob=160

[RMS 1]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 301]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-08
na=Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm
jm=szt.
ob=9

[RMS 1]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02
na=Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
jm=szt.
ob=31

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
wo=29	1	29	

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-04
na=Baterie lekarskie o śr. nominalnej 15 mm
jm=szt.
ob=4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	
wo=3	1	3	

[RMS 1]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02
na=Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
jm=szt.
ob=11

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	
wo=9	1	9	

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01
na=Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
jm=szt.
ob=2

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 349]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01
na=Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - zawory odcinające do baterii stojących
jm=szt.
ob=94

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	2*(2+2+1)	
wo=84	1	2*(29+4+9)	

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 349]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01
na=Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - zawory odcinające do w-c
jm=szt.
ob=24

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	2+1	
wo=21	1	21	

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 349]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0209-04
na=Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych
jm=m	40
ob=65

[RMS 1]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 342]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0209-01
na=Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych
jm=m	40
ob=95.5

[RMS 1]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 342]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-06
na=Zawór pierwszeństwa DN 50
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 356]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-06
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm
jm=szt.
ob=2

[RMS 1]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 364]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-03
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
jm=szt.
ob=15

[RMS 1]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
jm=szt.
ob=2

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-01
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
jm=szt.
ob=2

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 361]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja gazowa

[POZYCJA]
na=Punkt pomiarowy gazu wraz z kurkiem kulowym odcinającym + szafka + fundament betonowy
jm=kpl.
ob=1

[RMS 213]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0306-08
na=Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 42 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=35

[RMS 1]
nz=0.817	0	0.817
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 306]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0522-06
na=Filtr gazu DN 50 + zestaw przeciwkołnierzy dla filtra gazu DN 50
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=3.34	0	3.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 312]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 374]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0315-01
na=Podejście do kotła gazowego
jm=kpl.
ob=3

[RMS 1]
nz=3.89	0	3.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0315-03
na=Podejście do przyborów kuchennych
jm=kpl.
ob=6

[RMS 1]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0104-01
na=Układ do pomiaru parametrów chemicznych gazu - układ detekcji gazu: czujnik metanu x 2, moduł sterujący, sygnalizacja optyczno-akustyczna, zawór elektromagnetyczny
jm=ukl.
ob=1

[RMS 1]
nz=31.14	0	31.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 268]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 351]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 398]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0307-04
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm
jm=prob.
ob=1

[RMS 1]
nz=13.2	0	13.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 383]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Kotłownia

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0503-01
na=Kocioł wiszący kondensacyjny gazowy 45 kW
jm=szt.
ob=3

[RMS 1]
nz=37.2	0	37.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 408]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Kominy ze stali nierdzewnej
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 1]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 390]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0514-03
na=Rozdzielacz dla kaskady 3 kotłow
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 215]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0514-03
na=Rozdzielacz hydrauliczny < 350 kW wraz z izolacją
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-01
na=Czujnik dla obiegu z mieszaczem
jm=ukl.
ob=3

[RMS 1]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-01
na=Płytka + czujnik dla jednego zaworu mieszającego
jm=ukl.
ob=3

[RMS 1]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-01
na=Czujnik cwu
jm=ukl.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0507-01
na=Podgrzewacz wody o poj. 200l + osprzęt odcinający
jm=szt.
ob=2

[RMS 1]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-04
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej 200 dm3
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=3.14	0	3.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 273]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-01
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe typu DD8
jm=szt.
ob=2

[RMS 1]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 273]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0521-07
na=Zawory żeliwne zaporowe kołnierzowe dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 65 mm
jm=szt.
ob=2

[RMS 1]
nz=3.45	0	3.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 352]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0521-07
na=Zawory żeliwne zwrotne kołnierzowe dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 65 mm
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=3.45	0	3.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 369]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-03
na=Zaworyspustowe o śr. nominalnej 25 mm
jm=szt.
ob=3

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0514-03
na=Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 100 mm wraz z izolacją
jm=m	40
ob=4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2*2	

[RMS 1]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0403-02
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
jm=m	40
ob=30

[RMS 1]
nz=0.518	0	0.518
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 298]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0403-03
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
jm=m	40
ob=5

[RMS 1]
nz=0.569	0	0.569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 298]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0403-05
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
jm=m	40
ob=5

[RMS 1]
nz=0.679	0	0.679
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 299]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0403-07
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
jm=m	40
ob=5

[RMS 1]
nz=0.732	0	0.732
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 300]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1404-04
na=Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm
jm=m	40
ob=30

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	20+5+5	

[RMS 1]
nz=0.184	0	0.184
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1404-05
na=Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr.50-100 mm
jm=m	40
ob=5

[RMS 1]
nz=0.228	0	0.228
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 26-03
na=Montaż otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji 30 mm
jm=m	40
ob=30

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 287]
nz=1.254	0	1.254
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 27-03
na=Montaż otulin termoizolacyjnych PUR  dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 30 mm
jm=m	40
ob=5

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 287]
nz=1.254	0	1.254
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 29-04
na=Montaż otulin termoizolacyjnych PUR  dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
jm=m	40
ob=5

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 287]
nz=1.254	0	1.254
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 30-04
na=Montaż otulin termoizolacyjnych PUR  dla rurociągów o śr.  65 mm, gr. izolacji 50 mm
jm=m	40
ob=5

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 287]
nz=1.815	0	1.815
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=9	0	9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0106-03
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=5

[RMS 1]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 237]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 298]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-05
na=Zawory żeliwne zaporowe grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 40 mm
jm=szt.
ob=4

[RMS 1]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 360]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-05
na=Zawory żeliwne zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 40 mm
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 372]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-02
na=Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 20 mm
jm=szt.
ob=36

[RMS 1]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 358]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-02
na=Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 20 mm
jm=szt.
ob=9

[RMS 1]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 371]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-07 0101-01
na=Pompy wirowe poziome zblokowane z napędem o masie do 0.125 t, dostarczane w kompletach  - pompa obiegowa instalacji grzewczej elektroniczna + komplet śrubunków
jm=kpl.
ob=9

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	1+8	

[RMS 1]
nz=14.32	0	14.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 408]
nz=6	0	6
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 406]
nz=6.78	0	6.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-07 0101-01
na=Pompy wirowe poziome zblokowane z napędem o masie do 0.125 t, dostarczane w kompletach  - pompa ładująca zasobnik cwu elektroniczna + komplet śrubunków
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=14.32	0	14.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 408]
nz=6	0	6
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 406]
nz=6.78	0	6.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-07 0101-01
na=Pompy wirowe poziome zblokowane z napędem o masie do 0.125 t, dostarczane w kompletach  - pompa strony pierwotnej i wtórnej kotłowni + komplet kołnierzy przyłaczeniowych
jm=kpl.
ob=2

[RMS 1]
nz=14.32	0	14.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 408]
nz=6	0	6
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 406]
nz=6.78	0	6.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-07 0101-01
na=Pompy wirowe poziome zblokowane z napędem o masie do 0.125 t, dostarczane w kompletach  - pompa cyrkulacji cwu + komplet śrubunków
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=14.32	0	14.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 408]
nz=6	0	6
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 406]
nz=6.78	0	6.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0301-01
na=Zawór mieszający z siłownikiem DN 20
jm=ukl.
ob=8

[RMS 1]
nz=45.14	0	45.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 355]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 398]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=3.15	0	3.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0529-02
na=Uruchomienie kotłowni c.o. - 2 osoby obsługi + niezbędne odbiory
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=152	0	152
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 408]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja solarna

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-06
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - pion
jm=m	40
ob=27

[RMS 1]
nz=0.805	0	0.805
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 240]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 307]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-06
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - dach
jm=m	40
ob=28

[RMS 1]
nz=0.805	0	0.805
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 240]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 307]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 23-03
na=Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku gr. 19 mm dla ruroc. o śr. 28 mm
jm=m	40
ob=71

[RMS 1]
nz=0.154	0	0.154
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 285]
nz=0.0483	0	0.0483
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 284]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0601-01
na=Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji rurociągów o śr. zewn. do 55 mm
jm=m2	50
ob=5.8

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 331]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 393]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 389]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0429-06
na=Rury przyłączne miedziane do kolektorów
jm=kpl.
ob=6

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 382]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 380]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0504-02
na=Kolektory słoneczne wraz z zestawem montażowym
jm=szt.
ob=6

[RMS 1]
nz=13.2	0	13.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 373]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0507-03
na=Podgrzewacz solarny cwu o poj. 500L+ osprzęt odcinający
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=26.9	0	26.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-03
na=Naczynie przeponowe dla instalacji solarnej o poj. 110 dm3
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=2.01	0	2.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-07 0101-01
na=Stacja solarna dla kolektorów o powierzchni do 20 m2
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=14.32	0	14.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 260]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 408]
nz=6	0	6
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 406]
nz=6.78	0	6.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0201-03
na=Regulator solarny do regulacji instalacji solarnej z podgrzewaczem wyposażonym w 1 lub 2 wymienniki dostarczany z 3 czujnikami
jm=ukł.
ob=1

[RMS 1]
nz=33.69	0	33.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02
na=Napełnienie instalacji płynem solarnym - 160 l
jm=m	40
ob=45

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Praca sprzętu
jm=m-g	148
ob=80

[RMS 390]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=wentylacja mechaniczna

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0323-01
na=Centrala wentylacyjna + Automatyka - kuchnia
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=74.53	0	74.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 311]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 395]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0323-01
na=Centrala wentylacyjna + Automatyka - biura
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=74.53	0	74.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 311]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 395]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0323-01
na=Centrala wentylacyjna + Automatyka - małe sale
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=74.53	0	74.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 311]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 395]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0323-01
na=Centrala wentylacyjna + Automatyka - sale gimnastyczne i korytarz
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=74.53	0	74.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 311]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 395]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0323-01
na=Centrala wentylacyjna + Automatyka - sala przedszkolaków
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=74.53	0	74.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 311]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 395]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01
na=Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - zawór wentylacyjny fi 150
jm=szt.
ob=7

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 368]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01
na=Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - zawór wentylacyjny fi 150
jm=szt.
ob=19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 367]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01
na=Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - zawór wentylacyjny fi 100
jm=szt.
ob=56

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 365]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01
na=Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - zawór wentylacyjny fi 100
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01
na=Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - dysza dalekiego zasięgu fi 125
jm=szt.
ob=10

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0137-02
na=Kratki wentylacyjne o wymiarach 315x215
jm=szt.
ob=2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=2.48	0	2.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 332]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0137-02
na=Kratki wentylacyjne o wymiarach 615x215
jm=szt.
ob=2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=2.48	0	2.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 332]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0137-02
na=Kratki wentylacyjne o wymiarach 615x115
jm=szt.
ob=4

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=2.48	0	2.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 332]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0137-02
na=Kratki wentylacyjne z filtrem o wymiarach 315x205
jm=szt.
ob=5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=2.48	0	2.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 332]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Okap kuchenny o wymiarach 2x1,2m z wyposażeniem - oświetlenie, łapacz tłuszczu, filtr tłuszczowy, gniazda elektryczne
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Okap kuchenny o wymiarach 5,0x1,6 m z wyposażeniem - oświetlenie, łapacz tłuszczu, filtr tłuszczowy, gniazda elektryczne
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-03
na=Wirowy nawiewnik sufitowy o wymiarach 310x310
jm=szt.
ob=5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.91	0	1.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-03
na=Wirowy nawiewnik sufitowy o wymiarach 400x400
jm=szt.
ob=22

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.91	0	1.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-03
na=Wirowy nawiewnik sufitowy o wymiarach 400x400
jm=szt.
ob=17

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.91	0	1.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-04
na=Wirowy nawiewnik sufitowy o wymiarach 500x500
jm=szt.
ob=40

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=2.28	0	2.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 329]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-04
na=Wirowy nawiewnik sufitowy o wymiarach 600x600
jm=szt.
ob=5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=2.28	0	2.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 330]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0205-04
na=Wentylator kanałowy o śr. 630 mm W=13990 m3/h
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=9.62	0	9.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 325]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 275]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.8	0	0.8
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0205-03
na=Wentylator kanałowy o śr. 500 mm W=8650 m3/h
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=8.37	0	8.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 324]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 275]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.8	0	0.8
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0205-01
na=Wentylator dachowy o śr. 213 mm W=100 m3/h
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=5.71	0	5.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 321]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.8	0	0.8
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0205-01
na=Wentylator dachowy o śr. 213 mm W=110 m3/h
jm=szt.
ob=13

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=5.71	0	5.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 322]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.8	0	0.8
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0205-01
na=Wentylator dachowy o śr. 213 mm W=50 m3/h
jm=szt.
ob=2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=5.71	0	5.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 323]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.8	0	0.8
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0143-01
na=Czerpnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 1300 mm 200x400
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.45	0	1.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0143-04
na=Czerpnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 3260 mm 630x630
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=6.93	0	6.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 316]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0143-04
na=Czerpnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 3260 mm 500x250
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=6.93	0	6.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 316]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0143-04
na=Czerpnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 3260 mm 630x530
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=6.93	0	6.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 316]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0143-04
na=Czerpnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 3260 mm 900x500
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=6.93	0	6.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 316]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0143-01
na=Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 1300 mm 200x355
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.45	0	1.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0143-04
na=Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 3260 mm 800x500
jm=szt.
ob=2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=6.93	0	6.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 340]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 316]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0143-04
na=Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 3260 mm 700x500
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=6.93	0	6.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 340]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 316]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0143-04
na=Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 3260 mm 250x500
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=6.93	0	6.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 340]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 316]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=12.5	0	12.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=6.24	0	6.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-01
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 800 mm 160x160
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 314]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-01
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 800 mm 200x160
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 314]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-01
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 800 mm 200x200
jm=szt.
ob=8

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 314]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-02
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 1200 mm 250x160
jm=szt.
ob=2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-02
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 1200 mm 315x160
jm=szt.
ob=8

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-02
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 1200 mm 355x200
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-02
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 1200 mm 315x200
jm=szt.
ob=2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-03
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 1600 mm 400x250
jm=szt.
ob=2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-03
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 1600 mm 500x250
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-03
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 1600 mm 355x250
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-03
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 1600 mm 450x250
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-04
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 2000 mm 450x400
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-04
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 2000 mm 630x315
jm=szt.
ob=3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-05
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 2400 mm 630x450
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-05
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 2400 mm 630x 500
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-06
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 2600 mm 800x500
jm=szt.
ob=3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 316]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-07
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 3200 mm 900x500
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=2.46	0	2.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 316]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=1.34	0	1.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-01
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 100 mm - 80
jm=szt.
ob=13

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-01
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 100 mm - 100
jm=szt.
ob=2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm - 125
jm=szt.
ob=11

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm - 160
jm=szt.
ob=3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm - 200
jm=szt.
ob=3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-03
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 315 mm - 250
jm=szt.
ob=4

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-04
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 400 mm - 400
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0101-02
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 %
jm=m2	50
ob=1.3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 314]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0101-03
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %
jm=m2	50
ob=90.28

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.71	0	1.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 314]
nz=1.48	0	1.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0101-04
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %
jm=m2	50
ob=309.87

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0101-05
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 %
jm=m2	50
ob=58.58

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0101-06
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 %
jm=m2	50
ob=482.19

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 316]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 279]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-01
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 55 %
jm=m2	50
ob=54.13

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=2.97	0	2.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=6.41	0	6.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-02
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %
jm=m2	50
ob=149.71

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-03
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 %
jm=m2	50
ob=1.96

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.56	0	1.56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-04
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 400 mm - udział kształtek do 55 %
jm=m2	50
ob=2.5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0301-01
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych prostokątnych wełną mineralną gr. 25 mm na folii aluminiowej
jm=m2	50
ob=1188.49

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 282]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 393]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0301-01
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych prostokątnych wełną mineralną gr. 50 mm na folii aluminiowej
jm=m2	50
ob=277.4

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 282]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 393]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0603-01
na=Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji powierzchni płaskich
jm=m2	50
ob=277.4

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=5.05	0	5.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 331]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 386]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 393]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 389]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Przyłacze wodociągowe

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0120-03
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym
jm=km	43
ob=0.07

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.07	1	72/1000	

[RMS 1]
nz=78.6	0	78.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 258]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0212-02
na=Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III
jm=m3	60
ob=103.68

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 388]
nz=0.0629	0	0.0629
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0603-01
na=Odwodnienie wykopów
jm=godz.
ob=70

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 391]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 402]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1701-02
na=Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 100 mm
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=3.14	0	3.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.87	0	1.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-02
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm
jm=szt.
ob=2

[RMS 1]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 292]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 320]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 278]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 397]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1010-05
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 125 mm
jm=złącz.
ob=2

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 403]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 402]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1113-02
na=Zasuwy typu "E" z obudową o śr.80 mm montowane na rurociągach PVC i PE
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=3.06	0	3.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 343]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 257]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 402]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-01
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 293]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 317]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 278]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1011-03
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm
jm=złącz.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 404]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 402]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-03
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm PE 80
jm=m	40
ob=72

[RMS 1]
nz=0.324	0	0.324
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 249]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.0178	0	0.0178
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=0.0222	0	0.0222
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 392]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
jm=m	40
ob=72

[RMS 1]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 289]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1011-03
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm
jm=złącz.
ob=5

[RMS 1]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 403]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 402]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1416-01
na=Studnia wodomierzowa polimerobetonowa + właz D 400 + tuleje przejściowe
jm=kpl	90
ob=1

[RMS 1]
nz=26.2	0	26.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 263]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=6.19	0	6.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 400]
nz=8.41	0	8.41
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1012-01
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm
jm=szt.
ob=2

[RMS 1]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 293]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 317]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 278]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1010-03
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm
jm=złącz.
ob=2

[RMS 1]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 403]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 402]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1106-02
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr.80 mm montowane w komorach - Zasuwa typu E2 4000 DN 80
jm=kpl.
ob=2

[RMS 1]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 344]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 385]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 317]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 276]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0141-01
na=Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 50 mm - tylko montaż - dostawa Inwestora
jm=kpl.
ob=2

[RMS 1]
nz=3.65	0	3.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1106-02
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr.80 mm montowane w komorach - Zawór antyskażeniowy typu EA DN 80
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 350]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 317]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 276]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
jm=m3	60
ob=12.96

[RMS 1]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 401]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - obsypka 30 cm nad rurę
jm=m3	60
ob=34.56

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 401]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
jm=200m
ob=1

[RMS 1]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 239]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 291]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 277]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 334]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=10	0	10
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
jm=odc.200m
ob=1

[RMS 1]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 334]
nz=4.24	0	4.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
jm=odc.200m
ob=1

[RMS 1]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 239]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 334]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-02
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV
jm=m3	60
ob=56.16

[RMS 1]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 399]
nz=0.0341	0	0.0341
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-02
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km (grunt kat. III)
jm=m3	60
ob=47.52

[RMS 1]
nz=1.63	0	1.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Przyłącze kanalizacji ścieków sanitarnych

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0120-03
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym
jm=km	43
ob=0.14

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.14	1	(142)/1000	

[RMS 1]
nz=78.6	0	78.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 258]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0212-02
na=Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III
jm=m3	60
ob=362.1

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 388]
nz=0.0629	0	0.0629
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0603-01
na=Odwodnienie wykopów
jm=godz.
ob=177

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 391]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 402]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
jm=m	40
ob=142

[RMS 1]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-01
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
jm=stud.
ob=7

[RMS 1]
nz=21.3	0	21.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 341]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=3.73	0	3.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=6.84	0	6.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 261]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=2.35	0	2.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=3.04	0	3.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-02
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
jm=[0.5
ob=-21

[PRZEDMIAR]
wo=-21	1	-3*7	

[RMS 1]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 341]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 261]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-01
na=Separator tłuszczu i skrobi 2 l/s
jm=stud.
ob=1

[RMS 1]
nz=21.3	0	21.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 256]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 341]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=3.73	0	3.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=6.84	0	6.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=2.35	0	2.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=3.04	0	3.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
jm=m3	60
ob=21.3

[PRZEDMIAR]
wo=21.3	1	0.15*1*142	

[RMS 1]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 401]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - obsypka 30 cm nad rurę
jm=m3	60
ob=73.83

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 401]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-02
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
jm=odc.
ob=1

[RMS 1]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 317]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 334]
nz=1.73	0	1.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 239]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-02
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV
jm=m3	60
ob=264.12

[RMS 1]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 399]
nz=0.0341	0	0.0341
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-02
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km (grunt kat. III)
jm=m3	60
ob=97.98

[RMS 1]
nz=1.63	0	1.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Przyłącze kanalizacji deszczowej

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0120-03
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym
jm=km	43
ob=0.43

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.43	1	(232+134+61)/1000	

[RMS 1]
nz=78.6	0	78.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 258]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0212-02
na=Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III
jm=m3	60
ob=1088.85

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 388]
nz=0.0629	0	0.0629
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0603-01
na=Odwodnienie wykopów
jm=godz.
ob=330

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 391]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 402]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
jm=m3	60
ob=64.05

[RMS 1]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 401]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
jm=m	40
ob=131

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
jm=m	40
ob=134

[RMS 1]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1321-03
na=Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
jm=szt	20
ob=7

[RMS 1]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - obsypka 30 cm nad rurę
jm=m3	60
ob=246.02

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 401]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
jm=m	40
ob=61

[RMS 1]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 289]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0216-02
na=Wpust podwórzowy
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 335]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-01
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
jm=stud.
ob=11

[RMS 1]
nz=21.3	0	21.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 341]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=3.73	0	3.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=6.84	0	6.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 261]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=2.35	0	2.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=3.04	0	3.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-02
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
jm=[0.5
ob=-33

[PRZEDMIAR]
wo=-33	1	-3*11	

[RMS 1]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 341]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 261]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-01
na=Osadnik V=2500 dm3
jm=stud.
ob=1

[RMS 1]
nz=21.3	0	21.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 341]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=3.73	0	3.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=6.84	0	6.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=2.35	0	2.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=3.04	0	3.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-05
na=Przepompownia ścieków deszczowych - DN 1500, 2 pompy o wyd 14 m3/h, h=3,0 m
jm=stud.
ob=1

[RMS 1]
nz=30	0	30
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 197]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 341]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=9.92	0	9.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=2.84	0	2.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=4.29	0	4.29
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-01
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm - kanalizacja deszczowa tłoczna PE 80 Dy 63
jm=m	40
ob=61

[RMS 1]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 248]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 392]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1011-01
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm
jm=złącz.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 403]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 402]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-02
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
jm=odc.
ob=1

[RMS 1]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 317]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 334]
nz=1.73	0	1.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 239]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 9914c-04
na=Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 200 mm
jm=10m
ob=22.7

[PRZEDMIAR]
wo=22.7	1	(427-200)/10	

[RMS 1]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 334]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-02
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV
jm=m3	60
ob=768.6

[RMS 1]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 399]
nz=0.0341	0	0.0341
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-02
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km (grunt kat. III)
jm=m3	60
ob=788.96

[RMS 1]
nz=1.63	0	1.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja GPWC - tylko roboty montażowe

[POZYCJA]
na=Dostawa materiału - w/g dokumentacji
jm=kpl.
ob=1

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-20
na=Rura DN ID 700- tylko R,S
jm=m	40
ob=18

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	6+9+2+1	

[RMS 1]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 387]
nz=0.0853	0	0.0853
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=0.0893	0	0.0893
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-04
na=Rura 250- tylko R,S
jm=m	40
ob=2117

[PRZEDMIAR]
wo=2117	1	17+2100	

[RMS 1]
nz=0.577	0	0.577
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.0228	0	0.0228
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-08
na=Rura do rozdzielacza DN ID 700 -  tylko R,S
jm=m	40
ob=18

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	6+9+2+1	

[RMS 1]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.0616	0	0.0616
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=0.602	0	0.602
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-08
na=Rura  do rozdzielacza DN ID 1000 -  tylko R,S
jm=m	40
ob=12

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	6+3+2+1	

[RMS 1]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.0616	0	0.0616
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=0.602	0	0.602
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0212-09
na=Rozdzielacz dwuwarstwowy DN ID 700/250/3 2 m-  tylko R,S
jm=kpl.
ob=4

[RMS 1]
nz=2.64	0	2.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=5.1	0	5.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0212-09
na=Rozdzielacz dwuwarstwowy  DN ID 700/250/11 6 m-  tylko R,S
jm=kpl.
ob=2

[RMS 1]
nz=2.64	0	2.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=5.1	0	5.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0212-09
na=Rozdzielacz dwuwarstwowy  DN ID 1000/250/11 6 m-  tylko R,S
jm=kpl.
ob=4

[RMS 1]
nz=2.64	0	2.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=5.1	0	5.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0212-09
na=Rozdzielacz obejścia dwupoziomowo (3m) + zaślepka ID 1000/250/11-  tylko R,S
jm=kpl.
ob=2

[RMS 1]
nz=2.64	0	2.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=5.1	0	5.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1321-08
na=Kolano  DN /ID 700/90 st -  tylko R,S
jm=szt	20
ob=3

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1321-08
na=Kolano DN /ID 1000/90 st -  tylko R,S
jm=szt	20
ob=3

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1321-08
na=Trójnik  DN /ID 700/90 st -  tylko R,S
jm=szt	20
ob=1

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1321-08
na=Trójnik DN /ID 1000/90 st -  tylko R,S
jm=szt	20
ob=1

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1321-08
na=Redukcja do trójnika 1000/700 -  tylko R,S
jm=szt	20
ob=1

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1321-08
na=Zaślepka  DN /ID 700 -  tylko R,S
jm=szt	20
ob=2

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1321-08
na=Złączka DN /ID 700 -  tylko R,S
jm=szt	20
ob=1

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1321-08
na=Kolanowa czerpnia powietrza bez filtra DN /ID 700 wymiar 800 -  tylko R,S
jm=szt	20
ob=1

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1321-08
na=Kolanowa czerpnia powietrza bez filtra DN /ID 1000 wymiar 1200 -  tylko R,S
jm=szt	20
ob=1

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1321-08
na=Kosz  Thermo DN/ID 700 wymiar 800 -  tylko R,S
jm=szt	20
ob=1

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1321-08
na=Kosz kotwiący DN/ID 1000 wymiar 1200 -  tylko R,S
jm=szt	20
ob=1

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1418-01
na=Studnia zbierająca kondensat DN 800 - wlot DN ID 700 -  tylko R,S
jm=szt	20
ob=2

[RMS 1]
nz=2.83	0	2.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1418-07
na=Studnia zbierająca kondensat  DN 800 - wlot DN ID 700 -  tylko R,S - wyposażenie studni
jm=kpl.
ob=2

[RMS 1]
nz=3.87	0	3.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 407]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 405]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

