[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.13.1
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=Województwo Zachodniopomorskie, powiat Świnoujście, Miasto Świnoujście
ni=Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
nw=
nk=
sp=
mi=
da=
cpv=,

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Brukarze gr.II (ATH 1)
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=141.045

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Ogrodnicy gr.I (ATH 2)
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=266.675

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Ogrodnicy gr.II (ATH 3)
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=75.805

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Ogrodnicy gr.III (ATH 4)
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=13.598

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Robocizna (ATH 5)
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=3.648

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Robocizna (ATH 6)
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=262.981

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Robotnicy (ATH 9)
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1124.703

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Robotnicy gr.I (ATH 7)
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=201.966

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Robotnicy gr.II (ATH 8)
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0
il=284.065

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Torowi gr.II (ATH 10)
id=010	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1344.41

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Agrowłóknina czarna
id=0000001	3
jm=m2	050
ce=0
il=77

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Bednarka ocynkowana 30x4
id=0000002	3
jm=kg	033
ce=0
il=140.535

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Beton zwykły
id=0000003	3
jm=m3	060
ce=0
il=27.93

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Beton zwykły C12/15 (B-15)
id=0000004	3
jm=m3	060
ce=0
il=4.86

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Byliny
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0
il=52.5

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Cement "35"
id=0000006	3
jm=t	034
ce=0
il=0.108

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Cement portlandzki 35
id=0000007	3
jm=t	034
ce=0
il=7.694

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Drzewa iglaste
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=47.25

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Farba poliwinylowa nawierzchniowa na rdzę
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
id=0000010	3
jm=m	040
ce=0
il=32.319

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Fundament betonowy B-71
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Geowłóknina
id=0000012	3
jm=m2	050
ce=0
il=865.5

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Głowice SKE 3M na kabel
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Kable YAKY 4X35mm2
id=0000014	3
jm=m	040
ce=0
il=177.84

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Końcówki kablowe
id=0000015	3
jm=szt	020
ce=0
il=48

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Kora drzew iglastych
id=0000016	3
jm=m2	050
ce=0
il=71.4

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Kostka brukowa z betonu dwuteownik gr. 8 cm, szara
id=0000017	3
jm=m2	050
ce=0
il=525.3

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Kostka brukowa z betonu gr. 8 cm, antracyt
id=0000018	3
jm=m2	050
ce=0
il=9.792

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Krawężniki betonowe drogowe
id=0000019	3
jm=m	040
ce=0
il=274.38

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Krawężniki betonowe drogowe przejściowe
id=0000020	3
jm=m	040
ce=0
il=4.08

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Krawężniki najazdowe betonowe drogowe 15x22
id=0000021	3
jm=m	040
ce=0
il=128.52

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane
id=0000022	3
jm=t	034
ce=0
il=303.956

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Kruszywo łamane 4-31,5 mm niesortowane
id=0000023	3
jm=t	034
ce=0
il=161.646

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Krzewy liściaste
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=0
il=194.25

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Lampa oświetleniowa kompletna np. Magnolia 72 LED STRADA z optyką T2
id=0000025	3
jm=kpl	090
ce=0
il=6

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Masa chemoutwardzalna Biladur
id=0000026	3
jm=kg	033
ce=0
il=50.4

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Mikrokulki odblaskowe
id=0000027	3
jm=kg	033
ce=0
il=5.6

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Nasiona traw
id=0000028	3
jm=kg	033
ce=0
il=3.972

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Obrzeża betonowe 30x8cm
id=0000029	3
jm=m	040
ce=0
il=123.93

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Opaska kablowa OKi - ocechowana
id=0000030	3
jm=szt	020
ce=0
il=17.1

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Opaski kablowe typu Oki
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Piasek
id=0000032	3
jm=m3	060
ce=0
il=285.086

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Piasek do betonów
id=0000033	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.132

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Piasek uziar.0-2mm
id=0000034	3
jm=m3	060
ce=0
il=14.85

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Piasek zwykły
id=0000035	3
jm=m3	060
ce=0
il=80.08

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Płyty betonowe ażurowe 40x60cm
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0
il=1212.6

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Płyty betonowe ażurowe szare 40x60cm
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=0
il=971.8

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Płyty chodnikowe 40x40x5cm ryflowane szare
id=0000038	3
jm=szt	020
ce=0
il=2176.21

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 2x1,5mm2
id=0000039	3
jm=m	040
ce=0
il=60

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych
id=0000040	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.48

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Rura Arot fi 50
id=0000041	3
jm=m	040
ce=0
il=6

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Rury przewodowe z polietylenu fi 50mm
id=0000042	3
jm=m	040
ce=0
il=105.04

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste niekorowane 7cm
id=0000043	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.011

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm
id=0000044	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.565

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Słupki stalowe  d=70mm
id=0000045	3
jm=kg	033
ce=0
il=143.11

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Słupy aluminiowe stożkowe bez szwów, anodowe kolor szampański, o przekroju kołowym, II strefa typ SAL-80H wys. 8m grubość ścianki 4mm lub równoważny
id=0000046	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Tablice znaków drogowych
id=0000047	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Tabliczki opisowe na kabel
id=0000048	3
jm=szt	020
ce=0
il=17.1

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Uziom stalowy miedziowany o dług. 1.0 m
id=0000049	3
jm=m	040
ce=0
il=6

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)
id=0000050	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.881

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Woda
id=0000051	3
jm=m3	060
ce=0
il=67.807

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Ziemia urodzajna (humus)
id=0000052	3
jm=m3	060
ce=0
il=53.097

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Złącze  bezpiecznikowe słupowe IZK 4-01
id=0000053	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Złącze fazowe IZK 4-02
id=0000054	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Złącze instalacji odgromowej, krzyżowe 2 x M8
id=0000055	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Złącze izolacyjne zerowe IZK 4-03
id=0000056	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Żwir 8-16 mm
id=0000057	3
jm=m3	060
ce=0
il=25.4

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Żwir do betonów
id=0000058	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.264

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Żwir o uziar. 8-16 mm
id=0000059	3
jm=m3	060
ce=0
il=154.6

[RMS ZEST 70]
ty=S
na=Agregat prądotwórczy do 2.5 kVA
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.24

[RMS ZEST 71]
ty=S
na=Beczkowóz ciągniony 1500dm3
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.617

[RMS ZEST 72]
ty=S
na=Ciągnik gąsienicowy  75-80KM (55-59kW)
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.617

[RMS ZEST 73]
ty=S
na=Ciągnik kołowy
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.77

[RMS ZEST 74]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0,40m3
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=26.544

[RMS ZEST 75]
ty=S
na=Koparka podsiębierna 0,15m3
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.42

[RMS ZEST 76]
ty=S
na=Koparka przedsiębierna 0,6m3
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=8.787

[RMS ZEST 77]
ty=S
na=Młot udarowy elektryczny
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.24

[RMS ZEST 78]
ty=S
na=Plastomarker samobieżny Super
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.368

[RMS ZEST 79]
ty=S
na=Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=5.1

[RMS ZEST 80]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.77

[RMS ZEST 81]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 100KM
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.004

[RMS ZEST 82]
ty=S
na=Samochód dostawczy
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.15

[RMS ZEST 83]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.08

[RMS ZEST 84]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy   5t
id=00015	3
jm=m-g	148
ce=0
il=204.957

[RMS ZEST 85]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 15-20t
id=00016	3
jm=m-g	148
ce=0
il=19.488

[RMS ZEST 86]
ty=S
na=Spawarka
id=00017	3
jm=m-g	148
ce=0
il=10.576

[RMS ZEST 87]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa  75KM
id=00018	3
jm=m-g	148
ce=0
il=13.417

[RMS ZEST 88]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 100KM
id=00019	3
jm=m-g	148
ce=0
il=18.666

[RMS ZEST 89]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00020	3
jm=m-g	148
ce=0
il=6.29

[RMS ZEST 91]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny
id=00021	3
jm=m-g	148
ce=0
il=26.512

[RMS ZEST 90]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 10t
id=00022	3
jm=m-g	148
ce=0
il=31.97

[RMS ZEST 92]
ty=S
na=Walec wibracyjny jednoosiowy ogumiony 0,6t
id=00023	3
jm=m-g	148
ce=0
il=17.184

[RMS ZEST 93]
ty=S
na=Wibrator powierzchniowy
id=00024	3
jm=m-g	148
ce=0
il=68.198

[RMS ZEST 95]
ty=S
na=Żuraw samochodowy
id=00025	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.13

[RMS ZEST 94]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4t (1)
id=00026	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.707

[RMS ZEST 96]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
nsn=01.00.00

[ELEMENT 2]
na=Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
nsn=01.01.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0111-01
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
jm=km	43
ob=0.1

[RMS 7]
nz=56	0	56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Usunięcie drzew lub krzaków
nsn=01.02.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0108-05
na=Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości
jm=ha	52
ob=0.1

[RMS 8]
nz=185.27	0	185.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=44	0	44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0105-05
na=Mechaniczne karczowanie pni o średnicy do 65cm wraz z zasypaniem dołów po karczach
jm=szt	20
ob=38

[RMS 8]
nz=1.146	0	1.146
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Zdjęcie warstwy humusu
nsn=01.02.02

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0113-01
na=Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm
jm=m3	60
ob=420

[RMS 7]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0207-02
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
jm=m3	60
ob=420

[RMS 7]
nz=0.046	0	0.046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.0632	0	0.0632
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.0298	0	0.0298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.1886	0	0.1886
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0208-02
na=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
jm=m3	60
ob=420
krn=4

[RMS 85]
nz=0.0116	0	0.0116
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ZIEMNE
nsn=02.00.00

[ELEMENT 2]
na=Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
nsn=02.01.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0201-07
na=Roboty ziemne  wykonywane mechanicznie z transp. na odkład na odl. do 10 km
jm=m3	60
ob=303

[RMS 7]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.415	0	0.415
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Wykonanie nasypów
nsn=02.03.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0214-06
na=Wykonanie nasypów z zagęszczeniem mechanicznym - materiał z dowozu z odl. do 10km
jm=m3	60
ob=77

[RMS 7]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=PODBUDOWY
nsn=04.00.00

[ELEMENT 2]
na=Warstwy odsączajace i odcinające
nsn=04.02.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0104-03
na=Warstwa z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm
jm=m2	50
ob=1292

[PRZEDMIAR]
wo=515	1	515	
wo=111	1	111	
wo=171	1	171	
wo=226	1	226	
wo=269	1	246+23	

[RMS 9]
nz=0.0825	0	0.0825
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0141	0	0.0141
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Podbudowa z kruszywa łamanego
nsn=04.04.02

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-05
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 o grubości po zagęszczeniu 15cm
jm=m2	50
ob=269

[RMS 9]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0113-02
na=Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31.5 , warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
jm=m2	50
ob=515

[RMS 7]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.424	0	0.424
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=0.0037	0	0.0037
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.0452	0	0.0452
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-05
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 4/31.5 o grubości po zagęszczeniu 15cm
jm=m2	50
ob=508

[PRZEDMIAR]
wo=171	1	171	
wo=111	1	111	
wo=226	1	226	

[RMS 9]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=NAWIERZCHNIE
nsn=05.00.00

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
nsn=05.03.23

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0502-03
na=Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej typu Behaton gr. 8 cm kolor szary na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm
jm=m2	50
ob=515

[RMS 7]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
nsn=06.00.00

[ELEMENT 2]
na=Umocnienie powierzcniowe skarp, rowów i ścieków
nsn=06.01.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.I 1991	KNKRB	1 0415-01
na=Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm
jm=m2	50
ob=331

[RMS 8]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Min.Komunikacji wyd.1996	KNR	2-09 0107-05
na=Obsypka żwirowa 8/16mm
jm=m2	50
ob=69

[PRZEDMIAR]
wo=69	1	47+22	

[RMS 10]
nz=2.33	0	2.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-03
na=geowłóknina filtracyjna
jm=m2	50
ob=69

[RMS 7]
nz=0.0237	0	0.0237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Min.Komunikacji wyd.1996	KNR	2-09 0107-05
na=Obsypka żwirowa 8/16mm
jm=m2	50
ob=508

[PRZEDMIAR]
wo=171	1	171	
wo=111	1	111	
wo=226	1	226	

[RMS 10]
nz=2.33	0	2.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-03
na=geowłóknina filtracyjna
jm=m2	50
ob=508

[RMS 7]
nz=0.0237	0	0.0237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
nsn=07.00.00

[ELEMENT 2]
na=Oznakowanie poziome
nsn=07.01.01

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2002	KNR	AT-04 0204-01
na=Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie - linie na skrzyżowaniach i przejściach
jm=m2	50
ob=16

[RMS 7]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=3.15	0	3.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Oznakowanie pionowe
nsn=07.02.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0702-01
na=Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych
jm=szt	20
ob=6

[RMS 7]
nz=0.753	0	0.753
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=19.63	0	19.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0702-01
na=Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych przedłużane
jm=szt	20
ob=1

[RMS 7]
nz=0.753	0	0.753
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=25.33	0	25.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0702-05
na=Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbl. do gotowych słupków
jm=szt	20
ob=12

[RMS 7]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Oświetlenie dróg
nsn=07.07.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=37.8

[PRZEDMIAR]
wo=37.8	1	(6+10+6+27+7+50+7+21+1)*0.7*0.4	

[RMS 6]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
jm=m	40
ob=135

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	6+10+6+27+7+50+7+21+1	

[RMS 6]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01
na=Ułożenie rur osłonowych karbowanych 50mm
jm=m	40
ob=101

[PRZEDMIAR]
wo=101	1	9+5+6+29+29+17+6	

[RMS 6]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02
na=Układanie kabli YAKY 4x35mm2 o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
jm=m	40
ob=171

[PRZEDMIAR]
wo=171	1	16+17+38+41+31+28	

[RMS 6]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-04
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
jm=szt.
ob=2

[RMS 6]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0603-01
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
jm=m	40
ob=135

[RMS 6]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.041	0	1.041
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0765	0	0.0765
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-01
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
jm=szt.
ob=2

[RMS 6]
nz=0.248	0	0.248
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=32.4

[PRZEDMIAR]
wo=32.4	1	135*0.6*0.4	

[RMS 6]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg kompletnie wyposażonych
jm=szt.
ob=6

[RMS 6]
nz=4.54	0	4.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=0.044	0	0.044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-03
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
jm=kpl.przew.
ob=6

[RMS 6]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
jm=szt.
ob=6

[RMS 6]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10
na=Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
jm=szt.
ob=12

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	2*6	

[RMS 6]
nz=2.52	0	2.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły 1.5 mm2 pod zaciski lub bolce
jm=szt.żył
ob=12

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	2*6	

[RMS 6]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
jm=odc.
ob=6

[RMS 6]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej
jm=szt.
ob=8

[RMS 6]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01
na=Pomiar rezystancji izolacji linii kablowej i przewodów- obwód 1-fazowy
jm=pomiar
ob=6

[RMS 6]
nz=0.428	0	0.428
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania dla słupa - pomiar impedancji pętli zwarciowej
jm=pomiar
ob=6

[RMS 5]
nz=0.304	0	0.304
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania dla oprawy- pomiar impedancji pętli zwarciowej
jm=pomiar
ob=6

[RMS 5]
nz=0.304	0	0.304
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Pomiary natężenia oświetlenia
jm=kpl.pom.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Pomiary luminacji oświetlenia
jm=kpl.pom.
ob=1
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=ELEMENTY ULIC
nsn=08.00.00

[ELEMENT 2]
na=Krawężniki betonowe
nsn=08.01.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0403-03
na=Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m	40
ob=188

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12	
wo=51	1	2+49	
wo=125	1	(4.5+25+5.5)*2+5+8+42	

[RMS 7]
nz=0.587	0	0.587
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.0195	0	0.0195
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0403-03
na=Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 zwykłej, na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m	40
ob=81

[RMS 7]
nz=0.587	0	0.587
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.0195	0	0.0195
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0403-03
na=Krawężniki najazdowe o wym. 15x22 cm na ławie betonowej
jm=m	40
ob=126

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50	
wo=76	1	8+27+27+14	

[RMS 7]
nz=0.587	0	0.587
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.0195	0	0.0195
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0403-03
na=Krawężniki betonowe przejściowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m	40
ob=4

[RMS 7]
nz=0.587	0	0.587
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.0195	0	0.0195
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Chodniki z płytek betonowych
nsn=08.02.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0503-01
na=Chodniki z płyt betonowych szarych ryflowanych o wymiarach 40x40x6cm , na podyspce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem
jm=m2	50
ob=269

[PRZEDMIAR]
wo=269	1	246+23	

[RMS 7]
nz=0.504	0	0.504
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=8.09	0	8.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Obrzeża betonowe
nsn=08.03.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0407-03
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem na ławie betonowej
jm=m	40
ob=121.5

[PRZEDMIAR]
wo=112	1	110+2	
wo=9.5	1	7+2.5	

[RMS 1]
nz=0.1202	0	0.1202
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.1202	0	0.1202
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=ZIELEŃ DROGOWA
nsn=09.00.00

[ELEMENT 2]
na=Zieleń Drogowa
nsn=09.01.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1998	KNR	2-21 0322-05
na=Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy / głębokości dołów 0,7m z zaprawą dołów
jm=szt	20
ob=45

[RMS 3]
nz=0.2941	0	0.2941
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1.1747	0	1.1747
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.226	0	0.226
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1998	KNR	2-21 0414-06
na=Obsadzenie bylinami 25szt/m2
jm=m2	50
ob=2

[RMS 3]
nz=0.2789	0	0.2789
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=26.25	0	26.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1998	KNR	2-21 0310-09
na=Sadzenie krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,7m z zaprawą dołów do połowy
jm=szt	20
ob=185

[RMS 4]
nz=0.0735	0	0.0735
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.3352	0	0.3352
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.9283	0	0.9283
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.139	0	0.139
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1998	KNR	2-21 0410-02
na=Rozłożenie czarnej włókniny ściółkującej
jm=m2	50
ob=70

[RMS 2]
nz=0.4011	0	0.4011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1998	KNR	2-21 0410-02
na=Rozłożenie kory z drzew iglastych
jm=m2	50
ob=70

[RMS 2]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=INNE ROBOTY
nsn=10.00.00

[ELEMENT 2]
na=Parkingi i zatoki
nsn=10.06.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0309-05
na=Nawierzchnie jezdni manewrowej i miejsc parkingowych z płyt betonowych ażurowych gr.10cm koloru czerwonego na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm, z wypełnieniem otworów żwirem 8/16mm
jm=m2	50
ob=282

[PRZEDMIAR]
wo=171	1	171	
wo=111	1	111	

[RMS 1]
nz=0.2489	0	0.2489
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.3463	0	0.3463
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.0689	0	0.0689
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0309-05
na=Nawierzchnie miejsc parkingowych z płyt betonowych ażurowych gr.10cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm koloru szarego, z wypełnieniem otworów żwirem 8/16mm
jm=m2	50
ob=226

[RMS 1]
nz=0.2489	0	0.2489
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.3463	0	0.3463
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.0689	0	0.0689
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0502-03
na=Nawierzchnia parkingów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolor antracyt na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm
jm=m2	50
ob=9.6

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	6*0.1*2.5	
wo=8.1	1	9*2*0.1*4.5	

[RMS 7]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

