[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.13.1
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU UL. BYDGOSKA : A I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU;Świnoujście ul. Bydgoska
ni=Gmina Miasto Świnoujście;ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
nw=
nk=
sp=
mi=
da=
cpv=,

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Montaż urządzeń' (ATH 594)
id=001	3
jm=Na kpl
ce=0
il=1

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Robocizna (ATH 24)
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=11059.226

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III
id=0000001	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.123

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Beton zwykły B-20 (C16/20)
id=0000002	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.254

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego
id=0000003	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.72

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Bezpieczny krawężnik
id=0000004	3
jm=m	040
ce=0
il=137.822

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Bramka aluminiowa do mini piłki nożnej
id=0000005	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=0
il=2119.122

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Cegła budowlana pełna
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0
il=1702.932

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
id=0000008	3
jm=t	034
ce=0
il=3.621

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
id=0000009	3
jm=t	034
ce=0
il=19.517

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'
id=0000010	3
jm=t	034
ce=0
il=0.014

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35''
id=0000011	3
jm=t	034
ce=0
il=6.696

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
id=0000012	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.131

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=0000013	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.035

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III'
id=0000014	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.345

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III''
id=0000015	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.096

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
id=0000016	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.131

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
id=0000017	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.956

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Dostawa donic zg. z PT
id=0000018	3
jm=elem	125
ce=0
il=4

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Dostawa i montaż koszy na śmieci zg. z PT
id=0000019	3
jm=elem	125
ce=0
il=8

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Dostawa i montaż ławek stałych bez oparcia zg. z PT
id=0000020	3
jm=elem	125
ce=0
il=11

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Dostawa i montaż ogrodzenia stalowego h=1,2m zg z PT w przygotowany wcześniej funadement
id=0000021	3
jm=m	040
ce=0
il=212.235

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Dostawa i montaż ogrodzenia stalowego h=2m zg z PT w przygotowany wcześniej funadement
id=0000022	3
jm=m	040
ce=0
il=399.36

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Dostawa i montaż Stojak rowerowyi zg. z PT
id=0000023	3
jm=elem	125
ce=0
il=10

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Dostawa Kubiki betonowe zg. z PT
id=0000024	3
jm=elem	125
ce=0
il=8

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Drewno okrągłe na stemple budowlane
id=0000025	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.104

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm
id=0000026	3
jm=kg	033
ce=0
il=3.168

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm'
id=0000027	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.972

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Farba olejna do gruntowania
id=0000028	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.27

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Geokraty
id=0000029	3
jm=m2	050
ce=0
il=289.955

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Geotkanina drenarsko- separująca
id=0000030	3
jm=m2	050
ce=0
il=959.33

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Grys kamienny, granulacja 2-5 mm
id=0000031	3
jm=t	034
ce=0
il=27.236

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=0000032	3
jm=kg	033
ce=0
il=9.865

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Klamry z prętów stalowych
id=0000033	3
jm=kg	033
ce=0
il=5.63

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Kliniec kamienny
id=0000034	3
jm=t	034
ce=0
il=264.543

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Kliniec kamienny 5-25 mm'''
id=0000035	3
jm=t	034
ce=0
il=93.703

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Komplet urządzeń  zg. z PT'
id=0000036	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Kostka brukowa 8 cm szara
id=0000037	3
jm=m2	050
ce=0
il=317.207

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm
id=0000038	3
jm=szt	020
ce=0
il=683.614

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Krzewy i drzewa zg. z PT
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=0
il=50

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Listwy przyścienne z drewna iglastego
id=0000040	3
jm=m	040
ce=0
il=22.22

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Masa betonowa   B-15 C 12/15 hydrobeton'
id=0000041	3
jm=m3	060
ce=0
il=26.489

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Masa betonowa
id=0000042	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.305

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Miał kamienny
id=0000043	3
jm=t	034
ce=0
il=132.272

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Miał kamienny łamany (kruszyny)
id=0000044	3
jm=t	034
ce=0
il=14.052

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Mieszanka betonowa
id=0000045	3
jm=m3	060
ce=0
il=66.36

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Mieszanka betonowa'
id=0000046	3
jm=m3	060
ce=0
il=14.576

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Mieszanka betonowa''
id=0000047	3
jm=m3	060
ce=0
il=4.918

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Montaż i dostawa furtki  zg z PT
id=0000048	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.2

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Nakładka  poliuretanowa na obrzeżach betonowych zg. z PT.
id=0000049	3
jm=m2	050
ce=0
il=4.066

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Nasiona traw
id=0000050	3
jm=kg	033
ce=0
il=57.669

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Nawierzchnia poliuretanowa zg.PT
id=0000051	3
jm=m2	050
ce=0
il=151.5

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Nawierzchnia syntetyczna wylewana zg. z PT
id=0000052	3
jm=m2	050
ce=0
il=544.64

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Nawóz
id=0000053	3
jm=t	034
ce=0
il=0.144

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Obrzeża betonowe 30x8 cm'
id=0000054	3
jm=m	040
ce=0
il=418.73

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Piasek uziar.0-2mm
id=0000055	3
jm=m3	060
ce=0
il=684.535

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Płyty chodnikowe betonowe 40x40x5  cm
id=0000056	3
jm=m2	050
ce=0
il=1489.578

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Pokrywki stalowe na tuleje
id=0000057	3
jm=kg	033
ce=0
il=2

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Rozcieńczalnik'
id=0000058	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.117

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Słupki do siatkówki i kometki z siatką całosezonową
id=0000059	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste śr.120mm
id=0000060	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.036

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste śr.70mm'
id=0000061	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.009

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Stojak metalowy do kosza z tablicą z obejmami i śrubami'
id=0000062	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Szpilki stalowe
id=0000063	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.141

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Tarcica podłogowa strugana iglasta
id=0000064	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.576

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Tłuczeń kamienny sortowany
id=0000065	3
jm=t	034
ce=0
il=2632.203

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Tłuczeń kl.II uziarnienie 40-63 mm'
id=0000066	3
jm=t	034
ce=0
il=280.635

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Tuleje pod urzadzenia sportowe
id=0000067	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Woda z rurociągów
id=0000068	3
jm=m3	060
ce=0
il=513.482

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Wykonanie i montaż bramyj B1o wym. 3,0x1,2 m systemowa, przesuwana z napędem zgodnie z PT
id=0000069	3
jm=1
ce=0
il=1

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Wykonanie i montaż bramyj B2 o wym.  4,5x1,2  m systemowa, przesuwana z napędem zgodnie z PT
id=0000070	3
jm=1
ce=0
il=1

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Wykonanie i montaż bramyj B3 o wym.  4,0x2,0  m systemowa, przesuwana z napędem zgodnie z PT
id=0000071	3
jm=1
ce=0
il=1

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Wykonanie i montaż furtki jednoskrzydłowej  F1x 2 o wym. 1,0x2,05m systemowa, wyposażona w zawiasy i zamek zgodnie z PT
id=0000072	3
jm=1
ce=0
il=2

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Zaprawa
id=0000073	3
jm=m3	060
ce=0
il=3.105

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 100
id=0000074	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.12

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-15'
id=0000075	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.014

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Ziemia urodzajna
id=0000076	3
jm=t	034
ce=0
il=14.357

[RMS ZEST 79]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM)
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=6.158

[RMS ZEST 80]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 1.20 m3
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=34.809

[RMS ZEST 81]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 1.20 m3'
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.92

[RMS ZEST 82]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25 m3
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=33.841

[RMS ZEST 83]
ty=S
na=Koparko-spycharka 0.15 m3
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.036

[RMS ZEST 84]
ty=S
na=Koparko-spycharka 0.15 m3'
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=27.793

[RMS ZEST 85]
ty=S
na=Piła do cięcia kostki
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=7.737

[RMS ZEST 86]
ty=S
na=Pompa do betonu na samochodzie
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.827

[RMS ZEST 87]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)'
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=8.546

[RMS ZEST 88]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0.9 t
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.124

[RMS ZEST 89]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0.9 t'
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.035

[RMS ZEST 90]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0.9 t''
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.371

[RMS ZEST 91]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 5 t
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1771.446

[RMS ZEST 92]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 5 t''
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=0
il=62.522

[RMS ZEST 93]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 5-10 t
id=00015	3
jm=m-g	148
ce=0
il=14.346

[RMS ZEST 94]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 5-10 t'
id=00016	3
jm=m-g	148
ce=0
il=5.268

[RMS ZEST 95]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t
id=00017	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.282

[RMS ZEST 96]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)'
id=00018	3
jm=m-g	148
ce=0
il=49.01

[RMS ZEST 97]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)'
id=00019	3
jm=m-g	148
ce=0
il=56.99

[RMS ZEST 98]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00020	3
jm=m-g	148
ce=0
il=5.717

[RMS ZEST 99]
ty=S
na=Środek transportowy'
id=00021	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.733

[RMS ZEST 100]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 200 kg
id=00022	3
jm=m-g	148
ce=0
il=23.365

[RMS ZEST 101]
ty=S
na=Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
id=00023	3
jm=m-g	148
ce=0
il=13.889

[RMS ZEST 102]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 10 t'
id=00024	3
jm=m-g	148
ce=0
il=290.998

[RMS ZEST 103]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 10 t'''
id=00025	3
jm=m-g	148
ce=0
il=5.696

[RMS ZEST 104]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 4-6 t
id=00026	3
jm=m-g	148
ce=0
il=6.784

[RMS ZEST 105]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 4-6 t''
id=00027	3
jm=m-g	148
ce=0
il=12.192

[RMS ZEST 106]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 4-6 t'''
id=00028	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.563

[RMS ZEST 107]
ty=S
na=Wibrator powierzchniowy
id=00029	3
jm=m-g	148
ce=0
il=40.231

[RMS ZEST 108]
ty=S
na=Wózek platform. elektr.2,0t(1)
id=00030	3
jm=m-g	148
ce=0
il=6.158

[RMS ZEST 109]
ty=S
na=Wyciąg
id=00031	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.327

[RMS ZEST 110]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

[ELEMENT 2]
na=NIWELACJA

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
jm=m2	50
ob=7898

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 2]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-02
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
jm=m2	50
ob=7898
krn=5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=7898	1	7898	poz.1

[RMS 2]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-05
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II z pozostawieniem 288,0m3 pod trawniki
jm=m3	60
ob=2871.2

[PRZEDMIAR]
wo=2871.2	1	2871.2	poz.1*0,4-288

[RMS 2]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0216-06
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat.IV
jm=m3	60
ob=1275

[RMS 2]
nz=0.1098	0	0.1098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.0232	0	0.0232
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0405-01
na=Przygotowanie podłoża pod nasypy zapór ziemnych - usunięcie ziemi roślinnej spycharkami o mocy 75 KM
jm=m3	60
ob=948

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 2]
nz=0.0924	0	0.0924
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-05
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II
jm=m3	60
ob=327

[PRZEDMIAR]
wo=327	1	1275-948	

[RMS 2]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=PLAC ZABAW DLA DZIECI

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-02
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
jm=ha	52
ob=0.054

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.054	1	544.64/10000	

[RMS 2]
nz=57.8	0	57.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0207-02
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
jm=m3	60
ob=163.392

[PRZEDMIAR]
wo=163.392	1	544.64*0.30	

[RMS 2]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.032	0	0.032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0878	0	0.0878
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Podbudowa pod nawierzchnię syntetyczną

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-31 0103-01
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II
jm=m2	50
ob=544.64

[RMS 2]
nz=0.1315	0	0.1315
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	AT-04 0101-03
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny drenarsko- separująca
jm=m2	50
ob=599.104

[PRZEDMIAR]
wo=599.104	1	599.104	poz.9+(544,64*10%)

[RMS 2]
nz=0.0237	0	0.0237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.075	0	1.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-31 0104-07
na=Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm
jm=m2	50
ob=544.64
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=544.64	1	544.64	poz.9

[RMS 2]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0110-01
na=Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm
jm=m2	50
ob=544.64

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=544.64	1	544.64	poz.9

[RMS 2]
nz=0.414	0	0.414
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=0.404	0	0.404
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0485	0	0.0485
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.0365	0	0.0365
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.0365	0	0.0365
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0110-03
na=Podbudowa klinująca z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm
jm=m2	50
ob=544.64

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=544.64	1	544.64	poz.9

[RMS 2]
nz=0.1804	0	0.1804
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.1347	0	0.1347
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.0202	0	0.0202
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna, wylewana - gr. ok. 12mm+60mm

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0502-01
na=Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna, wylewana - gr. ok. 12mm+60mm nawierzchnia zg. z PT
jm=m2	50
ob=544.64

[RMS 2]
nz=0.5596	0	0.5596
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Obrzeża betonowe i bezpieczny elastyczny krawężnik zg.z PT

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-03
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
jm=m	40
ob=135.12

[RMS 2]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03
na=Ława pod krawężniki betonowa zwykła
jm=m3	60
ob=6.756

[PRZEDMIAR]
wo=6.756	1	6.756	(0,28*0,10+2*0,5*(0,07+0,15)*0,10)*poz.15

[RMS 2]
nz=9.88	0	9.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03
na=Ława pod krawężniki betonowa zwykła- chudy beton
jm=m3	60
ob=4.729

[PRZEDMIAR]
wo=4.729	1	4.729	poz.15*0.5*(0.28+0.42)*0.1

[RMS 2]
nz=9.88	0	9.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-04
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia bezpieczny krawężnik
jm=m	40
ob=135.12

[PRZEDMIAR]
wo=135.12	1	135.12	poz.15

[RMS 2]
nz=0.2458	0	0.2458
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Piaskownica

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0201-01
na=Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
jm=m3	60
ob=50.918

[PRZEDMIAR]
wo=50.918	1	0.4*13.26*9.6	

[RMS 2]
nz=0.1926	0	0.1926
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.0785	0	0.0785
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.2057	0	0.2057
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0101-02
na=Fundamenty z cegieł, na zaprawie cementowej
jm=m3	60
ob=4.389

[PRZEDMIAR]
wo=4.389	1	0.4*2*(13.26+9.6)*0.24	

[RMS 2]
nz=6.84	0	6.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=388	0	388
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0103-01
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.
jm=m2	50
ob=22.86

[PRZEDMIAR]
wo=22.86	1	0.5*2*(13.26+9.6)	

[RMS 2]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=92.7	0	92.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1121-01
na=Podłoga z desek struganych grubości 25 mm- siedziska na pisakownicy
jm=m2	50
ob=20.574

[PRZEDMIAR]
wo=20.574	1	0.45*2*(13.26+9.6)	

[RMS 2]
nz=0.869	0	0.869
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.137	0	0.137
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=0.0335	0	0.0335
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0201-01
na=Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
jm=m3	60
ob=0.5

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0.5*1.0*1.0	

[RMS 2]
nz=0.1926	0	0.1926
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.0785	0	0.0785
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.2057	0	0.2057
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	AT-04 0101-03
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny drenarsko- separująca
jm=m2	50
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.0*1.0	

[RMS 2]
nz=0.0237	0	0.0237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.075	0	1.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0110-03
na=Podbudowa klinująca z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm
jm=m2	50
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.0*1.0	

[RMS 2]
nz=0.1804	0	0.1804
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.1347	0	0.1347
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.0202	0	0.0202
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	AT-04 0101-03
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny drenarsko- separująca
jm=m2	50
ob=127.296

[PRZEDMIAR]
wo=127.296	1	13.26*9.6	

[RMS 2]
nz=0.0237	0	0.0237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.075	0	1.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0502-01
na=Chodniki z płyt betonowych 40x40x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
jm=m2	50
ob=126.296

[PRZEDMIAR]
wo=126.296	1	13.26*9.6-1.0*1.0	

[RMS 2]
nz=0.5596	0	0.5596
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1.2944	0	1.2944
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Wyposażenie placów zabaw, ścieżki zdrowia i piaskownicy

[POZYCJA]
na=Dostawa wyposażenia placu zabaw zg. z PT
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=BOISKO WIELOFUNKCYJNE  - NAW. POLIURETANOWA gr. 13 mm

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-02
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
jm=ha	52
ob=0.015

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.015	1	10*15/10000	

[RMS 2]
nz=57.8	0	57.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0207-02
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
jm=m3	60
ob=60

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	150*0.40	

[RMS 2]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=0.032	0	0.032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=0.0878	0	0.0878
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Podbudowa pod nawierzchnię syntetyczną

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-31 0103-01
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II
jm=m2	50
ob=150

[RMS 2]
nz=0.1315	0	0.1315
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	AT-04 0101-03
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny drenarsko- separująca
jm=m2	50
ob=165

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165	poz.31+(150*10%)

[RMS 2]
nz=0.0237	0	0.0237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.075	0	1.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-31 0104-07
na=Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm
jm=m2	50
ob=150
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150	poz.31

[RMS 2]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0110-01
na=Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm
jm=m2	50
ob=150

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150	poz.31

[RMS 2]
nz=0.414	0	0.414
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=0.404	0	0.404
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0485	0	0.0485
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.0365	0	0.0365
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.0365	0	0.0365
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0110-03
na=Podbudowa klinująca z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm
jm=m2	50
ob=150

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150	poz.31

[RMS 2]
nz=0.1804	0	0.1804
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.1347	0	0.1347
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.0202	0	0.0202
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia poliuretanowa

[POZYCJA]
na=Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego zgodnie z PT. Komplet z oliniowaniem
jm=m2	50
ob=150

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150	poz.31

[RMS 53]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Obrzeża betonowe z nakładka z poliuretanu

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-03
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
jm=m	40
ob=50.32

[RMS 2]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03
na=Ława pod krawężniki betonowa zwykła
jm=m3	60
ob=2.516

[PRZEDMIAR]
wo=2.516	1	2.516	(0.28*0.10+2*0.5*(0.07+0.15)*0.10)*poz.37

[RMS 2]
nz=9.88	0	9.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03
na=Ława pod krawężniki betonowa zwykła- chudy beton
jm=m3	60
ob=1.409

[PRZEDMIAR]
wo=1.409	1	1.409	0.28*0.10*poz.37

[RMS 2]
nz=9.88	0	9.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-04
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
jm=m	40
ob=50.32

[PRZEDMIAR]
wo=50.32	1	50.32	poz.37

[RMS 2]
nz=0.2458	0	0.2458
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Nakładka  poliuretanowa na obrzeżach betonowych zg. z PT.
jm=m2	50
ob=4.026

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=4.026	1	4.026	poz.37*0,08

[RMS 51]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=WYPOSAŻENIE SPORTOWE

[ELEMENT 3]
na=Sprzęt sportowy do mini koszykówki - 2 szt

[POZYCJA]
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0308-01
na=Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 - fundamenty pod kosze
jm=m3	60
ob=0.25

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.25	1	2*0.5*0.5*0.5	

[RMS 2]
nz=105.47	0	105.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0309-06
na=Osadzenie tulei do słupków  do koszykówki
jm=szt.
ob=2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 2]
nz=3.3018	0	3.3018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.0228	0	0.0228
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.0932	0	0.0932
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0413	0	0.0413
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0310-04
na=Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki
jm=szt.
ob=2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 2]
nz=19.04	0	19.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Sprzęt sportowy - bramki do piłki nożnej aluminiowe - 2 szt.przestawne

[POZYCJA]
na=Bramka aluminiowa z siatką zg. z PT
jm=kpl	90
ob=2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 2]
nz=5.75	0	5.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Sprzęt do siatkówki - zestaw słupków uniwersalny , z mechanizmem naciągowym zakrytym -1kpl

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-23 0308-01
na=Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3- fundamenty pod tuleje do siatkówki
jm=m3	60
ob=0.3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	0.5*0.5*0.6*2	

[RMS 2]
nz=105.47	0	105.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-23 0309-02
na=Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki.
jm=szt.
ob=2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 2]
nz=3.2611	0	3.2611
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.0216	0	0.0216
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-23 0309-07
na=Ramki do pokrywek na tuleje
jm=szt.
ob=2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 2]
nz=2.0324	0	2.0324
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0092	0	0.0092
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-23 0310-02
na=Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki  z mechanizmem naciagowym zakrytym wraz z siatką
jm=kpl	90
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 2]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=CIĄGI KOMUNIKACYJNE

[ELEMENT 2]
na=Zjazdy na teren sportowy przedszkola- biologicznie czynne/utwardzone

[ELEMENT 3]
na=Podbudowa

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-01 0121-02
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
jm=ha	52
ob=0.059

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.059	1	(281+309.47)/10000	

[RMS 2]
nz=57.8	0	57.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-31 0101-01
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
jm=m2	50
ob=590.47

[PRZEDMIAR]
wo=590.47	1	281+309.47	

[RMS 2]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-01 0212-01
na=Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
jm=m3	60
ob=265.712

[PRZEDMIAR]
wo=265.712	1	265.712	poz.51*0.45

[RMS 2]
nz=0.0429	0	0.0429
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.1046	0	0.1046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.0346	0	0.0346
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=0.2353	0	0.2353
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-31 0105-03
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
jm=m2	50
ob=590.47

[PRZEDMIAR]
wo=590.47	1	590.47	poz.51

[RMS 2]
nz=0.0478	0	0.0478
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-31 0105-04
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
jm=m2	50
ob=590.47
krn=12

[PRZEDMIAR]
wo=590.47	1	590.47	poz.51

[RMS 2]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Pow. biologiczno czynne- kraty trawnikowe

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0107-02
na=Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm
jm=m3	60
ob=281.51
krn=2.5

[RMS 2]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.99	0	1.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
jm=m2	50
ob=281.51

[PRZEDMIAR]
wo=281.51	1	281.51	poz.55

[RMS 2]
nz=0.0478	0	0.0478
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-08
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
jm=m2	50
ob=281.51
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=281.51	1	281.51	poz.55

[RMS 2]
nz=0.0384	0	0.0384
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.01935	0	0.01935
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-11 0102-01
na=Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 5 cm
jm=m2	50
ob=281.51

[PRZEDMIAR]
wo=281.51	1	281.51	poz.55

[RMS 2]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=0.051	0	0.051
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=0.083	0	0.083
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Nawierzchnie utwardzone

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0107-02
na=Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm
jm=m3	60
ob=309.47
krn=2

[RMS 2]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.99	0	1.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-31 0105-07
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
jm=m2	50
ob=309.47

[PRZEDMIAR]
wo=309.47	1	309.47	poz.59

[RMS 2]
nz=0.144	0	0.144
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-31 0105-08
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
jm=m2	50
ob=309.47
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=309.47	1	309.47	poz.60

[RMS 2]
nz=0.0384	0	0.0384
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m2	50
ob=309.47

[PRZEDMIAR]
wo=309.47	1	309.47	poz.60

[RMS 2]
nz=1.3032	0	1.3032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Krawężniki  betonowy15x30cm

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-31 0401-03
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
jm=m	40
ob=670.21

[PRZEDMIAR]
wo=670.21	1	588.73+81.48	

[RMS 2]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-31 0402-03
na=Ława pod krawężniki betonowa zwykła
jm=m3	60
ob=36.526

[PRZEDMIAR]
wo=36.526	1	36.526	(0.35*0.1+0.15*0.13)*poz.63

[RMS 2]
nz=9.88	0	9.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-31 0105-03
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
jm=m2	50
ob=113.936

[PRZEDMIAR]
wo=113.936	1	113.936	poz.63*0,17

[RMS 2]
nz=0.0478	0	0.0478
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-31 0105-04
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
jm=m2	50
ob=113.936
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=113.936	1	113.936	poz.65

[RMS 2]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-31 0403-03
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m	40
ob=670.21

[PRZEDMIAR]
wo=670.21	1	670.21	poz.63

[RMS 2]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia ciągu pieszego z płytki betonowej 5 cm

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-01 0121-02
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
jm=ha	52
ob=0.102

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.102	1	1024.49/10000	

[RMS 2]
nz=57.8	0	57.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-31 0101-01
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
jm=m2	50
ob=1024.49

[RMS 2]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-31 0105-03
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
jm=m2	50
ob=1024.49

[PRZEDMIAR]
wo=1024.49	1	1024.49	poz.69

[RMS 2]
nz=0.0478	0	0.0478
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-31 0105-04
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
jm=m2	50
ob=1024.49
krn=7

[PRZEDMIAR]
wo=1024.49	1	1024.49	poz.69

[RMS 2]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-31 0105-07
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
jm=m2	50
ob=1024.49

[PRZEDMIAR]
wo=1024.49	1	1024.49	poz.69

[RMS 2]
nz=0.144	0	0.144
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-31 0105-08
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
jm=m2	50
ob=1024.49
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=1024.49	1	1024.49	poz.72

[RMS 2]
nz=0.0384	0	0.0384
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0502-01
na=Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
jm=m2	50
ob=1024.49

[PRZEDMIAR]
wo=1024.49	1	1024.49	poz.69

[RMS 2]
nz=0.5596	0	0.5596
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1.2944	0	1.2944
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Obrzeża betonowe 8x30cm

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-31 0401-03
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
jm=m	40
ob=360.2

[RMS 2]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-31 0402-03
na=Ława pod krawężniki betonowa zwykła
jm=m3	60
ob=18.01

[PRZEDMIAR]
wo=18.01	1	18.01	(0,28*0,10+2*0,5*(0,07+0,15)*0,10)*poz.75

[RMS 2]
nz=9.88	0	9.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-31 0402-03
na=Ława pod krawężniki betonowa zwykła- chudy beton
jm=m3	60
ob=12.607

[PRZEDMIAR]
wo=12.607	1	12.607	poz.75*0.5*(0.28+0.42)*0.1

[RMS 2]
nz=9.88	0	9.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	2-31 0407-04
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
jm=m	40
ob=360.2

[PRZEDMIAR]
wo=360.2	1	360.2	poz.75

[RMS 2]
nz=0.2458	0	0.2458
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=MAŁA ARCHITEKTURA

[ELEMENT 2]
na=Ławki

[POZYCJA]
na=Dostawa  ławek stałych bez oparcia zg. z PT
jm=szt.
ob=11

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Donice

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż donic zg z PT
jm=szt.
ob=4

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 2]
nz=1.3594	0	1.3594
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Kubiki betonowe

[POZYCJA]
na=Dostawa - Kubiki betonowe zg z PT
jm=szt.
ob=8

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 2]
nz=1.3594	0	1.3594
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Kosze na śmieci

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż koszy  zg z PT
jm=szt.
ob=8

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 2]
nz=1.3594	0	1.3594
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Stojak rowerowy

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż - Stojak rowerowy zg z PT
jm=szt.
ob=10

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 2]
nz=1.3594	0	1.3594
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Zieleń

[ELEMENT 2]
na=Nasadzenia drzew i krzewów.

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0301-01
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m
jm=kpl.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 2]
nz=4.6228	0	4.6228
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=50	0	50
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Trawnik

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0505-04
na=Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
jm=m2	50
ob=2883.43

[RMS 2]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-05
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem
jm=m2	50
ob=2883.43

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=2883.43	1	2883.43	poz.85

[RMS 2]
nz=0.241	0	0.241
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=5E-5	0	5E-5
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Ogrodzenie przedszkola O1 i O2

[ELEMENT 2]
na=Ogrodzenie stalowe O1 o wys. 1,2m osadzone w fundamentach betonowych zg. z PT

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-01
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)- wykopy pod fundamenty O1
jm=m3	60
ob=36.48

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=36.48	1	0.8*0.8*1.0*57	

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0101
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
jm=m3	60
ob=14.25

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=14.25	1	0.5*0.5*1.0*57	

[RMS 2]
nz=0.8786	0	0.8786
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0415-01
na=Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II
jm=m3	60
ob=22.23

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=22.23	1	22.23	poz.87-poz.88

[RMS 2]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
jm=m3	60
ob=0.912

[PRZEDMIAR]
wo=0.912	1	0.40*0.40*0.1*57	

[RMS 2]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym- chudy beton
jm=m3	60
ob=0.584

[PRZEDMIAR]
wo=0.584	1	0.32*0.32*0.10*57	

[RMS 2]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0204-01
na=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.8m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
jm=m3	60
ob=5.746

[PRZEDMIAR]
wo=5.746	1	0.3*0.3*1.12*57	

[RMS 2]
nz=5.48	0	5.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0282-05
na=Otwory na gniazda słupków ogrodzenia
jm=szt.
ob=57

[RMS 2]
nz=0.125	0	0.125
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż ogrodzenia stalowego h=1,2m zg z PT w przygotowany wcześniej funadement
jm=m	40
ob=141.49

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie i montaż furtki jednoskrzydłowej  F1x 1,2 o wym. systemowa, wyposażona w zawiasy i zamek zgodnie z PT
jm=szt.
ob=2

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie i montaż bramyj B1o wym. 3,0x1,2 m systemowa, przesuwana z napędem zgodnie z PT
jm=szt.
ob=1

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie i montaż bramyj B2o wym. 4,5x1,2 m systemowa, przesuwana z napędem zgodnie z PT
jm=szt.
ob=1

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Ogrodzenie stalowe O2 o wys. 2m osadzone w fundamentach betonowych zg. z PT

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-01
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)- wykopy pod fundamenty O2
jm=m3	60
ob=67.84

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=67.84	1	0.8*0.8*1.0*(20+86)	

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0101
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
jm=m3	60
ob=26.5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=26.5	1	0.5*0.5*1.0*(20+86)	

[RMS 2]
nz=0.8786	0	0.8786
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0415-01
na=Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II
jm=m3	60
ob=41.34

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=41.34	1	41.34	poz.98-poz.99

[RMS 2]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
jm=m3	60
ob=1.696

[PRZEDMIAR]
wo=1.696	1	0.40*0.40*0.1*(20+86)	

[RMS 2]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym- chudy beton
jm=m3	60
ob=1.085

[PRZEDMIAR]
wo=1.085	1	0.32*0.32*0.10*(20+86)	

[RMS 2]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0204-01
na=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.8m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
jm=m3	60
ob=20.352

[PRZEDMIAR]
wo=20.352	1	0.4*0.4*1.2*(20+86)	

[RMS 2]
nz=5.48	0	5.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0282-05
na=Otwory na gniazda słupków ogrodzenia
jm=szt.
ob=106

[PRZEDMIAR]
wo=106	1	20+86	

[RMS 2]
nz=0.125	0	0.125
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Montaż i dostawa  ogrodzenia  h=2m zg z PT
jm=m	40
ob=266.24

[PRZEDMIAR]
wo=266.24	1	51.84+214.4	

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Montaż i dostawa furtki  F2 o wym 1x2m zg z PT
jm=kpl.
ob=1

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1.2	0	1.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Wykonanie i montaż bramyj B3  wym. 4,0x2,0 m systemowa, przesuwana z napędem zgodnie z PT
jm=szt.
ob=1

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

