[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.13.1
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=Województwo Zachodniopomorskie, powiat Świnoujście, Miasto Świnoujście, ul.Bydgoska
ni=Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
nw=
nk=
sp=
mi=
da=
cpv=,

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Betoniarze gr.II (ATH 1)
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=224.209

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Betoniarze gr.III (ATH 2)
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=110.334

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Bituminiarze gr.II (ATH 3)
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=84.005

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Bituminiarze gr.III (ATH 4)
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=11.636

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Brukarze gr.II (ATH 5)
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=267.434

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Robocizna (ATH 6)
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=15.808

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Robocizna (ATH 7)
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1271.589

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Robotnicy (ATH 10)
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=6065.386

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Robotnicy gr.I (ATH 8)
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0
il=2101.969

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Robotnicy gr.II (ATH 9)
id=010	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1345.534

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Torowi gr.I (ATH 11)
id=011	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1.38

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Torowi gr.II (ATH 12)
id=012	3
jm=r-g	149
ce=0
il=321.54

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Asfalt drogowy
id=0000001	3
jm=kg	033
ce=0
il=3473.712

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm
id=0000002	3
jm=m3	060
ce=0
il=2.146

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Bednarka ocynkowana 30x4
id=0000003	3
jm=kg	033
ce=0
il=675.609

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Beton zwykły
id=0000004	3
jm=m3	060
ce=0
il=127.37

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Beton zwykły B-10
id=0000005	3
jm=m3	060
ce=0
il=8.912

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Beton zwykły B-15 (C12/15)
id=0000006	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.832

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Beton zwykły C12/15 (B-15)
id=0000007	3
jm=m3	060
ce=0
il=19.91

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Cement "35"
id=0000008	3
jm=t	034
ce=0
il=0.468

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Cement portlandzki 25 z dodatkami
id=0000009	3
jm=kg	033
ce=0
il=203

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Cement portlandzki 35
id=0000010	3
jm=t	034
ce=0
il=42.238

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
id=0000011	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.803

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Drewno na stemple iglaste nasycone
id=0000012	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.84

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Farba poliwinylowa nawierzchniowa na rdzę
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
id=0000014	3
jm=m	040
ce=0
il=147.617

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Fundament betonowy B-71
id=0000015	3
jm=szt	020
ce=0
il=26

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Geowłóknina
id=0000016	3
jm=m2	050
ce=0
il=290.25

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Głowice SKE 3M na kabel
id=0000017	3
jm=szt	020
ce=0
il=26

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Kable YAKY 4X35mm2
id=0000018	3
jm=m	040
ce=0
il=812.282

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Końcówki kablowe
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0
il=208

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Kostka brukowa niefazowana z betonu 8 cm, szara
id=0000020	3
jm=m2	050
ce=0
il=1558.56

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Kostka brukowa z betonu bezfazowa gr.8 cm
id=0000021	3
jm=m2	050
ce=0
il=321.3

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Kostka brukowa z betonu śrutowana gr.10 cm
id=0000022	3
jm=m2	050
ce=0
il=327.42

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Krawężniki betonowe drogowe
id=0000023	3
jm=m	040
ce=0
il=688.5

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Krawężniki betonowe drogowe 12x25
id=0000024	3
jm=m	040
ce=0
il=476.34

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Krawężniki betonowe drogowe przejściowe
id=0000025	3
jm=m	040
ce=0
il=32.64

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Krawężniki najazdowe betonowe drogowe 15x22
id=0000026	3
jm=m	040
ce=0
il=548.76

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Kręgi betonowe d=1,0m h=0,5m
id=0000027	3
jm=szt	020
ce=0
il=48

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Kręgi betonowe d=1,5m h=0,5m
id=0000028	3
jm=szt	020
ce=0
il=32

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Kruszywo
id=0000029	3
jm=m3	060
ce=0
il=3.52

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane
id=0000030	3
jm=t	034
ce=0
il=1609.169

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Lampa oświetleniowa kompletna np. Magnolia 72 LED STRADA z optyką T2
id=0000031	3
jm=kpl	090
ce=0
il=26

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Masa chemoutwardzalna Biladur
id=0000032	3
jm=kg	033
ce=0
il=61.95

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Mieszanka mineralno-asfaltowa
id=0000033	3
jm=t	034
ce=0
il=283.8

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Mieszanka mineralno-asfaltowa standard II
id=0000034	3
jm=t	034
ce=0
il=483.791

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Mikrokulki odblaskowe
id=0000035	3
jm=kg	033
ce=0
il=6.35

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Nadstawka betonowa d=450mm dł.1m
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0
il=29

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Nasiona traw
id=0000037	3
jm=kg	033
ce=0
il=10.26

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Obrzeża betonowe 30x8cm
id=0000038	3
jm=m	040
ce=0
il=408

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare
id=0000039	3
jm=m	040
ce=0
il=398.82

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Olej napędowy
id=0000040	3
jm=kg	033
ce=0
il=122.602

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Opaska kablowa OKi - ocechowana
id=0000041	3
jm=szt	020
ce=0
il=78.104

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Opaski kablowe typu Oki
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=0
il=52

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Osadniki betonowe d=450mm
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=0
il=29

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Pale szalunkowe stalowe
id=0000044	3
jm=t	034
ce=0
il=1.329

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Piasek
id=0000045	3
jm=m3	060
ce=0
il=927.239

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Piasek do betonów
id=0000046	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.152

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Piasek uziar.0-2mm
id=0000047	3
jm=m3	060
ce=0
il=82.88

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Piasek zwykły
id=0000048	3
jm=m3	060
ce=0
il=1616.16

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Pierścienie odciążające żelbetowe  450mm
id=0000049	3
jm=szt	020
ce=0
il=29

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Pierścienie utrzymujące wpust 450mm
id=0000050	3
jm=szt	020
ce=0
il=29

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Płyty chodnikowe 40x40x5cm ryflowane szare
id=0000051	3
jm=szt	020
ce=0
il=4837.82

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Pospółka
id=0000052	3
jm=m3	060
ce=0
il=150.05

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 2x2,5mm2
id=0000053	3
jm=m	040
ce=0
il=260

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych
id=0000054	3
jm=dm3	066
ce=0
il=2.55

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Rura Arot fi 50
id=0000055	3
jm=m	040
ce=0
il=26

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Rurki drenarskie z PCW
id=0000056	3
jm=m	040
ce=0
il=143.52

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Rury przewodowe z PCW dwudzielne  fi 110
id=0000057	3
jm=m	040
ce=0
il=94.64

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Rury przewodowe z polietylenu fi 50mm
id=0000058	3
jm=m	040
ce=0
il=87.36

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=200mm
id=0000059	3
jm=m	040
ce=0
il=115.26

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=315mm
id=0000060	3
jm=m	040
ce=0
il=265.2

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste niekorowane 7cm
id=0000061	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.066

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm
id=0000062	3
jm=szt	020
ce=0
il=11.716

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Słupki stalowe  d=70mm
id=0000063	3
jm=kg	033
ce=0
il=317.25

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Słupy aluminiowe stożkowe bez szwów, anodowe kolor szampański, o przekroju kołowym, II strefa typ SAL-80H wys. 8m grubość ścianki 4mm
id=0000064	3
jm=szt	020
ce=0
il=26

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Stopnie żeliwne
id=0000065	3
jm=szt	020
ce=0
il=128

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Sznur konopny smołowany
id=0000066	3
jm=kg	033
ce=0
il=12.47

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Tablice znaków drogowych
id=0000067	3
jm=szt	020
ce=0
il=41

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Tabliczki opisowe na kabel
id=0000068	3
jm=szt	020
ce=0
il=78.104

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Tuleja PCV śr 315mm
id=0000069	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Uziom stalowy miedziowany o dług. 1.0 m
id=0000070	3
jm=m	040
ce=0
il=9

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)
id=0000071	3
jm=kg	033
ce=0
il=8.591

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Wiertło diamentowe
id=0000072	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.01

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Właz kanał. żel.cięż.fi 600mm kl.D(40 t)
id=0000073	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Woda
id=0000074	3
jm=m3	060
ce=0
il=256.237

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Wpust żeliwny uliczny ściekowy 600x400mm
id=0000075	3
jm=szt	020
ce=0
il=29

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Zaprawa cementowa  M7
id=0000076	3
jm=m3	060
ce=0
il=6.16

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Ziemia urodzajna (humus)
id=0000077	3
jm=m3	060
ce=0
il=44.46

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Złącze  bezpiecznikowe słupowe IZK 4-01
id=0000078	3
jm=szt	020
ce=0
il=26

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Złącze fazowe IZK 4-02
id=0000079	3
jm=szt	020
ce=0
il=52

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Złącze instalacji odgromowej, krzyżowe 2 x M8
id=0000080	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Złącze izolacyjne zerowe IZK 4-03
id=0000081	3
jm=szt	020
ce=0
il=26

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Żwir do bet. wielofrak. uziar. 16-31,5 mm
id=0000082	3
jm=m3	060
ce=0
il=34.5

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Żwir do betonów
id=0000083	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.144

[RMS ZEST 96]
ty=S
na=Agregat prądotwórczy do 2.5 kVA
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.86

[RMS ZEST 97]
ty=S
na=Beczkowóz ciągniony 1500dm3
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=37.023

[RMS ZEST 98]
ty=S
na=Ciągnik gąsienicowy  75-80KM (55-59kW)
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=37.023

[RMS ZEST 99]
ty=S
na=Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW)
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=103.247

[RMS ZEST 100]
ty=S
na=Ciągnik kołowy
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.515

[RMS ZEST 101]
ty=S
na=Frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0m
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.066

[RMS ZEST 102]
ty=S
na=Koparka 0,25m3 (p)
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=78.384

[RMS ZEST 103]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0,40m3
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=77.673

[RMS ZEST 104]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna 0,9-1,2m3
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=25.5

[RMS ZEST 105]
ty=S
na=Koparka podsiębierna 0,15m3
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.82

[RMS ZEST 106]
ty=S
na=Koparka przedsiębierna 0,6m3
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=19.111

[RMS ZEST 107]
ty=S
na=Młot udarowy elektryczny
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.86

[RMS ZEST 108]
ty=S
na=Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM (3,1KW)
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.496

[RMS ZEST 109]
ty=S
na=Plastomarker samobieżny Super
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.368

[RMS ZEST 110]
ty=S
na=Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny
id=00015	3
jm=m-g	148
ce=0
il=22.1

[RMS ZEST 111]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli
id=00016	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.515

[RMS ZEST 112]
ty=S
na=Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m
id=00017	3
jm=m-g	148
ce=0
il=49.08

[RMS ZEST 113]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 100KM
id=00018	3
jm=m-g	148
ce=0
il=17.459

[RMS ZEST 114]
ty=S
na=Samochód dostawczy
id=00019	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.9

[RMS ZEST 115]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)
id=00020	3
jm=m-g	148
ce=0
il=11.84

[RMS ZEST 116]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy   5t
id=00021	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1045.6

[RMS ZEST 117]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 10-15t
id=00022	3
jm=m-g	148
ce=0
il=62.04

[RMS ZEST 118]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 15-20t
id=00023	3
jm=m-g	148
ce=0
il=57.026

[RMS ZEST 119]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy   5t
id=00024	3
jm=m-g	148
ce=0
il=5.81

[RMS ZEST 120]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy  5-10t
id=00025	3
jm=m-g	148
ce=0
il=12.3

[RMS ZEST 121]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy
id=00026	3
jm=m-g	148
ce=0
il=108.529

[RMS ZEST 122]
ty=S
na=Skrapiarka do bitumu z mechaniczną pompą 1500dm3
id=00027	3
jm=m-g	148
ce=0
il=83.097

[RMS ZEST 123]
ty=S
na=Spawarka
id=00028	3
jm=m-g	148
ce=0
il=50.021

[RMS ZEST 124]
ty=S
na=Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min
id=00029	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.8

[RMS ZEST 125]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa  75KM
id=00030	3
jm=m-g	148
ce=0
il=57.251

[RMS ZEST 126]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 100KM
id=00031	3
jm=m-g	148
ce=0
il=81.211

[RMS ZEST 127]
ty=S
na=Szczotka mechaniczna
id=00032	3
jm=m-g	148
ce=0
il=20.15

[RMS ZEST 128]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00033	3
jm=m-g	148
ce=0
il=21.775

[RMS ZEST 132]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny
id=00034	3
jm=m-g	148
ce=0
il=261.804

[RMS ZEST 129]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 10t
id=00035	3
jm=m-g	148
ce=0
il=60.782

[RMS ZEST 130]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 15t
id=00036	3
jm=m-g	148
ce=0
il=21.285

[RMS ZEST 131]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny ogumiony
id=00037	3
jm=m-g	148
ce=0
il=27.795

[RMS ZEST 133]
ty=S
na=Walec wibracyjny jednoosiowy ogumiony 0,6t
id=00038	3
jm=m-g	148
ce=0
il=59.212

[RMS ZEST 134]
ty=S
na=Wciągarka ręczna 3-5t
id=00039	3
jm=m-g	148
ce=0
il=37.88

[RMS ZEST 135]
ty=S
na=Wibrator powierzchniowy
id=00040	3
jm=m-g	148
ce=0
il=281.32

[RMS ZEST 136]
ty=S
na=Wiertnica o mocy ponad 3 kW lub hydrauliczna
id=00041	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.16

[RMS ZEST 137]
ty=S
na=Wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5-0,75t
id=00042	3
jm=m-g	148
ce=0
il=103.04

[RMS ZEST 138]
ty=S
na=Zrywarka przyczepna
id=00043	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.18

[RMS ZEST 140]
ty=S
na=Żuraw samochodowy
id=00044	3
jm=m-g	148
ce=0
il=5.075

[RMS ZEST 139]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4t (1)
id=00045	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.225

[RMS ZEST 141]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
nsn=01.00.00

[ELEMENT 2]
na=Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
nsn=01.01.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0111-01
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
jm=km	43
ob=0.6

[RMS 8]
nz=56	0	56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Odtworzenie punktu osnowy geodezyjnej (punkty 1190 i 1191)
jm=pkt
ob=2
op=1
cj=0

[ELEMENT 2]
na=Usunięcie drzew lub krzaków
nsn=01.02.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0108-05
na=Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości
jm=ha	52
ob=0.4

[RMS 9]
nz=185.27	0	185.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=44	0	44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0101-02
na=Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy do 25cm z cięciem drewna piłą mechaniczną
jm=szt	20
ob=8

[RMS 9]
nz=1.0696	0	1.0696
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.112	0	0.112
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0101-03
na=Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy do 55cm z cięciem drewna piłą mechaniczną
jm=szt	20
ob=2

[RMS 9]
nz=1.5758	0	1.5758
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0105-05
na=Mechaniczne karczowanie pni o średnicy do 65cm wraz z zasypaniem dołów po karczach
jm=szt	20
ob=158

[RMS 9]
nz=1.146	0	1.146
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Zdjęcie warstwy humusu
nsn=01.02.02

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0113-01
na=Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm
jm=m3	60
ob=165

[RMS 8]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0207-02
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
jm=m3	60
ob=165

[RMS 8]
nz=0.046	0	0.046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0632	0	0.0632
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=0.0298	0	0.0298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.1886	0	0.1886
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0208-02
na=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
jm=m3	60
ob=165
krn=4

[RMS 118]
nz=0.0116	0	0.0116
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0113-01
na=Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm
jm=m3	60
ob=1064

[RMS 8]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0207-02
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
jm=m3	60
ob=1064

[RMS 8]
nz=0.046	0	0.046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0632	0	0.0632
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=0.0298	0	0.0298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.1886	0	0.1886
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0208-02
na=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
jm=m3	60
ob=1064
krn=4

[RMS 118]
nz=0.0116	0	0.0116
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Rozbiórka elementów dróg
nsn=01.02.04

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0815-02
na=Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
jm=m2	50
ob=242

[PRZEDMIAR]
wo=242	1	12+14+90+55+33+38	

[RMS 10]
nz=0.1249	0	0.1249
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0815-01
na=Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej
jm=m2	50
ob=289

[PRZEDMIAR]
wo=289	1	15+33+16+14+20+35+11+22+13+28+60+22	

[RMS 10]
nz=0.0974	0	0.0974
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0811-03
na=Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych trylinka
jm=m2	50
ob=347

[PRZEDMIAR]
wo=347	1	14+33+16+15+15+12+25+13+14+12+13+165	

[RMS 10]
nz=0.3601	0	0.3601
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0801-03
na=Rozebranie mechaniczne nawierzchni zjazdów z betonu o grubości 12cm
jm=m2	50
ob=15

[RMS 10]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2000	KNR	AT-03 0104-01
na=Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości do 8cm
jm=m2	50
ob=1020

[RMS 8]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0801-02
na=Rozbiórka podbudowy gr.15cm z kruszywa sposobem mechanicznym (przyjęto 50% powierzchni jezdni bitumicznej)
jm=m2	50
ob=510

[RMS 8]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0811-03
na=Rozebranie podbudowy z płyt drogowych betonowych trylinka (przyjęto 50% powierzchni jezdni bitumicznej)
jm=m2	50
ob=510

[RMS 10]
nz=0.3601	0	0.3601
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0804-07
na=Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca (zjazdy)
jm=m2	50
ob=24

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	4+20	

[RMS 10]
nz=0.1607	0	0.1607
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=0.0063	0	0.0063
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=0.0063	0	0.0063
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0810-02
na=Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m2	50
ob=25

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	15+10	

[RMS 10]
nz=0.7812	0	0.7812
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0813-03
na=Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem
jm=m	40
ob=453

[PRZEDMIAR]
wo=453	1	217+223+13	

[RMS 10]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0814-01
na=Rozebranie obrzeży betonowych
jm=m	40
ob=527

[PRZEDMIAR]
wo=527	1	16+45+11+24+22+22+60+32+7+34+40+8+40+8+8+40+95+15	

[RMS 10]
nz=0.0475	0	0.0475
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0818-08
na=Rozebranie słupków do znaków
jm=szt	20
ob=3

[RMS 10]
nz=0.441	0	0.441
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0702-08
na=Zdjęcie pionowych znaków lub drogowskazów
jm=szt	20
ob=3

[RMS 8]
nz=0.783	0	0.783
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1103-04
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego
jm=m3	60
ob=351

[RMS 116]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1997	KNR	4-04 1103-05
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości
jm=m3	60
ob=351
krn=9

[RMS 116]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Przebudowa kablowych linii energetycznych
nsn=01.03.02

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=25.48

[PRZEDMIAR]
wo=25.48	1	91*0.7*0.4	

[RMS 7]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
jm=m	40
ob=91
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=91	1	10+5+3+10+5+3+9+3+6+4+17+16	

[RMS 7]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01
na=Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych śr. 110mm
jm=m	40
ob=91

[PRZEDMIAR]
wo=91	1	10+5+3+10+5+3+9+3+6+4+17+16	

[RMS 7]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=21.84

[PRZEDMIAR]
wo=21.84	1	91*0.6*0.4	

[RMS 7]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ZIEMNE
nsn=02.00.00

[ELEMENT 2]
na=Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
nsn=02.01.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0201-07
na=Roboty ziemne  wykonywane mechanicznie z transp. w nasyp na odl. do 1 km
jm=m3	60
ob=209

[RMS 8]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.116	0	0.116
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0201-07
na=Roboty ziemne  wykonywane mechanicznie z transp. na odkład na odl. do 10 km
jm=m3	60
ob=450

[RMS 8]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.415	0	0.415
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Wykonanie nasypów
nsn=02.03.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0214-06
na=Wykonanie nasypów z zagęszczeniem mechanicznym - materiał z uzyskanego wykopu
jm=m3	60
ob=209

[RMS 8]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0214-06
na=Wykonanie nasypów z zagęszczeniem mechanicznym - materiał z dowozu z odl. do 10km
jm=m3	60
ob=569

[RMS 8]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
nsn=03.00.00

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja deszczowa
nsn=03.02.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.I 1993	KNR	4-05I 0409-01
na=Demontaż studni chłonnych z kręgów betonowych o średnicach 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie
jm=kpl	90
ob=5

[RMS 8]
nz=16.4	0	16.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=2.46	0	2.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=5.49	0	5.49
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.I 1993	KNR	4-05I 0411-02
na=Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem i przykanalikiem
jm=kpl	90
ob=7

[RMS 8]
nz=4.47	0	4.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	4 1424-01
na=Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 450mm z osadnikiem
jm=szt	20
ob=29

[RMS 8]
nz=13.05	0	13.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	4 1308-03
na=Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk
jm=m	40
ob=113

[RMS 8]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	4 1308-05
na=Kanały z rur PCW o średnicy 315mm łączone na wcisk
jm=m	40
ob=260

[RMS 8]
nz=0.682	0	0.682
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.0249	0	0.0249
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	4 1414-01
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1000mm
jm=studnia
ob=8

[RMS 8]
nz=18.1	0	18.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=3.47	0	3.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	4 1415-01
na=Studnie chłonne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1500mm
jm=studnia
ob=8

[RMS 8]
nz=23.8	0	23.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.644	0	0.644
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=5.37	0	5.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=6.99	0	6.99
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0102-05
na=Wiercenie otworów o głębokości do 15cm śr. 315mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym-wraz z osadzeniem tuleii śr 315mm (włączenie kolektora do istniejącej studni)
jm=szt	20
ob=1

[RMS 7]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0063	0	0.0063
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Min.Komunikacji wyd.1996	KNR	2-09 0107-05
na=Układanie drenażu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych śr.110mm wraz z obsypką żwirową
jm=m	40
ob=138

[RMS 12]
nz=2.33	0	2.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-03
na=geowłóknina filtracyjna
jm=m2	50
ob=270

[RMS 8]
nz=0.0237	0	0.0237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.075	0	1.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0201-03
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
jm=m3	60
ob=1380

[RMS 8]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=0.0568	0	0.0568
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.I 1991	KNKRB	1 0321-01
na=Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunk.stalowymi/wypraskami/ w gr.suchych, wyk.o szer.do 1,0m, umocnienie: pełne, głęb. wykopu do 5,0m, grunt kat.I-II
jm=m2	50
ob=2044

[RMS 9]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.00065	0	0.00065
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0214-06
na=Wykonanie zasypki z zagęszczeniem mechanicznym
jm=m3	60
ob=985

[RMS 8]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 1406-03
na=Regulacja pionowa wpustów ulicznych
jm=szt	20
ob=2

[RMS 2]
nz=2.961	0	2.961
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=5.9115	0	5.9115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.4025	0	1.4025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0215	0	0.0215
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0091	0	0.0091
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 1406-03
na=Regulacja pionowa włazów kanałowych
jm=szt	20
ob=4

[RMS 2]
nz=2.961	0	2.961
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=5.9115	0	5.9115
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.4025	0	1.4025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0215	0	0.0215
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0234	0	0.0234
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0091	0	0.0091
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 1406-04
na=Regulacja zaworów gazowych
jm=szt	20
ob=25

[RMS 2]
nz=1.428	0	1.428
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=2.856	0	2.856
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.767	0	0.767
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.093	0	0.093
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0094	0	0.0094
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0109	0	0.0109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 1406-05
na=Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
jm=szt	20
ob=12

[RMS 2]
nz=3.906	0	3.906
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=7.801	0	7.801
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.636	0	1.636
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0161	0	0.0161
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0284	0	0.0284
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0121	0	0.0121
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 1406-04
na=Regulacja zaworów wodociągowych
jm=szt	20
ob=7

[RMS 2]
nz=1.428	0	1.428
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=2.856	0	2.856
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.767	0	0.767
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.093	0	0.093
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0094	0	0.0094
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0109	0	0.0109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=PODBUDOWY
nsn=04.00.00

[ELEMENT 2]
na=Warstwy odsączajace i odcinające
nsn=04.02.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0104-03
na=Warstwa z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm
jm=m2	50
ob=4452

[PRZEDMIAR]
wo=2838	1	982+894+962	
wo=321	1	321	
wo=315	1	315	
wo=598	1	598	
wo=380	1	380	

[RMS 10]
nz=0.0825	0	0.0825
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0141	0	0.0141
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
nsn=04.03.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 1005-04
na=Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni warstw niebitumicznych.
jm=m2	50
ob=2838

[PRZEDMIAR]
wo=2838	1	982+894+962	

[RMS 8]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=0.0054	0	0.0054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=0.0054	0	0.0054
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 1005-06
na=Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej warstw konstrukcyjnych - bitumicznych.
jm=m2	50
ob=2838

[RMS 8]
nz=0.0058	0	0.0058
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 1005-07
na=Skropienie nawierzchni drogowej niebitumicznej asfaltem  w ilości 0,7kg/m2 ;
jm=m2	50
ob=2838

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1.4		1.4
ws=1.4		1.4

[RMS 8]
nz=0.0076	0	0.0076
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 1005-07
na=Skropienie nawierzchni bitumicznej  w ilości 0,5kg/m2.
jm=m2	50
ob=2838

[RMS 8]
nz=0.0076	0	0.0076
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego
nsn=04.04.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-03
na=Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm (ciąg pieszo-rowerowy)
jm=m2	50
ob=1528

[PRZEDMIAR]
wo=1528	1	98+30+127+183+248+4+270+13+464+91	

[RMS 10]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0103	0	0.0103
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.0982	0	0.0982
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Podbudowa z kruszywa łamanego
nsn=04.04.02

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-05
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm (zjazdy)
jm=m2	50
ob=315

[RMS 10]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0113-02
na=Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (jezdnia,opaska)
jm=m2	50
ob=3539

[PRZEDMIAR]
wo=2838	1	2838	
wo=321	1	321	
wo=380	1	380	

[RMS 8]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.424	0	0.424
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.0037	0	0.0037
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=0.0452	0	0.0452
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Podbudowa z betonu asfaltowego
nsn=04.07.01

[POZYCJA]
pd=wyd.1995	KSNR	6 0110-02
na=Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu - 6cm
jm=m2	50
ob=2838
krn=1.166

[RMS 8]
nz=0.0456	0	0.0456
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.1462	0	0.1462
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.0358	0	0.0358
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.1995	KSNR	6 0110-07
na=Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych  - dodatek za dalszy 1km przewozu ponad 5km
jm=t	34
ob=507
krn=15

[RMS 141]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=NAWIERZCHNIE
nsn=05.00.00

[ELEMENT 2]
na=Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
nsn=05.03.11

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2000	KNR	AT-03 0102-02
na=Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm z wywozem materiału z rozbiórki (połączenie z nawierzchnią bitumiczną ul.Gdańska)
jm=m2	50
ob=15

[RMS 8]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia z mieszanki SMA
nsn=05.03.13

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0311-05
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm
jm=m2	50
ob=2838

[RMS 4]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0311-06
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm
jm=m2	50
ob=2838

[RMS 4]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.1995	KSNR	6 0308-07
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu ponad 5km
jm=t	34
ob=289
krn=15

[RMS 141]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
nsn=06.00.00

[ELEMENT 2]
na=Umocnienie powierzcniowe skarp, rowów i ścieków
nsn=06.01.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.I 1991	KNKRB	1 0415-01
na=Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm
jm=m2	50
ob=855

[RMS 9]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
nsn=07.00.00

[ELEMENT 2]
na=Oznakowanie poziome
nsn=07.01.01

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2002	KNR	AT-04 0204-01
na=Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie - linie przerywane
jm=m2	50
ob=6

[RMS 8]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=3.15	0	3.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2002	KNR	AT-04 0204-01
na=Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie - linie na skrzyżowaniach i przejściach
jm=m2	50
ob=10

[RMS 8]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=3.15	0	3.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Athenasoft wyd.I 2002	KNR	AT-04 0203-03
na=Oznakowanie poziome (symbole) grubowarstwowe na zimno, nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych wykonywane srzętem ręcznym
jm=m2	50
ob=3

[RMS 8]
nz=2.35	0	2.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=3.85	0	3.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Oznakowanie pionowe
nsn=07.02.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0702-01
na=Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych
jm=szt	20
ob=11

[RMS 8]
nz=0.753	0	0.753
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=19.63	0	19.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0702-01
na=Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych przedłużane (dla 2 lub 3 tablic)
jm=szt	20
ob=4

[RMS 8]
nz=0.753	0	0.753
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=25.33	0	25.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0702-05
na=Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbl. do gotowych słupków
jm=szt	20
ob=41

[RMS 8]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0702-05
na=Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbl. do gotowych słupków (tablice z demontażu)
jm=szt	20
ob=2

[RMS 8]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Ogrodzenia dróg
nsn=07.06.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0402-03
na=Wykonanie cokołu betonowego 25x80cm z bet. C20/25
jm=m3	60
ob=0.8

[RMS 1]
nz=4.67	0	4.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=4.67	0	4.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Oświetlenie dróg
nsn=07.07.01

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1136-03
na=Demontaż opraw istniejacych ze słupów
jm=szt.
ob=8

[RMS 7]
nz=0.546	0	0.546
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=183.4

[PRZEDMIAR]
wo=183.4	1	655*0.7*0.4	

[RMS 7]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
jm=m	40
ob=649
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=649	1	3+13+28+26+32+30+31+22+24+15+7+11+22+27+31+37+31+31+25+23+30+30+30+30+30+30	

[RMS 7]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01
na=Ułożenie rur osłonowych karbowanych 50mm
jm=m	40
ob=84

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	14+8+8+5+7+4+6+6+8+6+12	

[RMS 7]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02
na=Układanie kabli YAKY 4x35mm2 o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
jm=m	40
ob=781.04

[PRZEDMIAR]
wo=781.04	1	(3+4+13+4+28+4+26+4+32+4+30+4+31+4+22+4+24+4+15+4+7+4+11+4+22+4+27+4+31+4+37+4+31+4+31+4+25+4+23+4+30+4+30+4+30+4+30+4+30+4+30+2)*1.04	

[RMS 7]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-04
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
jm=szt.
ob=3

[RMS 7]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0603-01
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
jm=m	40
ob=649

[RMS 7]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.041	0	1.041
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=0.0765	0	0.0765
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-01
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
jm=szt.
ob=3

[RMS 7]
nz=0.248	0	0.248
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
jm=m3	60
ob=155.76

[PRZEDMIAR]
wo=155.76	1	649*0.6*0.4	

[RMS 7]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg kompletnie wyposażonych
jm=szt.
ob=26

[RMS 7]
nz=4.54	0	4.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.044	0	0.044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-03
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
jm=kpl.przew.
ob=26

[RMS 7]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
jm=szt.
ob=26

[RMS 7]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10
na=Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
jm=szt.
ob=52

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	2*26	

[RMS 7]
nz=2.52	0	2.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
jm=szt.żył
ob=52

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	2*26	

[RMS 7]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
jm=odc.
ob=26

[RMS 7]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (26 słupów + 3 szpilki)
jm=szt.
ob=29

[RMS 7]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01
na=Pomiar rezystancji izolacji linii kablowej i przewodów- obwód 1-fazowy
jm=pomiar
ob=26

[RMS 7]
nz=0.428	0	0.428
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania dla słupa - pomiar impedancji pętli zwarciowej
jm=pomiar
ob=26

[RMS 6]
nz=0.304	0	0.304
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania dla oprawy- pomiar impedancji pętli zwarciowej
jm=pomiar
ob=26

[RMS 6]
nz=0.304	0	0.304
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Pomiary natężenia oświetlenia
jm=kpl.pom.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
na=Pomiary luminacji oświetlenia
jm=kpl.pom.
ob=1
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=ELEMENTY ULIC
nsn=08.00.00

[ELEMENT 2]
na=Krawężniki betonowe
nsn=08.01.01

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0403-03
na=Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m	40
ob=675

[PRZEDMIAR]
wo=366	1	8+13+4+4+18+9+117+193	
wo=309	1	9+10+5+20+15+74+147+29	

[RMS 8]
nz=0.587	0	0.587
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0195	0	0.0195
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0403-03
na=Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na ławie betonowej z oporem
jm=m	40
ob=467

[PRZEDMIAR]
wo=254	1	4+10+7+2+2+7+3+3+10+22+24+6+12+14+4+10+7+4+19+11+20+11+11+8+3+3+3+7+7	
wo=213	1	5+20+2+7+11+2+7+5+5+2+7+2+21+3+2+2+49+5+3+5+6+24+5+6+7	

[RMS 8]
nz=0.587	0	0.587
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0195	0	0.0195
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0403-03
na=Krawężniki najazdowe o wym. 15x22 cm na ławie betonowej
jm=m	40
ob=538

[PRZEDMIAR]
wo=245	1	4+165+21+15+6+6+6+22	
wo=293	1	4+168+10+6+8+42+8+8+22+17	

[RMS 8]
nz=0.587	0	0.587
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0195	0	0.0195
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	6 0403-03
na=Krawężniki betonowe przejściowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m	40
ob=32

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1	
wo=15	1	1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1	

[RMS 8]
nz=0.587	0	0.587
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0195	0	0.0195
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Chodniki z płytek betonowych
nsn=08.02.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0503-01
na=Chodniki z płyt betonowych szarych ryflowanych o wymiarach 40x40x6cm , na podyspce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem
jm=m2	50
ob=598

[PRZEDMIAR]
wo=598	1	33+92+23+6+24+5+58+33+5+36+36+124+24+43+38+18	

[RMS 8]
nz=0.504	0	0.504
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=8.09	0	8.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Obrzeża betonowe
nsn=08.03.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0407-01
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na ławie betonowej , z wypełnieniem spoin piaskiem
jm=m	40
ob=391

[PRZEDMIAR]
wo=234	1	3+37+11+2+29+17+18+19+42+19+23+14	
wo=157	1	4+40+11+12+17+22+51	

[RMS 5]
nz=0.1018	0	0.1018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.1066	0	0.1066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0407-03
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem na ławie betonowej
jm=m	40
ob=400

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	5+10+7+9+22+5+6+51+6+79+163+37	

[RMS 5]
nz=0.1202	0	0.1202
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.1202	0	0.1202
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Wjazdy i wyjazdy z bram
nsn=08.04.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0502-03
na=Nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej niefazowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki grafit)
jm=m2	50
ob=315

[RMS 8]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Obramowania i opaski jezdni lub chodników
nsn=08.06.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1995	KNR	2-31 0501-07
na=Opaska parkingowa z kostki kamiennej 9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (materiał kamienny Inwestora)
jm=m2	50
ob=380

[PRZEDMIAR]
wo=179	1	26+14+42+23+26+48	
wo=201	1	24+10+39+12+10+20+51+35	

[RMS 5]
nz=0.4725	0	0.4725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.6125	0	0.6125
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0877	0	0.0877
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0258	0	0.0258
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0339	0	0.0339
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Progi zwalniające na jezdniach
nsn=08.07.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0502-03
na=Nawierzchnia  wyniesionych skrzyżowań z kostki brukowej betonowej śrutowanej 20x20x10cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki antracyt)
jm=m2	50
ob=294

[PRZEDMIAR]
wo=204	1	204	
wo=117	1	117	
wo=-27	1	-27	

[RMS 8]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0502-03
na=Nawierzchnia  wyniesionych skrzyżowań (elementy oznakowania poziomego) z kostki brukowej betonowej śrutowanej 20x20x10cm i 30x20x10cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki biały granit)
jm=m2	50
ob=27

[RMS 8]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Ścieżki pieszo-rowerowe
nsn=10.05.01

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	6 0502-03
na=Nawierzchnia  z kostki brukowej betonowe niefazowanej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary)
jm=m2	50
ob=1528

[PRZEDMIAR]
wo=1528	1	98+30+127+183+248+4+270+13+464+91	

[RMS 8]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

