[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.13.1
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	2	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO;UL. BYDGOSKA, ŚWINOUJŚCIE, DZ. NR 243/29 OBRĘB 0005
ni=
nw=
nk=
sp=
mi=
da=
cpv=,

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna (ATH 104)
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=4876.064

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=(N)HXH-FE180/E30 3x1,5mm2
id=0000001	3
jm=m	040
ce=0
il=83.2

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Cement CEM I 42,5 - workowany
id=0000002	3
jm=t	034
ce=0
il=5.629

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Ekspander z zasilaczem
id=0000003	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.04

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Fundament pod słup
id=0000004	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Gniazdo komputerowe RJ-45
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0
il=21.42

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Gniazdo podwójne 2p+z 230V IP44
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=0
il=26.52

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Gniazdo podwójne 2x 2p+z 230V IP20
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0
il=99.96

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Gniazdo pojedyncze 2p+z 230V IP44
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=20.4

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Gniazdo RTV
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0
il=18.36

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Gniazdo telefoniczne RJ-12
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0
il=18.36

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Grot stalowy
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=HDGs3x2,5mm FE180/PH90
id=0000012	3
jm=m	040
ce=0
il=62.4

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Instalowanie optycznych czujek dymu z podstawą
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Kabel sygnałowy do kamer
id=0000014	3
jm=m	040
ce=0
il=223.6

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Kabel telekom. YnTKSY 1x2x1,0
id=0000015	3
jm=m	040
ce=0
il=124.8

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Kabel telekom. YnTKSY 5x2x0,8
id=0000016	3
jm=m	040
ce=0
il=124.8

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Kabel zasilający grzałkę w obudowie
id=0000017	3
jm=m	040
ce=0
il=223.6

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Kable do inst. oświetleniowej
id=0000018	3
jm=m	040
ce=0
il=350.48

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Kamera IP wewnętrzna
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0
il=22

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Kamera zew. dzień/noc, z oświetlaczem IR i grzałką w obudowie IP66
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Kołki stalowe
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0
il=420

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0
il=13127.1

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Łącznik schodowy IP-20
id=0000023	3
jm=szt	020
ce=0
il=22.44

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Łącznik świecznikowy IP-20
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=0
il=38.76

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Łącznik świecznikowy IP-44
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0
il=26.52

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Montaż czujek PIR
id=0000026	3
jm=szt	020
ce=0
il=19.38

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Montaż głównej szafy dystrybucyjnej GPD z wyposażeniem
id=0000027	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych
id=0000028	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.02

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Montaż rozdzielni głównej budynku z wyposażeniem i kablem zasilającym
id=0000029	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Montaż rozdzielnic pokojów RP1-RP6 z wyposażeniem oraz kablami zasilającymi
id=0000030	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Montaż serwera rejestrującego systemu CCTV
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Montaż sygnalizatora wewnętrznego
id=0000032	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Opaski kablowe typu Oki
id=0000033	3
jm=szt	020
ce=0
il=28.56

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa awaryjna 1h LED P1
id=0000034	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa awaryjna 1h LED P2
id=0000035	3
jm=szt	020
ce=0
il=52

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa awaryjna 1h LED P3
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0
il=11

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa awaryjna IP65 LED 1h
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa awaryjna IP65 VOD LED 1h
id=0000038	3
jm=szt	020
ce=0
il=30

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa awaryjna IP65 VUD LED 1h
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa ewakuacyjnego IP40 1h M2a
id=0000040	3
jm=szt	020
ce=0
il=26

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa ewakuacyjnego IP40 1h M2b
id=0000041	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa ewakuacyjnego IP65 1h
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa F1 LED 40W montowana w suficie podwieszanym
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=0
il=29

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa LED 13W montowana w suficie podwieszanym
id=0000044	3
jm=szt	020
ce=0
il=80

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa LED 195W cert. VDE
id=0000045	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa LED 22W montowana w suficie podwieszanym
id=0000046	3
jm=szt	020
ce=0
il=67

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa LED 23W montowana w suficie podwieszanym
id=0000047	3
jm=szt	020
ce=0
il=50

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa LED 45W montowana w suficie podwieszanym
id=0000048	3
jm=szt	020
ce=0
il=36

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa LED 50W
id=0000049	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa LED K1 40W montowana w suficie podwieszanym
id=0000050	3
jm=szt	020
ce=0
il=108

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa RGB 12W
id=0000051	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa trójkątna 41W
id=0000052	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa trójkątna 82W
id=0000053	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Oprawa oświtlenia zewnętrznego
id=0000054	3
jm=0
ce=0
il=8

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Oprawa zewnętrzna LED 20W
id=0000055	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Oprawa zewnętrzna LED 8W
id=0000056	3
jm=szt	020
ce=0
il=11

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Oprawa zewnętrzna LED OPT
id=0000057	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony
id=0000058	3
jm=m3	060
ce=0
il=17.721

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Piasek zwykły
id=0000059	3
jm=m3	060
ce=0
il=40.28

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Proj. skrzynka elektryczna z wyposażeniem
id=0000060	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Proj. złącze kablowo - pomiarowe z wyposażeniem
id=0000061	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2  - Przewód YTDY 8*0,5
id=0000062	3
jm=m	040
ce=0
il=532.48

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2  - UTP kat 6a 4x2x0,57mm
id=0000063	3
jm=m	040
ce=0
il=1653.6

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Przewód UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e
id=0000064	3
jm=m	040
ce=0
il=531.44

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Przewód YDY 3x2,5mm2
id=0000065	3
jm=m	040
ce=0
il=1164.8

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Przewód YDY 5x2,5mm2
id=0000066	3
jm=m	040
ce=0
il=166.4

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2
id=0000067	3
jm=m	040
ce=0
il=2308.8

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 5x1mm2
id=0000068	3
jm=m	040
ce=0
il=10.4

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 4 mm2
id=0000069	3
jm=m	040
ce=0
il=104

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Ręczny przycisk oddymiania
id=0000070	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Ręczny przycisk przewietrzający
id=0000071	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Rura HDPE
id=0000072	3
jm=m	040
ce=0
il=350.48

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Rura instalacyjna gładka RB 20 mm
id=0000073	3
jm=m	040
ce=0
il=5817.76

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Rury przewodowe dwuotworowa - RPP fi 110
id=0000074	3
jm=m	040
ce=0
il=10.4

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=RVS 13,5/18
id=0000075	3
jm=m	040
ce=0
il=683.28

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Siłownik okna oddymiającego 1,4A/24V lub równoważne
id=0000076	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Słup oświetleniowy
id=0000077	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Studnia SKR-1
id=0000078	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Switch 48 portowy
id=0000079	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Uchwyty
id=0000080	3
jm=szt	020
ce=0
il=13127.1

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Uchwyty stalowe
id=0000081	3
jm=szt	020
ce=0
il=420

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=UZIOM PIONOWY POGRĄŻANY
id=0000082	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Wazelina techniczna
id=0000083	3
jm=kg	033
ce=0
il=12.888

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Wyłącznik główny zasilania
id=0000084	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.02

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Wypust kablowy
id=0000085	3
jm=szt	020
ce=0
il=6.12

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=YAKY 4x120mm2
id=0000086	3
jm=m	040
ce=0
il=20.8

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Zainstalowanie centrali oddymiania
id=0000087	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Złącza prętów
id=0000088	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Złączka kompensacyjan do rur ZCL 20
id=0000089	3
jm=szt	020
ce=0
il=2562.91

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Złączki WAGO
id=0000090	3
jm=szt	020
ce=0
il=6.18

[RMS ZEST 92]
ty=S
na=Agregat prądotwórczy do 2.5 kVA
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.72

[RMS ZEST 93]
ty=S
na=Ciągnik kołowy
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.535

[RMS ZEST 94]
ty=S
na=Koparka podsiębierna 0,15m3
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.56

[RMS ZEST 95]
ty=S
na=Młot udarowy elektryczny
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.72

[RMS ZEST 96]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.535

[RMS ZEST 97]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=6.522

[RMS ZEST 98]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=7.112

[RMS ZEST 100]
ty=S
na=Żuraw samochodowy
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.535

[RMS ZEST 99]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 5-6t  (1)
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.48

[RMS ZEST 101]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE ZEWNĘTRZNE - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

[POZYCJA]
na=Obsługa geodezyjna punktów pomiarowych
jm=usł.
ob=1
op=1
cj=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1001-01  ST
na=Słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową
jm=kpl.
ob=8

[RMS 1]
nz=4.54	0	4.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0701-01 ST
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II
jm=m3	60
ob=127.2

[PRZEDMIAR]
wo=127.2	1	(260+5)*0.6*0.8	

[RMS 1]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0706-02 ST
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
jm=m	40
ob=265
krn=2

[RMS 1]
nz=0.0179	0	0.0179
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.076	0	0.076
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.0114	0	0.0114
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0702-01 ST
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II
jm=m3	60
ob=265

[RMS 1]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0713-01 ST
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kable do inst. oświetleniowej
jm=m	40
ob=337

[RMS 1]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0713-01 ST
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKY 4x120mm2
jm=m	40
ob=20

[RMS 1]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0705-01  ST
na=Rura HDPE
jm=m	40
ob=337

[RMS 1]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-02
na=UZIOM PIONOWY POGRĄŻANY
jm=szt.
ob=8

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0401-01
na=proj. złącze kablowo - pomiarowe z wyposażeniem
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0401-01
na=proj. skrzynka elektryczna z wyposażeniem
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0401-01
na=Studnia SKR-1
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=15.04	0	15.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01
na=Ułożenie rur osłonowych dwuotworowa o śr.do 140 mm - RPP fi 110
jm=m	40
ob=10

[RMS 1]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=30	0	30
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	AL-01 0501-01 ST
na=Kamera zew. dzień/noc, z oświetlaczem IR i grzałką w obudowie IP66
jm=szt.
ob=12

[RMS 1]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2  - kabel sygnałowy do kamer
jm=m	40
ob=215

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2  - kabel zasilający grzałkę w obudowie
jm=m	40
ob=215

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE - OŚWIETLENIE - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0502-04 ST
na=Oprawa oświetleniowa LED 22W montowana w suficie podwieszanym
jm=kpl.
ob=67

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0502-04 ST
na=Oprawa oświetleniowa LED 13W montowana w suficie podwieszanym
jm=kpl.
ob=80

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0502-04 ST
na=Oprawa oświetleniowa LED 23W montowana w suficie podwieszanym
jm=kpl.
ob=50

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0502-04 ST
na=Oprawa oświetleniowa LED 45W montowana w suficie podwieszanym
jm=kpl.
ob=36

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0502-04 ST
na=Oprawa oświetleniowa F1 LED 40W montowana w suficie podwieszanym
jm=kpl.
ob=29

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0502-04 ST
na=Oprawa oświetleniowa K1 LED 40W montowana w suficie podwieszanym
jm=kpl.
ob=108

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0502-04 ST
na=Oprawa oświetleniowa LED 50W
jm=kpl.
ob=10

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0502-04 ST
na=Oprawa oświetleniowa LED 195W cert. VDE
jm=kpl.
ob=8

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0502-04 ST
na=Oprawa oświetleniowa trójkątna 41W
jm=kpl.
ob=8

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0502-04 ST
na=Oprawa oświetleniowa trójkątna 82W
jm=kpl.
ob=8

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0502-04 ST
na=Oprawa oświetleniowa RGB 12W
jm=kpl.
ob=8

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0502-04 ST
na=Oprawa zewnętrzna LED 8W
jm=kpl.
ob=11

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0502-04 ST
na=Oprawa zewnętrzna LED 20W
jm=kpl.
ob=4

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0502-04 ST
na=Oprawa zewnętrzna LED OPT
jm=kpl.
ob=2

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0502-04 ST
na=Oprawa oświetleniowa awaryjna IP65 LED 1h
jm=kpl.
ob=3

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0502-04 ST
na=Oprawa oświetleniowa awaryjna IP65 VUD LED 1h
jm=kpl.
ob=4

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0502-04 ST
na=Oprawa oświetleniowa awaryjna IP65 VOD LED 1h
jm=kpl.
ob=30

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0502-04 ST
na=Oprawa oświetleniowa awaryjna 1h LED P1
jm=kpl.
ob=5

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0502-04 ST
na=Oprawa oświetleniowa awaryjna 1h LED P2
jm=kpl.
ob=52

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0502-04 ST
na=Oprawa oświetleniowa awaryjna 1h LED P3
jm=kpl.
ob=11

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0502-04 ST
na=Oprawa oświetleniowa ewakuacyjnego IP40 1h M2a
jm=kpl.
ob=26

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0502-04 ST
na=Oprawa oświetleniowa ewakuacyjnego IP40 1h M2b
jm=kpl.
ob=4

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0502-04 ST
na=Oprawa oświetleniowa ewakuacyjnego IP65 1h
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0306-01 ST
na=łącznik świecznikowy IP20
jm=szt.
ob=38

[RMS 1]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0306-01 ST
na=łącznik świecznikowy IP44
jm=szt.
ob=26

[RMS 1]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0306-01 ST
na=łącznik schodowy IP-20
jm=szt.
ob=22

[RMS 1]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1207-01 ST
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
jm=m	40
ob=2113

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1208-05 ST
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
jm=m3	60
ob=5.28

[PRZEDMIAR]
wo=5.28	1	2113*0.05*0.05	

[RMS 1]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.351	0	0.351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1208-01 ST
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
jm=m	40
ob=2113

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0103-05 ST
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
jm=m	40
ob=2113

[RMS 1]
nz=0.309	0	0.309
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0205-01 ST
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2  - Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2
jm=m	40
ob=2220

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE WEWNĘTRZNE - GNIAZDA - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0308-01 ST
na=gniazdo podwójne 2x 2p+z 230V IP20
jm=szt.
ob=98

[RMS 1]
nz=0.179	0	0.179
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0308-01 ST
na=gniazdo pojedyncze 2p+z 230V IP44
jm=szt.
ob=20

[RMS 1]
nz=0.179	0	0.179
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0308-01 ST
na=gniazdo podwójne 2p+z 230V IP44
jm=szt.
ob=26

[RMS 1]
nz=0.179	0	0.179
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0308-01 ST
na=wypust kablowy
jm=szt.
ob=6

[RMS 1]
nz=0.179	0	0.179
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0308-01 ST
na=gniazdo komputerowe RJ-45
jm=szt.
ob=21

[RMS 1]
nz=0.179	0	0.179
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0308-01 ST
na=gniazdo telefoniczne RJ-12
jm=szt.
ob=18

[RMS 1]
nz=0.179	0	0.179
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0308-01 ST
na=gniazdo RTV
jm=szt.
ob=18

[RMS 1]
nz=0.179	0	0.179
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0306-01 ST
na=Wyłącznik główny zasilania
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1204-01 ST
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2
jm=szt.
ob=6

[RMS 1]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0404-04 ST
na=montaż rozdzielni głównej budynku z wyposażeniem i kablem zasilającym
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=3.48	0	3.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0404-04 ST
na=montaż rozdzielnic pokojów RP1-RP6 z wyposażeniem oraz kablami zasilającymi
jm=szt.
ob=6

[RMS 1]
nz=3.48	0	3.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2  - Przewód YDY 3x2,5mm2
jm=m	40
ob=1120

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2  - Przewód YDY 5x2,5mm2
jm=m	40
ob=160

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0404-04 ST
na=Montaż głównej szafy dystrybucyjnej GPD z wyposażeniem
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=3.48	0	3.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0205-01 ST
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2  - UTP kat 6a 4x2x0,57mm
jm=m	40
ob=1590

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0201-03 ST
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4 mm2 wciągane do rur - Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 4 mm2
jm=m	40
ob=100

[RMS 1]
nz=0.0242	0	0.0242
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1207-01 ST
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
jm=m	40
ob=2970

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1208-05 ST
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
jm=m3	60
ob=7.43

[PRZEDMIAR]
wo=7.43	1	2970*0.05*0.05	

[RMS 1]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.351	0	0.351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1208-01 ST
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
jm=m	40
ob=2970

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0103-05 ST
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
jm=m	40
ob=2970

[RMS 1]
nz=0.309	0	0.309
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA MONITORING CCTV  - CPV 45312100-8 - Instalowanie pożarowych systemów alarmowych

[POZYCJA]
pd=	KNR	AL-01 0501-01 ST
na=Kamera IP wewnętrzna
jm=szt.
ob=22

[RMS 1]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03
na=Montaż serwera rejestrującego systemu CCTV
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0406-01 ST
na=Switch 48 portowy
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0201-01 ST
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur - Przewód UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e
jm=m	40
ob=511

[RMS 1]
nz=0.0179	0	0.0179
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1207-01 ST
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
jm=m	40
ob=511

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1208-05 ST
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
jm=m3	60
ob=1.28

[PRZEDMIAR]
wo=1.28	1	511*0.05*0.05	

[RMS 1]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.351	0	0.351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1208-01 ST
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
jm=m	40
ob=511

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0103-05 ST
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
jm=m	40
ob=511

[RMS 1]
nz=0.309	0	0.309
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWIN)- CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

[POZYCJA]
pd=	KNR	AL-01 0101-05 ST
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych
jm=szt.
ob=1

[RMS 1]
nz=34.35	0	34.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	AL-01 0101-05 ST
na=Montaż ekspandera z zasilaczem
jm=szt.
ob=2

[RMS 1]
nz=34.35	0	34.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	AL-01 0201-04 ST
na=Montaż czujek PIR
jm=szt.
ob=19

[RMS 1]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	AL-01 0108-01 ST
na=Montaż sygnalizatora wewnętrznego
jm=szt.
ob=6

[RMS 1]
nz=1.87	0	1.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0205-01 ST
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2  - Przewód YTDY 8*0,5
jm=m	40
ob=512

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1207-01 ST
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
jm=m	40
ob=512

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1208-05 ST
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
jm=m3	60
ob=1.28

[PRZEDMIAR]
wo=1.28	1	512*0.05*0.05	

[RMS 1]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.351	0	0.351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1208-01 ST
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
jm=m	40
ob=512

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0103-05 ST
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
jm=m	40
ob=512

[RMS 1]
nz=0.309	0	0.309
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA DOMOFONOWA - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

[POZYCJA]
na=Instalacja domofonowa
jm=usł.
ob=1
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU (KD) - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

[POZYCJA]
na=Instalacja kontroli dostępu
jm=usł.
ob=1
op=1
cj=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA ODDYMIANIA - CPV 45312100-8 - Instalowanie pożarowych systemów alarmowych

[POZYCJA]
pd=	KNR	5-06 1601-10 ST
na=Zainstalowanie centrali oddymiania
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=47.03	0	47.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	5-06 1612-02 ST
na=Instalowanie optycznych czujek dymu z podstawą
jm=szt.
ob=3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	5-06 1609-03 ST
na=Ręczny przycisk przewietrzający
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	5-06 1609-03 ST
na=Ręczny przycisk oddymiania
jm=szt.
ob=2

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	5-06 1609-03 ST
na=siłownik okna oddymiającego 1,4A/24V lub równoważne
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0203-01 ST
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HDGs3x2,5mm FE180/PH90 - zasilanie centrali
jm=m	40
ob=60

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0203-01 ST
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - (N)HXH-FE180/E30 3x1,5mm2
jm=m	40
ob=80

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0203-01 ST
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YDY-450/750 V 5x1mm2
jm=m	40
ob=10

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0201-01 ST
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur - Kabel telekom. YnTKSY 1x2x1,0
jm=m	40
ob=120

[RMS 1]
nz=0.0179	0	0.0179
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0201-01 ST
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur - Kabel telekom. YnTKSY 5x2x0,8
jm=m	40
ob=120

[RMS 1]
nz=0.0179	0	0.0179
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1207-01 ST
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
jm=m	40
ob=145

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1208-05 ST
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
jm=m3	60
ob=0.36

[PRZEDMIAR]
wo=0.36	1	145*0.05*0.05	

[RMS 1]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.351	0	0.351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1208-01 ST
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
jm=m	40
ob=145

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0103-05 ST
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
jm=m	40
ob=145

[RMS 1]
nz=0.309	0	0.309
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=POMIARY - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1304-01 ST
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
jm=szt.
ob=25

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1304-02 ST
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
jm=szt.
ob=75

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1305-01 ST
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
jm=prób.
ob=25

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1305-02 ST
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
jm=prób.
ob=75

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1303-01 ST
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
jm=pomiar
ob=25

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1303-02 ST
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
jm=pomiar
ob=75

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	13-21 0301-03 ST
na=Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku
jm=kpl.pom.
ob=25

[RMS 1]
nz=1.71	0	1.71
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNR	13-21 0301-04 ST
na=Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku
jm=kpl.pom.
ob=75

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1301-02  ST
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
jm=pomiar
ob=25

[RMS 1]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1302-04  ST
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
jm=odc.
ob=25

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Opomiarowanie
jm=usł.
ob=1
op=1
cj=0

