[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.13.1
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO;UL. BYDGOSKA, 72-600 ŚWINOUJŚCIE
ni=Gmina Miasto Świnoujście;ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
nw=
nk=
sp=
mi=
da=
cpv=,

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=69952.944

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Asfaltowa emulsja anionowa
id=0000001	3
jm=kg	033
ce=0
il=993.286

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
id=0000002	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.197

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III
id=0000003	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.328

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Balustrady stalowe
id=0000004	3
jm=kg	033
ce=0
il=80

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Belka drewno - klejone gr. 50 mm kl.II
id=0000005	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.909

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Belka nadprożowa L19/N-180 dł.179 cm
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=0
il=56

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Belka nadprożowa L19/N-210 dł.209 cm
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Belka nadprożowa L19/N-240 dł.239 cm
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Belka nadprożowa L19/N-330 dł.329 cm
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Belki nadprożowe L19 N/150 długości 149cm
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0
il=83

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Beton zwykły C20/25 (B-25)
id=0000011	3
jm=m3	060
ce=0
il=398.536

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Beton zwykły C30/37 (B-37)'
id=0000012	3
jm=m3	060
ce=0
il=719.518

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Beton zwykły C8/10 (B-10)
id=0000013	3
jm=m3	060
ce=0
il=270.741

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego
id=0000014	3
jm=m3	060
ce=0
il=444.456

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Blacha 0.60 mm
id=0000015	3
jm=kg	033
ce=0
il=98.599

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester
id=0000016	3
jm=m2	050
ce=0
il=191.831

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Blachowkręty
id=0000017	3
jm=kg	033
ce=0
il=2217.723

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Blachy stal.trap.pow.gr.0,5-0,7mm
id=0000018	3
jm=kg	033
ce=0
il=2369.851

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Bloczki
id=0000019	3
jm=m2	050
ce=0
il=8.54

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Bloczki betonowe 25x12x14 cm
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=16173.09

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0
il=25276.919

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Bloczki keramzytobetonowe
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0
il=148.42

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24
id=0000023	3
jm=szt	020
ce=0
il=31480.259

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Cegła budowlana pełna
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=0
il=34079.668

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Cement 25 z dodatkami
id=0000025	3
jm=t	034
ce=0
il=1.312

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
id=0000026	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.288

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
id=0000027	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.865

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=0000028	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.882

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
id=0000029	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.905

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
id=0000030	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.867

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II
id=0000031	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.602

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Dostawa i montaż wycieraczki zg. z PT
id=0000032	3
jm=elem	125
ce=0
il=1

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Drewno okrągłe na stemple budowlane
id=0000033	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.791

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Drewno opałowe
id=0000034	3
jm=m3	060
ce=0
il=11.866

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Drut stalowy okrągły 3 mm
id=0000035	3
jm=kg	033
ce=0
il=13.657

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Drzwi aluminiowe
id=0000036	3
jm=m2	050
ce=0
il=100.86

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Drzwi aluminiowe'
id=0000037	3
jm=m2	050
ce=0
il=7.2

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Drzwi wahadłowe
id=0000038	3
jm=m2	050
ce=0
il=3.6

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Elementy wielkowymiarowych konstrukcji z drewna klejonego - proste, dł. 12 -18 m
id=0000039	3
jm=m3	060
ce=0
il=5.505

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Emulsja asfaltowa izolacyjna
id=0000040	3
jm=kg	033
ce=0
il=4450.179

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Farba emulsyjna
id=0000041	3
jm=dm3	066
ce=0
il=645.675

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Farba lateksowa wewnętrzna
id=0000042	3
jm=dm3	066
ce=0
il=1645.264

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Farba olejna do gruntowania
id=0000043	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.832

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Farba olejna nawierzchniowa
id=0000044	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.816

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Folia dachowa
id=0000045	3
jm=m2	050
ce=0
il=295.8

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm
id=0000046	3
jm=m2	050
ce=0
il=11342.16

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Gaz propan-butan
id=0000047	3
jm=kg	033
ce=0
il=1431.238

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Gips budowlany szpachlowy
id=0000048	3
jm=t	034
ce=0
il=0.605

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=0000049	3
jm=kg	033
ce=0
il=201.155

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Gwoździe papowe ocynkowane
id=0000050	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.56

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Haki do muru
id=0000051	3
jm=kg	033
ce=0
il=18.209

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Impregnat''
id=0000052	3
jm=dm3	066
ce=0
il=32.625

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Klamerki mocujące
id=0000053	3
jm=szt	020
ce=0
il=4132.128

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Klej
id=0000054	3
jm=kg	033
ce=0
il=397.5

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm
id=0000055	3
jm=szt	020
ce=0
il=2024.89

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.
id=0000056	3
jm=szt	020
ce=0
il=703.534

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne  zg. z PT'
id=0000057	3
jm=elem	125
ce=0
il=28

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
id=0000058	3
jm=m3	060
ce=0
il=32.912

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane
id=0000059	3
jm=m	040
ce=0
il=806.445

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Kształtowniki stalowe nośne profilowane
id=0000060	3
jm=m	040
ce=0
il=3830.613

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Kwas solny techniczny 5%
id=0000061	3
jm=kg	033
ce=0
il=466.032

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.)
id=0000062	3
jm=dm3	066
ce=0
il=1.233

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
id=0000063	3
jm=kg	033
ce=0
il=5671.279

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Listwy maskujące
id=0000064	3
jm=m	040
ce=0
il=245.618

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Listwy przyścienne
id=0000065	3
jm=m	040
ce=0
il=164.42

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Listwy przyścienne z drewna iglastego
id=0000066	3
jm=m	040
ce=0
il=286.848

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Listwy przyścienne z PCW
id=0000067	3
jm=m	040
ce=0
il=48.242

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Łaty iglaste nasycone
id=0000068	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.336

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Łaty iglaste wymiarowe kl.I
id=0000069	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.706

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Łączniki rozporowe kpl.
id=0000070	3
jm=100 szt
ce=0
il=0.256

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Łączniki rozporowe kpl.
id=0000071	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.47

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Łączniki rozporowe kpl.
id=0000072	3
jm=szt	020
ce=0
il=5448.426

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Masa asfaltowa
id=0000073	3
jm=kg	033
ce=0
il=69.562

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Masa klejąca
id=0000074	3
jm=kg	033
ce=0
il=14215.366

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Masa szpachlowa - sucha mieszanka
id=0000075	3
jm=kg	033
ce=0
il=22.975

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Masa uszczelniająca silikonowa
id=0000076	3
jm=kg	033
ce=0
il=29.779

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Nadproża prefabrykowane - N120
id=0000077	3
jm=szt	020
ce=0
il=138

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Narożniki i obramienia stalowe
id=0000078	3
jm=kg	033
ce=0
il=80.32

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Obsadzenie parapetów postforming
id=0000079	3
jm=m	040
ce=0
il=149.54

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Okna aluminiowe
id=0000080	3
jm=m2	050
ce=0
il=352.421

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Okna aluminiowe'
id=0000081	3
jm=m2	050
ce=0
il=35.2

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Okna aluminiowe
id=0000082	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Okno połaciowe
id=0000083	3
jm=szt	020
ce=0
il=35

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Panele winylowe
id=0000084	3
jm=m2	050
ce=0
il=57.68

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
id=0000085	3
jm=m2	050
ce=0
il=5350.127

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna
id=0000086	3
jm=m2	050
ce=0
il=3906.923

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna'
id=0000087	3
jm=m2	050
ce=0
il=3873.814

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
id=0000088	3
jm=m2	050
ce=0
il=283.475

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Papa termozgrzewalna podkładowa
id=0000089	3
jm=m2	050
ce=0
il=283.475

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Papa wentylacyjna perforowana
id=0000090	3
jm=m2	050
ce=0
il=3906.923

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia
id=0000091	3
jm=m2	050
ce=0
il=0.692

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej
id=0000092	3
jm=kg	033
ce=0
il=16540.65

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Pasta podłogowa bezbarwna
id=0000093	3
jm=kg	033
ce=0
il=99.375

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Pianka poliuretanowa
id=0000094	3
jm=dm3	066
ce=0
il=114.841

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Piasek
id=0000095	3
jm=m3	060
ce=0
il=1839.982

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Płyta ze skalnej wełny mineralnej  do bezspoinowych systemów ociepleń ścian zewnętrznych murowanych, monolitycznych,
id=0000096	3
jm=m2	050
ce=0
il=18.246

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Płytki
id=0000097	3
jm=m2	050
ce=0
il=220

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 150x150 mm
id=0000098	3
jm=m2	050
ce=0
il=30.406

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 50x50 mm
id=0000099	3
jm=m2	050
ce=0
il=31.373

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm
id=0000100	3
jm=m2	050
ce=0
il=1553.44

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ścienne
id=0000101	3
jm=m2	050
ce=0
il=907.536

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym. 58.8x58.8x2.4 cm
id=0000102	3
jm=szt	020
ce=0
il=4189.92

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Płyty gipsowo-kartonowe
id=0000103	3
jm=m2	050
ce=0
il=2186.01

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Płyty pomostowe komunikacyjne długie
id=0000104	3
jm=m2	050
ce=0
il=1.517

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
id=0000105	3
jm=m2	050
ce=0
il=0.91

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Płyty pomostowe robocze
id=0000106	3
jm=m2	050
ce=0
il=74.05

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Płyty styrop.(dach/podłoga)
id=0000107	3
jm=m3	060
ce=0
il=720.7

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Płyty styropianowe
id=0000108	3
jm=m2	050
ce=0
il=983.421

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Płyty styropianowe
id=0000109	3
jm=m3	060
ce=0
il=110.86

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Płyty styropianowe'
id=0000110	3
jm=m3	060
ce=0
il=786.346

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Płyty z weł.min.do izol.dachów płask.100mm
id=0000111	3
jm=m2	050
ce=0
il=2574.952

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Płyty z weł.min.do izol.dachów płask.200mm
id=0000112	3
jm=m2	050
ce=0
il=2574.952

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Podgrzewacze wpustów
id=0000113	3
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Podokienniki alumniowy zew.
id=0000114	3
jm=m	040
ce=0
il=149.54

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Preparat krzemionkujący
id=0000115	3
jm=kg	033
ce=0
il=354.443

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Pręt wieszaka
id=0000116	3
jm=szt	020
ce=0
il=3062.976

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12-14 mm
id=0000117	3
jm=kg	033
ce=0
il=24630.162

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Profile
id=0000118	3
jm=m	040
ce=0
il=42.764

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Profile stalowe
id=0000119	3
jm=m	040
ce=0
il=6039.264

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Przelew awaryjny -komplet
id=0000120	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Rolety zaciemniajace   sterowane automatycznie
id=0000121	3
jm=m2	050
ce=0
il=30.19

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania
id=0000122	3
jm=kg	033
ce=0
il=1826.495

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do izolacji
id=0000123	3
jm=kg	033
ce=0
il=1148.022

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Siatka
id=0000124	3
jm=m2	050
ce=0
il=507.911

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Siatka tkana
id=0000125	3
jm=m2	050
ce=0
il=2681.121

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Siatka z włókna szklanego
id=0000126	3
jm=m2	050
ce=0
il=8227.201

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Silikon
id=0000127	3
jm=kg	033
ce=0
il=38.181

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Sklejka wodoodporna
id=0000128	3
jm=m3	060
ce=0
il=3.663

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe
id=0000129	3
jm=szt	020
ce=0
il=82.8

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe'
id=0000130	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.5

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Spoiwo cynowo-ołowiowe
id=0000131	3
jm=kg	033
ce=0
il=7.269

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Sprężyny przyścienne
id=0000132	3
jm=szt	020
ce=0
il=2383.92

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Szlam uszczelniąjący
id=0000133	3
jm=kg	033
ce=0
il=2835.54

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Ścianki mobilna
id=0000134	3
jm=m2	050
ce=0
il=31.291

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Śruby podkładki i nakrętki
id=0000135	3
jm=kg	033
ce=0
il=86.981

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Śruby stal.średn.z gw.M-16 80mm
id=0000136	3
jm=kg	033
ce=0
il=30.813

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Świetlik
id=0000137	3
jm=m2	050
ce=0
il=30.19

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Tarcica podłogowa strugana iglasta
id=0000138	3
jm=m3	060
ce=0
il=9.562

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Taśma spoinowa
id=0000139	3
jm=m	040
ce=0
il=49.639

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Taśma uszczelniająca
id=0000140	3
jm=m	040
ce=0
il=17.038

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Taśma zbrojąca
id=0000141	3
jm=m	040
ce=0
il=2016.112

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Uchwyty do rur spustowych
id=0000142	3
jm=szt	020
ce=0
il=16.517

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Uszczelki z pianki poliuretanowej
id=0000143	3
jm=m	040
ce=0
il=729.59

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Wieszak
id=0000144	3
jm=szt	020
ce=0
il=3062.976

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Winda - produkcja, dostawa, montaż
id=0000145	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Wkręty
id=0000146	3
jm=kg	033
ce=0
il=4.193

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Woda
id=0000147	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.29

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Wpusty dachowe komplet
id=0000148	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Wykładzina podłogowa
id=0000149	3
jm=m2	050
ce=0
il=837.469

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Wykładzina sportowa- winylowa
id=0000150	3
jm=m2	050
ce=0
il=245.719

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Wyprawa elewacyjna
id=0000151	3
jm=kg	033
ce=0
il=22086.726

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Zaprawa
id=0000152	3
jm=kg	033
ce=0
il=3.52

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Zaprawa
id=0000153	3
jm=m3	060
ce=0
il=176.307

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 12
id=0000154	3
jm=m3	060
ce=0
il=102.671

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 7
id=0000155	3
jm=m3	060
ce=0
il=11.182

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 80
id=0000156	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.277

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Zaprawa cementowo wapienna M 15
id=0000157	3
jm=m3	060
ce=0
il=127.631

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna m 50
id=0000158	3
jm=m3	060
ce=0
il=34.549

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna M2
id=0000159	3
jm=m3	060
ce=0
il=16.282

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna M7
id=0000160	3
jm=m3	060
ce=0
il=11.308

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Zaprawa klejąca
id=0000161	3
jm=kg	033
ce=0
il=153.504

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
id=0000162	3
jm=kg	033
ce=0
il=46127.783

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Zaprawa spoinująca
id=0000163	3
jm=kg	033
ce=0
il=35.424

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Zaprawa wapienna M 0.6
id=0000164	3
jm=m3	060
ce=0
il=2.684

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Zaprawa wapienna M 4
id=0000165	3
jm=m3	060
ce=0
il=17.82

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Zawiesia do kształtowników
id=0000166	3
jm=szt	020
ce=0
il=6895.103

[RMS ZEST 168]
ty=S
na=Agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=586.905

[RMS ZEST 169]
ty=S
na=Deskowanie
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=666.183

[RMS ZEST 170]
ty=S
na=Giętarka do prętów
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=117.989

[RMS ZEST 171]
ty=S
na=Nożyce do prętów
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=142.57

[RMS ZEST 172]
ty=S
na=Pompa do betonu na samochodzie
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=80.883

[RMS ZEST 173]
ty=S
na=Prościarka do prętów
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=105.698

[RMS ZEST 174]
ty=S
na=Rusztowanie rurowe
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=825.474

[RMS ZEST 175]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=56.947

[RMS ZEST 176]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=692.738

[RMS ZEST 177]
ty=S
na=Wyciąg
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2077.043

[RMS ZEST 178]
ty=S
na=Żuraw okienny przenośny 0,15t
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=102.164

[RMS ZEST 179]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=KONSTRUKCJA

[ELEMENT 2]
na=POSADOWIENIE

[ELEMENT 3]
na=ROBOTY ZIEMNE

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
jm=m2	50
ob=2362.95

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-02
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
jm=m2	50
ob=2362.95
krn=27

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=2362.95	1	2362.95	poz.1

[RMS 1]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=FUNDAMENT BUDYNKU-PODŁOGA NA GRUNCIE

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
jm=m3	60
ob=236.295

[PRZEDMIAR]
wo=236.295	1	236.295	poz.1*0,1

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IRM wyd.I 2004	KNR	0-40 0106-01
na=Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie posadzek z jastrychem zespolonym
jm=m2	50
ob=2362.95

[PRZEDMIAR]
wo=2362.95	1	2362.95	poz.1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
jm=m2	50
ob=2362.95
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=2362.95	1	2362.95	poz.1

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0205-01
na=Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
jm=m3	60
ob=708.885

[PRZEDMIAR]
wo=708.885	1	708.885	poz.1*0.3

[RMS 1]
nz=0.4467	0	0.4467
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1103-01
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym- pod częścią 1- kondynacyjną
jm=m3	60
ob=1353.224

[PRZEDMIAR]
wo=1353.224	1	1353.224	(poz.1*70%-33.89*10.04)*1.03

[RMS 1]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1103-01
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym- pod częścią 2- kondynacyjną
jm=m3	60
ob=350.463

[PRZEDMIAR]
wo=350.463	1	33.89*10.04*1.03	

[RMS 1]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
jm=m2	50
ob=2362.95

[PRZEDMIAR]
wo=2362.95	1	2362.95	poz.1

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-03
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 30cm
jm=m2	50
ob=2362.95

[PRZEDMIAR]
wo=2362.95	1	2362.95	poz.1

[RMS 1]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.305	0	0.305
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
jm=m2	50
ob=2362.95

[PRZEDMIAR]
wo=2362.95	1	2362.95	poz.1

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-02
na=Podkłady betonowe na stropie
jm=m3	60
ob=354.443

[PRZEDMIAR]
wo=354.443	1	354.443	poz.1*0.15

[RMS 1]
nz=5.95	0	5.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.53	0	1.53
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Energobudowa wyd.I,biuletyny do 9 1996	KNR	13-12 1002-01
na=Zbrojenie posadzek siatką Rabitza
jm=m2	50
ob=2362.95

[PRZEDMIAR]
wo=2362.95	1	2362.95	poz.1

[RMS 1]
nz=0.0784	0	0.0784
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1104-02
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
jm=m2	50
ob=2362.95

[PRZEDMIAR]
wo=2362.95	1	2362.95	poz.1

[RMS 1]
nz=0.659	0	0.659
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=ZBROJENIE - zestawienie: stropy+słupy+szyb windowy+pociągi i nadproża+wieńce+attyki

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-02
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
jm=t	34
ob=24.581

[PRZEDMIAR]
wo=24.581	1	(13562+447+1001+2963+1106+5502)/1000	

[RMS 1]
nz=42.9	0	42.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=1002	0	1002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ŚCIANY FUNDAMNETOWE:

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0101-06
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
jm=m3	60
ob=344.842

[PRZEDMIAR]
wo=344.842	1	0.24*1.8*(4*(2*(12.5+15.5)+2*(4.8+4.0)+12.8)+5*2*3.0+2*(3.0+12.6)+4*2.4+2*(26.8+17.0)+4*17.0+3.0+7.5*2+5.0+2*(33.20+9.5)+22.0+5.50+3*9.5+1.5+4*2.0+4*12.8)+0.9*1.1*0.5	

[RMS 1]
nz=5.57	0	5.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=73.3	0	73.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=46.9	0	46.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0116-01
na=Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm
jm=m2	50
ob=3218.366

[PRZEDMIAR]
wo=3218.366	1	3218.366	2*(13.3+16.3)*4*4.85+2*(3.0+13.3+3.0)*4.55+(2*1.8+2*4.2)*4.85+2*(7.0+17.6)*4.85+2*(19+17.6)*8.55+2*(11.8+12.8)*7.5+3*2*4.85+(2*7.8+12.5)*5.5+1.82*4.55+1.82*4.85+4.23*4.85+2*(32.54+1.3+9.74)*8.55-(poz.104+poz.105+poz.106+poz.107+poz.108+poz.109)-poz.29

[RMS 1]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ŚCIANY  WEWNĘTRZNE NOŚNE

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0116-01
na=Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm- parter
jm=m2	50
ob=448.69

[PRZEDMIAR]
wo=448.69	1	3.8*(4*12.5+16.8+8.0+15.32-6.0*3.0+6.76+15.07+6.0+8.8*2+4.5)-4*0.9*2.0-1.25*2.0-1.8*2.0-0.9*2.0	

[RMS 1]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0116-01
na=Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm- I p.
jm=m2	50
ob=109.16

[PRZEDMIAR]
wo=109.16	1	2.5*(5.4+19.8+9.8*2+4.5*2)-3*0.9*2.0-2.22*2.0-1.45*2.0-3.0*3.0-2*0.9*2.0	

[RMS 1]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ŚCIANY  WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0120-02
na=Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.-parter
jm=m2	50
ob=639.392

[PRZEDMIAR]
wo=639.392	1	3.8*(2.76*9+3.7*6+1.8*6+6.0*3+5.0*3+3.5*2+5.0*3+3.2+4.5+5.7+1.7+12.8+2.15*4)-12*0.9*2.0-2*1.0*2.0-2.0+30.5*3.8-2*0.9*2.0-1.0*2.0-1.8*2.0-1.2*3.0*2	

[RMS 1]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=48.1	0	48.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0120-02
na=Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.-Ip
jm=m2	50
ob=69.125

[PRZEDMIAR]
wo=69.125	1	2.5*(3.5*3+3.35*5+4.4)-2*0.9*2.0-4*0.8*2.0	

[RMS 1]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=48.1	0	48.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ŚCIANY  ATTYKOWE- ujęte w ścianach zewnętrznych

[ELEMENT 2]
na=NADPROŻA

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0147-01
na=Nadproża prefabrykowane -N120
jm=szt	20
ob=138

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	111+2+25	

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0147-01
na=Nadproża prefabrykowane -N150
jm=szt	20
ob=83

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0147-01
na=Nadproża prefabrykowane - N180
jm=szt	20
ob=56

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	20+36	

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0147-01
na=Nadproża prefabrykowane - N210
jm=szt	20
ob=10

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	4+6	

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0147-01
na=Nadproża prefabrykowane - N240
jm=szt	20
ob=8

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	2+6	

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0147-01
na=Nadproża prefabrykowane - N330
jm=szt	20
ob=2

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=PODCIĄGI , ( WIEŃCE - ujete w stropie) .SŁUPY ŻELBETOWE

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1907-05
na=Belki, podciągi i wieńce połączone z płytą stropową w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompą na samochodzie
jm=m3	60
ob=19.471

[PRZEDMIAR]
wo=19.471	1	2*(0.24*0.30)*(2.8*4+2.2+2.2+3.0*2+3.2*2+2.0+4.2*2+3.5+5.8+2.8+4.4+4.8)+2*(0.3*0.4)*(5.7*2+11.0*2+1.2)+0.24*0.3*(2.2+1.5)+0.24*0.4*(17.0+7)	

[RMS 1]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0384	0	0.0384
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.0391	0	0.0391
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=2.61	0	2.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.449	0	0.449
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.0857	0	0.0857
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0208-03
na=Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
jm=m3	60
ob=18.42

[PRZEDMIAR]
wo=18.42	1	3.8*((24+2+2)*0.24*0.24+16*0.3*0.3+0.24*0.76+0.24*0.51)+2.2*0.3*0.3*16+3.33*(6+7)*0.24*0.24	

[RMS 1]
nz=15.92	0	15.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.051	0	0.051
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=STROPODACH+Strop nad parterem - żelbetowy monolityczny gr. 16cm z betonu B25

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0246-03
na=Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem- Parter- strop
jm=m2	50
ob=384.71

[PRZEDMIAR]
wo=384.71	1	5.2*17+32*9.2-2.2*2.2+1.25*5.4	

[RMS 1]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.268	0	0.268
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0465	0	0.0465
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0418	0	0.0418
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0246-04
na=Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za każdy następny 1 cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem- Parter-strop
jm=m2	50
ob=384.71
krn=6

[PRZEDMIAR]
wo=384.71	1	384.71	poz.30

[RMS 1]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0102	0	0.0102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0246-03
na=Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem- Parter- Stropodach
jm=m2	50
ob=1559.19

[PRZEDMIAR]
wo=1559.19	1	66.04*16+5*23+2.5*2.8+8.5*17+3*12+10.5*12+20.5*4.5+14*2.3-35*1.2*1.2	

[RMS 1]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.268	0	0.268
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0465	0	0.0465
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0418	0	0.0418
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0246-04
na=Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za każdy następny 1 cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem- Parter - Stropodach
jm=m2	50
ob=1559.19
krn=6

[PRZEDMIAR]
wo=1559.19	1	1559.19	poz.32

[RMS 1]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0102	0	0.0102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0246-03
na=Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - Ip-Stropodach
jm=m2	50
ob=498.12

[PRZEDMIAR]
wo=498.12	1	11.9*12.8-5.5*5.7+32.5*9.2+4.2*17+1.25*5.4	

[RMS 1]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.268	0	0.268
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0465	0	0.0465
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0418	0	0.0418
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0246-04
na=Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za każdy następny 1 cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem- Stropodach
jm=m2	50
ob=498.12
krn=6

[PRZEDMIAR]
wo=498.12	1	498.12	poz.34

[RMS 1]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0102	0	0.0102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=STROPODACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0401-05
na=Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu płytami o rozpiętości 14 m - ekstrapolacja
jm=m2	50
ob=246.5

[PRZEDMIAR]
wo=246.5	1	14.5*17	

[RMS 1]
nz=0.516667	0	0.516667
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.015667	0	0.015667
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.006667	0	0.006667
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.073333	0	0.073333
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0406-04
na=Ramy górne i płatwie długości do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej
jm=m3	60
ob=23.2

[PRZEDMIAR]
wo=23.2	1	0.1*0.2*14.5*8*10	

[RMS 1]
nz=22.1	0	22.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=2.97	0	2.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM - patrz 1.8

[ELEMENT 2]
na=POSADZKI NA GRUNCIE - patrz 1.1.2

[ELEMENT 2]
na=KONSTRUKCJA TARASU

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
jm=m3	60
ob=26.56

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0205-01
na=Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
jm=m3	60
ob=39.84

[PRZEDMIAR]
wo=39.84	1	265.6*0.15	

[RMS 1]
nz=0.4467	0	0.4467
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Energobudowa wyd.I,biuletyny do 9 1996	KNR	13-12 1002-01
na=Zbrojenie posadzek siatką Rabitza
jm=m2	50
ob=265.6

[RMS 1]
nz=0.0784	0	0.0784
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-07
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - paski szerokości 5 cm na ścianach
jm=m	40
ob=53.12

[PRZEDMIAR]
wo=53.12	1	4*13.28	

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=SUFITY PODWIESZANE

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-14 2012-01
na=Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD
jm=m2	50
ob=2016.112

[PRZEDMIAR]
wo=2016.112	1	31.5*9.94+(26.5+2.97)*17.62+65.94*13.15+2.56*38.5+23.5*2.0+70+101.07	

[RMS 1]
nz=2.0135	0	2.0135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.00064	0	0.00064
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0176	0	0.0176
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=SZYB WINDOWY

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0116-01
na=Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm
jm=m2	50
ob=62.84

[PRZEDMIAR]
wo=62.84	1	4*2.2*7.55-2*0.9*2.0	

[RMS 1]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=KOMIN

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0116-01
na=Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków keramzytobetonowych o odporności ogniowej EI 60
jm=m2	50
ob=18.1

[PRZEDMIAR]
wo=18.1	1	(8.55+0.50)*2*(0.4+0.6)	

[RMS 1]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 1997	KNR	0-16 0150-01
na=Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków  o grubości 20 cm - obudowa komina ponad dachem
jm=m2	50
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	2*(0.4+0.6)*0.5	

[RMS 1]
nz=1.46	0	1.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=8.54	0	8.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=3.52	0	3.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2601-01
na=Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklana
jm=m2	50
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	2*(0.4+0.6)*0.5	

[RMS 1]
nz=2.01	0	2.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.00969	0	0.00969
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=1.137	0	1.137
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=6.03	0	6.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0279	0	0.0279
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0208	0	0.0208
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-22 0529-06
na=Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd
jm=mb
ob=2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2*(0.4+0.6)	

[RMS 1]
nz=0.245	0	0.245
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=0.346	0	0.346
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.048	0	0.048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=IZOLACJE

[ELEMENT 2]
na=IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE:

[ELEMENT 3]
na=SCIANY FUNDAMENTOWE

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0601-04
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco - powłoki pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
jm=m2	50
ob=2870.055

[PRZEDMIAR]
wo=2870.055	1	2*(1.8*(4*(2*(12.5+15.5)+2*(4.8+4.0)+12.8)+5*2*3.0+2*(3.0+12.6)+4*2.4+2*(26.8+17.0)+4*17.0+3.0+7.5*2+5.0+2*(33.20+9.5)+22.0+5.50+3*9.5+1.5+4*2.0+4*12.8))+0.9*1.1*0.5	

[RMS 1]
nz=0.199	0	0.199
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.00294	0	0.00294
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0058	0	0.0058
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-10
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa
jm=m2	50
ob=2870.055

[PRZEDMIAR]
wo=2870.055	1	2870.055	poz.48

[RMS 1]
nz=0.0502	0	0.0502
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=STROPODACH ŻELBETOWY

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0527-01
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa
jm=m2	50
ob=2468.772

[PRZEDMIAR]
wo=2468.772	1	2468.772	(poz.32+poz.34)*20%+poz.32+poz.34

[RMS 1]
nz=0.3105	0	0.3105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0527-02
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następna warstwa
jm=m2	50
ob=2468.772

[PRZEDMIAR]
wo=2468.772	1	2468.772	poz.50

[RMS 1]
nz=0.2005	0	0.2005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=STROPODACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0527-01
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem papy termozgrzewalnej - jedna warstwa
jm=m2	50
ob=246.5

[PRZEDMIAR]
wo=246.5	1	246.5	poz.36

[RMS 1]
nz=0.3105	0	0.3105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0527-02
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następna warstwa
jm=m2	50
ob=246.5

[PRZEDMIAR]
wo=246.5	1	246.5	poz.52

[RMS 1]
nz=0.2005	0	0.2005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=ŚCIANY  ATTYKOWE - od strony stropodachu

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0527-01
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem papy termozgrzewalnej - jedna warstwa
jm=m2	50
ob=595.68

[PRZEDMIAR]
wo=595.68	1	(2*0.20+0.85)*(4*2*(13.2+16.2)+2*(2*3.0+12.0)+3*2.2+2*1.8+2*(7.0+16.5)+2*1.5+2*4.2+12.5+2*10.2+4.3+2*1.8)+2.3*(2*5.3+16.5)+1.2*(2*(11.4+12.6))	

[RMS 1]
nz=0.3105	0	0.3105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0527-02
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następna warstwa
jm=m2	50
ob=595.68

[PRZEDMIAR]
wo=595.68	1	595.68	poz.54

[RMS 1]
nz=0.2005	0	0.2005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=IZOLACJE TERMICZNE:

[ELEMENT 3]
na=SCIANY ZEWNĘTRZNE

[ELEMENT 4]
na=ŚCIANY do 30 cm nad poziom terenu

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-11
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metalową
jm=m2	50
ob=488.376

[PRZEDMIAR]
wo=488.376	1	1.8*(66.2+2.2*8+13.4+2.2+1+4.8+2.32+0.5+18.50+16.8+2*1.32+2.2+1.2+9.24+32.0+1.93+1.28*2+5.8+1.93+3.0+5.0+7.2+1.0+0.3+2*0.5+4.1+12.8+4.0+0.8+1.2+1.9+4.7*2+1.0+3.0+12.8)	

[RMS 1]
nz=0.734	0	0.734
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0065	0	0.0065
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2601-05
na=Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- dodatkowa warstwa siatki
jm=m2	50
ob=488.376

[PRZEDMIAR]
wo=488.376	1	488.376	poz.56

[RMS 1]
nz=0.611	0	0.611
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=3.835	0	3.835
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=1.096	0	1.096
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0108	0	0.0108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0037	0	0.0037
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=ŚCIANY  ATTYKOWE - od strony stropodachu

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-10
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej
jm=m2	50
ob=443.44

[PRZEDMIAR]
wo=443.44	1	0.85*(4*2*(13.2+16.2)+2*(2*3.0+12.0)+3*2.2+2*1.8+2*(7.0+16.5)+2*1.5+2*4.2+12.5+2*10.2+4.3+2*1.8)+2.3*(2*5.3+16.5)+1.2*(2*(11.4+12.6))	

[RMS 1]
nz=0.505	0	0.505
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=STROPODACH

[ELEMENT 4]
na=Stropodach żelbetowy

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0612-01
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego
jm=m2	50
ob=2205.835

[PRZEDMIAR]
wo=2205.835	1	2*(3.24*4.24+3.24*8.12)+ 8*(6.27*12.5+4.8*4.0)+4*(3.0*3.0)+3*3.0*14.5+5*2.70*2.0+25.0*5.0+28.3*2.5+4.5*12.0+6.5*12.0+3.2*12.0+20.70*4.56+14.0*2.5+8.5*17.0+4.0*17.0+12.0*12.8-5.5*6.0+34.0*9.5	

[RMS 1]
nz=0.233	0	0.233
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0097	0	0.0097
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0612-03
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
jm=m2	50
ob=2205.835

[PRZEDMIAR]
wo=2205.835	1	2205.835	poz.59

[RMS 1]
nz=0.0907	0	0.0907
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=STROPODACH nad salą gimnastyczną

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0522-01
na=Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 100 mm przy rozstawie łat 16 cm
jm=m2	50
ob=246.5

[PRZEDMIAR]
wo=246.5	1	246.5	poz.36

[RMS 1]
nz=1.2398	0	1.2398
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=9.614	0	9.614
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=0.125	0	0.125
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-09 0103-01
na=Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m
jm=m2	50
ob=246.5

[PRZEDMIAR]
wo=246.5	1	246.5	poz.36

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0612-02
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża z blach falistych lub trapezowych
jm=m2	50
ob=246.5

[PRZEDMIAR]
wo=246.5	1	246.5	poz.36

[RMS 1]
nz=0.278	0	0.278
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.005215	0	0.005215
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0108	0	0.0108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0181	0	0.0181
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0612-04
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa
jm=m2	50
ob=246.5

[PRZEDMIAR]
wo=246.5	1	246.5	poz.36

[RMS 1]
nz=0.0622	0	0.0622
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0504-02
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
jm=m2	50
ob=246.5

[PRZEDMIAR]
wo=246.5	1	246.5	poz.36

[RMS 1]
nz=0.389	0	0.389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.434	0	0.434
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0076	0	0.0076
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

[ELEMENT 2]
na=POSADZKI

[ELEMENT 3]
na=Gresowe płytki podłogowe

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1104-03
na=Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), luzem 50x50 mm
jm=m2	50
ob=1522.98

[PRZEDMIAR]
wo=1522.98	1	17.85+8.15+101.07+13.32+5.18+4.77+27.68+14.2+52.77+9.58+6.89+22.27+10.27+4.5+6.16+5.48+4.71+2.61+32.8+70+20.5+11.27+5.88+6.04+2*(16.15+3.39+6.79+10.9+10.71+70.62+70.05+4.19+2.25+9.58+28.59+4.42+70.05+9.58+2.25+4.19+70.05+4.19+2.25+9.58)+28.59+4.42+75.12+23.49+7.5+7.52+31.77+7.49+4.84+8.52+11.44+12.81+15.96	

[RMS 1]
nz=3.0999	0	3.0999
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=0.0213	0	0.0213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0424	0	0.0424
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0216	0	0.0216
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1105-01
na=Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 50x50 mm w 2 rzędach
jm=m	40
ob=304.596

[PRZEDMIAR]
wo=304.596	1	304.596	0.20*poz.66

[RMS 1]
nz=0.6353	0	0.6353
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Wykładzina homogeniczna o gr. 2mm,

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
jm=m2	50
ob=768.32

[PRZEDMIAR]
wo=768.32	1	225.43+10.34+25.07+29.36+17.97+25.36+24.86+70.62+70.05+70.05+70.05+18.21*2+16.53+52.67+12.12+11.42	

[RMS 1]
nz=0.6588	0	0.6588
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.8E-5	0	1.8E-5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-05
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - homogeniczne
jm=m2	50
ob=768.32

[PRZEDMIAR]
wo=768.32	1	768.32	poz.68

[RMS 1]
nz=0.3953	0	0.3953
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-07
na=Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane
jm=m	40
ob=153.664

[PRZEDMIAR]
wo=153.664	1	153.664	0,2*poz.69

[RMS 1]
nz=0.1103	0	0.1103
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Wykładzina sportowa - winylowa nawierzchnia sportowa o gr. min. 5mm,

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
jm=m2	50
ob=225.43

[RMS 1]
nz=0.6588	0	0.6588
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.8E-5	0	1.8E-5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-05
na=Posadzki z wykładzin sportowych
jm=m2	50
ob=225.43

[PRZEDMIAR]
wo=225.43	1	225.43	poz.71

[RMS 1]
nz=0.3953	0	0.3953
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-07
na=Listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane
jm=m	40
ob=45.086

[PRZEDMIAR]
wo=45.086	1	45.086	0,2*poz.72

[RMS 1]
nz=0.1103	0	0.1103
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ŚCIANY

[ELEMENT 3]
na=Tynki cementowo-wapienne IV kategorii malowane lateksową farbą akrylową po wcześniejszym zagruntowaniu podłoża

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0804-01
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach
jm=m2	50
ob=5751.1

[PRZEDMIAR]
wo=5751.1	1	5751.1	2*(poz.18+poz.19+poz.20+poz.21)+poz.17

[RMS 1]
nz=0.4768	0	0.4768
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=0.0214	0	0.0214
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=0.0534	0	0.0534
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0810-05
na=Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 15 cm
jm=m2	50
ob=210

[RMS 1]
nz=2.2107	0	2.2107
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=0.0217	0	0.0217
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0397	0	0.0397
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
jm=m2	50
ob=5961.1

[PRZEDMIAR]
wo=5961.1	1	5961.1	poz.74+poz.75

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=W toaletach - glazura do wysokości minimum 2,0m a powyżej lateksowa farba akrylowa, po wcześniejszym zagruntowaniu podłoża

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0822-06
na=Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm- parter
jm=m2	50
ob=565.04

[PRZEDMIAR]
wo=565.04	1	2*2.0*(2*(4.0+3.0)+3.0*2+2*(7.88+3.0)+3.0*6+3*(2*(4.5+3.6)+3.6*2))-2*1.0*1.0-15*0.9*2.0-8*0.8*2.0+2*2.0*(5.0+5.1*2)-3*0.9*2.0+2*2.0*(2.5+2.0)-0.9*2+2*2.0*(2.8+1.8)-0.8*1.5-0.9*2.0	

[RMS 1]
nz=2.9905	0	2.9905
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0248	0	0.0248
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0374	0	0.0374
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0174	0	0.0174
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0822-06
na=Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm- I p.
jm=m2	50
ob=60.4

[PRZEDMIAR]
wo=60.4	1	2.0*(2*(4.6*2+3.8*2))-2*0.9*2.0-2*0.8*2.0	

[RMS 1]
nz=2.9905	0	2.9905
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0248	0	0.0248
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0374	0	0.0374
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0174	0	0.0174
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Krawędzie ścian - stalowe listwy wykończeniowe,

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1217-01
na=Narożniki długości 1.5 m z kątownika 40x40x5 mm
jm=szt.
ob=16

[RMS 1]
nz=1.0363	0	1.0363
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=5.02	0	5.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=W pom. kuchni, zmywalni, przygotowalni, magazynowych wykończenie  glazurą szkliwioną do pełnej wysokości, gładką, trwałą

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0822-06
na=Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm- parter kuchnia
jm=m2	50
ob=238.88

[PRZEDMIAR]
wo=238.88	1	3.8*2*(18.3+5.0)+3.8*5.0*4-2.0-1.25*2.0*2-1.8*2.0*2	

[RMS 1]
nz=2.9905	0	2.9905
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0248	0	0.0248
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0374	0	0.0374
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0174	0	0.0174
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Korytarze -Płyty gr. 2,5mm z żywicy winylowej

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2605-01
na=Okładzina typu z elementów żywicy winylowej
jm=m2	50
ob=56

[RMS 1]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=SUFITY

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0804-02
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach
jm=m2	50
ob=894.6

[PRZEDMIAR]
wo=894.6	1	894.6	2078.92+260.48-poz.84

[RMS 1]
nz=0.613	0	0.613
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.0182	0	0.0182
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=0.0671	0	0.0671
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
jm=m2	50
ob=894.6

[PRZEDMIAR]
wo=894.6	1	894.6	poz.82

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=SUFITY PODWIESZANE

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2701-01
na=Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
jm=m2	50
ob=1444.8

[PRZEDMIAR]
wo=1444.8	1	101.07+277.65+27.68+22.27+32.8+70+126.36+225.43+70.62*2+70.05*6	

[RMS 1]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=2.9	0	2.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=2.86	0	2.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=3.77	0	3.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
jm=m2	50
ob=1444.8

[PRZEDMIAR]
wo=1444.8	1	1444.8	poz.84

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=SCHODY WEWNĘTRZNE

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0218-02
na=Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
jm=m2	50
ob=29.52

[PRZEDMIAR]
wo=29.52	1	4.5*5.14-2.1*2.1+3.6*3	

[RMS 1]
nz=4.3363	0	4.3363
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.1269	0	0.1269
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1121-02
na=Okładziny schodów z płytek 10x10 cm układanych na klej metodą kombinowaną
jm=m2	50
ob=29.52

[PRZEDMIAR]
wo=29.52	1	29.52	poz.86

[RMS 1]
nz=2.6221	0	2.6221
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0283	0	0.0283
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0255	0	0.0255
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=STOLARKA DRZWIOWA

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1019-09
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe fabrycznie wykończone - EI 30
jm=m2	50
ob=9

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	(2+2+1)*0.9*2.0	

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2024-03
na=(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100
jm=m2	50
ob=15.77

[PRZEDMIAR]
wo=15.77	1	(2.85+1.3)*3.8	

[RMS 1]
nz=3.23	0	3.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=4.12	0	4.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=1.84	0	1.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.0153	0	0.0153
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1.37	0	1.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=2.96	0	2.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=1.016	0	1.016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2024-03
na=(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100
jm=m2	50
ob=1

[RMS 1]
nz=3.23	0	3.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=4.12	0	4.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=1.84	0	1.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1.53	0	1.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.0153	0	0.0153
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1.37	0	1.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=2.96	0	2.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=1.016	0	1.016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1019-01
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone
jm=m2	50
ob=165.6

[PRZEDMIAR]
wo=165.6	1	(42+11)*0.9*2.0+(14+3)*0.8*2.0+17*1.0*2.0+3*1.0*(2.0+1.0)	

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1024-02
na=Drzwi wewnętrzne wahadłowe fabrycznie wykończone
jm=m2	50
ob=3.6

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	1.8*2.0	

[RMS 1]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=MOBILNA ŚCIANA W SALI GIMNASTYCZNEJ

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-05
na=Ścianka mobilna zg. zPT
jm=m2	50
ob=29.52

[PRZEDMIAR]
wo=29.52	1	29.52	poz.86

[RMS 1]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=15	0	15
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=BALUSTRADY WEWNETRZNE

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1209-01
na=Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
jm=m	40
ob=16

[RMS 1]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=PARAPETY WEWNETRZNE :Postforming gr. 28mm, bez noska w kolorze białym (matowe)

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0129-01
na=Obsadzenie parapetów postforming
jm=m	40
ob=149.54

[PRZEDMIAR]
wo=149.54	1	17*1.7+8*1.8+8*1.3+4*1.0+22*2.47+3*1.8+10*1.5+3.0+2.1+8*1.5	

[RMS 1]
nz=1.69	0	1.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=KRATKI WENTYLACYJNE

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych zg. z PT
jm=szt.
ob=28

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=WINDA OSOBOWA

[POZYCJA]
na=Winda - produkcja, dostawa, montaż
jm=kpl.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 146]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

[ELEMENT 2]
na=ŚCIANY

[ELEMENT 3]
na=ŚCIANY zewnętrzne wykończone tynkiem - tynk mineralny, cienkowarstwowy na siatce wzmacniającej (podwójnej),

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2601-01
na=Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana
jm=m2	50
ob=3145.384

[PRZEDMIAR]
wo=3145.384	1	3145.384	poz.17-(8,85*3,8-2*1,5*1,5+4,85*(1,25+2,5+1,4)-1,2*3,0+4,85*(2,8+4,5)-1,2*3,0-3,11*3,0)

[RMS 1]
nz=2.0102	0	2.0102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=12.597	0	12.597
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=1.137	0	1.137
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=6.03	0	6.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.0279	0	0.0279
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0208	0	0.0208
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2601-01
na=Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem wełny skalnej EI60
jm=m2	50
ob=72.983

[PRZEDMIAR]
wo=72.983	1	(8.85*3.8-2*1.5*1.5+4.85*(1.25+2.5+1.4)-1.2*3.0+4.85*(2.8+4.5)-1.2*3.0-3.11*3.0)	

[RMS 1]
nz=2.0102	0	2.0102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=12.597	0	12.597
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=1.137	0	1.137
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=6.03	0	6.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.0279	0	0.0279
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0208	0	0.0208
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2601-05
na=Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- dodatkowa warstwa siatki
jm=m2	50
ob=3218.366

[PRZEDMIAR]
wo=3218.366	1	3218.366	poz.17

[RMS 1]
nz=0.611	0	0.611
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=3.835	0	3.835
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=1.096	0	1.096
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0108	0	0.0108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0037	0	0.0037
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=ŚCIANY  ATTYKOWE- od strony stropodachu

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2601-01
na=Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana
jm=m2	50
ob=443.44

[PRZEDMIAR]
wo=443.44	1	443.44	poz.58

[RMS 1]
nz=2.0102	0	2.0102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=12.597	0	12.597
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=1.137	0	1.137
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=6.03	0	6.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.0279	0	0.0279
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0208	0	0.0208
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=COKOŁY

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0919-01
na=Licowanie płytkami o wymiarach 25x12 cm ścian
jm=m2	50
ob=239.13

[PRZEDMIAR]
wo=239.13	1	0.3*(4*(2*(12.5+15.5)+2*(4.8+4.0)+12.8)+5*2*3.0+2*(3.0+12.6)+4*2.4+2*(26.8+17.0)+4*17.0+3.0+7.5*2+5.0+2*(33.20+9.5)+22.0+5.50+3*9.5+1.5+4*2.0+4*12.8)	

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0312	0	0.0312
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0652	0	0.0652
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0635	0	0.0635
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=TARASY

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1121-02
na=Podłoga z desek struganych grubości 32 mm
jm=m2	50
ob=265.6

[PRZEDMIAR]
wo=265.6	1	13.28*5.0*4	

[RMS 1]
nz=0.862	0	0.862
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.036	0	0.036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.184	0	0.184
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0119	0	0.0119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.041	0	0.041
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

[ELEMENT 2]
na=Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1039-03
na=Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - "O"
jm=m2	50
ob=193.236

[PRZEDMIAR]
wo=193.236	1	17*(1.7*3.0)+2.1*4.3+8*1.5*1.5+22*2.47*0.9+3*1.8*1.5+10*1.5*1.5	

[RMS 1]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=15	0	15
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1039-03
na=Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI30
jm=m2	50
ob=9

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	3.0*3.0	

[RMS 1]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=15	0	15
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1039-02
na=Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2
jm=m2	50
ob=35.2

[PRZEDMIAR]
wo=35.2	1	8*(1.3*3.0)+4*1.0*1.0	

[RMS 1]
nz=2.46	0	2.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=6.11	0	6.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=15	0	15
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-02
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - "P"
jm=m2	50
ob=81.66

[PRZEDMIAR]
wo=81.66	1	8*(1.8*(2.0+1.0))+4.51*3.0+2*2.6*3.0+3.11*3.0	

[RMS 1]
nz=3.31	0	3.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1.84	0	1.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=15	0	15
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-01
na=Drzwi aluminiowe zew. jednoskrzydłowe - EI 30
jm=m2	50
ob=7.2

[PRZEDMIAR]
wo=7.2	1	2*1.2*(2.0+1.0)	

[RMS 1]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=15	0	15
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-01
na=Drzwi aluminiowe zew. jednoskrzydłowe
jm=m2	50
ob=19.2

[PRZEDMIAR]
wo=19.2	1	2*0.9*2.0+4*1.2*2.0+3*1.0*2.0	

[RMS 1]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=15	0	15
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Świetliki w komunikacji i salach zajęć

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0526-01
na=Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej
jm=m	40
ob=168

[PRZEDMIAR]
wo=168	1	35*2*(1.2+1.2)	

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.044	0	0.044
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0526-02
na=Osadzenie okien w połaci dachowej - Świetliki w komunikacji
jm=szt	20
ob=35

[RMS 1]
nz=8.25	0	8.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1026-04
na=Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych EI 15
jm=m2	50
ob=124.08

[PRZEDMIAR]
wo=124.08	1	8*2.47*3.0+6*2.7*3.0+2*2.7*(2.0+1.0)	

[RMS 1]
nz=2.49	0	2.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=5.67	0	5.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=5.88	0	5.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1039-02
na=Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno podawcze
jm=m2	50
ob=2

[RMS 1]
nz=2.46	0	2.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=6.11	0	6.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=15	0	15
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Świetlik nad salą zabaw - o konstrukcji dwuspadowej,

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1027-01
na=Świetlik 5,25*5,7 o konstrukcji dwuspadowej
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=2.97	0	2.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=30.19	0	30.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1027-01
na=Rolety zaciemniajace do świetlika sterowane automatycznie
jm=kpl.
ob=1

[RMS 1]
nz=2.97	0	2.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=30.19	0	30.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Przeszklenia ozdobne przy wejściu głównym

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1039-01
na=Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2
jm=m2	50
ob=4.793

[PRZEDMIAR]
wo=4.793	1	0.65*0.65+0.55*0.55+1.0*1.0+0.5*0.5+0.75*0.75+0.3*0.3+0.4*0.4+0.65*0.65+1.0*1.0+0.65*0.65+0.4*0.4	

[RMS 1]
nz=3.24	0	3.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=6.3	0	6.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=15	0	15
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=PARAPETY ZEWNĘTRZNE - aluminiowe gr. 1,2 mm, kolor zgodny z kolorem stolarki.

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0129-01
na=Obsadzenie podokienników alumniowych,
jm=m	40
ob=149.54

[PRZEDMIAR]
wo=149.54	1	17*1.7+8*1.8+8*1.3+4*1.0+22*2.47+3*1.8+10*1.5+3.0+2.1+8*1.5	

[RMS 1]
nz=1.69	0	1.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=RURY SPUSTOWE

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0527-03
na=Rury spustowe okrągłe - zg. PT
jm=m	40
ob=50.05

[PRZEDMIAR]
wo=50.05	1	4.55*11	

[RMS 1]
nz=0.835	0	0.835
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1.97	0	1.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=OBRÓBKI BLACHARSKIE Obróbki blacharskie z blachy  stalowej tytanowo cynkowej grubości 0,5-0,55mm.

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0506-02
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej
jm=m2	50
ob=56.2

[RMS 1]
nz=1.9437	0	1.9437
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.0563	0	1.0563
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=WPUSTY DACHOW Do odwodnienia dachów stosować wpusty podgrzewane (co najmniej dwa wpusty na połać dachową plus przelew awaryjny)

[POZYCJA]
na=Wpusty dachowe -komplet
jm=kpl.
ob=10

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przelew awaryjny -komplet
jm=kpl.
ob=10

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=PANELE PRZECIWSŁONECZNE

[POZYCJA]
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0601-03
na=Ścianki drewniane obite jednostronnie deskami grubości 25 mm - panele zacieniajace z drewna klejonego - układ pionowy i poziomy zg. z PT + transport na budowę
jm=m2	50
ob=68.175

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=68.175	1	88*0.25*2.97+7*0.15*2.7	

[RMS 1]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0506-02
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej malowanej
jm=m2	50
ob=68.175

[PRZEDMIAR]
wo=68.175	1	68.175	poz.122

[RMS 1]
nz=1.9437	0	1.9437
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.0563	0	1.0563
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=OPASKI OKIEN

[POZYCJA]
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0602-01
na=Podsufitki drewniane - szkielet z łat
jm=m3	60
ob=0.654

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=0.654	1	14*4*(2.16+1.46+3*0.35)*0.05*0.05	

[RMS 1]
nz=49.4	0	49.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=7.89	0	7.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0601-03
na=Ścianki drewniane obite jednostronnie deskami grubości 25 mm
jm=m2	50
ob=57.232

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=57.232	1	(2*0.20+0.3)*14*(1.46*4)	

[RMS 1]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0506-02
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej malowanej
jm=m2	50
ob=57.232

[PRZEDMIAR]
wo=57.232	1	57.232	poz.125

[RMS 1]
nz=1.9437	0	1.9437
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.0563	0	1.0563
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż wycieraczki zg. z PT
jm=szt.
ob=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=RUSZTOWANIE

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1603-02
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m
jm=m2	50
ob=1517.416

[PRZEDMIAR]
wo=1517.416	1	2*(65.94+47.3)*0.5*(4.85+8.55)	

[RMS 1]
nz=0.579	0	0.579
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=2E-5	0	2E-5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.00018	0	0.00018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=2E-5	0	2E-5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1604-04
na=Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 9 m
jm=m2	50
ob=1517.416

[PRZEDMIAR]
wo=1517.416	1	2*(65.94+47.3)*0.5*(4.85+8.55)	

[RMS 1]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.0338	0	0.0338
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.00011	0	0.00011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1E-5	0	1E-5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

