**Wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych**

***„*Kapitalny remont instalacji oświetlenia zewnętrznego na Kempingu „Relax” przy ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Element** | **Wartość netto [zł]** |
| 1 | Zasilanie elektroenergetyczne słupów oświetleniowych kablem YAKY 4x16 mm2 wraz z bednarką FeZn 25x4mm, długość linii kablowej około 800m. |  |
| 2 | Montaż rozdzielnicy zasilającej oświetlenie (rozdzielnica wolnostojąca z estroduru termoutwardzalnego odpornego na promieniowanie UV wraz z fundamentem , stopień ochrony IK10, IP44. Rozdzielnica 6 polowa wyposażona w sterownik astronomiczny. Montaż rozdzielnicy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  |  |
| 3 | Demontaż i utylizacja słupów oświetleniowych wraz z oprawami – 33 szt. |  |
| 4 | Montaż słupów oświetleniowych: słup oświetleniowy aluminiowy, stożkowy, bez szwu, anodowany na kolor szampański o wysokości 4m posadowiony na fundamencie prefabrykowanym.  |  |
| 5 | Montaż opraw oświetleniowych: oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED z kloszem PMMA (mrożony) i daszkiem aluminiowym anodowanym na kolor czarny, podstawa aluminiowa czarna. Moc całkowita 43W, temperatura barwowa światła 3500K, strumień świetlny oprawy 3400lm, efektywność świetlana 79lm/W, IP66. Oprawa przystosowana do montażu na słupie z zakończeniem fi 60. Słupy posadowione w miejsce zdemontowanych w ilości 33 szt. |  |
| 6 | Wykonanie wszystkich pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2 egzemplarzach. |  |
| 7 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej w 2 egzemplarzach. |  |
| 8 | Inne koszty: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| **Razem poz. 1-8** |  |
| **SUMA poz. 1-8** |  |