Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do umowy nr WIM/…../2019

ZAKRES RZECZOWY ROBÓT BUDOWLANYCH

Dotyczy wykonania ogrodzenia panelowego na terenie Cmentarza Komunalnego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia panelowego o długości ok. 56 mb – zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania, o następujących parametrach:

* wysokość paneli: 2030 mm,
* szerokość paneli: 2500 mm,
* ilość drutów poziomych: 2030 – 22 szt.,
* grubość drutów poziomych/pionowych: 8/6/8 mm,
* wymiary oczek: 50x200 mm,
* powłoka powierzchni: ocynkowanie,
* słupek przęsłowy: kształtownik profilowany stalowy 60x40mm, wyposażony w plastikowy kapturek,
* obejmy do paneli: wykonane z blachy ocynkowanej galwanicznie gr. 2 mm, wytrzymałość na rozciąganie 315 MPa,

Elementy ogrodzenia (panele ogrodzeniowe, słupki przęsłowe, obejmy) zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową.

Powłoka malarska – poliestrowy lakier proszkowany nakładany na elementy ogrodzenia metodą elektrostatyczną.

Ogrodzenie wykonane na podmurówce prefabrykowanej.

UWAGA: Dla odcinków ogrodzenia, gdzie występują duże spadki terenu, należy zastosować odpowiednio duże słupki.