Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do umowy nr WIM/…../2019

ZAKRES RZECZOWY ROBÓT BUDOWLANYCH

Dotyczy wykonania ogrodzenia panelowego na terenie Cmentarza Komunalnego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia panelowego o długości ok. 56 mb – zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania, o następujących parametrach:

* wysokość paneli: 2030 mm,
* szerokość paneli: 2500 mm,
* ilość drutów poziomych: 2030 – 22 szt.,
* grubość drutów poziomych/pionowych: 8/6/8 mm,
* wymiary oczek: 50x200 mm,
* powłoka powierzchni: ocynkowanie,
* słupek przęsłowy: kształtownik profilowany stalowy 60x40mm, wyposażony w plastikowy kapturek,
* obejmy do paneli: wykonane z blachy ocynkowanej galwanicznie gr. 2 mm, wytrzymałość na rozciąganie 315 MPa,

Elementy ogrodzenia (panele ogrodzeniowe, słupki przęsłowe, obejmy) zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową.

Powłoka malarska – poliestrowy lakier proszkowany nakładany na elementy ogrodzenia metodą elektrostatyczną. Kolor RAL 7046 (szary).

Ogrodzenie wykonane na podmurówce prefabrykowanej o następujących parametrach: Słupek betonowy – łącznik:

* długość 230 mm,
* szerokość przekroju: 170 mm,
* wysokość przekroju: 250 mm,
* nasiąkliwość ≤ 6,5%,
* wytrzymałość betonu na ściskanie: 30N/mm2

Płyta betonowa – podmurówka:

* długość 2460 mm,
* szerokość 250 mm,
* grubość 50 mm,
* nośność 800 N,
* wytrzymałość betonu na ściskanie: 30N/mm2.

Ponadto w celu umożliwienia dostępu do wydzielonej części zgodnie z załącznikiem nr 3 Przebieg ogrodzenia Cmentarz Wydzielenie konieczne jest wykonanie furtki – oznaczonej na załączniku graficznym niebieską strzałką. Położenie furtki na załączniku jest orientacyjne
i Zamawiający zastrzega sobie, iż dokładne miejsce zostanie wskazane podczas realizacji robót. Z wykonaniem furtki wiąże się również ewentualna konieczność wykarczowania drzew (1 -2 szt.) o średnicy do 15 cm.