|  |  |
| --- | --- |
| Sposób mocowania | do zabetonowania |
| Średnica rury | 60 mm |
| Wersja | z poprzeczką |
| Szerokość całkowita | 1000 mm |
| Wysokość całkowita | 1200 mm |
| Odległość poprzeczki od górnej rury (mierzona od wewnętrznej krawędzi) | 300 mm |
| Powierzchnia | ocynkowana ogniowo |



