#### Zakres rzeczowy robót w postępowaniu WIZ.271.2.60.2020 obejmujących remont 2 sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 budynek „B” przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu.

Sala nr 60 ( I piętro). (wymiary sali: 8,91m x 6,14m, h= 3,15m)

- malowanie ścian na całej wysokości farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni do

Malowania (gładzie gipsowe grubości około 3 mm),

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania –

(ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb lateksowych i emulsji).

- malowanie grzejników żeliwnych pod okiennych emalią ftalową do powierzchni

stalowych i żeliwnych z przygotowaniem powierzchni do malowania,

- malowanie rur stalowych c.o. emalią do powierzchni metalowych z przygotowaniem

powierzchni do malowania,

- malowanie ścian lakierem lamperyjnym bezbarwnym , matowym do wysokości 1,60 m,

- wklejenie narożników wpuszczanych podtynkowych na płaszczyznach pionowych i

poziomych filarów okiennych oraz ościeża drzwiowego,

- uszczelnienie stolarki okiennej w górnych oraz pionowych częściach ościeża okiennego

(3 okna o wymiarze 2,34m x 2,03m) za pomocą pianki poliuretanowej oraz wyprawy

tynkarskiej,

- wkucie istniejącego kabla zasilającego rzutnik multimedialny podtynkowo,

- zamontowanie odbojów ściennych w kolorze dostosowanym do koloru ściany (5,30 m),

- montaż białych nakładek pcv na parapety z przygotowaniem powierzchni (8,50 m),

- montaż narożników ochronnych (szer. 5 cm z wyobloną krawędzią) na pionowe miejsca

ościeża drzwiowego do wysokości lamperii (1,57 m,)

- wycięcie starej rury instalacji gazowej (około 12 mb),

-zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót

malarskich, sprzątanie po robotach malarskich,

Kolory ścian: system CAPAROL , Palazzo 210.

 

Fot.1. Widok parapetu i grzejnika. Fot. 2. Sufit sali lekcyjnej.

 

Fot. 3. Widok ściany równoległej do okiennej. Fot. 4. Widok ogólny sali.

Sala nr 69 ( I piętro). (wymiary Sali: 8,75m x 5,78m, h= 3,14m).

- malowanie ścian na całej wysokości farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni do

Malowania (gładzie gipsowe grubości około 3 mm),

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania –

(ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb lateksowych i emulsji).

- malowanie grzejników żeliwnych pod okiennych emalią ftalową do powierzchni

stalowych i żeliwnych z przygotowaniem powierzchni do malowania,

- malowanie rur stalowych c.o. emalią do powierzchni metalowych z przygotowaniem

powierzchni do malowania,

- malowanie ścian lakierem lamperyjnym bezbarwnym , matowym do wysokości 1,60 m,

- wklejenie narożników wpuszczanych podtynkowych na płaszczyznach pionowych i

poziomych filarów okiennych oraz ościeża drzwiowego,

- uszczelnienie stolarki okiennej w górnych oraz pionowych częściach ościeża okiennego

(3 okna o wymiarze 2,34m x 2,03m) za pomocą pianki poliuretanowej oraz wyprawy

tynkarskiej,

- wymiana istniejących rur wodnych ocynkowanych na pp łączonych metodą zgrzewania

(łącznie z rurami pod glazurą przy umywalce),

- wymiana umywalki na szafkową (wraz z szafką), umywalka biała, wymiana syfonu

umywalkowego, baterii umywalkowej, odtworzenie fartucha glazury przy umywalce,

- zamontowanie odbojów ściennych w kolorze dostosowanym do koloru ściany (5,30 m),

- montaż narożników ochronnych (szer. 5 cm z wyobloną krawędzią) na pionowe miejsca

ościeża drzwiowego do wysokości lamperii (1,57 m,)

- montaż białych nakładek pcv na parapety (8,50 m),

 

Fot.5. Widok sali lekcyjnej. Fot.6. Widok sufitu.

Kolory ścian: system CAPAROL , Palazzo 210.

Mycie , czyszczenie istniejących kratek wentylacyjnych (wszystkie 3 sale).

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.