OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

•	Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zamiennego projektu kanalizacji deszczowej na odcinku od 0+16 do 0+440 km drogi wraz z zaprojektowaniem nowego kolektora kanalizacji deszczowej ze zrzutem do kanału portowego.
W związku ze zmianą strefy ochrony pośredniej ujęcia wody w ramach realizacji ujęcia wody powierzchniowej „Mulnik” oraz koniecznością odprowadzenia wody opadowej z budowy Tunelu, konieczne stało się opracowanie zamiennego projektu kanalizacji deszczowej na odcinku od 0+16 do 0+440 km drogi. Dotychczas projekt zakładał że wody opadowe z przedmiotowego odcinka drogi będą odprowadzane do gruntu poprzez zaprojektowany system skrzynek rozsączających. Zmiana zakładać będzie odprowadzenie wód opadowych z projektowanej obwodnicy wschodniej i części zlewni miejskiej z nawierzchni przedmiotowego odcinka do nowoprojektowanego kanału deszczowego zlokalizowanego w rejonie dz. 347 obr. 10 Miasta Świnoujscie do kanału portowego rzeki Świny.
Powyższe wiąże się konicznością 
•	wystąpienia o wydanie nowych warunków do projektowania kanalizacji deszczowej do Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej – Użytkownika
•	pozyskanie  i  weryfikacja  wszelkich  danych  niezbędnych  dla  prawidłowego zaprojektowania przedmiotu zamówienia
•	przygotowanie i pozyskanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na nowo projektowany zrzut, przygotowanie wniosku (wystąpienie z wnioskiem wraz z uzyskaniem powyższej decyzji po stronie Zamawiającego);
•	wykonanie  projektów  budowlanych (budowlano-wykonawczych) 

•	Opracowanie dokumentacji obejmuje m in.:
-	dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
-	specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
-	przedmiarów;
-	kosztorysów inwestorskich
a także:
-	uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, opinii i itp. do wystąpienia prze Zamawiającego z wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne; 
-	przygotowanie dokumentów/ wniosków niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o udzieleni pozwolenia wodnoprawnego;
-	przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej
-	sprawowanie nadzoru autorskiego, w tym m.in. udzielanie w terminie 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia uzupełnień/ braków do dokumentacji.

•	Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:
Główny przedmiot: 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.	

Do Wykonawcy należy także:
a) uzyskanie we własnym zakresie wszelkich niezbędnych materiałów do wykonania dokumentacji projektowej i przedmiotu umowy, m.in.: (i) aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych w wersji papierowej i cyfrowej na brakującym odcinku, (ii) 
b) wykonanie wszelkich niezbędnych badań i pomiarów mających na celu prawidłową realizacje przedmiotu zamówienia (np. warunki gruntowo – wodne, ocena stanu technicznego nawierzchni na podstawie oględzin i badań,).

Dla terenu objętego opracowaniem projektowym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zamawiający udostępni Wykonawcy edytowalną wersję projektu.
Wykonawca powinien uwzględnić aktualnie zaprojektowana trasę kanalizacji deszczowej na odcinku już zaprojektowanym.
Jedynie  na działce nowoprojektowanego kolektora powinien uwzględnić wykonanie rozbiórek i odtworzeni oraz rozwiązanie ewentualnych kolizji z infrastrukturą.  

Opracowania będące przedmiotem zamówienia należy przekazać Zamawiającemu w następujących ilościach:
•	dokumentację projektową – 3 egz. drukowane oraz wersja elektroniczna edytowalna (opisy w .doc i rysunki w .dwg), a także wersja .pdf tożsama z wersją drukowaną (skan z podpisami);
•	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – wersja drukowana w 3 egz. oraz wersja elektroniczna edytowalna (w .doc), a także wersja .pdf tożsama z wersją drukowaną;
•	przedmiary – po 2 egz. drukowane oraz wersja elektroniczna  edytowalna (w .ath), a także wersja .pdf tożsama z wersją drukowaną;
•	kosztorysy inwestorskie – po 2 egz. drukowane oraz wersja elektroniczna edytowalna (w .ath), a także wersja .pdf tożsama z wersją drukowaną.

Dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać osobno dla każdej z ulic zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.). 
Przedmiary i kosztorysy inwestorskie także należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

•	Nadzór autorski (NA)
Wykonawca w ramach podstawowych obowiązków projektanta wynikających z zawartej umowy będzie sprawował także nadzór autorski wynikający z art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 199. Prawo budowlane.
W szczególności nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę będzie obejmował:
a)	stwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z opracowanym projektem;
b)	niezwłoczne wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej w razie zaistnienia takiej potrzeby;
c)	uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych;
d)	czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania zmiany lub nowego zezwolenia na realizacje;
e)	udział w organizowanych radach budowy i naradach technicznych (w zależności od potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania);
f)	kontrola budowy z częstotliwością uzależnioną od postępu robót, na każde wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc w dniu roboczym potwierdzona protokołem potwierdzającym dokonania nadzoru autorskiego lub potwierdzonym stosownym wpisem w dzienniku budowy.