#### Zakres rzeczowy robót w postępowaniu WIZ.271.2.85.2020 obejmujących remont posadzek w 2 salach lekcyjnych w pawilonie „D” Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Szkolnej 1 w Świnoujściu.

Sala lekcyjna nr 06 (wymiary : 5,80 m x 7,45 m)

- zerwanie istniejącej wykładziny pcv, zerwanie istniejących listew przypodłogowych, przygotowanie podłoża posadzki (naprawa ubytków, pęknięć, wylanie masy samopoziomującej), likwidacja rewizji kanałów instalacyjnych ( 1 klapa rewizyjna) poprzez jej demontaż i zastąpienie wylewką betonową z szalowaniem i zbrojeniem prętami fi 6mm.

Istniejący ,stary kanał instalacyjny emituje przykre zapachy, celowym jest eliminacja ww. zapachu w remontowanych klasach. Wylewki muszą licować z istniejącą posadzką uwzględniając położenie masy samopoziomującej i wykładziny pcv grubości 2 mm.

Położenie wykładziny podłogowej Marmoleum Real 3174 Sahara, łączenie wykładziny zgrzewanym sznurem pcv w kolorze wykładziny, listwy przypodłogowe S 100 life firmy Dȍllken, przed położeniem listew należy przygotować podłoże ściany (równa i gładka powierzchnia).

Sala lekcyjna nr 07 (wymiary : 5,80 m x 7,52 m)

- zerwanie istniejącej wykładziny pcv, przygotowanie podłoża posadzki (naprawa ubytków, pęknięć, wylanie masy samopoziomującej), likwidacja 2 rewizji kanałów instalacyjnych poprzez ich demontaż i zastąpienie wylewką betonową z szalowaniem i zbrojeniem prętami fi 6mm. Wylewki muszą licować z istniejącą posadzką uwzględniając położenie masy samopoziomującej i wykładziny pcv grubości 2 mm.

Położenie wykładziny podłogowej Marmoleum Real 3174 Sahara, łączenie wykładziny zgrzewanym sznurem pcv w kolorze wykładziny, listwy przypodłogowe S 100 life firmy Dȍllken przed położeniem listew należy przygotować podłoże ściany (równa i gładka powierzchnia).

Wszystkie wbudowane materiały powinny mieć atesty i aprobaty techniczne, atesty higieniczne. Materiały odpadowe budowlane należy usunąć na miejskie składowisko odpadów.