#### Opis przedmiotu zamówienia

Dla realizacji zamówienia nr WIZ.271.2.32.2021 pn.: **Remontu uszkodzonych nawierzchni i okładzin ścian zewnętrznych przy sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym ul. Sąsiedzka 13a w Świnoujściu.”**

Kody CPV 45000000-7 – roboty budowlane

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót remontowych obejmujących nawierzchnię zewnętrzną przed wejściem do budynku łącznika do sali gimnastycznej, naprawę okładzin z płytek elewacyjnych klinkierowych części cokołu budynku sali gimnastycznej od strony południowej.

 

Fot. 1,2. Widok nawierzchni do remontu przy sali gimnastycznej.

 

Fot.3,4. Widok uszkodzonych okładzin cokołu budynku sali gimnastycznej.

Modernizacja i remont obejmuje:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni z płytek gresowych (45 m2) wraz z podbudową betonową,

- wykonanie nowej nawierzchni z koski betonowej prostokątnej grubości 8cm koloru szarego

na podbudowie z kruszywa łamanego układane na warstwie 5 cm pisaku (45 m2),

- od strony zieleni zamontować obrzeże trawnikowe 8cx x 30 cm na podbudowie betonowej

(5,50 m).

- należy zachować istniejące miejsca na dwie kratki przed wejściami do kuchni i sali

gimnastycznej wymieniając je na nowe jako stalowe cynkowane na gorąco.

- rozbiórka odparzonych płytek klinkierowych na powierzchni około 6 m2,

- przygotowanie podłoża do uzupełnienia okładziny z płytek klinkierowych (wyrównanie ,

gruntowanie powierzchni) (6 m2),

- położenie nowych płytek klinkierowych w kolorze istniejących na powierzchni ubytków

(około 6 m2) ze spoinowaniem (barwa spoiny dopasowana do istniejących płytek),

 

Fot.5. Widok cokołu do remontu. Fot.6. Płytka na podeście do wymiany.

- wymiana 2 szt. pojedynczych płytek na podeście bocznego wejścia w ścianie szczytowej od

strony południowej budynku,

- wymiana 3 szt. płytek na podeście wejścia tylnego (strona południowa ) do Sali

gimnastycznej, oraz naprawa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy tej samej

lokalizacji ( skucie płytek, nowa izolacja powierzchni betonowej dla likwidacji wykwitów,

położenie nowych płytek gresowych, mrozoodpornych, antypoślizgowych w kolorze szarym

ze spoinowaniem ( około 10 m2 pow.),

- wywiezienie wszystkich materiałów rozbiórkowych na składowisko odpadów,

Wszystkie materiały zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.