#### Opis przedmiotu zamówienia

**Dla realizacji zamówienia nr WIZ.271.2.7.2022 pn.:** **„ Usunięcie awarii przyłącza kanalizacyjnego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu”.**

Kody CPV 45330000-9

Zakres rzeczowy obejmujący zamówienie:

- rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowej, wraz z podbudową z tłucznia gr. 15 cm: około 18 m2,

- rozbiórka nawierzchni posadzki z płytek gresowych wewnątrz budynku: około 13 m2,

- kucie w betonie gr 20 cm na powierzchni około 2,80 m2,

- wykopy liniowe 0,8x1,5m pod rurociągi do głębokości 1,5 m : około 23 m3,

- podłoże z pisaku gr 20 cm pod nowy rurociąg : 3,70 m3,

- rurociągi z pcv kanalizacyjne fi 110 mm wewnątrz budynku: 5 m,

- rurociągi z pcv j.w.fi 160 mm: około 13 m,

- kanały z rur pcv 160: 15 m,

- podejścia odpływowe z pcv fi 110 mm: 5 szt.

- studzienki kanalizacyjne WAVIN” fi 315-425 mm: 1 szt.,

- włączenie do istniejącej studzienki fi 160 mm: 1 szt.,

- obsypka rurociągu kruszywem: 4,80 m3,

- zasypanie wykopów j.w.: około 14 m3,

- zagęszczenie zasypanych wykopów: 14 m3,

- wykonanie posadzki cementowej: około 13 m3,

- uzupełnienie posadzki z płytek gresowych : 13 m2,

- odtworzenie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej: 14 m2

- wywiezienie materiałów rozbiórkowych na składowisko odpadów.

- sprzątanie po robotach budowlanych.

Wszystkie materiały zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.