#### Zakres rzeczowy robót w postępowaniu WIZ.271.2.75.2022 obejmujących remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 budynek „B” przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu.

Sala nr 53 (wymiary sali: 8,76m x 5,76m, h= 3,18m)

- malowanie ścian do wysokości 1,65m emalią ftalową matową z przygotowaniem powierzchni do malowania (gładzie gipsowe grubości około 3 mm),

- malowanie ścian na na wysokości od 1,65 m do sufitu farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni do malowania (gładzie gipsowe grubości około 3 mm),

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania –

(ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb lateksowych i emulsji).

- malowanie grzejników żeliwnych pod okiennych emalią ftalową do powierzchni

stalowych i żeliwnych z przygotowaniem powierzchni do malowania,

- malowanie rur stalowych c.o. emalią do powierzchni metalowych z przygotowaniem

powierzchni do malowania,

- wklejenie narożników wpuszczanych podtynkowych na płaszczyznach pionowych i

poziomych filarów okiennych oraz ościeża drzwiowego,

- uzupełnienie ubytków obróbek tynkarskich stolarki okiennej w pasie górnym ościeża okiennego - pianka poliuretanowa, wyprawa tynkarska,

- zamontowanie odbojów ściennych PCV szer. 12 cm w kolorze dostosowanym do koloru

ściany (5,30 m),

- montaż białych nakładek pcv na parapety z przygotowaniem parapetów do ich montażu

(8,50 m),

- montaż narożników ochronnych (szer. 5 cm z wyobloną krawędzią np. narożnik elastyczny

FAT firmy Polmor Profil)) na pionowe miejsca ościeża drzwiowego do wysokości

lamperii (1,60 m,)

- wymiana istniejącego pionu rur wodnych ocynkowanych na pp łączonych metodą zgrzewania (łącznie z rurami pod glazurą przy umywalce) oraz pionu kanalizacyjnego na pcv wraz z jego zabudową z płyt gk na ruszcie stalowym,

- wymiana umywalki na szafkową (wraz z szafką), umywalka biała szer. 50 wymiana syfonu

umywalkowego, baterii umywalkowej , odtworzenie fartucha glazury przy umywalce,

-zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót

malarskich, sprzątanie po robotach malarskich,

Kolory śian: system CAPAROL , Palazzo 210.

 

 

Widok uszkodzonych obróbek ościeży okiennych.



Widok pionów i umywalki do wymiany i zabudowy.

Sala nr 68 (wymiary sali: 8,73m x 5,78m, h= 3,16m)

- malowanie ścian do wysokości 1,65m emalią ftalową matową z przygotowaniem powierzchni do malowania (gładzie gipsowe grubości około 3 mm),

- malowanie ścian na na wysokości od 1,65 m do sufitu farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni do malowania (gładzie gipsowe grubości około 3 mm),

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania –

(ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb lateksowych i emulsji).

- malowanie grzejników żeliwnych pod okiennych emalią ftalową do powierzchni

stalowych i żeliwnych z przygotowaniem powierzchni do malowania,

- malowanie rur stalowych c.o. emalią do powierzchni metalowych z przygotowaniem

powierzchni do malowania,

- wklejenie narożników wpuszczanych podtynkowych na płaszczyznach pionowych i

poziomych filarów okiennych oraz ościeża drzwiowego,

- uzupełnienie ubytków obróbek tynkarskich stolarki okiennej w pasie górnym ościeża okiennego - pianka poliuretanowa, wyprawa tynkarska,

- zamontowanie odbojów ściennych PCV szer. 12 cm w kolorze dostosowanym do koloru

ściany (5,30 m),

- montaż białych nakładek pcv na parapety z przygotowaniem parapetów do ich montażu

(8,50 m),

- montaż narożników ochronnych (szer. 5 cm z wyobloną krawędzią np. narożnik elastyczny

FAT firmy Polmor Profil)) na pionowe miejsca ościeża drzwiowego do wysokości

lamperii (1,60 m,)

- wymiana istniejącego pionu rur wodnych ocynkowanych na pp łączonych metodą zgrzewania (łącznie z rurami pod glazurą przy umywalce) oraz pionu kanalizacyjnego na pcv wraz z jego zabudową z płyt gk na ruszcie stalowym,

- wymiana umywalki na szafkową (wraz z szafką), umywalka biała szer. 50 wymiana syfonu

umywalkowego, baterii umywalkowej , odtworzenie fartucha glazury przy umywalce,

-zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót

malarskich, sprzątanie po robotach malarskich,

Kolory śian: system CAPAROL , Palazzo 210.



Widok sali lekcyjnej .

 

Widok uszkodzonych obróbek ościeży okiennych



Widok pionów i umywalki do wymiany i zabudowy.

Sala nr 80 (wymiary sali: 8,73m x 5,77m, h= 3,13m)

- malowanie ścian do wysokości 1,65m emalią ftalową matową z przygotowaniem powierzchni do malowania (gładzie gipsowe grubości około 3 mm),

- malowanie ścian na na wysokości od 1,65 m do sufitu farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni do malowania (gładzie gipsowe grubości około 3 mm),

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania –

(ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb lateksowych i emulsji).

- malowanie grzejników żeliwnych pod okiennych emalią ftalową do powierzchni

stalowych i żeliwnych z przygotowaniem powierzchni do malowania,

- malowanie rur stalowych c.o. emalią do powierzchni metalowych z przygotowaniem

powierzchni do malowania,

- wklejenie narożników wpuszczanych podtynkowych na płaszczyznach pionowych i

poziomych filarów okiennych oraz ościeża drzwiowego,

- uzupełnienie ubytków obróbek tynkarskich stolarki okiennej w pasie górnym ościeża okiennego - pianka poliuretanowa, wyprawa tynkarska,

- zamontowanie odbojów ściennych PCV szer. 12 cm w kolorze dostosowanym do koloru

ściany (5,30 m),

- montaż białych nakładek pcv na parapety z przygotowaniem parapetów do ich montażu

(8,50 m),

- montaż narożników ochronnych (szer. 5 cm z wyobloną krawędzią np. narożnik elastyczny

FAT firmy Polmor Profil)) na pionowe miejsca ościeża drzwiowego do wysokości

lamperii (1,60 m,)

- wymiana istniejącego pionu rur wodnych ocynkowanych na pp łączonych metodą zgrzewania (łącznie z rurami pod glazurą przy umywalce) oraz pionu kanalizacyjnego na pcv wraz z jego zabudową z płyt gk na ruszcie stalowym,

- wymiana umywalki na szafkową (wraz z szafką), umywalka biała szer. 50 wymiana syfonu

umywalkowego, baterii umywalkowej , odtworzenie fartucha glazury przy umywalce,

-zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót

malarskich, sprzątanie po robotach malarskich,

Kolory śian: system CAPAROL , Palazzo 210.



 

Widok sali do remontu.

 

Widok sali j.w.