Świnoujście, dnia 17.11.2022 r.

znak sprawy: WIZ.271.2.96.2022

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**dot. „Wykonanie nasadzeń drzew wraz z pielęgnacją przez 3 lata**

**na terenie Gminy Miasto Świnoujście”**

1. Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście, Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej
2. Dane do kontaktu: ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

[wiz@um.swinoujscie.pl](mailto:wiz@um.swinoujscie.pl), astankiewicz@um.swinoujście.pl, tel. 91 3212770.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załącznikach nr 2 i 3.
2. Kryteria oceny ofert:
3. wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena,
4. za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów w ramach powyższych kryteriów.
5. **Data realizacji zamówienia dla części A w zakresie wykonania nasadzeń-** do 15.12.2022 r.

**Data realizacji zamówienia dla części B w zakresie pielęgnacji nasadzeń-** do 15.12.2025 r.

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który **spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu** dotyczące:
2. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

Minimalny poziom zdolności:

- zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż:

- 50 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

**b) zdolności technicznej lub zawodowej:**

          Minimalny poziom zdolności:

zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne

i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca

wykaże że:

wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum

jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto (słownie złotych:

  piętnaście tysięcy złotych 00/100), polegającą na wykonaniu pracy

w zakresie nasadzeń i pielęgnacji drzew na terenach publicznej zieleni miejskiej;

**c) dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:**

1. kierownikiem robót w zakresie kształtowania i pielęgnacji zieleni miejskiej odpowiedzialnym za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami w zieleni, tj. minimum jeden inspektor nadzoru terenów zieleni legitymujący się co najmniej 24 – miesięczną praktyką zawodową przy konserwacji i pielęgnacji zieleni stanowiącej zakres zamówienia, w tym min. 6 miesięcy pełnienia funkcji inspektora nadzoru terenów zieleni
2. Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
3. Realizacja każdej usługi powinna być poświadczona załączonymi dokumentami (umowy, referencje) potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.
4. 6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych.

Okres gwarancji *(jeżeli dotyczy):*

1. Forma oferty. Sposób składania oferty:
2. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
3. oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę;
4. ofertę należy złożyć w formie skanu podpisanych dokumentów. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: [wiz@um.swinoujscie.pl](mailto:wiz@um.swinoujscie.pl)
5. termin złożenia oferty: do dnia 21.11.2022 r. godz. 10.00;
6. oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

f)    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

(maksymalnie 3 zadania);

    g)    Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od realizacji części zamówienia.

11.   Data oraz miejsce otwarcia/rozpatrzenia ofert: 21.11.2022 r., godz. 10.30, w pok. nr 1.4, ul. Karsiborska 4D w Świnoujściu.

1. Warunki płatności: na konto bankowe w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej FV.
2. Faktura może zostać wystawiona po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania usługi. ………………………………………

podpis i pieczątka

sporządził: kierownika komórki organizacyjnej

………………….………………………..

imię i nazwisko pracownika

**OFERTA**

Nazwa wykonawcy: …….....……………………………………………………………………

Adres, tel., e-mail wykonawcy: ....………………………………………………………….......

NIP: ………………………………….....……… Regon: ……………………………………...

Nr rachunku bankowego: ………………………………….....………………………………....

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe sygn. nr WIZ.271.2.96.2022 z dnia …………………r. oferuję wykonanie zamówienia:

**„Wykonanie nasadzeń drzew wraz z pielęgnacją przez 3 lata**

**na terenie Gminy Miasto Świnoujście”**

**w zakresie części A dot. nasadzeń**

za cenę netto ………….… zł (słownie złotych: …………………………………………..… ………………………………..), powiększoną o podatek VAT …...…..… zł , tj. cenę brutto …………….… zł (słownie złotych: …………………………………………………..……).

**w zakresie części B dot. pielęgnacji nasadzeń**

za cenę netto ………….… zł (słownie złotych: …………………………………………..… ………………………………..), powiększoną o podatek VAT …...…..… zł , tj. cenę brutto …………….… zł (słownie złotych: …………………………………………………..……).

Ogółem wartość wycenionych prac

za cenę netto ………….… zł (słownie złotych: …………………………………………..… ………………………………..), powiększoną o podatek VAT …...…..… zł , tj. cenę brutto …………….… zł (słownie złotych: …………………………………………………..……).

1. Pozostałe kryteria oceny ofert *(jeżeli dotyczy):*
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
3. Potwierdzam:
4. realizację przedmiotu zamówienia do dnia ……………r.,
5. udzielam gwarancji na okres *(jeżeli dotyczy)* ……………………………………
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeżeli dotyczy).

………………………………..……………

miejscowość, dnia

……………...........………………………

podpis wykonawcy/osoby upoważnionej

……………...........………………………

pieczątka wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego WIZ.271.2. 96.2022

1.Szczegółowy opis zamówienia:

CZĘŚĆ A\* ZAMÓWIENIA

1.1 Ta część zamówienia obejmuje wykonanie nasadzeń wg decyzji:

1) 10 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pni 14 cm - przy ul. Ogrodowej

     w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

3) 3 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pni 18-20 cm - przy ul. Ogrodowej

     w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

4) 12 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodzie 18-20 cm mierzonym

     na wysokości 100 cm przy ul. Warzywnej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

5) 1 szt. drzewa gatunku lipa szerokolistna o obwodzie 18 cm mierzonym na wysokości

1. cm przy ul. Wojska Polskiego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

6) 13 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie 18-20 cm mierzonym na wysokości

    100 cm przy ul. Wojska Polskiego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

7) 4 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 18-20 cm mierzonym na

wysokości 100 cm przy ul. Wyspowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

8) 6 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy ‘Fastigiata’ o obwodzie 22-26 cm mierzonym

    na obwodzie 100 cm przy ul. Ułańskiej;

a w tym:

a) przygotowanie terenu pod nasadzenia;

b) przygotowanie dołów o wymiarach nie mniejszych niż 50 x 50 x 70 cm

           w zależności od wielkości bryły korzeniowej;

c) doły należy zaprawić do połowy ziemią urodzajną z dodatkiem hydrożelu;

d) dostawa sadzonek drzew;

e) wokół posadzonych drzew należy uformować misy o średnicy od 0,8 do 1,0m

i wyściółkować je warstwą zmielonej kory o grubości 5 cm;

1. opalikowanie drzew przy użyciu 4 palików i taśm mocujących;

CZĘŚĆ B\* ZAMÓWIENIA

1.2 W tej części zamówienia zawiera się pielęgnacja drzew przez okres 3 lat, która obejmuje:

a) odchwaszczanie i spulchnianie ziemi pod drzewami- 2 razy w miesiącu od V do IX;

b) podlewanie nowych nasadzeń w miarę potrzeb lecz nie mniej niż 36 razy w roku

           przez 3 lata ze szczególnym uwzględnieniem okresów suszy;

c) nawożenie nowych nasadzeń raz w roku wiosną nawozami mineralnymi

           o przedłużonym działaniu;

d) przycinka drzew raz w roku w miarę potrzeb;

e) bieżąca wymiana, uzupełnianie i korygowanie umiejscowienia palików

           i taśm mocujących;

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca wykonania nasadzeń oraz zmiany gatunków drzew do nasadzeń na gatunki równoważne.

Załącznik nr 2 do zapytania WIZ.271.2.96.2022

Wymagania dla materiału roślinnego:

1. Materiał roślinny sadzeniowy

Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki roślin powinny być zgodne z normą PN-R-67023(3) i PN-R-67022(2), BN-76/9125-01(6) właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wysokość pnia, liczba szkółkowań oraz zgodne z opracowaniem Związku Szkółkarzy Polskich – Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego.

Zakupić należy dorosły materiał szkółkarski:

- drzewa liściaste formy piennej o obwodzie pnia mierzonego na wys. 100 cm od powierzchni ziemi nie mniej niż 14-16 cm,

- drzewa iglaste o wysokości nie mniejszej niż 150 cm,

- krzewy iglaste o szerokości nie mniejszej niż 40-60 cm,

- krzewy liściaste o wysokości nie mniejszej niż 40 – 60 cm,

- krzewy liściaste żywopłotowe o wysokości nie mniejszej niż 60-100 cm,

- krzewy liściaste zimozielone żywopłotowe o wysokości nie mniejszej niż 40 cm.

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

■ pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany

■ przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik

■ system korzeniowy powinien być zwarty, prawidłowo rozwinięty, bez śladów uszkodzeń, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie włośnikowe

■ bryła korzeniowa u drzew powinna być prawidłowo uformowana, bez uszkodzeń oraz nieprzesuszona, wielkość bryły powinna być proporcjonalna do wielkości rośliny,

■ pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte

■ pędy boczne korony drzew powinny być równomiernie rozmieszczone

■ przewodnik powinien być prosty

■ korona powinna być uformowana na wysokości 200-220 cm

■ blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte

Wady niedopuszczalne:

■ silne uszkodzenia mechaniczne roślin, mechaniczne uszkodzenia pnia

■ odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia

■ oznaki chorobowe

■ ślady żerowania szkodników

■ zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych

■ martwice i pęknięcia kory

■ nie zabliźnione rany po cięciach formujących

■ uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika

■ wieloprzewodnikowe lub widlaste korony

■ korony wrzecionowe lub jednostronne

■ uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej

■ złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką

TRANSPORT

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych mate-riałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące prze-pisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parame-trów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu inwestycji.

Wykonawca zobowiązuje się po sezonie letnim zwieźć donice oraz wieże kwiatowe wskazane przez Zamawiającego na teren swojej bazy, gdzie elementy małej architektury zo-staną umyte, naprawione, pomalowane, zakonserwowane (materiał Wykonawcy).

2. Transport materiału roślinnego

Transport materiału roślinnego nie może spowodować uszkodzeń, ani pogorszenia jako-ści transportowanych roślin.

■ W czasie transportu rośliny powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły ko-rzeniowej oraz części nadziemnych, wyschnięciem oraz przemarznięciem.

■ Wszelkie uszkodzenia i złamania powinny być jak najszybciej oczyszczone a rany za-bezpieczone odpowiednim środkiem grzybobójczym.

■ Rośliny muszą mieć zabezpieczone bryły korzeniowe (worki jutowe) lub być w pojemni-kach.

■ Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum.

■ Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu oraz składowania.

■ Przy transporcie na większe odległości rośliny należy przewozić szybkimi i zakrytymi środkami transportu.

■ W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą.

Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany i przechowywany w następujący sposób:

■ rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym i podlewane;

■ rośliny z bryłą korzeniową należy zadołować lub obsypać substratem w ocienionym miejscu i podlewać (rośliny z bryłą korzeniową należy przenosić wraz z substratem, w którym rosły w szkółce).

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)