#### Zakres rzeczowy robót w postępowaniu WIZ.271.2. .202 obejmujących remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 6 budynek „B” przy ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu.

Sala nr 32

(I piętro) (wymiary sali: 8,84m x 5,69m, h= 3,16m)

- malowanie ścian do wysokości lamperii (1,63 m) emalią ftalową matową (kolor NCS S 1502 –R) z przygotowaniem powierzchni do malowania (gładzie gipsowe grubości około 3 mm),

- malowanie ścian na na wysokości powyżej ościeżnicy drzwiowej do sufitu farbą lateksową (kolor NCS S 1002-R) z przygotowaniem powierzchni do malowania (gładzie gipsowe grubości około 3 mm),

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania –

(ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb lateksowych i emulsji).

- malowanie grzejników żeliwnych pod okiennych emalią ftalową do powierzchni

stalowych i żeliwnych z przygotowaniem powierzchni do malowania (grzejniki wys. 60 cm

x 8 żeber x 3 kpl),

- zamontowanie odbojów ściennych PCV szer. Do 20 cm w kolorze dostosowanym do koloru

ściany (6,46 m),

- montaż białych nakładek pcv na parapety z przygotowaniem parapetów do ich montażu

(parapety o wymiarach: 24cmx247cm x 3 szt.

- montaż narożników ochronnych (szer. 5 cm z wyobloną krawędzią np. narożnik elastyczny

FAT firmy Polmor Profil)) na pionowe miejsca ościeża drzwiowego do wysokości lamperii

1,63 m,

-zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót

malarskich, sprzątanie po robotach malarskich,



Sala nr 35 (wymiary sali: 8,51m x 5,69m, h= 3,16m)

(I piętro) (wymiary sali: 8,84m x 5,69m, h= 3,16m)

- malowanie ścian do wysokości lamperii (1,63 m) emalią ftalową matową (kolor NCS S 1502 –R) z przygotowaniem powierzchni do malowania (gładzie gipsowe grubości około 3 mm),

- malowanie ścian na na wysokości powyżej ościeżnicy drzwiowej do sufitu farbą lateksową (kolor NCS S 1002-R) z przygotowaniem powierzchni do malowania (gładzie gipsowe grubości około 3 mm),

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania –

(ściany i sufity gruntowane podkładem dla farb lateksowych i emulsji).

- malowanie grzejników żeliwnych pod okiennych emalią ftalową do powierzchni

stalowych i żeliwnych z przygotowaniem powierzchni do malowania (grzejniki wys. 60 cm

x 8 żeber x 3 kpl),

- zamontowanie odbojów ściennych PCV szer. Do 20 cm w kolorze dostosowanym do koloru

ściany (6,46 m),

- montaż białych nakładek pcv na parapety z przygotowaniem parapetów do ich montażu

(parapety o wymiarach: 24cmx247cm x 3 szt.

- montaż narożników ochronnych (szer. 5 cm z wyobloną krawędzią np. narożnik elastyczny

FAT firmy Polmor Profil)) na pionowe miejsca ościeża drzwiowego do wysokości lamperii

1,63 m,

-zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót

malarskich, sprzątanie po robotach malarskich,



Sala nr 51

- likwidacja zacieku na suficie poprzez zmycie/zeskrobanie, izolowanie plamy po zacieku,

malowanie miejsca po zacieku farbą emulsyjną (pow. około 1 m2),

 

Sala nr 44

- likwidacja zacieku na suficie poprzez zmycie/zeskrobanie, izolowanie plamy po zacieku,

malowanie miejsca po zacieku farbą emulsyjną (pow. około 1 m2),



Sala nr 52

- naprawa uszkodzonego tynku na suficie poprzez szpachlowanie gładzią gipsową, szlifowanie, gruntowanie i malowanie biała farbą emulsyjną (pow. około 0,5 m2),

