Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 495/2023

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**INSTRUKCJA BHP**

**NA STANOWISKU KONSERWATORA**

1. **Do samodzielnej pracy na stanowisku konserwatora może być dopuszczona osoba która:**

* posiada ważne przeszkolenie BHP i PPOŻ, aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań, poświadczone zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy, zezwalające na wykonywanie prac na wysokościach;
* wypoczęte, w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu i narkotyków.

1. **Główne zagrożenia:**

* upadek z wysokości, potknięcie, skaleczenie;
* porażenie prądem elektrycznym;
* uszkodzenie ciała w wyniku pracy maszyn i urządzeń:
* kontakt z substancjami żrącymi, palnymi, niebezpiecznymi;

1. **Pod czas pracy należy zachować poniższe zasady BHP:**

* ściśle stosować się do zaleceń instruktażu stanowiskowego;
* używać przydzielonej odzieży roboczej i ochronnej zgodnie z zakładową tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej przewidzianej do użycia na danym stanowisku pracy (fartuch roboczy, rękawice ochronne, okulary ochronne);
* zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty;
* podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych;
* w czasie pracy nie wolno ustawiać sprzętu i pozostawiać narzędzi na drogach komunikacyjnych i w miejscach z ograniczoną widocznością;
* w razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest zatrzymać obsługiwane urządzenia (np. wiertarki, pilarki), które mogą spowodować jakiekolwiek zagrożenia;
* w przypadku przerwy w dostawie prądu należy wyłączyć obsługiwane urządzenia;
* sprzęt i narzędzia przed użyciem sprawdzić, w razie stwierdzenia uszkodzenia szczególnie w osprzęcie elektrycznym (np. iskrzenie w obrębie przewodu) – nie wolno ich używać;
* nie podejmować się samodzielnego naprawiania maszyn i urządzeń elektrycznych (jeśli pracownik nie posiada stosowanych uprawnień);
* nie podejmować naprawy urządzeń elektrycznych będących pod napięciem (jeśli pracownik nie posiada stosownych uprawnień);
* w razie wątpliwości co do obsługi urządzeń, czy stosowanych metod pracy pracownik winien zwrócić się do przełożonego o szczegółowe instrukcje. Pracę może podjąć ponownie po usunięciu wątpliwości;
* odkładać narzędzia i przyrządy pomocnicze na stałe miejsca ich przechowywania;
* ściśle stosować się do zaleceń, poleceń i wskazówek przełożonych;

1. **Podstawowe zasady bhp przy użyciu drabin:**

* jeśli praca wykonywana jest na podwyższeniu o wysokości 0,5 m w stosunku do otaczającego terenu należy używać sprawnych technicznie drabin rozstawnych, posiadających zabezpieczenie przed poślizgiem i rozsunięciem się ramion;
* praca na drabinie wykonywana na wysokości 1,5 m w stosunku do otaczającego terenu powinna odbywać się przy asekuracji innej osoby, w trakcie wchodzenia, schodzenia i przebywania na drabinie należy zachować szczególną ostrożność;
* drabina musi być tak ustawiona, aby zapewnić jej stateczność w trakcie użytkowania (drabina rozstawna musi być maksymalnie rozwarta),
* zabronione jest stawianie drabiny na biurkach, stołach, itp. w celu zwiększenia jej zasięgu;
* drabina musi być używana w taki sposób, aby przez cały czas była zapewniona możliwość bezpiecznego uchwycenia poręczy i wsparcia pracownika, a jeśli ładunek ma zostać ręcznie przeniesiony na drabinie, nie może to przeszkadzać w bezpiecznym trzymaniu się poręczy; oznacza to, że drabina musi być dużo wyższa (albo mieć odpowiedni pałąk), niż wynikałoby to z potrzeby samego sięgnięcia ręką do nadstawki szafy lub innej powierzchni.

1. **Pracownikowi nie wolno:**

* stosować niebezpiecznych metod pracy, tak aby stwarzać zagrożenia dla siebie, czy otoczenia;
* pracować bez nakazanych ochron osobistych;
* usuwać osłon czy znaków informujących lub zabezpieczających;
* dotykać uszkodzonych przewodów elektrycznych będących pod napięciem;
* dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego;
* tarasować przejścia i dojścia do stanowiska pracy, sprzętu przeciwpożarowego i wyłączników prądu elektrycznego.

1. **Po zakończeniu pracy należy:**

* zatrzymać maszyny i wyłączyć dopływ energii zasilającej urządzenia i maszyny;
* oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania;
* upewnić się czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych zagrożeń dla otoczenia.

1. **Sytuacje nadzwyczajne:**

* w razie pożaru należy ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia, wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną, zaalarmować straż pożarną, powiadomić przełożonych o pożarze i przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego;
* w razie wypadku udzielić pomocy poszkodowanemu, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe, powiadomić o wypadku przełożonego;
* w razie awarii zatrzymać pracę maszyn lub urządzenia, powiadomić przełożonego; prace można podjąć po wykonaniu naprawy i otrzymaniu polecenia od przełożonego.

**Opracował: Zatwierdził:**