*Załącznik nr 1 do PPU /załącznik nr 1a do SWZ (składany wraz z ofertą)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Firma Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, stanowiące potwierdzenie, że oferowana dostawa spełnia określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria

Składając ofertę w postępowaniu na dostawy pn. **„Dostawa fabrycznie nowego traktora komunalnego z silnikiem DIESLA i dodatkowym wyposażeniem pozwalającym na wykorzystanie wielu maszyn i urządzeń”,** jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczam, że oferowana dostawa spełnia określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, tj.:

1. **Wymagania ogólne dotyczące traktora komunalnego**

| **Charakterystyka i minimalne wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| --- | --- |
| Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 rokuDefinicja wyrażenia „fabrycznie nowy” została zawarta w rozdziale III SWZ. | Spełnia/nie spełnia[[1]](#footnote-1) |
| Rodzaj nadwozia – z kabiną | Spełnia/nie spełnia[[2]](#footnote-2) |
| z napędem 4x4 | Spełnia/nie spełnia[[3]](#footnote-3) |
| Skrzynia biegów – ręczna/manualna lub automatyczna | Spełnia/nie spełnia[[4]](#footnote-4) |
| Silnik diesel chłodzony cieczą w przedziale mocy powyżej 40km | Spełnia/nie spełnia[[5]](#footnote-5) |
| Homologacja – drogowa | Spełnia/nie spełnia[[6]](#footnote-6) |
| Spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 r. poz. 1047) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy | Spełnia/nie spełnia[[7]](#footnote-7) |

1. **Silnik**

| **Charakterystyka i minimalne wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| --- | --- |
| Typ silnika: diesel | Spełnia/nie spełnia[[8]](#footnote-8) |
| Pojemność skokowa: minimum 1800 cm3 | Spełnia/nie spełnia[[9]](#footnote-9) |
| Ilość cylindrów: minimum 3 | Spełnia/nie spełnia[[10]](#footnote-10) |
| Maksymalna moc: minimum 40 km | Spełnia/nie spełnia[[11]](#footnote-11) |
| Moment obrotowy – minimum 180 Nm./1600 rpm. | Spełnia/nie spełnia[[12]](#footnote-12) |
| Spełnia normę emisji: Euro 6 | Spełnia/nie spełnia[[13]](#footnote-13) |

1. **Nadwozie**

| **Charakterystyka i minimalne wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| --- | --- |
| Wyjścia hydrauliczne minimum (szt. EA/liczba sekcji) 4/2 z przodu, 4/2 z tyłu | Spełnia/nie spełnia[[14]](#footnote-14) |
| Typ opon – rolnicze. Dedykowane parametrami zgodnie z zaleceniami producenta nie starsze niż 6 miesięcy | Spełnia/nie spełnia[[15]](#footnote-15) |
| Kabina – wyposażona w klimatyzację (minimum sterowaną manualnie) i ogrzewanie. Oświetlenie | Spełnia/nie spełnia[[16]](#footnote-16) |

1. **Wyposażenie**

| **Charakterystyka i minimalne wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| --- | --- |
| Radio z MP3 i dodatkowe oświetlenie LED | Spełnia/nie spełnia[[17]](#footnote-17) |
| Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach | Spełnia/nie spełnia[[18]](#footnote-18) |
| Wspomaganie kierownicy | Spełnia/nie spełnia[[19]](#footnote-19) |
| Zaczep do przyczepy | Spełnia/nie spełnia[[20]](#footnote-20) |
| Fotel kierowcy amortyzowany z wysokim oparciem i wyposażony w pas bezpieczeństwa | Spełnia/nie spełnia[[21]](#footnote-21) |
| Instrukcja obsługi w języku polskim | Spełnia/nie spełnia[[22]](#footnote-22) |
| Światło ostrzegawcze pomarańczowe | Spełnia/nie spełnia[[23]](#footnote-23) |
| Minimum 3 punktowy tylny podnośnik TUZ o udźwigu minimum 800kg | Spełnia/nie spełnia[[24]](#footnote-24) |

1. **Wyposażenie dodatkowe skonfigurowane z traktorkiem komunalnym**

| **Charakterystyka i minimalne wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| --- | --- |
| Ładowacz czołowy TUR o udźwigu minimum 1200 kg. Maksymalną wysokością podnoszenia umożliwiającą załadunek standardowej przyczepy rolniczej. Szerokość łyżki min.1800 mm, pojemność łyżki powyżej 0.30m3 | Spełnia/nie spełnia[[25]](#footnote-25) |
| Pług montowany na przodzie o szerokości minimalnej roboczej 180 cm musi być kompatybilny z równoczesnym użyciem posypywarki w trakcie odśnieżania. | Spełnia/nie spełnia[[26]](#footnote-26) |
| Zamiatarka o minimalnej szerokości zbierania 170 cm do traktorka wraz z koszem | Spełnia/nie spełnia[[27]](#footnote-27) |
| Rozsiewacz, posypywarka komunalna  | Spełnia/nie spełnia[[28]](#footnote-28) |
| Kosiarka bijakowa wraz z koszem na trawę | Spełnia/nie spełnia[[29]](#footnote-29) |
| Wałek do podłączenia kosiarki , jeśli nie jest w zestawie i inne elementy wymagane do podłączenia osprzętu nie będące w standardzie | Spełnia/nie spełnia[[30]](#footnote-30) |

**Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez:**

**………………………………………………………………………………………….**

**(wpisać imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy)**

1. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-1)
2. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-2)
3. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-3)
4. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-4)
5. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-5)
6. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-6)
7. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-7)
8. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-8)
9. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-9)
10. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-10)
11. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-11)
12. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-12)
13. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-13)
14. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-14)
15. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-15)
16. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-16)
17. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-17)
18. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-18)
19. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-19)
20. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-20)
21. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-21)
22. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-22)
23. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-23)
24. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-24)
25. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-25)
26. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-26)
27. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-27)
28. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-28)
29. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-29)
30. zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-30)