**Opis przedmiotu zamówienia**

Zakup i dostawa fabrycznie nowego traktora komunalnego z silnikiem DIESLA i dodatkowym wyposażeniem pozwalającym na wykorzystanie wielu maszyn i urządzeń.

Główny kod CPV: 16700000-2 – Ciągniki

Dodatkowy kod CPV: 34390000-7 - Akcesoria do ciągników

**Wymagania dotyczące traktora komunalnego:**

1. Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku.
2. Rodzaj nadwozia – z kabiną
3. Z napędem 4x4
4. Silnik – diesel chodzony cieczą przedziale mocy powyżej 40 KM.
5. Homologacja – drogowa. Traktor podlegać będzie rejestracji i ubezpieczeniu OC. ( Karta pojazdu , homologacja WE ,faktura)
6. Spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 poz. 1047 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

Traktor musi posiadać w dniu dostarczenia ważne i obowiązujące dokumenty wymagane do rejestracji – oświadczenie Dealera o kompletności dokumentów. **Parametry i wyposażenie traktora komunalnego wraz z jego dodatkowym osprzętem (parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych):**

1. Silnik:
   1. Typ silnika: DIESLA.
   2. Pojemność skokowa: minimum 1800 cm3.
   3. Ilość cylindrów: minimum 3
   4. Maksymalna moc minimum 40 KM.
   5. Moment obrotowy- minimum 180 Nm./1600 rpm.
   6. Spełnia normę emisji: Euro 6.
   7. Skrzynia biegów ręczna/manualna lub automatyczna.
2. Nadwozie:
   1. Kolor rekomendowane: odcienie czerwonego lub zielonego/niebieskiego.
   2. Wyjścia hydrauliczne minimum ( szt. EA/liczba sekcji) 4/2 z przodu , 4/2 z tyłu
   3. Typ opon – rolnicze. Dedykowane parametrami zgodnie z zaleceniami producenta nie starsze niż 6 miesięcy.
   4. Kabina – klimatyzacja i ogrzewanie. Oświetlenie.
   5. Zaczep kulowy z wyposażeniem w gniazdo 7 lub 13 piniowe do przyczepy typu lekkiego
3. Wyposażenie:
   1. Radio z MP3 i dodatkowe oświetlenie LED
   2. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach.
   3. Wspomaganie kierownicy.
   4. Klimatyzacja minimum sterowana manualnie.
   5. Zaczep do przyczepy przewidzianej do tego traktora oraz osprzętu dodatkowego jeśli jest wymagany do wyposażenia wyszczególnionego w pkt.6
   6. Fotel kierowcy amortyzowany z wysokim oparciem i wyposażony w pas bezpieczeństwa.
   7. Instrukcja obsługi w języku polskim.
   8. Światło ostrzegawcze pomarańczowe.
   9. Minimum 3 punktowy tylny podnośnik TUZ o udźwigu minimum 800kg
4. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny / Pakiet przeglądów
   1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy[[1]](#footnote-1) w następującym zakresie:
5. na wszystkie zespoły, podzespoły oraz wyposażenie bez wyłączeń (obejmującej m.in. prawidłowe funkcjonowanie, wady materiałowe, mechanikę);
6. na powłokę lakierniczą i perforację.
   1. Wykonawca zapewnia organizację oraz pokrywa koszt Pakietu przeglądów, na okres minimum 36 miesięcy, obejmujący:
   2. obowiązkowe przeglądy okresowe, gwarancyjne oraz inne konieczne według zaleceń producenta, wykonywane w Autoryzowanych Serwisach na terenie województwa zachodniopomorskiego (zlokalizowanego najbliżej miejsca użytkowania przedmiotu umowy, lub dojeżdżającego – mobilny serwis. Przegląd u klienta), zgodnie z zaleceniami producenta wraz z materiałami eksploatacyjnymi,
   3. koszt materiałów eksploatacyjnych (tj. podlegających naturalnemu zużyciu wg. wskazań zawartych w DTR pojazdu/instrukcji) tj. oryginalny olej ( silnika ,hydrauliki), filtry oleju ( silnik, hydraulika), filtr przeciwpyłowy, filtr paliwa, filtr powietrza, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, wtryskiwacze, filtry układu hydraulicznego, etc.
   4. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całej Polski (w tym na obszarze województwa zachodniopomorskiego w serwisie zlokalizowanym najbliżej miejsca użytkowania przedmiotu umowy lub mobilny serwis u klienta).

Pozostałe informacje w tym zakresie zostały zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU).

1. Wyposażenie dodatkowe skonfigurowane z traktorem komunalnym wyszczególnionym w OPZ:
   1. Ładowacz czołowy TUR o udźwigu minimum 1005 kg. Maksymalną wysokością podnoszenia umożliwiającą załadunek standardowej przyczepy rolniczej. Szerokość łyżki min.1800 mm, pojemność łyżki powyżej 0.30m 3
   2. Pług montowany na przodzie o szerokości minimalnej roboczej 180 cm musi być kompatybilny z równoczesnym użyciem posypywarki w trakcie odśnieżania.
   3. Zamiatarka o minimalnej szerokości zbierania 170 cm do traktorka wraz z koszem.
   4. Rozsiewacz, posypywarka komunalna
   5. Kosiarka bijakowa wraz z koszem na trawę
   6. Wałek do podłączenia kosiarki , jeśli nie jest w zestawie i inne elementy wymagane do podłączenia osprzętu nie będące w standardzie.
2. Transport i dostawa traktora komunalnego wraz osprzętem:
   1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację przedmiotu umowy, w tym w szczególności za dostarczenie pojazdu wraz z wyposażeniem dodatkowym w sposób niepowodujący uszkodzenia podczas transportu do siedziby Zamawiającego w miejscu i czasie uzgodnionym.
   2. Wszelkie koszty związane z transportem pojazdu do siedziby Zamawiającego, leżą po stronie Wykonawcy.
   3. Wszelkie niezbędne ubezpieczenia na czas transportu leżą po stronie Wykonawcy.
   4. W przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru i wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin - 30 dni na dostawę sprzętu wolnego od wad, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
   5. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zarządu Dróg Miejskich w Świnoujściu z zakresu obsługi pojazdu, w dniu dostarczenia pojazdu do siedziby Zamawiającego.
   6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w formularzu oferty.

1. Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Do umowy z Wykonawcą zostanie wpisany okres gwarancji ustalony na podstawie oferty Wykonawcy. [↑](#footnote-ref-1)