**Skrócony opis zakresu rzeczowego robót budowlanych**

**Zadanie pn.: „Skok w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Sąsiedzkiej 13a w Świnoujściu-Przytorze”**

Przedmiotowe zadanie będzie zrealizowane w formule zaprojektuj-wybuduj

Lokalizacja skoku w dal na działkach 423/4 i 433/2 obręb 0017 została przedstawiona na mapce stanowiącej załącznik nr 1 do skróconego opisu zakresu rzeczowego robót

Roboty budowlane zostaną wykonane na podstawie opracowanego przez Wykonawcę Projektu Zagospodarowania Terenu.

Poszczególne elementy, które muszą zostać ujęte w PZT:

- rozebranie i utylizacja istniejących obrzeży 8x30 (ok 80 mb)

- rozebranie i utylizacja starego rozbiegu z mączki ceglanej (ok 90 m2)

- wykonanie bieżni z poliuretanu o długości 30 m i szerokości 1,22 m (włącznie z belką do odbicia umieszczoną 1 m od krawędzi zeskoczni, której poziom musi być równy z poziomem rozbiegu i zeskoczni). (kolejne warstwy rozbiegu: nawierzchnia poliuretanowa bieżni min. 1,3 cm/ beton B-25 H – 15 cm/warstwa piasku średnioziarnistego zagęszczona do Is=1,0 z wyrobionymi spadkami gr 20 cm/geowłóknina separacyjno-wzmacniająca/grunt rodzimy wyrównany i zagęszczony powierzchniowo)

- wykonanie zeskoku o szerokości 3m i długości 8m (piaskownica – obrzeża: krawężnik betonowy wys. 40 cm z nakładką gumową, wypełnienie zeskoczni: piasek płukany grub. warstwy . min.30 cm, frakcja 0 – 2 mm/ geowłóknina/ warstwa odsączająca gr min. 10 cm/grunt rodzimy. Górna powierzchnia piasku znajduje się na tym samym poziomie co belka do odbicia).

- montaż „łapaczy piasku” (gumowe maty ażurowe)

- plandeka na zeskocznię z łańcuchem, przepuszczająca powietrze, mocna, niegnijąca, przepuszczająca wodę, zabezpieczająca przed zanieczyszczeniami (odchody zwierząt, liście, gałęzie, śmieci).

- grabie z krawędzią równającą

- założenie trawnika (ok 50 m2)