Świnoujście, dnia 05.11.2024 r.

znak sprawy: WIZ.271.2.111.2024MK

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście, Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej
2. Dane do kontaktu: Magdalena Kałużna tel. 691 441 265 e-mail mkaluzna@um.swinoujscie.pl
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: **dozór techniczny i konserwacja instalacji i urządzeń systemu bezpieczeństwa sygnalizacji włamania na Targowisku Miejskim Zielony Rynek „Pod Zegarem” w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4a**
4. Kod CPV: **50341000-7**
5. Kryteria oceny ofert:
6. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena
7. za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów w ramach powyższych kryteriów.
8. Data realizacji zamówienia: 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.
9. Okres gwarancji *(jeżeli dotyczy):* nie dotyczy
10. Forma oferty. Sposób składania oferty:
11. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
12. oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę;
13. ofertę należy złożyć w formie skanu podpisanych dokumentów. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: [wiz@um.swinoujscie.pl](mailto:wiz@um.swinoujscie.pl)
14. termin złożenia oferty: do dnia 15.11 2024 r. do godz. 10.00
15. oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
16. Data oraz miejsce otwarcia/rozpatrzenia ofert: 15.11.2024 r., godz. 10.30 ul. Karsiborska 4D w Świnoujściu.
17. Warunki płatności: na konto bankowe w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej FV.
18. Faktura może zostać wystawiona po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania usług.

………………………………………

podpis i pieczątka

sporządziła: kierownika komórki organizacyjnej

Magdalena Kałużna