#### Opis przedmiotu zamówienia

postępowania nr WIM.271.1.19.2019

„Przebudowa ul. Okólnej w Świnoujściu”

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, której wykaz znajduje się w załączniku nr 2.3 do umowy.

Główny kod CPV: **45233140-2;**

1. **Zamówienie obejmuje:**
2. **roboty drogowe:**

Wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zjazdów. Nawierzchnia jezdni wykonana będzie z betonu asfaltowego, kostki brukowej betonowej, kostki betonowej ekologicznej. Nawierzchnia ścieżek i zjazdów wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej, płyt betonowych, betonu asfaltowego, z uwagą, że nawierzchnię ścieżki rowerowej należy wykonać z betonu asfaltowego AC5S w kolorze czarnym, ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej bezfazowej typu cegła w kolorze czerwonym, a warstwę ścieralną chodników z płyt betonowych ryflowanych o wymiarach 40 x 40 x 7 cm.

1. **odwodnienie terenu:**

Sposób odwodnienia terenu nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejącego. Wody opadowe będą częściowo odprowadzane w grunt poprzez układ spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren a częściowo będą rozsączane przez nawierzchnie przepuszczalne i przepuszczalne pobocza.

1. **oświetlenie drogowe:**

Zakres projektu obejmuje wykonanie nowego oświetlenia LED dla projektowanego układu drogowego, osprzęt oświetleniowy zgodny z warunkami technicznymi projektowania oświetlenia ulicznego Miasta Świnoujście.

***UWAGA!: Termin rozpoczęcia prac liczony będzie od momentu uzyskania przez Gminę wszelkich wymaganych pozwoleń. Zamawiający przekaże Wykonawcy decyzję o zezwoleniu na wycinkę.***