**Załącznik nr 1**

**Specyfikacja techniczna urządzenia wielofunkcyjnego**

do zapytania ofertowego z dnia 26.06.2014 r. nr BGM.272.zp.9.2014

**Urządzenie wielofunkcyjne *(Ilość: 1 szt.)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** |
| **Lp.** | **Parametr** | **Wymagania Zamawiającego:** |
| 1. | **Funkcje urządzenia** | * Drukowanie: kolor,
* Format druku: A3,
* Kopiowanie: kolor,
* Skanowanie: kolor.
 |
| 2. | **Typ druku / technologia** | Laserowa / kolorowa. |
| 3. | **Czas nagrzewania** | Nie więcej niż 20 sekund od włączenia. |
| 4. | **Pamięć RAM** | Min 2 GB. |
| 5. | **Dysk twardy:** | Min 250 GB. |
| 6. | **Druk dwustronny** | * Dupleks,
* Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów.
 |
| 7. | **Standardowa komunikacja** | * USB 2.0,
* Ethernet 10/100/1000.
 |
| 8. | **Funkcje kopiarki** | * Rozdzielczość: 600x600 dpi
* Liczba kopii: 1-999,
* Zmniejszanie / powiększanie kopii: 25-400%,
* Skanowanie obu stron dowodu tożsamości na jednej stronie kopii.
 |
| 9. | **Funkcje drukarki** | * Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi w języku PCL6/PS3/ oraz 600x600 dpi w języku PCL5c/XPS
* Prędkość drukowania min:
	+ Mono: 20 str./min,
	+ Kolor: 20 str./min,
* Możliwość druku na kopertach bezpośrednio z kasety podajnika,
* Bezpośredni druk z pamięci USB (w tym PDF),
* Sortowanie z obrotem i przesunięciem w części środkowej urządzenia,
* Odseparowanie wydruków od kserokopii.
 |
| 10. | **Funkcje skanera** | * Typ skanera: płaski, z automatycznym podajnikiem dokumentów (ADF),
* Format maksymalny: A3,
* Skanowanie dwustronne,
* Rozdzielczość: 300 dpi,
* Prędkość skanowania: nie mniejsza niż 50 oryginałów na minutę,
* Skanowanie:
	+ sieciowe TWAIN,
	+ do e-mail,
	+ do SMB,
	+ do USB / SD,
	+ do FTP,
	+ do skrzynki dokumentów,
	+ do URL,

z możliwością nadawania nazw skanowanym plikom. |
| 11. | **Wyjściowe formaty plików skanera** | * TIFF, PDF, High Compression PDF, Multipage TIFF/PDF, Multipage High Compression PDF, JPG, PDF/A, PDF Encryption.
 |
| 12. | **Podajnik papieru** | * Podajnik kasetowy 1: A6-A3 min. 500 arkuszy,
* Podajnik kasetowy 2: A6-A3 min. 500 arkuszy,
* Podajnik kasetowy 3: A4 min. 500 arkuszy
* Podajnik kasetowy 4: A3 min. 500 arkuszy
* Podajnik ręczny.
 |
| 13. | **Odbiornik papieru** | min. 500 arkuszy |
| 14. | **Podstawa** | * Dedykowana do urządzenia z czterema podajnikami kasetowymi,
* Na kółkach
 |
| 15. | **Sterowanie i kontrola** | * Przyciski
* Dotykowy panel LCD *(kolorowy wyświetlacz)*
* Język polski
 |
| 16. | **Obsługiwane systemy operacyjne** | * Microsoft® Windows® XP;
* Microsoft® Windows 7® x32 / x64, 8.
 |
| 17. | **Gwarancja, serwis** | Gwarancja 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.Oferta obejmuje koszt przeglądów serwisowych przez okres obowiązywania gwarancji - tj. 36 miesięcy w siedzibie Zamawiającego co 5000 kopii bądź nie rzadziej niż co 6 miesięcy. |
| 18. | **Czynności** **w ramach oferty** | * Dostawa,
* Uruchomienie,
* Rozruch,
* Szkolenie w siedzibie Zamawiającego (3 x 3 osoby).
 |
| 19. | **Materiały eksploatacyjne** | * Toner czarny umożliwiający wydruk ok. 15000 stron A4 przy 5% pokryciu,
* Komplet tonerów kolorowych umożliwiających wydruk ok. 9000 stron A4 przy 5% pokryciu,
* Wydajność bębna min. 300 000 kopii.
 |
| 20. | **Obsługa** | Lokalizacja urządzenia wymusza obsługę tylko od frontu i prawej strony urządzenia. |
| 21. | **Zasilanie** | 230 V/50Hz. |
| 22. | **Elementy dołączone w języku polskim** | * Oprogramowanie i sterowniki kompatybilne z systemem operacyjnym, jakim posługuje się Zamawiający tj. Windows XP, 7, 8),
* Instrukcja obsługi,
* Książka serwisowa,
* Karta gwarancyjna.
 |
| 23. | **Inne** | * Urządzenie nowe,
* Rok produkcji nie niższy niż 2014,
* Urządzenie musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży na terenie Unii Europejskiej a gwarancja musi pochodzić od producenta lub autoryzowanego przedstawiciela w Polsce.
* Materiały eksploatacyjne powinny być o pełnej wydajności.
 |