**Załącznik nr 1**

**Specyfikacja techniczna urządzenia wielofunkcyjnego**

do zapytania ofertowego z dnia 26.06.2014 r. nr BGM.272.zp.9.2014

**Urządzenie wielofunkcyjne *(Ilość: 1 szt.)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** |
| **Lp.** | **Parametr** | **Wymagania Zamawiającego:** |
| 1. | **Funkcje urządzenia** | * Drukowanie: kolor, * Format druku: A3, * Kopiowanie: kolor, * Skanowanie: kolor. |
| 2. | **Typ druku / technologia** | Laserowa / kolorowa. |
| 3. | **Czas nagrzewania** | Nie więcej niż 20 sekund od włączenia. |
| 4. | **Pamięć RAM** | Min 2 GB. |
| 5. | **Dysk twardy:** | Min 250 GB. |
| 6. | **Druk dwustronny** | * Dupleks, * Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów. |
| 7. | **Standardowa komunikacja** | * USB 2.0, * Ethernet 10/100/1000. |
| 8. | **Funkcje kopiarki** | * Rozdzielczość: 600x600 dpi * Liczba kopii: 1-999, * Zmniejszanie / powiększanie kopii: 25-400%, * Skanowanie obu stron dowodu tożsamości na jednej stronie kopii. |
| 9. | **Funkcje drukarki** | * Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi w języku PCL6/PS3/ oraz 600x600 dpi w języku PCL5c/XPS * Prędkość drukowania min:   + Mono: 20 str./min,   + Kolor: 20 str./min, * Możliwość druku na kopertach bezpośrednio z kasety podajnika, * Bezpośredni druk z pamięci USB (w tym PDF), * Sortowanie z obrotem i przesunięciem w części środkowej urządzenia, * Odseparowanie wydruków od kserokopii. |
| 10. | **Funkcje skanera** | * Typ skanera: płaski, z automatycznym podajnikiem dokumentów (ADF), * Format maksymalny: A3, * Skanowanie dwustronne, * Rozdzielczość: 300 dpi, * Prędkość skanowania: nie mniejsza niż 50 oryginałów na minutę, * Skanowanie:   + sieciowe TWAIN,   + do e-mail,   + do SMB,   + do USB / SD,   + do FTP,   + do skrzynki dokumentów,   + do URL,   z możliwością nadawania nazw skanowanym plikom. |
| 11. | **Wyjściowe formaty plików skanera** | * TIFF, PDF, High Compression PDF, Multipage TIFF/PDF, Multipage High Compression PDF, JPG, PDF/A, PDF Encryption. |
| 12. | **Podajnik papieru** | * Podajnik kasetowy 1: A6-A3 min. 500 arkuszy, * Podajnik kasetowy 2: A6-A3 min. 500 arkuszy, * Podajnik kasetowy 3: A4 min. 500 arkuszy * Podajnik kasetowy 4: A3 min. 500 arkuszy * Podajnik ręczny. |
| 13. | **Odbiornik papieru** | min. 500 arkuszy |
| 14. | **Podstawa** | * Dedykowana do urządzenia z czterema podajnikami kasetowymi, * Na kółkach |
| 15. | **Sterowanie i kontrola** | * Przyciski * Dotykowy panel LCD *(kolorowy wyświetlacz)* * Język polski |
| 16. | **Obsługiwane systemy operacyjne** | * Microsoft® Windows® XP; * Microsoft® Windows 7® x32 / x64, 8. |
| 17. | **Gwarancja, serwis** | Gwarancja 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.  Oferta obejmuje koszt przeglądów serwisowych przez okres obowiązywania gwarancji - tj. 36 miesięcy w siedzibie Zamawiającego co 5000 kopii bądź nie rzadziej niż co 6 miesięcy. |
| 18. | **Czynności**  **w ramach oferty** | * Dostawa, * Uruchomienie, * Rozruch, * Szkolenie w siedzibie Zamawiającego (3 x 3 osoby). |
| 19. | **Materiały eksploatacyjne** | * Toner czarny umożliwiający wydruk ok. 15000 stron A4 przy 5% pokryciu, * Komplet tonerów kolorowych umożliwiających wydruk ok. 9000 stron A4 przy 5% pokryciu, * Wydajność bębna min. 300 000 kopii. |
| 20. | **Obsługa** | Lokalizacja urządzenia wymusza obsługę tylko od frontu i prawej strony urządzenia. |
| 21. | **Zasilanie** | 230 V/50Hz. |
| 22. | **Elementy dołączone w języku polskim** | * Oprogramowanie i sterowniki kompatybilne z systemem operacyjnym, jakim posługuje się Zamawiający tj. Windows XP, 7, 8), * Instrukcja obsługi, * Książka serwisowa, * Karta gwarancyjna. |
| 23. | **Inne** | * Urządzenie nowe, * Rok produkcji nie niższy niż 2014, * Urządzenie musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży na terenie Unii Europejskiej a gwarancja musi pochodzić od producenta lub autoryzowanego przedstawiciela w Polsce. * Materiały eksploatacyjne powinny być o pełnej wydajności. |