Ząłącznik do oferty i umowy 13/GSDT/2016

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest: **wykonanie remontu sanitariatów w budynku Bosmanatu , w porcie jachtowym Basen Północny, przy ul. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu**

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać poniższy zakres robót:

Pomieszczenie nr 1 – WC męskie:

a) naprawa spękań na łączeniach płyt G-K na suficie.

b) malowanie sufitów i ścian powyżej 2,00m

c) wymiana pojedynczej ścianki odgradzającej pisuary

d) wymiana wentylacji mechanicznej

e) czyszczenie i malowanie stalowych ościeżnic

f) montaż skrzydła z laminatu CPL

g) malowanie grzejników i rur

h) wymiana nawiewników okiennych

Pomieszczenie nr 2 – Umywalnia męska:

a) naprawa spękań na łączeniach płyt G-K na suficie

b) malowanie sufitów

c) wymiana wentylacji mechanicznej

d) czyszczenie i malowanie stalowych ościeżnic

e) montaż skrzydła z laminatu CPL

f) malowanie grzejników i rur

g) wymiana nawiewników okiennych

**h) wykonanie olistwowania blatów**

**i) wymiana zaworów pod umywalkami**

Pomieszczenie nr 3 – Komunikacja:

a) naprawa spękań na łączeniach płyt G-K na suficie

b) malowanie sufitów i ścian

c) czyszczenie i malowanie stalowych ościeżnic

d) montaż skrzydła z laminatu CPL

Pomieszczenie nr 4 – Pomieszczenie gospodarcze:

a) naprawa spękań na łączeniach płyt G-K na suficie

b) malowanie sufitów i ścian

c) wymiana wentylacji mechanicznej

d) czyszczenie i malowanie stalowych ościeżnic

e) dwukrotne malowanie skrzydła

**f) wymiana klamki**

Pomieszczenie nr 5 – Natryski męskie:

a) naprawa spękań na łączeniach płyt G-K na suficie

b) malowanie sufitów (i ścian powyżej 2,00 w części WC)

c) wymiana wentylacji mechanicznej

d) czyszczenie i malowanie stalowych ościeżnic

e) montaż skrzydła z laminatu CPL

f) malowanie grzejników i rur

g) wymiana nawiewników okiennych

~~h) wymiana okna uchylnego o wymiarach jak obecne na nowe PCV z nawiewnikiem higrosterowanym~~

i) skucie istniejącej glazury i ułożenie nowej (nie skuwać w przyległym WC)

j) montaż kabin prysznicowych **/w tym drzwi /** z laminatu kompaktowego HPL

**k) montaż kompleksowego zestawu natryskowego/panel/- natynkowego /w projekcie podtynkowe/**

Pomieszczenie nr 6 – WC damskie:

a) naprawa spękań na łączeniach płyt G-K na suficie

b) malowanie sufitów i ścian powyżej 2,00m

c) wymiana wentylacji mechanicznej

d) czyszczenie i malowanie stalowych ościeżnic

e) montaż skrzydła z laminatu CPL

f) malowanie grzejników i rur

g) wymiana nawiewników okiennych

h) naprawa spękania ściany**/wymiana płytek**/

Pomieszczenie nr 7 – Umywalnia damska:

a) naprawa spękań na łączeniach płyt G-K na suficie

b) malowanie sufitów

c) wymiana wentylacji mechanicznej

d) czyszczenie i malowanie stalowych ościeżnic

e) montaż skrzydła z laminatu CPL

f) malowanie grzejników i rur

g) wymiana nawiewników okiennych

h) wymiana **2 blatów pod umywalki wraz z bateriami umywalkowymi– jeden blat wymiana z umywalkami ,drugi wymiana bez umywalki.**

**i) montaż kompleksowych zestawów natryskowych/panel/- natynkowych /w projekcie -podtynkowe/**

Pomieszczenie nr 8 – Komunikacja**:**

a) naprawa spękań na łączeniach płyt G-K na suficie

b) malowanie sufitów i ścian

c) czyszczenie i malowanie stalowych ościeżnic

d) montaż skrzydła z laminatu CPL

Pomieszczenie nr 9 – Pomieszczenie gospodarcze:

a) naprawa spękań na łączeniach płyt G-K na suficie

b) malowanie sufitów i ścian

c) wymiana wentylacji mechanicznej

d) czyszczenie i malowanie stalowych ościeżnic

e) dwukrotne malowanie skrzydła ( oznaczonego na rysunku „M”) farbą do pomieszczeń mokrych

Pomieszczenie nr 10 – Natryski damskie:

a) naprawa spękań na łączeniach płyt G-K na suficie

b) malowanie sufitów (i ścian powyżej 2,00 w części WC)

c) wymiana wentylacji mechanicznej

d) czyszczenie i malowanie stalowych ościeżnic

e) montaż skrzydła z laminatu CPL

f) malowanie grzejników i rur

g) wymiana nawiewników okiennych

h) skucie istniejącej glazury i ułożenie nowej (nie skuwać w przyległym WC)

i) montaż kabin prysznicowych z laminatu kompaktowego HPL **wraz z drzwiami**

Pomieszczenie nr 11 – Łazienka niepełnosprawnych:

a) naprawa spękań na łączeniach płyt G-K na suficie – jak pkt. 5.1 a)

b) malowanie sufitów i ścian powyżej 2,00m

c) wymiana wentylacji mechanicznej

UWAGA – poniższe zmiany oraz zmiany ujęte w powyższym opisie /w stosunku do zapisów w dokumentacji projektowej/ - należy uwzględnić w przygotowaniu oferty na wykonanie zadania wskazanego w zapytaniu ofertowym:

* **Należy wymienić dotychczasowe automaty wrzutowe /wraz z instalacją/ uruchamiające natryski - na automaty sterujące natryskami uruchamiane kartą przedpłatową, kompatybilną z systemem przedpłatowym funkcjonującym w Porcie Jachtowym Basen Północny.**
* **Należy wymienić dotychczasowe automaty sterujące otwieraniem drzwi wejściowych do sanitariatów męskich i damskich - na automaty sterujące otwieraniem drzwi kartą przedpłatową, kompatybilną z systemem przedpłatowym funkcjonującym w Porcie Jachtowym Basen Północny.**
* **W pomieszczeniach prysznicowych w miejsce przewidzianych „kotar” zamontować drzwi z laminatu kompaktowego HPL.**

**Szczegółowy zakres prac zawarty jest w dokumentacji technicznej zadania.**