#### Zakres rzeczowy robót

**dotyczącym wyboru wykonawcy na dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich 8 w Świnoujściu.**

**Huśtawka podwójna (5 szt.).**

Konstrukcja nośna z rur średnicy fi 60 mmm grubość ścianki 2,5mm ze stali nierdzewnej lub stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo.

Płyty wykonane z tworzywa sztucznego HDPE grubość min. 19 mm.

Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej.

Betonowe fundamenty wg zaleceń producenta urządzeń.

Lokalizacja: wg załączonego rysunku z projektu zagospodarowania.



**Zestaw do gry w mini koszykówkę - zewnętrzny (2 kosze).**

Konstrukcja stabilna, kotwiona do podłoża, regulowana wysokość, tablica epoksydowa

Lokalizacja: wg wskazań zamawiającego.

**Mini bramki do piłki nożnej (2 szt.).**

Wymiary bramek: 1,80m x 1,20m x 0,70m

Bramki aluminiowe z siatkami, montaż w tulejach, łatwe w demontażu.

Lokalizacja: wg załączonego rysunku z projektu zagospodarowania (pole pomarańczowe – mini boisko).

Urządzenia zamontowane w sposób bezpieczny wg wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych urządzeń.

Wszystkie urządzenia zabawowe wyposażyć w tabliczki informujące o sposobie wykorzystania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Wszystkie urządzenia i materiały użyte do montażu powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne.