[INFO]
Program=RODOS
Wersja=7.0.13.1
WersjaPliku=13
DataModyf=18.08.2017
CzasModyf=10:21:35
RozmiarPliku=64890
OpisPliku=
NaPodstawie=C:\Users\mwieczorek\Documents\Rodos 7\Kosztorysy\Kosztorys Inwestorski - bud. zag..rds7
Wartość=0
ID_KS={A646808E-2AE7-4C74-B88C-D91CFA17E320}

[DAN_OG]
Budowa=BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU UL. BYDGOSKA : A I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU;Świnoujście ul. Bydgoska
Inwestor=Gmina Miasto Świnoujście;ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

[DANE]
Ks_metoda=1
Ks_formuła=0
Ks_opcNK=0
OpcKz=1
OpcKJ=1
OpcInw=1
Ks_opcVAT=-1
DP_Norm=6
DP_RMS=3
DP_CJ=4
ZaokrObm=3
opcZer_Norm=0
opcZer_RMS=0
opcZer_CJ=0
opcZer_Obm=0
RodzZaokr=0
Num_auto=-1
Num_rodz=0
Num_param=1,1,0,0,0,0
Znak_mnożenia=0
Spc_wyr=0
Klasyfikacja=CPV
NACE=
PlikCPV=1
Kp=0|0|0
Zysk=0|0|0|0|0|0
VAT=0
Waluta=zł

[WYDRUK]
Lista=P1
Ceny=1
LinPion=1
Pasek=1
KodPoz=1
NrST=1
KodCPV=1
T1_numer=1
T1_stawki=1
T1_nazwyCPV=1
T1_SKB=1
P1_podst=1
P1_obmiar=1
P1_kol_PN=1
K1_podst=1
K1a_podst=1
K1_wart_poz=1
K1_cen_jedn=1
K1_sum_elem=1
K1_sum_koszt=1
K1a_sum_koszt=1
K1_kol_Ilosc=1
K2_podst=1
K2_sum_koszt=1
K3_podst=1
K3_sum_elem=1
K3_sum_koszt=1
CJ1_podst=1
CJ_pozAgr=1
CJ_pozUpr=1

[ROB]
Nazwa=Montaż urządzeń' (ATH 594)|Na kpl
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[ROB]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=11059,226

[MAT]
Nazwa=Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,123

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły B-20 (C16/20)|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,254

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,72

[MAT]
Nazwa=Bezpieczny krawężnik|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=137,822

[MAT]
Nazwa=Bramka aluminiowa do mini piłki nożnej|kpl
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2119,122

[MAT]
Nazwa=Cegła budowlana pełna|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1702,932

[MAT]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3,621

[MAT]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=19,517

[MAT]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,014

[MAT]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35''|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6,696

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,131

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,035

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III'|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,345

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III''|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,096

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,131

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,956

[MAT]
Nazwa=Dostawa donic zg. z PT|elem
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4

[MAT]
Nazwa=Dostawa i montaż koszy na śmieci zg. z PT|elem
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=8

[MAT]
Nazwa=Dostawa i montaż ławek stałych bez oparcia zg. z PT|elem
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=11

[MAT]
Nazwa=Dostawa i montaż ogrodzenia stalowego h=1,2m zg z PT w przygotowany wcześniej funadement|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=212,235

[MAT]
Nazwa=Dostawa i montaż ogrodzenia stalowego h=2m zg z PT w przygotowany wcześniej funadement|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=399,36

[MAT]
Nazwa=Dostawa i montaż Stojak rowerowyi zg. z PT|elem
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=10

[MAT]
Nazwa=Dostawa Kubiki betonowe zg. z PT|elem
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=8

[MAT]
Nazwa=Drewno okrągłe na stemple budowlane|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,104

[MAT]
Nazwa=Drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3,168

[MAT]
Nazwa=Drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm'|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,972

[MAT]
Nazwa=Farba olejna do gruntowania|dm3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,27

[MAT]
Nazwa=Geokraty|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=289,955

[MAT]
Nazwa=Geotkanina drenarsko- separująca|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=959,33

[MAT]
Nazwa=Grys kamienny, granulacja 2-5 mm|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=27,236

[MAT]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=9,865

[MAT]
Nazwa=Klamry z prętów stalowych|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=5,63

[MAT]
Nazwa=Kliniec kamienny 5-25 mm'''|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=93,703

[MAT]
Nazwa=Kliniec kamienny|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=264,543

[MAT]
Nazwa=Komplet urządzeń  zg. z PT'|kpl
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Kostka brukowa 8 cm szara|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=317,207

[MAT]
Nazwa=Krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=683,614

[MAT]
Nazwa=Krzewy i drzewa zg. z PT|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=50

[MAT]
Nazwa=Listwy przyścienne z drewna iglastego|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=22,22

[MAT]
Nazwa=Masa betonowa   B-15 C 12/15 hydrobeton'|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=26,489

[MAT]
Nazwa=Masa betonowa|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,305

[MAT]
Nazwa=Miał kamienny łamany (kruszyny)|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=14,052

[MAT]
Nazwa=Miał kamienny|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=132,272

[MAT]
Nazwa=Mieszanka betonowa|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=66,36

[MAT]
Nazwa=Mieszanka betonowa'|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=14,576

[MAT]
Nazwa=Mieszanka betonowa''|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4,918

[MAT]
Nazwa=Montaż i dostawa furtki  zg z PT|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,2

[MAT]
Nazwa=Nakładka  poliuretanowa na obrzeżach betonowych zg. z PT.|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4,066

[MAT]
Nazwa=Nasiona traw|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=57,669

[MAT]
Nazwa=Nawierzchnia poliuretanowa zg.PT|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=151,5

[MAT]
Nazwa=Nawierzchnia syntetyczna wylewana zg. z PT|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=544,64

[MAT]
Nazwa=Nawóz|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,144

[MAT]
Nazwa=Obrzeża betonowe 30x8 cm'|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=418,73

[MAT]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=684,535

[MAT]
Nazwa=Płyty chodnikowe betonowe 40x40x5  cm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1489,578

[MAT]
Nazwa=Pokrywki stalowe na tuleje|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Rozcieńczalnik'|dm3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,117

[MAT]
Nazwa=Słupki do siatkówki i kometki z siatką całosezonową|kpl
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Słupki drewniane iglaste śr.120mm|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,036

[MAT]
Nazwa=Słupki drewniane iglaste śr.70mm'|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,009

[MAT]
Nazwa=Stojak metalowy do kosza z tablicą z obejmami i śrubami'|kpl
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Szpilki stalowe|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,141

[MAT]
Nazwa=Tarcica podłogowa strugana iglasta|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,576

[MAT]
Nazwa=Tłuczeń kamienny sortowany|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2632,203

[MAT]
Nazwa=Tłuczeń kl.II uziarnienie 40-63 mm'|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=280,635

[MAT]
Nazwa=Tuleje pod urzadzenia sportowe|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4

[MAT]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=513,482

[MAT]
Nazwa=Wykonanie i montaż bramyj B1o wym. 3,0x1,2 m systemowa, przesuwana z napędem zgodnie z PT|1
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Wykonanie i montaż bramyj B2 o wym.  4,5x1,2  m systemowa, przesuwana z napędem zgodnie z PT|1
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Wykonanie i montaż bramyj B3 o wym.  4,0x2,0  m systemowa, przesuwana z napędem zgodnie z PT|1
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Wykonanie i montaż furtki jednoskrzydłowej  F1x 2 o wym. 1,0x2,05m systemowa, wyposażona w zawiasy i zamek zgodnie z PT|1
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 100|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,12

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa M-15'|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,014

[MAT]
Nazwa=Zaprawa|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3,105

[MAT]
Nazwa=Ziemia urodzajna|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=14,357

[SPR]
Nazwa=Ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6,158

[SPR]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 1.20 m3|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=34,809

[SPR]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 1.20 m3'|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,92

[SPR]
Nazwa=Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25 m3|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=33,841

[SPR]
Nazwa=Koparko-spycharka 0.15 m3|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4,036

[SPR]
Nazwa=Koparko-spycharka 0.15 m3'|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=27,793

[SPR]
Nazwa=Piła do cięcia kostki|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=7,737

[SPR]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,827

[SPR]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)'|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=8,546

[SPR]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,124

[SPR]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t'|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,035

[SPR]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t''|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,371

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 5 t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1771,446

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 5 t''|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=62,522

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 5-10 t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=14,346

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 5-10 t'|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=5,268

[SPR]
Nazwa=Samochód skrzyniowy do 5 t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,282

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)'|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=49,01

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)'|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=56,99

[SPR]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=5,717

[SPR]
Nazwa=Środek transportowy'|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,733

[SPR]
Nazwa=Ubijak spalinowy 200 kg|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=23,365

[SPR]
Nazwa=Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=13,889

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10 t'|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=290,998

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10 t'''|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=5,696

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 4-6 t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6,784

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 4-6 t''|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=12,192

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 4-6 t'''|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,563

[SPR]
Nazwa=Wibrator powierzchniowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=40,231

[SPR]
Nazwa=Wózek platform. elektr.2,0t(1)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6,158

[SPR]
Nazwa=Wyciąg|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,327

[ELEM]
ID=1
Nr=1.
Opis=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

[ELEM]
ID=2
Nr=1.1.
Opis=NIWELACJA
PZ=1

[POZ]
ID=3
Nr=1
Kat=KNR 2-01
Wyd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
Tabl=0126/01
Opis=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
Jm=m2
Ilość=7898
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,0055

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)'|m-g
Norma=0,0025

[POZ]
ID=4
Nr=2
Kat=KNR 2-01
Wyd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
Tabl=0126/02
Opis=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
Jm=m2
Ilość=7898
ZaokrObm=3
Krot=5
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=7898
k=poz.1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,0019

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)'|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=5
Nr=3
Kat=KNR 4-01
Wyd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
Tabl=0108/05
Opis=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II z pozostawieniem 288,0m3 pod trawniki
Jm=m3
Ilość=2871,2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2871,2
k=poz.1*0,4-288

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,82

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 5 t|m-g
Norma=0,54

[POZ]
ID=6
Nr=4
Kat=KNR 2-01
Wyd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
Tabl=0216/06
Opis=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat.IV
Jm=m3
Ilość=1275
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,1098

[S]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 1.20 m3|m-g
Norma=0,0232

[POZ]
ID=7
Nr=5
Kat=KNR 2-01
Wyd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
Tabl=0405/01
Opis=Przygotowanie podłoża pod nasypy zapór ziemnych - usunięcie ziemi roślinnej spycharkami o mocy 75 KM
Jm=m3
Ilość=948
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,0924

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)'|m-g
Norma=0,042

[POZ]
ID=8
Nr=6
Kat=KNR 4-01
Wyd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
Tabl=0108/05
Opis=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II
Jm=m3
Ilość=327
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1275-948

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,82

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 5 t|m-g
Norma=0,54

[ELEM]
ID=9
Nr=2.
Opis=PLAC ZABAW DLA DZIECI

[ELEM]
ID=10
Nr=2.1.
Opis=Roboty ziemne
PZ=1

[POZ]
ID=11
Nr=7
Kat=KNR 2-01
Wyd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
Tabl=0121/02
Opis=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
Jm=ha
Ilość=0,054
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=544,64/10000

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=57,8

[M]
Nazwa=Słupki drewniane iglaste śr.70mm'|m3
Norma=0,04

[M]
Nazwa=Słupki drewniane iglaste śr.120mm|m3
Norma=0,16

[M]
Nazwa=Drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm'|kg
Norma=18

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t|m-g
Norma=2,3

[POZ]
ID=12
Nr=8
Kat=KNR 2-01
Wyd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
Tabl=0207/02
Opis=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
Jm=m3
Ilość=163,392
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=544,64*0.30

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,108

[S]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 1.20 m3|m-g
Norma=0,032

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 5-10 t|m-g
Norma=0,0878

[ELEM]
ID=13
Nr=2.2.
Opis=Podbudowa pod nawierzchnię syntetyczną
PZ=1

[POZ]
ID=14
Nr=9
Kat=KNR 2-31
Tabl=0103/01
Opis=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II
Jm=m2
Ilość=544,64
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,1315

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,005

[POZ]
ID=15
Nr=10
Kat=KNR AT-04
Tabl=0101/03
Opis=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny drenarsko- separująca
Jm=m2
Ilość=599,104
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=599,104
k=poz.9+(544,64*10%)

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,0237

[M]
Nazwa=Geotkanina drenarsko- separująca|m2
Norma=1,075

[S]
Nazwa=Wózek platform. elektr.2,0t(1)|m-g
Norma=0,0069

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM)|m-g
Norma=0,0069

[POZ]
ID=16
Nr=11
Kat=KNR 2-31
Tabl=0104/07
Opis=Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm
Jm=m2
Ilość=544,64
ZaokrObm=3
Krot=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=544,64
k=poz.9

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,0059

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,123

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,005

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10 t'''|m-g
Norma=0,0041

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)'|m-g
Norma=0,002

[POZ]
ID=17
Nr=12
Kat=KNR 2-23
Wyd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996
Tabl=0110/01
Opis=Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm
Jm=m2
Ilość=544,64
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=544,64
k=poz.9

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,414

[M]
Nazwa=Tłuczeń kl.II uziarnienie 40-63 mm'|t
Norma=0,404

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,0485

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 4-6 t|m-g
Norma=0,0044

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 5 t|m-g
Norma=0,0365

[S]
Nazwa=Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25 m3|m-g
Norma=0,0365

[POZ]
ID=18
Nr=13
Kat=KNR 2-23
Wyd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996
Tabl=0110/03
Opis=Podbudowa klinująca z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm
Jm=m2
Ilość=544,64
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=544,64
k=poz.9

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,1804

[M]
Nazwa=Kliniec kamienny 5-25 mm'''|t
Norma=0,1347

[M]
Nazwa=Miał kamienny łamany (kruszyny)|t
Norma=0,0202

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,031

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 4-6 t|m-g
Norma=0,0044

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 5 t|m-g
Norma=0,0122

[S]
Nazwa=Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25 m3|m-g
Norma=0,0122

[ELEM]
ID=19
Nr=2.3.
Opis=Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna, wylewana - gr. ok. 12mm+60mm
PZ=1

[POZ]
ID=20
Nr=14
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
Tabl=0502/01
Opis=Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna, wylewana - gr. ok. 12mm+60mm nawierzchnia zg. z PT
Jm=m2
Ilość=544,64
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,5596

[M]
Nazwa=Nawierzchnia syntetyczna wylewana zg. z PT|m2
Norma=1

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,063

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,025

[ELEM]
ID=21
Nr=2.4.
Opis=Obrzeża betonowe i bezpieczny elastyczny krawężnik zg.z PT
PZ=1

[POZ]
ID=22
Nr=15
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
Tabl=0401/03
Opis=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
Jm=m
Ilość=135,12
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,17

[POZ]
ID=23
Nr=16
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
Tabl=0402/03
Opis=Ława pod krawężniki betonowa zwykła
Jm=m3
Ilość=6,756
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=6,756
k=(0,28*0,10+2*0,5*(0,07+0,15)*0,10)*poz.15

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=9,88

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III'|m3
Norma=0,03

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,34

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,47

[M]
Nazwa=Mieszanka betonowa|m3
Norma=1,04

[POZ]
ID=24
Nr=17
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
Tabl=0402/03
Opis=Ława pod krawężniki betonowa zwykła- chudy beton
Jm=m3
Ilość=4,729
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=4,729
k=poz.15*0.5*(0.28+0.42)*0.1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=9,88

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III'|m3
Norma=0,03

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,34

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,47

[M]
Nazwa=Mieszanka betonowa''|m3
Norma=1,04

[POZ]
ID=25
Nr=18
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
Tabl=0407/04
Opis=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia bezpieczny krawężnik
Jm=m
Ilość=135,12
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=135,12
k=poz.15

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,2458

[M]
Nazwa=Bezpieczny krawężnik|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,006

[M]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'|t
Norma=0,0001

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,0004

[ELEM]
ID=26
Nr=2.5.
Opis=Piaskownica
PZ=1

[POZ]
ID=27
Nr=19
Kat=KNR 2-01
Wyd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
Tabl=0201/01
Opis=Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
Jm=m3
Ilość=50,918
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0.4*13.26*9.6

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,1926

[S]
Nazwa=Koparko-spycharka 0.15 m3|m-g
Norma=0,0785

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 5 t|m-g
Norma=0,2057

[POZ]
ID=28
Nr=20
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=0101/02
Opis=Fundamenty z cegieł, na zaprawie cementowej
Jm=m3
Ilość=4,389
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0.4*2*(13.26+9.6)*0.24

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=6,84

[M]
Nazwa=Cegła budowlana pełna|szt
Norma=388

[M]
Nazwa=Zaprawa|m3
Norma=0,27

[POZ]
ID=29
Nr=21
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=0103/01
Opis=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.
Jm=m2
Ilość=22,86
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0,5*2*(13,26+9,6)

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=2,32

[M]
Nazwa=Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35|szt
Norma=92,7

[M]
Nazwa=Zaprawa|m3
Norma=0,084

[POZ]
ID=30
Nr=22
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=1121/01
Opis=Podłoga z desek struganych grubości 25 mm- siedziska na pisakownicy
Jm=m2
Ilość=20,574
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0,45*2*(13,26+9,6)

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,869

[M]
Nazwa=Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III|m3
Norma=0,006

[M]
Nazwa=Tarcica podłogowa strugana iglasta|m3
Norma=0,028

[M]
Nazwa=Listwy przyścienne z drewna iglastego|m
Norma=1,08

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=0,137

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0159

[S]
Nazwa=Środek transportowy'|m-g
Norma=0,0335

[POZ]
ID=31
Nr=23
Kat=KNR 2-01
Wyd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
Tabl=0201/01
Opis=Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
Jm=m3
Ilość=0,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0.5*1,0*1,0

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,1926

[S]
Nazwa=Koparko-spycharka 0.15 m3|m-g
Norma=0,0785

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 5 t|m-g
Norma=0,2057

[POZ]
ID=32
Nr=24
Kat=KNR AT-04
Tabl=0101/03
Opis=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny drenarsko- separująca
Jm=m2
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1,0*1,0

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,0237

[M]
Nazwa=Geotkanina drenarsko- separująca|m2
Norma=1,075

[S]
Nazwa=Wózek platform. elektr.2,0t(1)|m-g
Norma=0,0069

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM)|m-g
Norma=0,0069

[POZ]
ID=33
Nr=25
Kat=KNR 2-23
Wyd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996
Tabl=0110/03
Opis=Podbudowa klinująca z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm
Jm=m2
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1,0*1,0

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,1804

[M]
Nazwa=Kliniec kamienny 5-25 mm'''|t
Norma=0,1347

[M]
Nazwa=Miał kamienny łamany (kruszyny)|t
Norma=0,0202

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,031

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 4-6 t|m-g
Norma=0,0044

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 5 t|m-g
Norma=0,0122

[S]
Nazwa=Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25 m3|m-g
Norma=0,0122

[POZ]
ID=34
Nr=26
Kat=KNR AT-04
Tabl=0101/03
Opis=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny drenarsko- separująca
Jm=m2
Ilość=127,296
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=13,26*9,6

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,0237

[M]
Nazwa=Geotkanina drenarsko- separująca|m2
Norma=1,075

[S]
Nazwa=Wózek platform. elektr.2,0t(1)|m-g
Norma=0,0069

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM)|m-g
Norma=0,0069

[POZ]
ID=35
Nr=27
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
Tabl=0502/01
Opis=Chodniki z płyt betonowych 40x40x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
Jm=m2
Ilość=126,296
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=13.26*9.6-1,0*1,0

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,5596

[M]
Nazwa=Płyty chodnikowe betonowe 40x40x5  cm|m2
Norma=1,2944

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,063

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,025

[ELEM]
ID=36
Nr=3.
Opis=Wyposażenie placów zabaw, ścieżki zdrowia i piaskownicy

[POZ]
ID=37
Nr=28
Opis=Dostawa wyposażenia placu zabaw zg. z PT
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Montaż urządzeń' (ATH 594)|Na kpl
Norma=1

[M]
Nazwa=Komplet urządzeń  zg. z PT'|kpl
Norma=1

[ELEM]
ID=38
Nr=4.
Opis=BOISKO WIELOFUNKCYJNE  - NAW. POLIURETANOWA gr. 13 mm

[ELEM]
ID=39
Nr=4.1.
Opis=Roboty ziemne
PZ=1

[POZ]
ID=40
Nr=29
Kat=KNR 2-01
Wyd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
Tabl=0121/02
Opis=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
Jm=ha
Ilość=0,015
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=10*15/10000

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=57,8

[M]
Nazwa=Słupki drewniane iglaste śr.70mm'|m3
Norma=0,04

[M]
Nazwa=Słupki drewniane iglaste śr.120mm|m3
Norma=0,16

[M]
Nazwa=Drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm|kg
Norma=18

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t'|m-g
Norma=2,3

[POZ]
ID=41
Nr=30
Kat=KNR 2-01
Wyd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
Tabl=0207/02
Opis=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
Jm=m3
Ilość=60
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=150*0.40

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,108

[S]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 1.20 m3'|m-g
Norma=0,032

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 5-10 t'|m-g
Norma=0,0878

[ELEM]
ID=42
Nr=4.2.
Opis=Podbudowa pod nawierzchnię syntetyczną
PZ=1

[POZ]
ID=43
Nr=31
Kat=KNR 2-31
Tabl=0103/01
Opis=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II
Jm=m2
Ilość=150
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,1315

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,005

[POZ]
ID=44
Nr=32
Kat=KNR AT-04
Tabl=0101/03
Opis=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny drenarsko- separująca
Jm=m2
Ilość=165
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=165
k=poz.31+(150*10%)

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,0237

[M]
Nazwa=Geotkanina drenarsko- separująca|m2
Norma=1,075

[S]
Nazwa=Wózek platform. elektr.2,0t(1)|m-g
Norma=0,0069

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM)|m-g
Norma=0,0069

[POZ]
ID=45
Nr=33
Kat=KNR 2-31
Tabl=0104/07
Opis=Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm
Jm=m2
Ilość=150
ZaokrObm=3
Krot=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=150
k=poz.31

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,0059

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,123

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,005

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10 t'''|m-g
Norma=0,0041

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)'|m-g
Norma=0,002

[POZ]
ID=46
Nr=34
Kat=KNR 2-23
Wyd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996
Tabl=0110/01
Opis=Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm
Jm=m2
Ilość=150
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=150
k=poz.31

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,414

[M]
Nazwa=Tłuczeń kl.II uziarnienie 40-63 mm'|t
Norma=0,404

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,0485

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 4-6 t|m-g
Norma=0,0044

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 5 t|m-g
Norma=0,0365

[S]
Nazwa=Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25 m3|m-g
Norma=0,0365

[POZ]
ID=47
Nr=35
Kat=KNR 2-23
Wyd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996
Tabl=0110/03
Opis=Podbudowa klinująca z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm
Jm=m2
Ilość=150
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=150
k=poz.31

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,1804

[M]
Nazwa=Kliniec kamienny 5-25 mm'''|t
Norma=0,1347

[M]
Nazwa=Miał kamienny łamany (kruszyny)|t
Norma=0,0202

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,031

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 4-6 t|m-g
Norma=0,0044

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 5 t|m-g
Norma=0,0122

[S]
Nazwa=Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25 m3|m-g
Norma=0,0122

[ELEM]
ID=48
Nr=4.3.
Opis=Nawierzchnia poliuretanowa
PZ=1

[POZ]
ID=49
Nr=36
Wyd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996
Opis=Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego zgodnie z PT. Komplet z oliniowaniem
Jm=m2
Ilość=150
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=150
k=poz.31

[M]
Nazwa=Nawierzchnia poliuretanowa zg.PT|m2
Norma=1,01

[ELEM]
ID=50
Nr=4.4.
Opis=Obrzeża betonowe z nakładka z poliuretanu
PZ=1

[POZ]
ID=51
Nr=37
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
Tabl=0401/03
Opis=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
Jm=m
Ilość=50,32
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,17

[POZ]
ID=52
Nr=38
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
Tabl=0402/03
Opis=Ława pod krawężniki betonowa zwykła
Jm=m3
Ilość=2,516
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2,516
k=(0.28*0.10+2*0.5*(0.07+0.15)*0.10)*poz.37

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=9,88

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III|m3
Norma=0,03

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,34

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,47

[M]
Nazwa=Mieszanka betonowa|m3
Norma=1,04

[POZ]
ID=53
Nr=39
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
Tabl=0402/03
Opis=Ława pod krawężniki betonowa zwykła- chudy beton
Jm=m3
Ilość=1,409
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1,409
k=0.28*0.10*poz.37

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=9,88

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III|m3
Norma=0,03

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,34

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,47

[M]
Nazwa=Mieszanka betonowa'|m3
Norma=1,04

[POZ]
ID=54
Nr=40
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
Tabl=0407/04
Opis=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Jm=m
Ilość=50,32
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=50,32
k=poz.37

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,2458

[M]
Nazwa=Obrzeża betonowe 30x8 cm'|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,006

[M]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35|t
Norma=0,0001

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,0004

[POZ]
ID=55
Nr=41
Wyd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996
Opis=Nakładka  poliuretanowa na obrzeżach betonowych zg. z PT.
Jm=m2
Ilość=4,026
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=4,026
k=poz.37*0,08

[M]
Nazwa=Nakładka  poliuretanowa na obrzeżach betonowych zg. z PT.|m2
Norma=1,01

[ELEM]
ID=56
Nr=4.5.
Opis=WYPOSAŻENIE SPORTOWE
PZ=1

[ELEM]
ID=57
Nr=4.5.1.
Opis=Sprzęt sportowy do mini koszykówki - 2 szt
PZ=2

[POZ]
ID=58
Nr=42
Kat=KNR 2-23
Wyd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996
Tabl=0308/01
Opis=Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 - fundamenty pod kosze
Jm=m3
Ilość=0,25
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2*0,5*0,5*0,5

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=105,47

[M]
Nazwa=Beton zwykły B-20 (C16/20)|m3
Norma=1,015

[POZ]
ID=59
Nr=43
Kat=KNR 2-23
Wyd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996
Tabl=0309/06
Opis=Osadzenie tulei do słupków  do koszykówki
Jm=szt.
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=3,3018

[M]
Nazwa=Tuleje pod urzadzenia sportowe|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 100|m3
Norma=0,0228

[M]
Nazwa=Farba olejna do gruntowania|dm3
Norma=0,0932

[M]
Nazwa=Rozcieńczalnik'|dm3
Norma=0,0413

[POZ]
ID=60
Nr=44
Kat=KNR 2-23
Wyd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996
Tabl=0310/04
Opis=Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki
Jm=szt.
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=19,04

[M]
Nazwa=Stojak metalowy do kosza z tablicą z obejmami i śrubami'|kpl
Norma=1

[ELEM]
ID=61
Nr=4.5.2.
Opis=Sprzęt sportowy - bramki do piłki nożnej aluminiowe - 2 szt.przestawne
PZ=2

[POZ]
ID=62
Nr=45
Opis=Bramka aluminiowa z siatką zg. z PT
Jm=kpl
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=5,75

[M]
Nazwa=Bramka aluminiowa do mini piłki nożnej|kpl
Norma=1

[ELEM]
ID=63
Nr=4.5.3.
Opis=Sprzęt do siatkówki - zestaw słupków uniwersalny , z mechanizmem naciągowym zakrytym -1kpl
PZ=2

[POZ]
ID=64
Nr=46
Kat=KNR 2-23
Tabl=0308/01
Opis=Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3- fundamenty pod tuleje do siatkówki
Jm=m3
Ilość=0,3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0.5*0.5*0.6*2

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=105,47

[M]
Nazwa=Masa betonowa|m3
Norma=1,015

[POZ]
ID=65
Nr=47
Kat=KNR 2-23
Tabl=0309/02
Opis=Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki.
Jm=szt.
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=3,2611

[M]
Nazwa=Tuleje pod urzadzenia sportowe|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 100|m3
Norma=0,037

[M]
Nazwa=Farba olejna do gruntowania|dm3
Norma=0,0216

[M]
Nazwa=Rozcieńczalnik'|dm3
Norma=0,0079

[POZ]
ID=66
Nr=48
Kat=KNR 2-23
Tabl=0309/07
Opis=Ramki do pokrywek na tuleje
Jm=szt.
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=2,0324

[M]
Nazwa=Pokrywki stalowe na tuleje|kg
Norma=1

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa M-15'|m3
Norma=0,007

[M]
Nazwa=Farba olejna do gruntowania|dm3
Norma=0,0206

[M]
Nazwa=Rozcieńczalnik'|dm3
Norma=0,0092

[POZ]
ID=67
Nr=49
Kat=KNR 2-23
Tabl=0310/02
Opis=Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki  z mechanizmem naciagowym zakrytym wraz z siatką
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=1,32

[M]
Nazwa=Słupki do siatkówki i kometki z siatką całosezonową|kpl
Norma=1

[ELEM]
ID=68
Nr=5.
Opis=CIĄGI KOMUNIKACYJNE

[ELEM]
ID=69
Nr=5.1.
Opis=Zjazdy na teren sportowy przedszkola- biologicznie czynne/utwardzone
PZ=1

[ELEM]
ID=70
Nr=5.1.1.
Opis=Podbudowa
PZ=2

[POZ]
ID=71
Nr=50
Kat=KNR 2-01
Tabl=0121/02
Opis=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
Jm=ha
Ilość=0,059
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(281+309.47)/10000

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=57,8

[M]
Nazwa=Słupki drewniane iglaste śr.70mm'|m3
Norma=0,04

[M]
Nazwa=Słupki drewniane iglaste śr.120mm|m3
Norma=0,16

[M]
Nazwa=Drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm|kg
Norma=18

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t''|m-g
Norma=2,3

[POZ]
ID=72
Nr=51
Kat=KNR 2-31
Tabl=0101/01
Opis=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
Jm=m2
Ilość=590,47
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=281+309.47

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,0376

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)'|m-g
Norma=0,0035

[S]
Nazwa=Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t|m-g
Norma=0,0086

[POZ]
ID=73
Nr=52
Kat=KNR 2-01
Tabl=0212/01
Opis=Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
Jm=m3
Ilość=265,712
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=265,712
k=poz.51*0.45

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,0429

[S]
Nazwa=Koparko-spycharka 0.15 m3'|m-g
Norma=0,1046

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)'|m-g
Norma=0,0346

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 5 t''|m-g
Norma=0,2353

[POZ]
ID=74
Nr=53
Kat=KNR 2-31
Tabl=0105/03
Opis=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Jm=m2
Ilość=590,47
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=590,47
k=poz.51

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,0478

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,037

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,0018

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 4-6 t''|m-g
Norma=0,0014

[POZ]
ID=75
Nr=54
Kat=KNR 2-31
Tabl=0105/04
Opis=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Jm=m2
Ilość=590,47
ZaokrObm=3
Krot=12
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=590,47
k=poz.51

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,0068

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,0123

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,0006

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 4-6 t''|m-g
Norma=0,0005

[ELEM]
ID=76
Nr=5.1.2.
Opis=Pow. biologiczno czynne- kraty trawnikowe
PZ=2

[POZ]
ID=77
Nr=55
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
Tabl=0107/02
Opis=Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm
Jm=m3
Ilość=281,51
ZaokrObm=3
Krot=2,5
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=1,76

[M]
Nazwa=Tłuczeń kamienny sortowany|t
Norma=1,99

[M]
Nazwa=Kliniec kamienny|t
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Miał kamienny|t
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,25

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10 t'|m-g
Norma=0,22

[POZ]
ID=78
Nr=56
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
Tabl=0105/03
Opis=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Jm=m2
Ilość=281,51
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=281,51
k=poz.55

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,0478

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,037

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,0018

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 4-6 t|m-g
Norma=0,0014

[POZ]
ID=79
Nr=57
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
Tabl=0105/08
Opis=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Jm=m2
Ilość=281,51
ZaokrObm=3
Krot=5
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=281,51
k=poz.55

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,0384

[M]
Nazwa=Grys kamienny, granulacja 2-5 mm|t
Norma=0,01935

[M]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35''|t
Norma=0,0029

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,0015

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 4-6 t'''|m-g
Norma=0,0004

[POZ]
ID=80
Nr=58
Kat=KNR 9-11
Wyd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005
Tabl=0102/01
Opis=Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 5 cm
Jm=m2
Ilość=281,51
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=281,51
k=poz.55

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,18

[M]
Nazwa=Geokraty|m2
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Szpilki stalowe|kg
Norma=0,0005

[M]
Nazwa=Klamry z prętów stalowych|kg
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Ziemia urodzajna|t
Norma=0,051

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy do 5 t|m-g
Norma=0,001

[S]
Nazwa=Ubijak spalinowy 200 kg|m-g
Norma=0,083

[ELEM]
ID=81
Nr=5.1.3.
Opis=Nawierzchnie utwardzone
PZ=2

[POZ]
ID=82
Nr=59
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
Tabl=0107/02
Opis=Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm
Jm=m3
Ilość=309,47
ZaokrObm=3
Krot=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=1,76

[M]
Nazwa=Tłuczeń kamienny sortowany|t
Norma=1,99

[M]
Nazwa=Kliniec kamienny|t
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Miał kamienny|t
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,25

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10 t'|m-g
Norma=0,22

[POZ]
ID=83
Nr=60
Kat=KNR 2-31
Tabl=0105/07
Opis=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Jm=m2
Ilość=309,47
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=309,47
k=poz.59

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,144

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,0389

[M]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35|t
Norma=0,0088

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 4-6 t''|m-g
Norma=0,0013

[POZ]
ID=84
Nr=61
Kat=KNR 2-31
Tabl=0105/08
Opis=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Jm=m2
Ilość=309,47
ZaokrObm=3
Krot=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=309,47
k=poz.60

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,0384

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,0129

[M]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35|t
Norma=0,0029

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,0015

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 4-6 t''|m-g
Norma=0,0004

[POZ]
ID=85
Nr=62
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
Tabl=0511/03
Opis=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Jm=m2
Ilość=309,47
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=309,47
k=poz.60

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=1,3032

[M]
Nazwa=Kostka brukowa 8 cm szara|m2
Norma=1,025

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,0818

[M]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"|t
Norma=0,0117

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,027

[S]
Nazwa=Wibrator powierzchniowy|m-g
Norma=0,13

[S]
Nazwa=Piła do cięcia kostki|m-g
Norma=0,025

[ELEM]
ID=86
Nr=5.1.4.
Opis=Krawężniki  betonowy15x30cm
PZ=2

[POZ]
ID=87
Nr=63
Kat=KNR 2-31
Tabl=0401/03
Opis=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
Jm=m
Ilość=670,21
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=588,73+81,48

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,17

[POZ]
ID=88
Nr=64
Kat=KNR 2-31
Tabl=0402/03
Opis=Ława pod krawężniki betonowa zwykła
Jm=m3
Ilość=36,526
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=36,526
k=(0.35*0.1+0.15*0.13)*poz.63

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=9,88

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III''|m3
Norma=0,03

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,34

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,47

[M]
Nazwa=Mieszanka betonowa|m3
Norma=1,04

[POZ]
ID=89
Nr=65
Kat=KNR 2-31
Tabl=0105/03
Opis=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Jm=m2
Ilość=113,936
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=113,936
k=poz.63*0,17

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,0478

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,037

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,0018

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 4-6 t|m-g
Norma=0,0014

[POZ]
ID=90
Nr=66
Kat=KNR 2-31
Tabl=0105/04
Opis=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Jm=m2
Ilość=113,936
ZaokrObm=3
Krot=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=113,936
k=poz.65

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,0068

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,0123

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,0006

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 4-6 t|m-g
Norma=0,0005

[POZ]
ID=91
Nr=67
Kat=KNR 2-31
Tabl=0403/03
Opis=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Jm=m
Ilość=670,21
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=670,21
k=poz.63

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,429

[M]
Nazwa=Krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm|szt
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,0127

[M]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35''|t
Norma=0,0039

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,0042

[ELEM]
ID=92
Nr=5.2.
Opis=Nawierzchnia ciągu pieszego z płytki betonowej 5 cm
PZ=1

[POZ]
ID=93
Nr=68
Kat=KNR 2-01
Tabl=0121/02
Opis=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
Jm=ha
Ilość=0,102
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1024,49/10000

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=57,8

[M]
Nazwa=Słupki drewniane iglaste śr.70mm'|m3
Norma=0,04

[M]
Nazwa=Słupki drewniane iglaste śr.120mm|m3
Norma=0,16

[M]
Nazwa=Drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm|kg
Norma=18

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy 0.9 t''|m-g
Norma=2,3

[POZ]
ID=94
Nr=69
Kat=KNR 2-31
Tabl=0101/01
Opis=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
Jm=m2
Ilość=1024,49
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,0376

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)'|m-g
Norma=0,0035

[S]
Nazwa=Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t|m-g
Norma=0,0086

[POZ]
ID=95
Nr=70
Kat=KNR 2-31
Tabl=0105/03
Opis=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Jm=m2
Ilość=1024,49
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1024,49
k=poz.69

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,0478

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,037

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,0018

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 4-6 t''|m-g
Norma=0,0014

[POZ]
ID=96
Nr=71
Kat=KNR 2-31
Tabl=0105/04
Opis=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Jm=m2
Ilość=1024,49
ZaokrObm=3
Krot=7
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1024,49
k=poz.69

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,0068

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,0123

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,0006

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 4-6 t''|m-g
Norma=0,0005

[POZ]
ID=97
Nr=72
Kat=KNR 2-31
Tabl=0105/07
Opis=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Jm=m2
Ilość=1024,49
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1024,49
k=poz.69

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,144

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,0389

[M]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35|t
Norma=0,0088

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 4-6 t''|m-g
Norma=0,0013

[POZ]
ID=98
Nr=73
Kat=KNR 2-31
Tabl=0105/08
Opis=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Jm=m2
Ilość=1024,49
ZaokrObm=3
Krot=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1024,49
k=poz.72

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,0384

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,0129

[M]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35|t
Norma=0,0029

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,0015

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 4-6 t''|m-g
Norma=0,0004

[POZ]
ID=99
Nr=74
Kat=KNR 2-31
Wyd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
Tabl=0502/01
Opis=Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
Jm=m2
Ilość=1024,49
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1024,49
k=poz.69

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,5596

[M]
Nazwa=Płyty chodnikowe betonowe 40x40x5  cm|m2
Norma=1,2944

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,063

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,025

[ELEM]
ID=100
Nr=5.3.
Opis=Obrzeża betonowe 8x30cm
PZ=1

[POZ]
ID=101
Nr=75
Kat=KNR 2-31
Tabl=0401/03
Opis=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
Jm=m
Ilość=360,2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,17

[POZ]
ID=102
Nr=76
Kat=KNR 2-31
Tabl=0402/03
Opis=Ława pod krawężniki betonowa zwykła
Jm=m3
Ilość=18,01
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=18,01
k=(0,28*0,10+2*0,5*(0,07+0,15)*0,10)*poz.75

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=9,88

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III|m3
Norma=0,03

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,34

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,47

[M]
Nazwa=Mieszanka betonowa|m3
Norma=1,04

[POZ]
ID=103
Nr=77
Kat=KNR 2-31
Tabl=0402/03
Opis=Ława pod krawężniki betonowa zwykła- chudy beton
Jm=m3
Ilość=12,607
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=12,607
k=poz.75*0.5*(0.28+0.42)*0.1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=9,88

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III|m3
Norma=0,03

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,34

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,47

[M]
Nazwa=Mieszanka betonowa'|m3
Norma=1,04

[POZ]
ID=104
Nr=78
Kat=KNR 2-31
Tabl=0407/04
Opis=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Jm=m
Ilość=360,2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=360,2
k=poz.75

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,2458

[M]
Nazwa=Obrzeża betonowe 30x8 cm'|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,006

[M]
Nazwa=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35|t
Norma=0,0001

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,0004

[ELEM]
ID=105
Nr=6.
Opis=MAŁA ARCHITEKTURA

[ELEM]
ID=106
Nr=6.1.
Opis=Ławki
PZ=1

[POZ]
ID=107
Nr=79
Opis=Dostawa  ławek stałych bez oparcia zg. z PT
Jm=szt.
Ilość=11
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=1,5

[M]
Nazwa=Dostawa i montaż ławek stałych bez oparcia zg. z PT|elem
Norma=1

[ELEM]
ID=108
Nr=6.2.
Opis=Donice
PZ=1

[POZ]
ID=109
Nr=80
Opis=Dostawa i montaż donic zg z PT
Jm=szt.
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=1,3594

[M]
Nazwa=Dostawa donic zg. z PT|elem
Norma=1

[ELEM]
ID=110
Nr=6.3.
Opis=Kubiki betonowe
PZ=1

[POZ]
ID=111
Nr=81
Opis=Dostawa - Kubiki betonowe zg z PT
Jm=szt.
Ilość=8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=1,3594

[M]
Nazwa=Dostawa Kubiki betonowe zg. z PT|elem
Norma=1

[ELEM]
ID=112
Nr=6.4.
Opis=Kosze na śmieci
PZ=1

[POZ]
ID=113
Nr=82
Opis=Dostawa i montaż koszy  zg z PT
Jm=szt.
Ilość=8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=1,3594

[M]
Nazwa=Dostawa i montaż koszy na śmieci zg. z PT|elem
Norma=1

[ELEM]
ID=114
Nr=6.5.
Opis=Stojak rowerowy
PZ=1

[POZ]
ID=115
Nr=83
Opis=Dostawa i montaż - Stojak rowerowy zg z PT
Jm=szt.
Ilość=10
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=1,3594

[M]
Nazwa=Dostawa i montaż Stojak rowerowyi zg. z PT|elem
Norma=1

[ELEM]
ID=116
Nr=7.
Opis=Zieleń

[ELEM]
ID=117
Nr=7.1.
Opis=Nasadzenia drzew i krzewów.
PZ=1

[POZ]
ID=118
Nr=84
Kat=KNR 2-21
Wyd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
Tabl=0301/01
Opis=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=4,6228

[M]
Nazwa=Krzewy i drzewa zg. z PT|szt
Norma=50

[M]
Nazwa=Woda z rurociągów|m3
Norma=0,13

[ELEM]
ID=119
Nr=7.2.
Opis=Trawnik
PZ=1

[POZ]
ID=120
Nr=85
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
Tabl=0505/04
Opis=Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
Jm=m2
Ilość=2883,43
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,002

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)'|m-g
Norma=0,002

[POZ]
ID=121
Nr=86
Kat=KNR 2-21
Wyd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
Tabl=0401/05
Opis=Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem
Jm=m2
Ilość=2883,43
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2883,43
k=poz.85

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,241

[M]
Nazwa=Nasiona traw|kg
Norma=0,02

[M]
Nazwa=Nawóz|t
Norma=5E-5

[ELEM]
ID=122
Nr=8.
Opis=Ogrodzenie przedszkola O1 i O2

[ELEM]
ID=123
Nr=8.1.
Opis=Ogrodzenie stalowe O1 o wys. 1,2m osadzone w fundamentach betonowych zg. z PT
PZ=1

[POZ]
ID=124
Nr=87
Kat=KNR 2-01
Wyd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
Tabl=0310/01
Opis=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)- wykopy pod fundamenty O1
Jm=m3
Ilość=36,48
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0.8*0.8*1.0*57

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=1,5

[POZ]
ID=125
Nr=88
Kat=KNR 2-01
Wyd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
Tabl=0320/0101
Opis=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
Jm=m3
Ilość=14,25
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0.5*0.5*1.0*57

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,8786

[POZ]
ID=126
Nr=89
Kat=KNR 2-01
Wyd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
Tabl=0415/01
Opis=Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II
Jm=m3
Ilość=22,23
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=22,23
k=poz.87-poz.88

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,286

[POZ]
ID=127
Nr=90
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=1101/07
Opis=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
Jm=m3
Ilość=0,912
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0.40*0.40*0.1*57

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=4,32

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=1,08

[POZ]
ID=128
Nr=91
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=1101/01
Opis=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym- chudy beton
Jm=m3
Ilość=0,584
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0.32*0.32*0.10*57

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=5,26

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego|m3
Norma=1,03

[POZ]
ID=129
Nr=92
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0204/01
Opis=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.8m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
Jm=m3
Ilość=5,746
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0.3*0.3*1.12*57

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=5,48

[M]
Nazwa=Masa betonowa   B-15 C 12/15 hydrobeton'|m3
Norma=1,015

[M]
Nazwa=Drewno okrągłe na stemple budowlane|m3
Norma=0,004

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III|m3
Norma=0,005

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III|m3
Norma=0,005

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=0,27

[S]
Nazwa=Środek transportowy'|m-g
Norma=0,04

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
Norma=0,07

[POZ]
ID=130
Nr=93
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=0282/05
Opis=Otwory na gniazda słupków ogrodzenia
Jm=szt.
Ilość=57
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,125

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III|m3
Norma=0,012

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=131
Nr=94
Opis=Dostawa i montaż ogrodzenia stalowego h=1,2m zg z PT w przygotowany wcześniej funadement
Jm=m
Ilość=141,49
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=1

[M]
Nazwa=Dostawa i montaż ogrodzenia stalowego h=1,2m zg z PT w przygotowany wcześniej funadement|m
Norma=1,5

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=132
Nr=95
Opis=Wykonanie i montaż furtki jednoskrzydłowej  F1x 1,2 o wym. systemowa, wyposażona w zawiasy i zamek zgodnie z PT
Jm=szt.
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=1

[M]
Nazwa=Wykonanie i montaż furtki jednoskrzydłowej  F1x 2 o wym. 1,0x2,05m systemowa, wyposażona w zawiasy i zamek zgodnie z PT|1
Norma=1

[POZ]
ID=133
Nr=96
Opis=Wykonanie i montaż bramyj B1o wym. 3,0x1,2 m systemowa, przesuwana z napędem zgodnie z PT
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=1

[M]
Nazwa=Wykonanie i montaż bramyj B1o wym. 3,0x1,2 m systemowa, przesuwana z napędem zgodnie z PT|1
Norma=1

[POZ]
ID=134
Nr=97
Opis=Wykonanie i montaż bramyj B2o wym. 4,5x1,2 m systemowa, przesuwana z napędem zgodnie z PT
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=1

[M]
Nazwa=Wykonanie i montaż bramyj B2 o wym.  4,5x1,2  m systemowa, przesuwana z napędem zgodnie z PT|1
Norma=1

[ELEM]
ID=135
Nr=8.2.
Opis=Ogrodzenie stalowe O2 o wys. 2m osadzone w fundamentach betonowych zg. z PT
PZ=1

[POZ]
ID=136
Nr=98
Kat=KNR 2-01
Wyd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
Tabl=0310/01
Opis=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)- wykopy pod fundamenty O2
Jm=m3
Ilość=67,84
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0.8*0.8*1.0*(20+86)

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=1,5

[POZ]
ID=137
Nr=99
Kat=KNR 2-01
Wyd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
Tabl=0320/0101
Opis=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
Jm=m3
Ilość=26,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0.5*0.5*1.0*(20+86)

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,8786

[POZ]
ID=138
Nr=100
Kat=KNR 2-01
Wyd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
Tabl=0415/01
Opis=Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II
Jm=m3
Ilość=41,34
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=41,34
k=poz.98-poz.99

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,286

[POZ]
ID=139
Nr=101
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=1101/07
Opis=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
Jm=m3
Ilość=1,696
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0.40*0.40*0.1*(20+86)

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=4,32

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=1,08

[POZ]
ID=140
Nr=102
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=1101/01
Opis=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym- chudy beton
Jm=m3
Ilość=1,085
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0.32*0.32*0.10*(20+86)

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=5,26

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego|m3
Norma=1,03

[POZ]
ID=141
Nr=103
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0204/01
Opis=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.8m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
Jm=m3
Ilość=20,352
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0.4*0.4*1.2*(20+86)

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=5,48

[M]
Nazwa=Masa betonowa   B-15 C 12/15 hydrobeton'|m3
Norma=1,015

[M]
Nazwa=Drewno okrągłe na stemple budowlane|m3
Norma=0,004

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III|m3
Norma=0,005

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III|m3
Norma=0,005

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=0,27

[S]
Nazwa=Środek transportowy'|m-g
Norma=0,04

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
Norma=0,07

[POZ]
ID=142
Nr=104
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=0282/05
Opis=Otwory na gniazda słupków ogrodzenia
Jm=szt.
Ilość=106
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=20+86

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=0,125

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III|m3
Norma=0,012

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=143
Nr=105
Opis=Montaż i dostawa  ogrodzenia  h=2m zg z PT
Jm=m
Ilość=266,24
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=51.84+214,4

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=1

[M]
Nazwa=Dostawa i montaż ogrodzenia stalowego h=2m zg z PT w przygotowany wcześniej funadement|m
Norma=1,5

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=144
Nr=106
Opis=Montaż i dostawa furtki  F2 o wym 1x2m zg z PT
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=1

[M]
Nazwa=Montaż i dostawa furtki  zg z PT|szt
Norma=1,2

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=145
Nr=107
Opis=Wykonanie i montaż bramyj B3  wym. 4,0x2,0 m systemowa, przesuwana z napędem zgodnie z PT
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 24)|r-g
Norma=1

[M]
Nazwa=Wykonanie i montaż bramyj B3 o wym.  4,0x2,0  m systemowa, przesuwana z napędem zgodnie z PT|1
Norma=1

