[INFO]
Program=RODOS
Wersja=7.0.13.1
WersjaPliku=13
DataModyf=18.08.2017
CzasModyf=10:17:30
RozmiarPliku=28487
OpisPliku=
NaPodstawie=C:\Users\mwieczorek\Documents\Rodos 7\Kosztorysy\96.II.KDW.rds7
Wartość=0
ID_KS={D4F3DC0F-22A2-4148-A109-0E4EBC39D8DF}

[DAN_OG]
Budowa=Województwo Zachodniopomorskie, powiat Świnoujście, Miasto Świnoujście
Inwestor=Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

[DANE]
Ks_metoda=1
Ks_formuła=0
Ks_opcNK=0
OpcKz=1
OpcKJ=1
OpcInw=1
Ks_opcVAT=-1
DP_Norm=6
DP_RMS=3
DP_CJ=4
ZaokrObm=3
opcZer_Norm=0
opcZer_RMS=0
opcZer_CJ=0
opcZer_Obm=0
RodzZaokr=0
Num_auto=-1
Num_rodz=0
Num_param=1,1,0,0,0,0
Znak_mnożenia=0
Spc_wyr=0
Klasyfikacja=CPV
NACE=
PlikCPV=1
Kp=0|0|0
Zysk=0|0|0|0|0|0
VAT=0
Waluta=zł

[WYDRUK]
Lista=P1
Ceny=1
LinPion=1
Pasek=1
KodPoz=1
NrST=1
KodCPV=1
T1_numer=1
T1_stawki=1
T1_nazwyCPV=1
T1_SKB=1
P1_podst=1
P1_obmiar=1
P1_kol_PN=1
K1_podst=1
K1a_podst=1
K1_wart_poz=1
K1_cen_jedn=1
K1_sum_elem=1
K1_sum_koszt=1
K1a_sum_koszt=1
K1_kol_Ilosc=1
K2_podst=1
K2_sum_koszt=1
K3_podst=1
K3_sum_elem=1
K3_sum_koszt=1
CJ1_podst=1
CJ_pozAgr=1
CJ_pozUpr=1

[ROB]
Nazwa=Robocizna (ATH 1)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3,04

[ROB]
Nazwa=Robocizna (ATH 2)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=189,868

[ROB]
Nazwa=Robotnicy (ATH 5)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1017,967

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 3)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=68,094

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 4)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=58,305

[ROB]
Nazwa=Torowi gr.II (ATH 6)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=237,66

[MAT]
Nazwa=Bednarka ocynkowana 30x4|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=102,018

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=14,98

[MAT]
Nazwa=Cement "35"|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,018

[MAT]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=8,908

[MAT]
Nazwa=Farba poliwinylowa nawierzchniowa na rdzę|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3

[MAT]
Nazwa=Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=21,357

[MAT]
Nazwa=Fundament betonowy B-71|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Fundament prefabrykowany pod latarnię B-51 z elementami złącznymi|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4

[MAT]
Nazwa=Geowłóknina|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=153

[MAT]
Nazwa=Głowica termokurczliwa SKE|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=8

[MAT]
Nazwa=Głowice SKE 3M na kabel|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Izolacyjne złacze bezpiecznikowe z wkładką typu BiWts6A i bezpiecznikiem 6A typu IZK-2-01|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4

[MAT]
Nazwa=Izolacyjne złacze fazowe typu IZK-2-02|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=8

[MAT]
Nazwa=Kable YAKY 4X35mm2|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=117,52

[MAT]
Nazwa=Końcówki kablowe|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=40

[MAT]
Nazwa=Kostka brukowa z betonu dwuteownik gr. 8 cm, szara|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=703,8

[MAT]
Nazwa=Krawężniki betonowe drogowe przejściowe|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,02

[MAT]
Nazwa=Krawężniki betonowe drogowe|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=131,58

[MAT]
Nazwa=Krawężniki najazdowe betonowe drogowe 15x22|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=85,68

[MAT]
Nazwa=Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=219,558

[MAT]
Nazwa=Lampa oświetleniowa kompletna np. Atlantis LED 38 z optyką wymienną|kpl
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4

[MAT]
Nazwa=Lampa oświetleniowa kompletna np. Magnolia 72 LED STRADA z optyką T2|kpl
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Opaska kablowa OKi - ocechowana|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=11,3

[MAT]
Nazwa=Opaski kablowe typu Oki|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=10

[MAT]
Nazwa=Piasek do betonów|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,022

[MAT]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=10,78

[MAT]
Nazwa=Piasek zwykły|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=5,2

[MAT]
Nazwa=Piasek|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=159,886

[MAT]
Nazwa=Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 2x1,5mm2|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=34,96

[MAT]
Nazwa=Rura Arot fi 50 lub równoważna|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4

[MAT]
Nazwa=Rura Arot fi 50|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Rury osłonowe DVK75|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Słupki drewniane iglaste niekorowane 7cm|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,011

[MAT]
Nazwa=Słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,695

[MAT]
Nazwa=Słupki stalowe  d=70mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=78,52

[MAT]
Nazwa=Słupy aluminiowe stożkowe bez szwów, anodowe kolor szampański, o przekroju kołowym, II strefa typ SAL-80H wys. 8m grubość ścianki 4mm lub równoważny|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Słupy aluminiowy SAL-4 bez wysięgnika|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4

[MAT]
Nazwa=Tablice znaków drogowych|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=5

[MAT]
Nazwa=Tabliczki opisowe na kabel|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=11,3

[MAT]
Nazwa=Uziom stalowy miedziowany o dług. 1.0 m|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6

[MAT]
Nazwa=Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,243

[MAT]
Nazwa=Woda|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=35,34

[MAT]
Nazwa=Złacze zerowe typu IZK-2-03|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4

[MAT]
Nazwa=Złącze  bezpiecznikowe słupowe IZK 4-01|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Złącze fazowe IZK 4-02|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Złącze instalacji odgromowej, krzyżowe 2 x M8|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Złącze izolacyjne zerowe IZK 4-03|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Żwir do betonów|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,044

[MAT]
Nazwa=Żwir o uziar. 8-16 mm|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=51

[SPR]
Nazwa=Agregat prądotwórczy do 2.5 kVA|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,24

[SPR]
Nazwa=Beczkowóz ciągniony 1500dm3|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,105

[SPR]
Nazwa=Ciągnik gąsienicowy  75-80KM (55-59kW)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,105

[SPR]
Nazwa=Ciągnik kołowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,509

[SPR]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,40m3|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=15,358

[SPR]
Nazwa=Koparka podsiębierna 0,15m3|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,35

[SPR]
Nazwa=Koparka przedsiębierna 0,6m3|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4,147

[SPR]
Nazwa=Młot udarowy elektryczny|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,24

[SPR]
Nazwa=Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3,49

[SPR]
Nazwa=Przyczepa do przewożenia kabli|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,509

[SPR]
Nazwa=Równiarka samojezdna 100KM|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,863

[SPR]
Nazwa=Samochód dostawczy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,15

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,784

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=105,175

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 15-20t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=11,275

[SPR]
Nazwa=Spawarka|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=7,745

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  75KM|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=7,3

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 100KM|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=11,159

[SPR]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3,524

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=27,903

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,21

[SPR]
Nazwa=Walec wibracyjny jednoosiowy ogumiony 0,6t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=9,177

[SPR]
Nazwa=Wibrator powierzchniowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=89,7

[SPR]
Nazwa=Żuraw samochodowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,809

[ELEM]
ID=1
Nr=1.
ST=01.00.00
Opis=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

[ELEM]
ID=2
Nr=1.1.
ST=01.01.01
Opis=Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
PZ=1

[POZ]
ID=3
Nr=1
Kat=KNNR 1
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0111/01
Opis=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
Jm=km
Ilość=0,1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 5)|r-g
Norma=56

[M]
Nazwa=Słupki drewniane iglaste niekorowane 7cm|m3
Norma=0,11

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy|m-g
Norma=1,5

[ELEM]
ID=4
Nr=1.2.
ST=01.02.01
Opis=Usunięcie drzew lub krzaków
PZ=1

[POZ]
ID=5
Nr=2
Kat=KNR 2-01
Wyd=MGPiB wyd.IV 1996
Tabl=0108/05
Opis=Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości
Jm=ha
Ilość=0,05
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 3)|r-g
Norma=185,27

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 100KM|m-g
Norma=44

[POZ]
ID=6
Nr=3
Kat=KNR 2-01
Wyd=MGPiB wyd.IV 1996
Tabl=0105/05
Opis=Mechaniczne karczowanie pni o średnicy do 65cm wraz z zasypaniem dołów po karczach
Jm=szt
Ilość=24
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 3)|r-g
Norma=1,146

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,6

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,05

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 100KM|m-g
Norma=0,35

[ELEM]
ID=7
Nr=1.3.
ST=01.02.02
Opis=Zdjęcie warstwy humusu
PZ=1

[POZ]
ID=8
Nr=4
Kat=KNNR 1
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0113/01
Opis=Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm
Jm=m3
Ilość=243
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 5)|r-g
Norma=0,0049

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 100KM|m-g
Norma=0,0023

[POZ]
ID=9
Nr=5
Kat=KNNR 1
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0207/02
Opis=Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
Jm=m3
Ilość=243
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 5)|r-g
Norma=0,046

[S]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,40m3|m-g
Norma=0,0632

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  75KM|m-g
Norma=0,0298

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,1886

[POZ]
ID=10
Nr=6
Kat=KNNR 1
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0208/02
Opis=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Jm=m3
Ilość=243
ZaokrObm=3
Krot=4
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 15-20t|m-g
Norma=0,0116

[ELEM]
ID=11
Nr=2.
ST=02.00.00
Opis=ROBOTY ZIEMNE

[ELEM]
ID=12
Nr=2.1.
ST=02.01.01
Opis=Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
PZ=1

[POZ]
ID=13
Nr=7
Kat=KNNR 1
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0201/07
Opis=Roboty ziemne  wykonywane mechanicznie z transp. na odkład na odl. do 10 km
Jm=m3
Ilość=143
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 5)|r-g
Norma=0,102

[S]
Nazwa=Koparka przedsiębierna 0,6m3|m-g
Norma=0,029

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,415

[ELEM]
ID=14
Nr=2.2.
ST=02.03.01
Opis=Wykonanie nasypów
PZ=1

[POZ]
ID=15
Nr=8
Kat=KNNR 1
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0214/06
Opis=Wykonanie nasypów z zagęszczeniem mechanicznym - materiał z dowozu z odl. do 10km
Jm=m3
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 5)|r-g
Norma=0,033

[M]
Nazwa=Piasek zwykły|m3
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Ciągnik gąsienicowy  75-80KM (55-59kW)|m-g
Norma=0,021

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny|m-g
Norma=0,042

[S]
Nazwa=Beczkowóz ciągniony 1500dm3|m-g
Norma=0,021

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  75KM|m-g
Norma=0,0117

[ELEM]
ID=16
Nr=3.
ST=04.00.00
Opis=PODBUDOWY

[ELEM]
ID=17
Nr=3.1.
ST=04.02.01
Opis=Warstwy odsączajace i odcinające
PZ=1

[POZ]
ID=18
Nr=9
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0104/03
Opis=Warstwa z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm
Jm=m2
Ilość=690
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 4)|r-g
Norma=0,0825

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 3)|r-g
Norma=0,0141

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,123

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,005

[S]
Nazwa=Walec wibracyjny jednoosiowy ogumiony 0,6t|m-g
Norma=0,0133

[ELEM]
ID=19
Nr=3.2.
ST=04.04.02
Opis=Podbudowa z kruszywa łamanego
PZ=1

[POZ]
ID=20
Nr=10
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0114/05
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
Jm=m2
Ilość=690
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 4)|r-g
Norma=0,002

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 3)|r-g
Norma=0,0313

[M]
Nazwa=Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane|t
Norma=0,3182

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,015

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 100KM|m-g
Norma=0,0027

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0387

[ELEM]
ID=21
Nr=4.
ST=05.00.00
Opis=NAWIERZCHNIE

[ELEM]
ID=22
Nr=4.1.
ST=05.03.23
Opis=Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
PZ=1

[POZ]
ID=23
Nr=11
Kat=KSNR 6
Wyd=MGPiB wyd.1995
Tabl=0502/03
Opis=Nawierzchnia pieszojezdni z kostki brukowej betonowej typu Behaton gr. 8 cm kolor szary na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm
Jm=m2
Ilość=690
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 5)|r-g
Norma=1,23

[M]
Nazwa=Kostka brukowa z betonu dwuteownik gr. 8 cm, szara|m2
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0818

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0117

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,027

[S]
Nazwa=Wibrator powierzchniowy|m-g
Norma=0,13

[ELEM]
ID=24
Nr=5.
ST=06.00.00
Opis=ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

[ELEM]
ID=25
Nr=5.1.
ST=06.01.01
Opis=Umocnienie powierzcniowe skarp, rowów i ścieków
PZ=1

[POZ]
ID=26
Nr=12
Kat=KNR 2-09
Wyd=Min.Komunikacji wyd.1996
Tabl=0107/05
Opis=Obsypka żwirowa 8/16mm
Jm=m2
Ilość=102
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Torowi gr.II (ATH 6)|r-g
Norma=2,33

[M]
Nazwa=Żwir o uziar. 8-16 mm|m3
Norma=0,5

[POZ]
ID=27
Nr=13
Kat=KNR AT-04
Wyd=Athenasoft wyd.I 2002
Tabl=0101/03
Opis=geowłóknina filtracyjna
Jm=m2
Ilość=102
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 5)|r-g
Norma=0,0237

[M]
Nazwa=Geowłóknina|m2
Norma=1,5

[ELEM]
ID=28
Nr=6.
ST=07.00.00
Opis=URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

[ELEM]
ID=29
Nr=6.1.
ST=07.02.01
Opis=Oznakowanie pionowe
PZ=1

[POZ]
ID=30
Nr=14
Kat=KNNR 6
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0702/01
Opis=Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych
Jm=szt
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 5)|r-g
Norma=0,753

[M]
Nazwa=Słupki stalowe  d=70mm|kg
Norma=19,63

[POZ]
ID=31
Nr=15
Kat=KSNR 6
Wyd=MGPiB wyd.1995
Tabl=0702/05
Opis=Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbl. do gotowych słupków
Jm=szt
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 5)|r-g
Norma=1,1

[M]
Nazwa=Tablice znaków drogowych|szt
Norma=1

[ELEM]
ID=32
Nr=6.2.
ST=07.07.01
Opis=Oświetlenie dróg
PZ=1

[POZ]
ID=33
Nr=16
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0701/02
Opis=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
Jm=m3
Ilość=27,44
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(6+5+2+4+17+1+21+21+21)*0.7*0.4

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 2)|r-g
Norma=2,24

[POZ]
ID=34
Nr=17
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0706/01
Opis=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Jm=m
Ilość=98
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=6+5+2+4+17+1+21+21+21

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 2)|r-g
Norma=0,0126

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,11

[S]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
Norma=0,008

[POZ]
ID=35
Nr=18
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0707/02
Opis=Układanie kabli YAKY 4x35mm2 o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
Jm=m
Ilość=113
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=16+25+24+24+24

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 2)|r-g
Norma=0,0646

[M]
Nazwa=Kable YAKY 4X35mm2|m
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)|kg
Norma=0,011

[M]
Nazwa=Opaska kablowa OKi - ocechowana|szt
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II|m
Norma=0,189

[M]
Nazwa=Słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm|szt
Norma=0,015

[M]
Nazwa=Tabliczki opisowe na kabel|szt
Norma=0,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0149

[S]
Nazwa=Przyczepa do przewożenia kabli|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Żuraw samochodowy|m-g
Norma=0,0045

[POZ]
ID=36
Nr=19
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0606/04
Opis=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
Jm=szt.
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 2)|r-g
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Uziom stalowy miedziowany o dług. 1.0 m|m
Norma=3

[S]
Nazwa=Młot udarowy elektryczny|m-g
Norma=0,62

[S]
Nazwa=Agregat prądotwórczy do 2.5 kVA|m-g
Norma=0,62

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,62

[POZ]
ID=37
Nr=20
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0603/01
Opis=Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
Jm=m
Ilość=98
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 2)|r-g
Norma=0,153

[M]
Nazwa=Bednarka ocynkowana 30x4|kg
Norma=1,041

[S]
Nazwa=Spawarka|m-g
Norma=0,0765

[POZ]
ID=38
Nr=21
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0611/01
Opis=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
Jm=szt.
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 2)|r-g
Norma=0,248

[M]
Nazwa=Złącze instalacji odgromowej, krzyżowe 2 x M8|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Spawarka|m-g
Norma=0,124

[POZ]
ID=39
Nr=22
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0702/02
Opis=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
Jm=m3
Ilość=23,52
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(6+5+2+4+17+1+21+21+21)*0.6*0.4

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 2)|r-g
Norma=1,21

[POZ]
ID=40
Nr=23
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=1001/01
Opis=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg kompletnie wyposażonych.Słup wys. 8m bez wysięgnika
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 2)|r-g
Norma=4,54

[M]
Nazwa=Słupy aluminiowe stożkowe bez szwów, anodowe kolor szampański, o przekroju kołowym, II strefa typ SAL-80H wys. 8m grubość ścianki 4mm lub równoważny|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Fundament betonowy B-71|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Cement "35"|t
Norma=0,018

[M]
Nazwa=Żwir do betonów|m3
Norma=0,044

[M]
Nazwa=Piasek do betonów|m3
Norma=0,022

[M]
Nazwa=Złącze  bezpiecznikowe słupowe IZK 4-01|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Złącze fazowe IZK 4-02|szt
Norma=2

[M]
Nazwa=Złącze izolacyjne zerowe IZK 4-03|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Głowice SKE 3M na kabel|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Farba poliwinylowa nawierzchniowa na rdzę|szt
Ilość=3

[S]
Nazwa=Koparka podsiębierna 0,15m3|m-g
Norma=0,07

[S]
Nazwa=Żuraw samochodowy|m-g
Norma=0,06

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=41
Nr=24
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=1001/01
Opis=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg kompletnie wyposażonych Słup wys. 4m bez wysięgnika
Jm=szt.
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 2)|r-g
Norma=4,54

[M]
Nazwa=Słupy aluminiowy SAL-4 bez wysięgnika|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Fundament prefabrykowany pod latarnię B-51 z elementami złącznymi|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Izolacyjne złacze bezpiecznikowe z wkładką typu BiWts6A i bezpiecznikiem 6A typu IZK-2-01|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Izolacyjne złacze fazowe typu IZK-2-02|szt
Norma=2

[M]
Nazwa=Złacze zerowe typu IZK-2-03|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Rury osłonowe DVK75|m
Norma=0,5

[M]
Nazwa=Głowica termokurczliwa SKE|szt
Norma=2

[S]
Nazwa=Koparka podsiębierna 0,15m3|m-g
Norma=0,07

[S]
Nazwa=Żuraw samochodowy|m-g
Norma=0,06

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=42
Nr=25
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=1003/03
Opis=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
Jm=kpl.przew.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 2)|r-g
Norma=1,76

[M]
Nazwa=Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 2x1,5mm2|m
Norma=10

[M]
Nazwa=Rura Arot fi 50|m
Norma=1

[S]
Nazwa=Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny|m-g
Norma=0,85

[POZ]
ID=43
Nr=26
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=1003/02
Opis=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 5 m
Jm=kpl.przew.
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 2)|r-g
Norma=1,38

[M]
Nazwa=Rura Arot fi 50 lub równoważna|m
Norma=1

[M]
Nazwa=Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 2x1,5mm2|m
Norma=6,24

[S]
Nazwa=Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny|m-g
Norma=0,66

[POZ]
ID=44
Nr=27
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=1004/01
Opis=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu drogowego na słupie (Magnolia lub równoważna)
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 2)|r-g
Norma=0,67

[M]
Nazwa=Lampa oświetleniowa kompletna np. Magnolia 72 LED STRADA z optyką T2|kpl
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=45
Nr=28
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=1004/01
Opis=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu parkowego na słupie (Atlantis lub równoważna)
Jm=szt.
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 2)|r-g
Norma=0,67

[M]
Nazwa=Lampa oświetleniowa kompletna np. Atlantis LED 38 z optyką wymienną|kpl
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=46
Nr=29
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0726/10
Opis=Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
Jm=szt.
Ilość=10
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2*5

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 2)|r-g
Norma=2,52

[M]
Nazwa=Końcówki kablowe|szt
Norma=4

[M]
Nazwa=Opaski kablowe typu Oki|szt
Norma=1

[POZ]
ID=47
Nr=30
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=1203/01
Opis=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły 1.5 mm2 pod zaciski lub bolce
Jm=szt.żył
Ilość=10
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2*5

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 2)|r-g
Norma=0,0158

[POZ]
ID=48
Nr=31
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=1302/03
Opis=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
Jm=odc.
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 2)|r-g
Norma=1,8

[POZ]
ID=49
Nr=32
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=1304/01
Opis=Badania i pomiary instalacji uziemiającej
Jm=szt.
Ilość=7
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 2)|r-g
Norma=0,57

[POZ]
ID=50
Nr=33
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=1303/01
Opis=Pomiar rezystancji izolacji linii kablowej i przewodów- obwód 1-fazowy
Jm=pomiar
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 2)|r-g
Norma=0,428

[POZ]
ID=51
Nr=34
Kat=KNR-W 5-08
Wyd=WACETOB wyd.III 2003
Tabl=0902/02
Opis=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania dla słupa - pomiar impedancji pętli zwarciowej
Jm=pomiar
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 1)|r-g
Norma=0,304

[POZ]
ID=52
Nr=35
Kat=KNR-W 5-08
Wyd=WACETOB wyd.III 2003
Tabl=0902/02
Opis=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania dla oprawy- pomiar impedancji pętli zwarciowej
Jm=pomiar
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 1)|r-g
Norma=0,304

[POZ]
ID=53
Nr=36
Opis=Pomiary natężenia oświetlenia
Jm=kpl.pom.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=54
Nr=37
Opis=Pomiary luminacji oświetlenia
Jm=kpl.pom.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[ELEM]
ID=55
Nr=7.
ST=08.00.00
Opis=ELEMENTY ULIC

[ELEM]
ID=56
Nr=7.1.
ST=08.01.01
Opis=Krawężniki betonowe
PZ=1

[POZ]
ID=57
Nr=38
Kat=KNNR 6
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0403/03
Opis=Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
Jm=m
Ilość=129
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=82+47

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 5)|r-g
Norma=0,587

[M]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Norma=0,07

[M]
Nazwa=Krawężniki betonowe drogowe|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0195

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0039

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0136

[POZ]
ID=58
Nr=39
Kat=KNNR 6
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0403/03
Opis=Krawężniki najazdowe o wym. 15x22 cm na ławie betonowej
Jm=m
Ilość=84
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 5)|r-g
Norma=0,587

[M]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Norma=0,07

[M]
Nazwa=Krawężniki najazdowe betonowe drogowe 15x22|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0195

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0039

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0136

[POZ]
ID=59
Nr=40
Kat=KNNR 6
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0403/03
Opis=Krawężniki betonowe przejściowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
Jm=m
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 5)|r-g
Norma=0,587

[M]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Norma=0,07

[M]
Nazwa=Krawężniki betonowe drogowe przejściowe|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0195

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0039

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0136

