[INFO]
Program=RODOS
Wersja=7.0.13.1
WersjaPliku=13
DataModyf=18.08.2017
CzasModyf=10:21:08
RozmiarPliku=101533
OpisPliku=
NaPodstawie=C:\Users\mwieczorek\Documents\Rodos 7\Kosztorysy\Kosztorys Inwestorski - budowlany.rds7
Wartość=0
ID_KS={E45C49B5-7950-47F9-8B96-7DA18A759BA8}

[DAN_OG]
Budowa=BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO;UL. BYDGOSKA, 72-600 ŚWINOUJŚCIE
Inwestor=Gmina Miasto Świnoujście;ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

[DANE]
Ks_metoda=1
Ks_formuła=0
Ks_opcNK=0
OpcKz=1
OpcKJ=1
OpcInw=1
Ks_opcVAT=-1
DP_Norm=6
DP_RMS=3
DP_CJ=4
ZaokrObm=3
opcZer_Norm=0
opcZer_RMS=0
opcZer_CJ=0
opcZer_Obm=0
RodzZaokr=0
Num_auto=-1
Num_rodz=0
Num_param=1,1,0,0,0,0
Znak_mnożenia=0
Spc_wyr=0
Klasyfikacja=CPV
NACE=
PlikCPV=1
Kp=0|0|0
Zysk=0|0|0|0|0|0
VAT=0
Waluta=zł

[WYDRUK]
Lista=P1
Ceny=1
LinPion=1
Pasek=1
KodPoz=1
NrST=1
KodCPV=1
T1_numer=1
T1_stawki=1
T1_nazwyCPV=1
T1_SKB=1
P1_podst=1
P1_obmiar=1
P1_kol_PN=1
K1_podst=1
K1a_podst=1
K1_wart_poz=1
K1_cen_jedn=1
K1_sum_elem=1
K1_sum_koszt=1
K1a_sum_koszt=1
K1_kol_Ilosc=1
K2_podst=1
K2_sum_koszt=1
K3_podst=1
K3_sum_elem=1
K3_sum_koszt=1
CJ1_podst=1
CJ_pozAgr=1
CJ_pozUpr=1

[ROB]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=69952,944

[MAT]
Nazwa=Asfaltowa emulsja anionowa|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=993,286

[MAT]
Nazwa=Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,197

[MAT]
Nazwa=Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,328

[MAT]
Nazwa=Balustrady stalowe|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=80

[MAT]
Nazwa=Belka drewno - klejone gr. 50 mm kl.II|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,909

[MAT]
Nazwa=Belka nadprożowa L19/N-180 dł.179 cm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=56

[MAT]
Nazwa=Belka nadprożowa L19/N-210 dł.209 cm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=10

[MAT]
Nazwa=Belka nadprożowa L19/N-240 dł.239 cm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=8

[MAT]
Nazwa=Belka nadprożowa L19/N-330 dł.329 cm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Belki nadprożowe L19 N/150 długości 149cm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=83

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły C20/25 (B-25)|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=398,536

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły C30/37 (B-37)'|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=719,518

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły C8/10 (B-10)|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=270,741

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=444,456

[MAT]
Nazwa=Blacha 0.60 mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=98,599

[MAT]
Nazwa=Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=191,831

[MAT]
Nazwa=Blachowkręty|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2217,723

[MAT]
Nazwa=Blachy stal.trap.pow.gr.0,5-0,7mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2369,851

[MAT]
Nazwa=Bloczki betonowe 25x12x14 cm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=16173,09

[MAT]
Nazwa=Bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=25276,919

[MAT]
Nazwa=Bloczki keramzytobetonowe|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=148,42

[MAT]
Nazwa=Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=31480,259

[MAT]
Nazwa=Bloczki|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=8,54

[MAT]
Nazwa=Cegła budowlana pełna|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=34079,668

[MAT]
Nazwa=Cement 25 z dodatkami|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,312

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,288

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,865

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,882

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,905

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,867

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,602

[MAT]
Nazwa=Dostawa i montaż wycieraczki zg. z PT|elem
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Drewno okrągłe na stemple budowlane|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,791

[MAT]
Nazwa=Drewno opałowe|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=11,866

[MAT]
Nazwa=Drut stalowy okrągły 3 mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=13,657

[MAT]
Nazwa=Drzwi aluminiowe|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=100,86

[MAT]
Nazwa=Drzwi aluminiowe'|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=7,2

[MAT]
Nazwa=Drzwi wahadłowe|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3,6

[MAT]
Nazwa=Elementy wielkowymiarowych konstrukcji z drewna klejonego - proste, dł. 12 -18 m|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=5,505

[MAT]
Nazwa=Emulsja asfaltowa izolacyjna|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4450,179

[MAT]
Nazwa=Farba emulsyjna|dm3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=645,675

[MAT]
Nazwa=Farba lateksowa wewnętrzna|dm3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1645,264

[MAT]
Nazwa=Farba olejna do gruntowania|dm3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,832

[MAT]
Nazwa=Farba olejna nawierzchniowa|dm3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,816

[MAT]
Nazwa=Folia dachowa|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=295,8

[MAT]
Nazwa=Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=11342,16

[MAT]
Nazwa=Gaz propan-butan|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1431,238

[MAT]
Nazwa=Gips budowlany szpachlowy|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,605

[MAT]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=201,155

[MAT]
Nazwa=Gwoździe papowe ocynkowane|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,56

[MAT]
Nazwa=Haki do muru|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=18,209

[MAT]
Nazwa=Impregnat''|dm3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=32,625

[MAT]
Nazwa=Klamerki mocujące|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4132,128

[MAT]
Nazwa=Klej|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=397,5

[MAT]
Nazwa=Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2024,89

[MAT]
Nazwa=Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=703,534

[MAT]
Nazwa=Kratki wentylacyjne  zg. z PT'|elem
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=28

[MAT]
Nazwa=Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=32,912

[MAT]
Nazwa=Ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=806,445

[MAT]
Nazwa=Kształtowniki stalowe nośne profilowane|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3830,613

[MAT]
Nazwa=Kwas solny techniczny 5%|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=466,032

[MAT]
Nazwa=Lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.)|dm3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,233

[MAT]
Nazwa=Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=5671,279

[MAT]
Nazwa=Listwy maskujące|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=245,618

[MAT]
Nazwa=Listwy przyścienne z drewna iglastego|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=286,848

[MAT]
Nazwa=Listwy przyścienne z PCW|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=48,242

[MAT]
Nazwa=Listwy przyścienne|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=164,42

[MAT]
Nazwa=Łaty iglaste nasycone|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,336

[MAT]
Nazwa=Łaty iglaste wymiarowe kl.I|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,706

[MAT]
Nazwa=Łączniki rozporowe kpl.|100 szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,256

[MAT]
Nazwa=Łączniki rozporowe kpl.|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,47

[MAT]
Nazwa=Łączniki rozporowe kpl.|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=5448,426

[MAT]
Nazwa=Masa asfaltowa|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=69,562

[MAT]
Nazwa=Masa klejąca|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=14215,366

[MAT]
Nazwa=Masa szpachlowa - sucha mieszanka|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=22,975

[MAT]
Nazwa=Masa uszczelniająca silikonowa|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=29,779

[MAT]
Nazwa=Nadproża prefabrykowane - N120|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=138

[MAT]
Nazwa=Narożniki i obramienia stalowe|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=80,32

[MAT]
Nazwa=Obsadzenie parapetów postforming|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=149,54

[MAT]
Nazwa=Okna aluminiowe|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=352,421

[MAT]
Nazwa=Okna aluminiowe'|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=35,2

[MAT]
Nazwa=Okna aluminiowe|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Okno połaciowe|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=35

[MAT]
Nazwa=Panele winylowe|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=57,68

[MAT]
Nazwa=Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=5350,127

[MAT]
Nazwa=Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3906,923

[MAT]
Nazwa=Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna'|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3873,814

[MAT]
Nazwa=Papa termozgrzewalna nawierzchniowa|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=283,475

[MAT]
Nazwa=Papa termozgrzewalna podkładowa|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=283,475

[MAT]
Nazwa=Papa wentylacyjna perforowana|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3906,923

[MAT]
Nazwa=Papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,692

[MAT]
Nazwa=Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=16540,65

[MAT]
Nazwa=Pasta podłogowa bezbarwna|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=99,375

[MAT]
Nazwa=Pianka poliuretanowa|dm3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=114,841

[MAT]
Nazwa=Piasek|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1839,982

[MAT]
Nazwa=Płyta ze skalnej wełny mineralnej  do bezspoinowych systemów ociepleń ścian zewnętrznych murowanych, monolitycznych,|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=18,246

[MAT]
Nazwa=Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 150x150 mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=30,406

[MAT]
Nazwa=Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 50x50 mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=31,373

[MAT]
Nazwa=Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1553,44

[MAT]
Nazwa=Płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ścienne|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=907,536

[MAT]
Nazwa=Płytki|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=220

[MAT]
Nazwa=Płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym. 58.8x58.8x2.4 cm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4189,92

[MAT]
Nazwa=Płyty gipsowo-kartonowe|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2186,01

[MAT]
Nazwa=Płyty pomostowe komunikacyjne długie|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,517

[MAT]
Nazwa=Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,91

[MAT]
Nazwa=Płyty pomostowe robocze|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=74,05

[MAT]
Nazwa=Płyty styrop.(dach/podłoga)|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=720,7

[MAT]
Nazwa=Płyty styropianowe|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=983,421

[MAT]
Nazwa=Płyty styropianowe|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=110,86

[MAT]
Nazwa=Płyty styropianowe'|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=786,346

[MAT]
Nazwa=Płyty z weł.min.do izol.dachów płask.100mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2574,952

[MAT]
Nazwa=Płyty z weł.min.do izol.dachów płask.200mm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2574,952

[MAT]
Nazwa=Podgrzewacze wpustów|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=20

[MAT]
Nazwa=Podokienniki alumniowy zew.|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=149,54

[MAT]
Nazwa=Preparat krzemionkujący|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=354,443

[MAT]
Nazwa=Pręt wieszaka|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3062,976

[MAT]
Nazwa=Pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12-14 mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=24630,162

[MAT]
Nazwa=Profile stalowe|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6039,264

[MAT]
Nazwa=Profile|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=42,764

[MAT]
Nazwa=Przelew awaryjny -komplet|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=10

[MAT]
Nazwa=Rolety zaciemniajace   sterowane automatycznie|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=30,19

[MAT]
Nazwa=Roztwór asfaltowy do gruntowania|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1826,495

[MAT]
Nazwa=Roztwór asfaltowy do izolacji|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1148,022

[MAT]
Nazwa=Siatka tkana|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2681,121

[MAT]
Nazwa=Siatka z włókna szklanego|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=8227,201

[MAT]
Nazwa=Siatka|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=507,911

[MAT]
Nazwa=Silikon|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=38,181

[MAT]
Nazwa=Sklejka wodoodporna|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3,663

[MAT]
Nazwa=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=82,8

[MAT]
Nazwa=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe'|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4,5

[MAT]
Nazwa=Spoiwo cynowo-ołowiowe|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=7,269

[MAT]
Nazwa=Sprężyny przyścienne|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2383,92

[MAT]
Nazwa=Szlam uszczelniąjący|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2835,54

[MAT]
Nazwa=Ścianki mobilna|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=31,291

[MAT]
Nazwa=Śruby podkładki i nakrętki|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=86,981

[MAT]
Nazwa=Śruby stal.średn.z gw.M-16 80mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=30,813

[MAT]
Nazwa=Świetlik|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=30,19

[MAT]
Nazwa=Tarcica podłogowa strugana iglasta|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=9,562

[MAT]
Nazwa=Taśma spoinowa|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=49,639

[MAT]
Nazwa=Taśma uszczelniająca|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=17,038

[MAT]
Nazwa=Taśma zbrojąca|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2016,112

[MAT]
Nazwa=Uchwyty do rur spustowych|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=16,517

[MAT]
Nazwa=Uszczelki z pianki poliuretanowej|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=729,59

[MAT]
Nazwa=Wieszak|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3062,976

[MAT]
Nazwa=Winda - produkcja, dostawa, montaż|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Wkręty|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4,193

[MAT]
Nazwa=Woda|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,29

[MAT]
Nazwa=Wpusty dachowe komplet|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=10

[MAT]
Nazwa=Wykładzina podłogowa|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=837,469

[MAT]
Nazwa=Wykładzina sportowa- winylowa|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=245,719

[MAT]
Nazwa=Wyprawa elewacyjna|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=22086,726

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 12|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=102,671

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 7|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=11,182

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 80|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,277

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowo wapienna M 15|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=127,631

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowo-wapienna m 50|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=34,549

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowo-wapienna M2|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=16,282

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowo-wapienna M7|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=11,308

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejąca|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=153,504

[MAT]
Nazwa=Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=46127,783

[MAT]
Nazwa=Zaprawa spoinująca|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=35,424

[MAT]
Nazwa=Zaprawa wapienna M 0.6|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2,684

[MAT]
Nazwa=Zaprawa wapienna M 4|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=17,82

[MAT]
Nazwa=Zaprawa|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3,52

[MAT]
Nazwa=Zaprawa|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=176,307

[MAT]
Nazwa=Zawiesia do kształtowników|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6895,103

[SPR]
Nazwa=Agregat tynkarski 1.1-3 m3/h|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=586,905

[SPR]
Nazwa=Deskowanie|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=666,183

[SPR]
Nazwa=Giętarka do prętów|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=117,989

[SPR]
Nazwa=Nożyce do prętów|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=142,57

[SPR]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=80,883

[SPR]
Nazwa=Prościarka do prętów|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=105,698

[SPR]
Nazwa=Rusztowanie rurowe|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=825,474

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=56,947

[SPR]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=692,738

[SPR]
Nazwa=Wyciąg|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2077,043

[SPR]
Nazwa=Żuraw okienny przenośny 0,15t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=102,164

[ELEM]
ID=1
Nr=1.
Opis=KONSTRUKCJA

[ELEM]
ID=2
Nr=1.1.
Opis=POSADOWIENIE
PZ=1

[ELEM]
ID=3
Nr=1.1.1.
Opis=ROBOTY ZIEMNE
PZ=2

[POZ]
ID=4
Nr=1
Kat=KNR 2-01
Wyd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
Tabl=0126/01
Opis=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
Jm=m2
Ilość=2362,95
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,0055

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)|m-g
Norma=0,0025

[POZ]
ID=5
Nr=2
Kat=KNR 2-01
Wyd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
Tabl=0126/02
Opis=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
Jm=m2
Ilość=2362,95
ZaokrObm=3
Krot=27
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2362,95
k=poz.1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,0019

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)|m-g
Norma=0,0008

[ELEM]
ID=6
Nr=1.1.2.
Opis=FUNDAMENT BUDYNKU-PODŁOGA NA GRUNCIE
PZ=2

[POZ]
ID=7
Nr=3
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=1101/01
Opis=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Jm=m3
Ilość=236,295
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=236,295
k=poz.1*0,1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=5,26

[M]
Nazwa=Beton zwykły C8/10 (B-10)|m3
Norma=1,03

[POZ]
ID=8
Nr=4
Kat=KNR 0-40
Wyd=IRM wyd.I 2004
Tabl=0106/01
Opis=Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej - uszczelnienie posadzek z jastrychem zespolonym
Jm=m2
Ilość=2362,95
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2362,95
k=poz.1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,22

[M]
Nazwa=Preparat krzemionkujący|kg
Norma=0,15

[M]
Nazwa=Szlam uszczelniąjący|kg
Norma=1,2

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=9
Nr=5
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0606/01
Opis=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
Jm=m2
Ilość=2362,95
ZaokrObm=3
Krot=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2362,95
k=poz.1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,36

[M]
Nazwa=Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej|kg
Norma=3,5

[M]
Nazwa=Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm|m2
Norma=1,2

[M]
Nazwa=Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna|m2
Norma=1,13

[M]
Nazwa=Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco|kg
Norma=0,18

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0112

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0068

[POZ]
ID=10
Nr=6
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=0205/01
Opis=Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
Jm=m3
Ilość=708,885
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=708,885
k=poz.1*0.3

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,4467

[M]
Nazwa=Beton zwykły C30/37 (B-37)'|m3
Norma=1,015

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III|m3
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III|m3
Norma=0,001

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=0,02

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=11
Nr=7
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=1103/01
Opis=Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym- pod częścią 1- kondynacyjną
Jm=m3
Ilość=1353,224
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1353,224
k=(poz.1*70%-33.89*10.04)*1.03

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=4,32

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=1,08

[POZ]
ID=12
Nr=8
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=1103/01
Opis=Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym- pod częścią 2- kondynacyjną
Jm=m3
Ilość=350,463
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=33.89*10.04*1,03

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=4,32

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=1,08

[POZ]
ID=13
Nr=9
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0606/01
Opis=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
Jm=m2
Ilość=2362,95
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2362,95
k=poz.1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,36

[M]
Nazwa=Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm|m2
Norma=1,2

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0112

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0068

[POZ]
ID=14
Nr=10
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0608/03
Opis=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 30cm
Jm=m2
Ilość=2362,95
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2362,95
k=poz.1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,0891

[M]
Nazwa=Płyty styrop.(dach/podłoga)|m3
Norma=0,305

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0032

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0047

[POZ]
ID=15
Nr=11
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0606/01
Opis=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
Jm=m2
Ilość=2362,95
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2362,95
k=poz.1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,36

[M]
Nazwa=Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm|m2
Norma=1,2

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0112

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0068

[POZ]
ID=16
Nr=12
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=1101/02
Opis=Podkłady betonowe na stropie
Jm=m3
Ilość=354,443
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=354,443
k=poz.1*0.15

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=5,95

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego|m3
Norma=1,02

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=1,53

[POZ]
ID=17
Nr=13
Kat=KNR 13-12
Wyd=Energobudowa wyd.I,biuletyny do 9 1996
Tabl=1002/01
Opis=Zbrojenie posadzek siatką Rabitza
Jm=m2
Ilość=2362,95
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2362,95
k=poz.1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,0784

[M]
Nazwa=Siatka tkana|m2
Norma=1,02

[POZ]
ID=18
Nr=14
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=1104/02
Opis=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
Jm=m2
Ilość=2362,95
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2362,95
k=poz.1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,659

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 12|m3
Norma=0,0206

[M]
Nazwa=Cement 25 z dodatkami|t
Norma=0,0003

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0313

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,007

[ELEM]
ID=19
Nr=1.1.3.
Opis=ZBROJENIE - zestawienie: stropy+słupy+szyb windowy+pociągi i nadproża+wieńce+attyki
PZ=2

[POZ]
ID=20
Nr=15
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0259/02
Opis=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
Jm=t
Ilość=24,581
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(13562+447+1001+2963+1106+5502)/1000

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=42,9

[M]
Nazwa=Pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12-14 mm|kg
Norma=1002

[S]
Nazwa=Prościarka do prętów|m-g
Norma=4,3

[S]
Nazwa=Nożyce do prętów|m-g
Norma=5,8

[S]
Nazwa=Giętarka do prętów|m-g
Norma=4,8

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,8

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=1,6

[ELEM]
ID=21
Nr=1.2.
Opis=ŚCIANY FUNDAMNETOWE:
PZ=1

[POZ]
ID=22
Nr=16
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0101/06
Opis=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
Jm=m3
Ilość=344,842
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0.24*1.8*(4*(2*(12.5+15.5)+2*(4.8+4.0)+12.8)+5*2*3.0+2*(3.0+12.6)+4*2.4+2*(26.8+17.0)+4*17.0+3.0+7.5*2+5.0+2*(33.20+9.5)+22.0+5.50+3*9.5+1.5+4*2.0+4*12.8)+0.9*1.1*0.5

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=5,57

[M]
Nazwa=Bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm|szt
Norma=73,3

[M]
Nazwa=Bloczki betonowe 25x12x14 cm|szt
Norma=46,9

[M]
Nazwa=Zaprawa|m3
Norma=0,18

[ELEM]
ID=23
Nr=1.3.
Opis=ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
PZ=1

[POZ]
ID=24
Nr=17
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=0116/01
Opis=Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm
Jm=m2
Ilość=3218,366
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=3218,366
k=2*(13.3+16.3)*4*4.85+2*(3.0+13.3+3.0)*4.55+(2*1.8+2*4.2)*4.85+2*(7.0+17.6)*4.85+2*(19+17.6)*8.55+2*(11.8+12.8)*7.5+3*2*4.85+(2*7.8+12.5)*5.5+1.82*4.55+1.82*4.85+4.23*4.85+2*(32.54+1.3+9.74)*8.55-(poz.104+poz.105+poz.106+poz.107+poz.108+poz.109)-poz.29

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=1,12

[M]
Nazwa=Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24|szt
Norma=8,2

[M]
Nazwa=Zaprawa|m3
Norma=0,022

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,16

[ELEM]
ID=25
Nr=1.4.
Opis=ŚCIANY  WEWNĘTRZNE NOŚNE
PZ=1

[POZ]
ID=26
Nr=18
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=0116/01
Opis=Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm- parter
Jm=m2
Ilość=448,69
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=3,8*(4*12,5+16,8+8,0+15,32-6,0*3,0+6,76+15,07+6,0+8,8*2+4,5)-4*0,9*2,0-1,25*2,0-1,8*2,0-0,9*2,0

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=1,12

[M]
Nazwa=Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24|szt
Norma=8,2

[M]
Nazwa=Zaprawa|m3
Norma=0,022

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,16

[POZ]
ID=27
Nr=19
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=0116/01
Opis=Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm- I p.
Jm=m2
Ilość=109,16
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2,5*(5,4+19,8+9,8*2+4,5*2)-3*0,9*2,0-2,22*2,0-1,45*2,0-3,0*3,0-2*0,9*2,0

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=1,12

[M]
Nazwa=Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24|szt
Norma=8,2

[M]
Nazwa=Zaprawa|m3
Norma=0,022

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,16

[ELEM]
ID=28
Nr=1.5.
Opis=ŚCIANY  WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE
PZ=1

[POZ]
ID=29
Nr=20
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=0120/02
Opis=Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.-parter
Jm=m2
Ilość=639,392
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=3.8*(2.76*9+3.7*6+1.8*6+6.0*3+5.0*3+3.5*2+5.0*3+3.2+4.5+5.7+1.7+12.8+2.15*4)-12*0.9*2.0-2*1.0*2.0-2.0+30,5*3,8-2*0,9*2,0-1,0*2,0-1,8*2,0-1,2*3,0*2

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=1,41

[M]
Nazwa=Cegła budowlana pełna|szt
Norma=48,1

[M]
Nazwa=Zaprawa|m3
Norma=0,03

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,16

[POZ]
ID=30
Nr=21
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=0120/02
Opis=Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.-Ip
Jm=m2
Ilość=69,125
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2.5*(3,5*3+3,35*5+4,4)-2*0,9*2,0-4*0,8*2,0

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=1,41

[M]
Nazwa=Cegła budowlana pełna|szt
Norma=48,1

[M]
Nazwa=Zaprawa|m3
Norma=0,03

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,16

[ELEM]
ID=31
Nr=1.6.
Opis=ŚCIANY  ATTYKOWE- ujęte w ścianach zewnętrznych
PZ=1

[ELEM]
ID=32
Nr=1.7.
Opis=NADPROŻA
PZ=1

[POZ]
ID=33
Nr=22
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0147/01
Opis=Nadproża prefabrykowane -N120
Jm=szt
Ilość=138
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=111+2+25

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Nadproża prefabrykowane - N120|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=34
Nr=23
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0147/01
Opis=Nadproża prefabrykowane -N150
Jm=szt
Ilość=83
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Belki nadprożowe L19 N/150 długości 149cm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=35
Nr=24
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0147/01
Opis=Nadproża prefabrykowane - N180
Jm=szt
Ilość=56
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=20+36

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Belka nadprożowa L19/N-180 dł.179 cm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=36
Nr=25
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0147/01
Opis=Nadproża prefabrykowane - N210
Jm=szt
Ilość=10
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=4+6

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Belka nadprożowa L19/N-210 dł.209 cm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=37
Nr=26
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0147/01
Opis=Nadproża prefabrykowane - N240
Jm=szt
Ilość=8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2+6

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Belka nadprożowa L19/N-240 dł.239 cm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=38
Nr=27
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0147/01
Opis=Nadproża prefabrykowane - N330
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Belka nadprożowa L19/N-330 dł.329 cm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,02

[ELEM]
ID=39
Nr=1.8.
Opis=PODCIĄGI , ( WIEŃCE - ujete w stropie) .SŁUPY ŻELBETOWE
PZ=1

[POZ]
ID=40
Nr=28
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=1907/05
Opis=Belki, podciągi i wieńce połączone z płytą stropową w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompą na samochodzie
Jm=m3
Ilość=19,471
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2*(0.24*0.30)*(2.8*4+2.2+2.2+3.0*2+3.2*2+2.0+4.2*2+3.5+5.8+2.8+4.4+4.8)+2*(0.3*0.4)*(5.7*2+11.0*2+1,2)+0,24*0,3*(2,2+1,5)+0,24*0,4*(17,0+7)

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=18

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego|m3
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III|m3
Norma=0,0384

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III|m3
Norma=0,0496

[M]
Nazwa=Drewno okrągłe na stemple budowlane|m3
Norma=0,0391

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=2,61

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,449

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
Norma=0,0857

[POZ]
ID=41
Nr=29
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0208/03
Opis=Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
Jm=m3
Ilość=18,42
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=3,8*((24+2+2)*0,24*0,24+16*0,3*0,3+0,24*0,76+0,24*0,51)+2,2*0,3*0,3*16+3,33*(6+7)*0,24*0,24

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=15,92

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego|m3
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III|m3
Norma=0,059

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III|m3
Norma=0,051

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=1,4

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=1,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,13

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
Norma=0,09

[ELEM]
ID=42
Nr=1.9.
Opis=STROPODACH+Strop nad parterem - żelbetowy monolityczny gr. 16cm z betonu B25
PZ=1

[POZ]
ID=43
Nr=30
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0246/03
Opis=Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem- Parter- strop
Jm=m2
Ilość=384,71
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=5.2*17+32*9,2-2,2*2,2+1.25*5.4

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Beton zwykły C20/25 (B-25)|m3
Norma=0,102

[M]
Nazwa=Sklejka wodoodporna|m3
Norma=0,0015

[S]
Nazwa=Deskowanie|m-g
Norma=0,268

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0465

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
Norma=0,0082

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0418

[POZ]
ID=44
Nr=31
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0246/04
Opis=Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za każdy następny 1 cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem- Parter-strop
Jm=m2
Ilość=384,71
ZaokrObm=3
Krot=6
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=384,71
k=poz.30

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,0034

[M]
Nazwa=Beton zwykły C20/25 (B-25)|m3
Norma=0,0102

[S]
Nazwa=Deskowanie|m-g
Norma=0,0008

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=45
Nr=32
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0246/03
Opis=Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem- Parter- Stropodach
Jm=m2
Ilość=1559,19
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=66.04*16+5*23+2.5*2.8+8.5*17+3*12+10.5*12+20.5*4.5+14*2.3-35*1,2*1,2

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Beton zwykły C20/25 (B-25)|m3
Norma=0,102

[M]
Nazwa=Sklejka wodoodporna|m3
Norma=0,0015

[S]
Nazwa=Deskowanie|m-g
Norma=0,268

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0465

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
Norma=0,0082

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0418

[POZ]
ID=46
Nr=33
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0246/04
Opis=Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za każdy następny 1 cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem- Parter - Stropodach
Jm=m2
Ilość=1559,19
ZaokrObm=3
Krot=6
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1559,19
k=poz.32

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,0034

[M]
Nazwa=Beton zwykły C20/25 (B-25)|m3
Norma=0,0102

[S]
Nazwa=Deskowanie|m-g
Norma=0,0008

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
Norma=0,0008

[POZ]
ID=47
Nr=34
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0246/03
Opis=Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - Ip-Stropodach
Jm=m2
Ilość=498,12
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=11.9*12.8-5.5*5.7+32.5*9.2+4.2*17+1.25*5.4

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Beton zwykły C20/25 (B-25)|m3
Norma=0,102

[M]
Nazwa=Sklejka wodoodporna|m3
Norma=0,0015

[S]
Nazwa=Deskowanie|m-g
Norma=0,268

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0465

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
Norma=0,0082

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0418

[POZ]
ID=48
Nr=35
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0246/04
Opis=Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za każdy następny 1 cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem- Stropodach
Jm=m2
Ilość=498,12
ZaokrObm=3
Krot=6
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=498,12
k=poz.34

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,0034

[M]
Nazwa=Beton zwykły C20/25 (B-25)|m3
Norma=0,0102

[S]
Nazwa=Deskowanie|m-g
Norma=0,0008

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
Norma=0,0008

[ELEM]
ID=49
Nr=1.10.
Opis=STROPODACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ
PZ=1

[POZ]
ID=50
Nr=36
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0401/05
Opis=Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu płytami o rozpiętości 14 m - ekstrapolacja
Jm=m2
Ilość=246,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=14,5*17

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,516667

[M]
Nazwa=Elementy wielkowymiarowych konstrukcji z drewna klejonego - proste, dł. 12 -18 m|m3
Norma=0,015667

[M]
Nazwa=Elementy wielkowymiarowych konstrukcji z drewna klejonego - proste, dł. 12 -18 m|m3
Norma=0,006667

[M]
Nazwa=Śruby podkładki i nakrętki|kg
Norma=0,073333

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=0,04

[M]
Nazwa=Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna|m2
Norma=0,04

[M]
Nazwa=Impregnat''|dm3
Norma=0,01

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,01

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[POZ]
ID=51
Nr=37
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0406/04
Opis=Ramy górne i płatwie długości do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej
Jm=m3 drew.
Ilość=23,2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0,1*0,2*14,5*8*10

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=22,1

[M]
Nazwa=Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II|m3
Norma=1,1

[M]
Nazwa=Impregnat''|dm3
Norma=1,3

[M]
Nazwa=Śruby podkładki i nakrętki|kg
Norma=2,97

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,89

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,69

[ELEM]
ID=52
Nr=1.11.
Opis=ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM - patrz 1.8
PZ=1

[ELEM]
ID=53
Nr=1.12.
Opis=POSADZKI NA GRUNCIE - patrz 1.1.2
PZ=1

[ELEM]
ID=54
Nr=1.13.
Opis=KONSTRUKCJA TARASU
PZ=1

[POZ]
ID=55
Nr=38
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=1101/01
Opis=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Jm=m3
Ilość=26,56
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=5,26

[M]
Nazwa=Beton zwykły C8/10 (B-10)|m3
Norma=1,03

[POZ]
ID=56
Nr=39
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=0205/01
Opis=Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
Jm=m3
Ilość=39,84
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=265.6*0,15

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,4467

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego|m3
Norma=1,015

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III|m3
Norma=0,002

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III|m3
Norma=0,001

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=0,02

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=57
Nr=40
Kat=KNR 13-12
Wyd=Energobudowa wyd.I,biuletyny do 9 1996
Tabl=1002/01
Opis=Zbrojenie posadzek siatką Rabitza
Jm=m2
Ilość=265,6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,0784

[M]
Nazwa=Siatka tkana|m2
Norma=1,02

[POZ]
ID=58
Nr=41
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0608/07
Opis=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - paski szerokości 5 cm na ścianach
Jm=m
Ilość=53,12
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=4*13,28

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,0556

[M]
Nazwa=Emulsja asfaltowa izolacyjna|kg
Norma=0,03

[M]
Nazwa=Płyty styropianowe|m2
Norma=0,075

[M]
Nazwa=Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco|kg
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Drewno opałowe|m3
Norma=0,04

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0008

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0013

[ELEM]
ID=59
Nr=1.14.
Opis=SUFITY PODWIESZANE
PZ=1

[POZ]
ID=60
Nr=42
Kat=KNR 0-14
Wyd=IGM wyd.I 1996
Tabl=2012/01
Opis=Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD
Jm=m2
Ilość=2016,112
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=31.5*9.94+(26,5+2,97)*17,62+65,94*13,15+2,56*38,5+23,5*2,0+70+101,07

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=2,0135

[M]
Nazwa=Płyty gipsowo-kartonowe|m2
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Kształtowniki stalowe nośne profilowane|m
Norma=1,9

[M]
Nazwa=Ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane|m
Norma=0,4

[M]
Nazwa=Zawiesia do kształtowników|szt
Norma=0,38

[M]
Nazwa=Zawiesia do kształtowników|szt
Norma=1,52

[M]
Nazwa=Zawiesia do kształtowników|szt
Norma=1,52

[M]
Nazwa=Blachowkręty|kg
Norma=1,1

[M]
Nazwa=Gips budowlany szpachlowy|t
Norma=0,0003

[M]
Nazwa=Taśma zbrojąca|m
Norma=1

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,00064

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,045

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0176

[ELEM]
ID=61
Nr=1.15.
Opis=SZYB WINDOWY
PZ=1

[POZ]
ID=62
Nr=43
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=0116/01
Opis=Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm
Jm=m2
Ilość=62,84
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=4*2,2*7,55-2*0,9*2,0

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=1,12

[M]
Nazwa=Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24|szt
Norma=8,2

[M]
Nazwa=Zaprawa|m3
Norma=0,022

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,16

[ELEM]
ID=63
Nr=1.16.
Opis=KOMIN
PZ=1

[POZ]
ID=64
Nr=44
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=0116/01
Opis=Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków keramzytobetonowych o odporności ogniowej EI 60
Jm=m2
Ilość=18,1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(8.55+0,50)*2*(0.4+0.6)

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=1,12

[M]
Nazwa=Bloczki keramzytobetonowe|szt
Norma=8,2

[M]
Nazwa=Zaprawa|m3
Norma=0,322

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,16

[POZ]
ID=65
Nr=45
Kat=KNR 0-16
Wyd=IGM wyd.I 1997
Tabl=0150/01
Opis=Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków  o grubości 20 cm - obudowa komina ponad dachem
Jm=m2
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2*(0,4+0,6)*0,5

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=1,46

[M]
Nazwa=Bloczki|m2
Norma=8,54

[M]
Nazwa=Zaprawa|kg
Norma=3,52

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,16

[POZ]
ID=66
Nr=46
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=2601/01
Opis=Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklana
Jm=m2
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2*(0,4+0,6)*0,5

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=2,01

[M]
Nazwa=Masa klejąca|kg
Norma=0,00969

[M]
Nazwa=Płyty styropianowe|m2
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Siatka z włókna szklanego|m2
Norma=1,137

[M]
Nazwa=Wyprawa elewacyjna|kg
Norma=6,03

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0279

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0208

[S]
Nazwa=Agregat tynkarski 1.1-3 m3/h|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=67
Nr=47
Kat=KNR 0-22
Wyd=IGM wyd.I 1998
Tabl=0529/06
Opis=Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd
Jm=mb obwodu
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2*(0,4+0,6)

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,245

[M]
Nazwa=Papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia|m2
Norma=0,346

[M]
Nazwa=Gaz propan-butan|kg
Norma=0,048

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0006

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0011

[ELEM]
ID=68
Nr=2.
Opis=IZOLACJE

[ELEM]
ID=69
Nr=2.1.
Opis=IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE:
PZ=1

[ELEM]
ID=70
Nr=2.1.1.
Opis=SCIANY FUNDAMENTOWE
PZ=2

[POZ]
ID=71
Nr=48
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0601/04
Opis=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco - powłoki pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
Jm=m2
Ilość=2870,055
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2*(1.8*(4*(2*(12.5+15.5)+2*(4.8+4.0)+12.8)+5*2*3.0+2*(3.0+12.6)+4*2.4+2*(26.8+17.0)+4*17.0+3.0+7.5*2+5.0+2*(33.20+9.5)+22.0+5.50+3*9.5+1.5+4*2.0+4*12.8))+0.9*1.1*0.5

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,199

[M]
Nazwa=Roztwór asfaltowy do gruntowania|kg
Norma=0,35

[M]
Nazwa=Emulsja asfaltowa izolacyjna|kg
Norma=1,55

[M]
Nazwa=Drewno opałowe|m3
Norma=0,00294

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0058

[POZ]
ID=72
Nr=49
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0603/10
Opis=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa
Jm=m2
Ilość=2870,055
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2870,055
k=poz.48

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,0502

[M]
Nazwa=Roztwór asfaltowy do izolacji|kg
Norma=0,4

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0006

[ELEM]
ID=73
Nr=2.1.2.
Opis=STROPODACH ŻELBETOWY
PZ=2

[POZ]
ID=74
Nr=50
Kat=KNR 0-15t2
Wyd=IGM wyd.III 2000
Tabl=0527/01
Opis=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa
Jm=m2
Ilość=2468,772
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2468,772
k=(poz.32+poz.34)*20%+poz.32+poz.34

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,3105

[M]
Nazwa=Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna|m2
Norma=1,18

[M]
Nazwa=Asfaltowa emulsja anionowa|kg
Norma=0,3

[M]
Nazwa=Papa wentylacyjna perforowana|m2
Norma=1,18

[M]
Nazwa=Gaz propan-butan|kg
Norma=0,15

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,003

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=75
Nr=51
Kat=KNR 0-15t2
Wyd=IGM wyd.III 2000
Tabl=0527/02
Opis=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następna warstwa
Jm=m2
Ilość=2468,772
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2468,772
k=poz.50

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,2005

[M]
Nazwa=Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna'|m2
Norma=1,17

[M]
Nazwa=Gaz propan-butan|kg
Norma=0,15

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,002

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0038

[ELEM]
ID=76
Nr=2.1.3.
Opis=STROPODACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ
PZ=2

[POZ]
ID=77
Nr=52
Kat=KNR 0-15t2
Wyd=IGM wyd.III 2000
Tabl=0527/01
Opis=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem papy termozgrzewalnej - jedna warstwa
Jm=m2
Ilość=246,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=246,5
k=poz.36

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,3105

[M]
Nazwa=Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna|m2
Norma=1,18

[M]
Nazwa=Asfaltowa emulsja anionowa|kg
Norma=0,3

[M]
Nazwa=Papa wentylacyjna perforowana|m2
Norma=1,18

[M]
Nazwa=Gaz propan-butan|kg
Norma=0,15

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,003

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=78
Nr=53
Kat=KNR 0-15t2
Wyd=IGM wyd.III 2000
Tabl=0527/02
Opis=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następna warstwa
Jm=m2
Ilość=246,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=246,5
k=poz.52

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,2005

[M]
Nazwa=Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna'|m2
Norma=1,17

[M]
Nazwa=Gaz propan-butan|kg
Norma=0,15

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,002

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0038

[ELEM]
ID=79
Nr=2.1.4.
Opis=ŚCIANY  ATTYKOWE - od strony stropodachu
PZ=2

[POZ]
ID=80
Nr=54
Kat=KNR 0-15t2
Wyd=IGM wyd.III 2000
Tabl=0527/01
Opis=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem papy termozgrzewalnej - jedna warstwa
Jm=m2
Ilość=595,68
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(2*0,20+0.85)*(4*2*(13.2+16.2)+2*(2*3.0+12.0)+3*2.2+2*1.8+2*(7.0+16.5)+2*1.5+2*4.2+12.5+2*10.2+4.3+2*1.8)+2.3*(2*5.3+16.5)+1.2*(2*(11.4+12.6))

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,3105

[M]
Nazwa=Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna|m2
Norma=1,18

[M]
Nazwa=Asfaltowa emulsja anionowa|kg
Norma=0,3

[M]
Nazwa=Papa wentylacyjna perforowana|m2
Norma=1,18

[M]
Nazwa=Gaz propan-butan|kg
Norma=0,15

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,003

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=81
Nr=55
Kat=KNR 0-15t2
Wyd=IGM wyd.III 2000
Tabl=0527/02
Opis=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następna warstwa
Jm=m2
Ilość=595,68
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=595,68
k=poz.54

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,2005

[M]
Nazwa=Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna'|m2
Norma=1,17

[M]
Nazwa=Gaz propan-butan|kg
Norma=0,15

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,002

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0038

[ELEM]
ID=82
Nr=2.2.
Opis=IZOLACJE TERMICZNE:
PZ=1

[ELEM]
ID=83
Nr=2.2.1.
Opis=SCIANY ZEWNĘTRZNE
PZ=2

[ELEM]
ID=84
Nr=2.2.1.1.
Opis=ŚCIANY do 30 cm nad poziom terenu
PZ=3

[POZ]
ID=85
Nr=56
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0608/11
Opis=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metalową
Jm=m2
Ilość=488,376
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1.8*(66.2+2.2*8+13.4+2.2+1+4.8+2.32+0.5+18.50+16.8+2*1.32+2.2+1.2+9.24+32.0+1.93+1.28*2+5.8+1.93+3.0+5.0+7.2+1.0+0.3+2*0.5+4.1+12.8+4.0+0.8+1.2+1.9+4.7*2+1.0+3.0+12.8)

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,734

[M]
Nazwa=Płyty styropianowe|m2
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Siatka|m2
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 7|m3
Norma=0,012

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,024

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0065

[POZ]
ID=86
Nr=57
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=2601/05
Opis=Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- dodatkowa warstwa siatki
Jm=m2
Ilość=488,376
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=488,376
k=poz.56

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,611

[M]
Nazwa=Masa klejąca|kg
Norma=3,835

[M]
Nazwa=Siatka z włókna szklanego|m2
Norma=1,096

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0108

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0037

[ELEM]
ID=87
Nr=2.2.1.2.
Opis=ŚCIANY  ATTYKOWE - od strony stropodachu
PZ=3

[POZ]
ID=88
Nr=58
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0608/10
Opis=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej
Jm=m2
Ilość=443,44
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0.85*(4*2*(13.2+16.2)+2*(2*3.0+12.0)+3*2.2+2*1.8+2*(7.0+16.5)+2*1.5+2*4.2+12.5+2*10.2+4.3+2*1.8)+2,3*(2*5,3+16,5)+1,2*(2*(11,4+12,6))

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,505

[M]
Nazwa=Płyty styropianowe|m2
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 7|m3
Norma=0,012

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,022

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0047

[ELEM]
ID=89
Nr=2.2.2.
Opis=STROPODACH
PZ=2

[ELEM]
ID=90
Nr=2.2.2.1.
Opis=Stropodach żelbetowy
PZ=3

[POZ]
ID=91
Nr=59
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0612/01
Opis=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego
Jm=m2
Ilość=2205,835
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2*(3.24*4.24+3.24*8.12)+ 8*(6.27*12.5+4.8*4.0)+4*(3.0*3.0)+3*3.0*14.5+5*2.70*2.0+25.0*5.0+28.3*2.5+4.5*12.0+6.5*12.0+3.2*12.0+20.70*4.56+14.0*2.5+8.5*17.0+4.0*17.0+12.0*12.8-5.5*6.0+34.0*9.5

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,233

[M]
Nazwa=Płyty z weł.min.do izol.dachów płask.200mm|m2
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Roztwór asfaltowy do gruntowania|kg
Norma=0,3

[M]
Nazwa=Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco|kg
Norma=1,9

[M]
Nazwa=Gaz propan-butan|kg
Norma=0,15

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0097

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0165

[POZ]
ID=92
Nr=60
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0612/03
Opis=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
Jm=m2
Ilość=2205,835
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2205,835
k=poz.59

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,0907

[M]
Nazwa=Płyty z weł.min.do izol.dachów płask.100mm|m2
Norma=1,05

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0077

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0089

[ELEM]
ID=93
Nr=2.2.2.2.
Opis=STROPODACH nad salą gimnastyczną
PZ=3

[POZ]
ID=94
Nr=61
Kat=KNR 0-15t2
Wyd=IGM wyd.III 2000
Tabl=0522/01
Opis=Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 100 mm przy rozstawie łat 16 cm
Jm=m2
Ilość=246,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=246,5
k=poz.36

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=1,2398

[M]
Nazwa=Blachy stal.trap.pow.gr.0,5-0,7mm|kg
Norma=9,614

[M]
Nazwa=Śruby stal.średn.z gw.M-16 80mm|kg
Norma=0,125

[M]
Nazwa=Lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.)|dm3
Norma=0,005

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0036

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=95
Nr=62
Kat=KNR AT-09
Wyd=ATHENASOFT wyd.I 2002
Tabl=0103/01
Opis=Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m
Jm=m2
Ilość=246,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=246,5
k=poz.36

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,56

[M]
Nazwa=Folia dachowa|m2
Norma=1,2

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,004

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,003

[POZ]
ID=96
Nr=63
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0612/02
Opis=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża z blach falistych lub trapezowych
Jm=m2
Ilość=246,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=246,5
k=poz.36

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,278

[M]
Nazwa=Płyty z weł.min.do izol.dachów płask.200mm|m2
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Roztwór asfaltowy do gruntowania|kg
Norma=0,35

[M]
Nazwa=Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco|kg
Norma=2,5

[M]
Nazwa=Drewno opałowe|m3
Norma=0,005215

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0108

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0181

[POZ]
ID=97
Nr=64
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0612/04
Opis=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa
Jm=m2
Ilość=246,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=246,5
k=poz.36

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,0622

[M]
Nazwa=Płyty z weł.min.do izol.dachów płask.100mm|m2
Norma=1,05

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0077

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0089

[POZ]
ID=98
Nr=65
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0504/02
Opis=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
Jm=m2
Ilość=246,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=246,5
k=poz.36

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,389

[M]
Nazwa=Papa termozgrzewalna podkładowa|m2
Norma=1,15

[M]
Nazwa=Papa termozgrzewalna nawierzchniowa|m2
Norma=1,15

[M]
Nazwa=Gaz propan-butan|kg
Norma=0,434

[M]
Nazwa=Roztwór asfaltowy do gruntowania|kg
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0076

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,021

[ELEM]
ID=99
Nr=3.
Opis=WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

[ELEM]
ID=100
Nr=3.1.
Opis=POSADZKI
PZ=1

[ELEM]
ID=101
Nr=3.1.1.
Opis=Gresowe płytki podłogowe
PZ=2

[POZ]
ID=102
Nr=66
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=1104/03
Opis=Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), luzem 50x50 mm
Jm=m2
Ilość=1522,98
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=17,85+8,15+101,07+13,32+5,18+4,77+27,68+14,2+52,77+9,58+6,89+22,27+10,27+4,5+6,16+5,48+4,71+2,61+32,8+70+20,5+11,27+5,88+6,04+2*(16,15+3,39+6,79+10,9+10,71+70,62+70,05+4,19+2,25+9,58+28,59+4,42+70,05+9,58+2,25+4,19+70,05+4,19+2,25+9,58)+28,59+4,42+75,12+23,49+7,5+7,52+31,77+7,49+4,84+8,52+11,44+12,81+15,96

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=3,0999

[M]
Nazwa=Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm|m2
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 12|m3
Norma=0,0213

[M]
Nazwa=Cement 25 z dodatkami|t
Norma=0,0002

[M]
Nazwa=Kwas solny techniczny 5%|kg
Norma=0,3

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0424

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0216

[POZ]
ID=103
Nr=67
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=1105/01
Opis=Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 50x50 mm w 2 rzędach
Jm=m
Ilość=304,596
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=304,596
k=0.20*poz.66

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,6353

[M]
Nazwa=Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 50x50 mm|m2
Norma=0,103

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 12|m3
Norma=0,0023

[M]
Nazwa=Kwas solny techniczny 5%|kg
Norma=0,03

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0041

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0022

[ELEM]
ID=104
Nr=3.1.2.
Opis=Wykładzina homogeniczna o gr. 2mm,
PZ=2

[POZ]
ID=105
Nr=68
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=1102/02
Opis=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
Jm=m2
Ilość=768,32
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=225,43+10.34+25.07+29.36+17.97+25.36+24.86+70.62+70.05+70.05+70.05+18.21*2+16.53+52.67+12.12+11.42

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,6588

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 12|m3
Norma=0,0206

[M]
Nazwa=Cement 25 z dodatkami|t
Norma=0,0003

[M]
Nazwa=Masa asfaltowa|kg
Norma=0,07

[M]
Nazwa=Drewno opałowe|m3
Norma=1,8E-5

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0313

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0006

[POZ]
ID=106
Nr=69
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=1112/05
Opis=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - homogeniczne
Jm=m2
Ilość=768,32
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=768,32
k=poz.68

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,3953

[M]
Nazwa=Wykładzina podłogowa|m2
Norma=1,09

[M]
Nazwa=Klej|kg
Norma=0,4

[M]
Nazwa=Pasta podłogowa bezbarwna|kg
Norma=0,1

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0057

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0041

[POZ]
ID=107
Nr=70
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=1113/07
Opis=Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane
Jm=m
Ilość=153,664
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=153,664
k=0,2*poz.69

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,1103

[M]
Nazwa=Listwy przyścienne|m
Norma=1,07

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0002

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0003

[ELEM]
ID=108
Nr=3.1.3.
Opis=Wykładzina sportowa - winylowa nawierzchnia sportowa o gr. min. 5mm,
PZ=2

[POZ]
ID=109
Nr=71
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=1102/02
Opis=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
Jm=m2
Ilość=225,43
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,6588

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 12|m3
Norma=0,0206

[M]
Nazwa=Cement 25 z dodatkami|t
Norma=0,0003

[M]
Nazwa=Masa asfaltowa|kg
Norma=0,07

[M]
Nazwa=Drewno opałowe|m3
Norma=1,8E-5

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0313

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0006

[POZ]
ID=110
Nr=72
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=1112/05
Opis=Posadzki z wykładzin sportowych
Jm=m2
Ilość=225,43
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=225,43
k=poz.71

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,3953

[M]
Nazwa=Wykładzina sportowa- winylowa|m2
Norma=1,09

[M]
Nazwa=Klej|kg
Norma=0,4

[M]
Nazwa=Pasta podłogowa bezbarwna|kg
Norma=0,1

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0057

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0041

[POZ]
ID=111
Nr=73
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=1113/07
Opis=Listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane
Jm=m
Ilość=45,086
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=45,086
k=0,2*poz.72

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,1103

[M]
Nazwa=Listwy przyścienne z PCW|m
Norma=1,07

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0002

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0003

[ELEM]
ID=112
Nr=3.2.
Opis=ŚCIANY
PZ=1

[ELEM]
ID=113
Nr=3.2.1.
Opis=Tynki cementowo-wapienne IV kategorii malowane lateksową farbą akrylową po wcześniejszym zagruntowaniu podłoża
PZ=2

[POZ]
ID=114
Nr=74
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=0804/01
Opis=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach
Jm=m2
Ilość=5751,1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=5751,1
k=2*(poz.18+poz.19+poz.20+poz.21)+poz.17

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,4768

[M]
Nazwa=Zaprawa wapienna M 4|m3
Norma=0,003

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowo wapienna M 15|m3
Norma=0,0214

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowo-wapienna m 50|m3
Norma=0,0022

[S]
Nazwa=Agregat tynkarski 1.1-3 m3/h|m-g
Norma=0,0534

[POZ]
ID=115
Nr=75
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=0810/05
Opis=Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 15 cm
Jm=m2
Ilość=210
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=2,2107

[M]
Nazwa=Zaprawa wapienna M 4|m3
Norma=0,0027

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowo wapienna M 15|m3
Norma=0,0217

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowo-wapienna m 50|m3
Norma=0,0022

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0397

[POZ]
ID=116
Nr=76
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=1505/03
Opis=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
Jm=m2
Ilość=5961,1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=5961,1
k=poz.74+poz.75

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,1756

[M]
Nazwa=Farba lateksowa wewnętrzna|dm3
Norma=0,276

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0003

[ELEM]
ID=117
Nr=3.2.2.
Opis=W toaletach - glazura do wysokości minimum 2,0m a powyżej lateksowa farba akrylowa, po wcześniejszym zagruntowaniu podłoża
PZ=2

[POZ]
ID=118
Nr=77
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=0822/06
Opis=Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm- parter
Jm=m2
Ilość=565,04
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2*2.0*(2*(4.0+3.0)+3.0*2+2*(7.88+3.0)+3.0*6+3*(2*(4.5+3.6)+3.6*2))-2*1.0*1.0-15*0.9*2.0-8*0.8*2.0+2*2.0*(5.0+5.1*2)-3*0.9*2.0+2*2.0*(2.5+2.0)-0.9*2+2*2.0*(2.8+1.8)-0.8*1.5-0.9*2.0

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=2,9905

[M]
Nazwa=Płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ścienne|m2
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowo-wapienna m 50|m3
Norma=0,0248

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0374

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0174

[POZ]
ID=119
Nr=78
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=0822/06
Opis=Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm- I p.
Jm=m2
Ilość=60,4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2.0*(2*(4.6*2+3.8*2))-2*0.9*2.0-2*0.8*2.0

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=2,9905

[M]
Nazwa=Płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ścienne|m2
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowo-wapienna m 50|m3
Norma=0,0248

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0374

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0174

[ELEM]
ID=120
Nr=3.2.3.
Opis=Krawędzie ścian - stalowe listwy wykończeniowe,
PZ=2

[POZ]
ID=121
Nr=79
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=1217/01
Opis=Narożniki długości 1.5 m z kątownika 40x40x5 mm
Jm=szt.
Ilość=16
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=1,0363

[M]
Nazwa=Narożniki i obramienia stalowe|kg
Norma=5,02

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 80|m3
Norma=0,006

[M]
Nazwa=Farba olejna do gruntowania|dm3
Norma=0,012

[M]
Nazwa=Farba olejna nawierzchniowa|dm3
Norma=0,011

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0048

[ELEM]
ID=122
Nr=3.2.4.
Opis=W pom. kuchni, zmywalni, przygotowalni, magazynowych wykończenie  glazurą szkliwioną do pełnej wysokości, gładką, trwałą
PZ=2

[POZ]
ID=123
Nr=80
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=0822/06
Opis=Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm- parter kuchnia
Jm=m2
Ilość=238,88
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=3.8*2*(18.3+5.0)+3,8*5,0*4-2,0-1,25*2,0*2-1,8*2,0*2

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=2,9905

[M]
Nazwa=Płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ścienne|m2
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowo-wapienna m 50|m3
Norma=0,0248

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0374

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0174

[ELEM]
ID=124
Nr=3.2.5.
Opis=Korytarze -Płyty gr. 2,5mm z żywicy winylowej
PZ=2

[POZ]
ID=125
Nr=81
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=2605/01
Opis=Okładzina typu z elementów żywicy winylowej
Jm=m2
Ilość=56
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=1,92

[M]
Nazwa=Łaty iglaste nasycone|m3
Norma=0,006

[M]
Nazwa=Łączniki rozporowe kpl.|kg
Norma=0,0084

[M]
Nazwa=Panele winylowe|m2
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Gwoździe papowe ocynkowane|kg
Norma=0,01

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,005

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,007

[ELEM]
ID=126
Nr=3.3.
Opis=SUFITY
PZ=1

[POZ]
ID=127
Nr=82
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0804/02
Opis=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach
Jm=m2
Ilość=894,6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=894,6
k=2078.92+260.48-poz.84

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,613

[M]
Nazwa=Zaprawa wapienna M 0.6|m3
Norma=0,003

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowo-wapienna M2|m3
Norma=0,0182

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowo-wapienna M7|m3
Norma=0,0043

[S]
Nazwa=Agregat tynkarski 1.1-3 m3/h|m-g
Norma=0,0671

[POZ]
ID=128
Nr=83
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=1505/03
Opis=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
Jm=m2
Ilość=894,6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=894,6
k=poz.82

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,1756

[M]
Nazwa=Farba emulsyjna|dm3
Norma=0,276

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0003

[ELEM]
ID=129
Nr=3.4.
Opis=SUFITY PODWIESZANE
PZ=1

[POZ]
ID=130
Nr=84
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=2701/01
Opis=Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
Jm=m2
Ilość=1444,8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=101,07+277,65+27,68+22,27+32,8+70+126,36+225,43+70,62*2+70,05*6

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=1,18

[M]
Nazwa=Płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym. 58.8x58.8x2.4 cm|szt
Norma=2,9

[M]
Nazwa=Profile stalowe|m
Norma=1,72

[M]
Nazwa=Profile stalowe|m
Norma=1,6

[M]
Nazwa=Profile stalowe|m
Norma=0,86

[M]
Nazwa=Wieszak|szt
Norma=2,12

[M]
Nazwa=Pręt wieszaka|szt
Norma=2,12

[M]
Nazwa=Klamerki mocujące|szt
Norma=2,86

[M]
Nazwa=Sprężyny przyścienne|szt
Norma=1,65

[M]
Nazwa=Łączniki rozporowe kpl.|szt
Norma=3,77

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,01

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=131
Nr=85
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=1505/03
Opis=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
Jm=m2
Ilość=1444,8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1444,8
k=poz.84

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,1756

[M]
Nazwa=Farba emulsyjna|dm3
Norma=0,276

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0003

[ELEM]
ID=132
Nr=3.5.
Opis=SCHODY WEWNĘTRZNE
PZ=1

[POZ]
ID=133
Nr=86
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=0218/02
Opis=Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
Jm=m2
Ilość=29,52
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=4,5*5,14-2,1*2,1+3,6*3

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=4,3363

[M]
Nazwa=Beton zwykły z kruszywa naturalnego|m3
Norma=0,13

[M]
Nazwa=Drewno okrągłe na stemple budowlane|m3
Norma=0,001

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III|m3
Norma=0,013

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III|m3
Norma=0,004

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=0,5

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,1269

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02

[S]
Nazwa=Pompa do betonu na samochodzie|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=134
Nr=87
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=1121/02
Opis=Okładziny schodów z płytek 10x10 cm układanych na klej metodą kombinowaną
Jm=m2
Ilość=29,52
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=29,52
k=poz.86

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=2,6221

[M]
Nazwa=Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 150x150 mm|m2
Norma=1,03

[M]
Nazwa=Zaprawa klejąca|kg
Norma=5,2

[M]
Nazwa=Zaprawa spoinująca|kg
Norma=1,2

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0283

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0255

[ELEM]
ID=135
Nr=3.6.
Opis=STOLARKA DRZWIOWA
PZ=1

[POZ]
ID=136
Nr=88
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=1019/09
Opis=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe fabrycznie wykończone - EI 30
Jm=m2
Ilość=9
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(2+2+1)*0.9*2.0

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,37

[M]
Nazwa=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe'|szt
Norma=0,5

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,02

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,03

[POZ]
ID=137
Nr=89
Kat=NNRNKB 202
Wyd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
Tabl=2024/03
Opis=(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100
Jm=m2
Ilość=15,77
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(2,85+1,3)*3,8

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=3,23

[M]
Nazwa=Płyty gipsowo-kartonowe|m2
Norma=4,12

[M]
Nazwa=Profile|m
Norma=0,71

[M]
Nazwa=Profile|m
Norma=1,84

[M]
Nazwa=Wkręty|kg
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Łączniki rozporowe kpl.|100 szt
Norma=0,0153

[M]
Nazwa=Masa szpachlowa - sucha mieszanka|kg
Norma=1,37

[M]
Nazwa=Taśma spoinowa|m
Norma=2,96

[M]
Nazwa=Taśma uszczelniająca|m
Norma=1,016

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,07

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,052

[POZ]
ID=138
Nr=90
Kat=NNRNKB 202
Wyd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
Tabl=2024/03
Opis=(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100
Jm=m2
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=3,23

[M]
Nazwa=Płyty gipsowo-kartonowe|m2
Norma=4,12

[M]
Nazwa=Profile|m
Norma=0,71

[M]
Nazwa=Profile|m
Norma=1,84

[M]
Nazwa=Wkręty|kg
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Łączniki rozporowe kpl.|szt
Norma=1,53

[M]
Nazwa=Łączniki rozporowe kpl.|100 szt
Norma=0,0153

[M]
Nazwa=Masa szpachlowa - sucha mieszanka|kg
Norma=1,37

[M]
Nazwa=Taśma spoinowa|m
Norma=2,96

[M]
Nazwa=Taśma uszczelniająca|m
Norma=1,016

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,07

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,052

[POZ]
ID=139
Nr=91
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=1019/01
Opis=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone
Jm=m2
Ilość=165,6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(42+11)*0.9*2.0+(14+3)*0.8*2.0+17*1.0*2.0+3*1.0*(2.0+1.0)

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,35

[M]
Nazwa=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe|szt
Norma=0,5

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,01

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,02

[POZ]
ID=140
Nr=92
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=1024/02
Opis=Drzwi wewnętrzne wahadłowe fabrycznie wykończone
Jm=m2
Ilość=3,6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1,8*2,0

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=3,1

[M]
Nazwa=Drzwi wahadłowe|m2
Norma=1

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,06

[ELEM]
ID=141
Nr=3.7.
Opis=MOBILNA ŚCIANA W SALI GIMNASTYCZNEJ
PZ=1

[POZ]
ID=142
Nr=93
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=1040/05
Opis=Ścianka mobilna zg. zPT
Jm=m2
Ilość=29,52
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=15
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=29,52
k=poz.86

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=4,06

[M]
Nazwa=Ścianki mobilna|m2
Norma=1,06

[M]
Nazwa=Silikon|kg
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Pianka poliuretanowa|dm3
Norma=0,24

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm|szt
Norma=2,4

[M]
Nazwa=Listwy maskujące|m
Norma=0,95

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,05

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,06

[ELEM]
ID=143
Nr=3.8.
Opis=BALUSTRADY WEWNETRZNE
PZ=1

[POZ]
ID=144
Nr=94
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=1209/01
Opis=Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
Jm=m
Ilość=16
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=1,93

[M]
Nazwa=Balustrady stalowe|kg
Norma=5

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 12|m3
Norma=0,003

[M]
Nazwa=Farba olejna do gruntowania|dm3
Norma=0,04

[M]
Nazwa=Farba olejna nawierzchniowa|dm3
Norma=0,04

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,03

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,01

[ELEM]
ID=145
Nr=3.9.
Opis=PARAPETY WEWNETRZNE :Postforming gr. 28mm, bez noska w kolorze białym (matowe)
PZ=1

[POZ]
ID=146
Nr=95
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=0129/01
Opis=Obsadzenie parapetów postforming
Jm=m
Ilość=149,54
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=17*1.7+8*1,8+8*1,3+4*1,0+22*2,47+3*1,8+10*1,5+3,0+2,1+8*1,5

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=1,69

[M]
Nazwa=Zaprawa|m3
Norma=0,009

[M]
Nazwa=Obsadzenie parapetów postforming|m
Norma=1

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,06

[ELEM]
ID=147
Nr=3.10.
Opis=KRATKI WENTYLACYJNE
PZ=1

[POZ]
ID=148
Nr=96
Opis=Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych zg. z PT
Jm=szt.
Ilość=28
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Kratki wentylacyjne  zg. z PT'|elem
Norma=1

[ELEM]
ID=149
Nr=3.11.
Opis=WINDA OSOBOWA
PZ=1

[POZ]
ID=150
Nr=97
Tekst=cena zakładowa
Opis=Winda - produkcja, dostawa, montaż
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[M]
Nazwa=Winda - produkcja, dostawa, montaż|szt
Norma=1

[ELEM]
ID=151
Nr=4.
Opis=WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

[ELEM]
ID=152
Nr=4.1.
Opis=ŚCIANY
PZ=1

[ELEM]
ID=153
Nr=4.1.1.
Opis=ŚCIANY zewnętrzne wykończone tynkiem - tynk mineralny, cienkowarstwowy na siatce wzmacniającej (podwójnej),
PZ=2

[POZ]
ID=154
Nr=98
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=2601/01
Opis=Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana
Jm=m2
Ilość=3145,384
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=3145,384
k=poz.17-(8,85*3,8-2*1,5*1,5+4,85*(1,25+2,5+1,4)-1,2*3,0+4,85*(2,8+4,5)-1,2*3,0-3,11*3,0)

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=2,0102

[M]
Nazwa=Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych|kg
Norma=12,597

[M]
Nazwa=Płyty styropianowe'|m3
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Siatka z włókna szklanego|m2
Norma=1,137

[M]
Nazwa=Wyprawa elewacyjna|kg
Norma=6,03

[S]
Nazwa=Żuraw okienny przenośny 0,15t|m-g
Norma=0,0279

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0208

[S]
Nazwa=Agregat tynkarski 1.1-3 m3/h|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=155
Nr=99
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=2601/01
Opis=Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem wełny skalnej EI60
Jm=m2
Ilość=72,983
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(8.85*3.8-2*1.5*1.5+4.85*(1.25+2.5+1.4)-1.2*3.0+4.85*(2.8+4.5)-1.2*3.0-3.11*3.0)

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=2,0102

[M]
Nazwa=Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych|kg
Norma=12,597

[M]
Nazwa=Płyta ze skalnej wełny mineralnej  do bezspoinowych systemów ociepleń ścian zewnętrznych murowanych, monolitycznych,|m2
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Siatka z włókna szklanego|m2
Norma=1,137

[M]
Nazwa=Wyprawa elewacyjna|kg
Norma=6,03

[S]
Nazwa=Żuraw okienny przenośny 0,15t|m-g
Norma=0,0279

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0208

[S]
Nazwa=Agregat tynkarski 1.1-3 m3/h|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=156
Nr=100
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=2601/05
Opis=Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- dodatkowa warstwa siatki
Jm=m2
Ilość=3218,366
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=3218,366
k=poz.17

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,611

[M]
Nazwa=Masa klejąca|kg
Norma=3,835

[M]
Nazwa=Siatka z włókna szklanego|m2
Norma=1,096

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0108

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0037

[ELEM]
ID=157
Nr=4.1.2.
Opis=ŚCIANY  ATTYKOWE- od strony stropodachu
PZ=2

[POZ]
ID=158
Nr=101
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=2601/01
Opis=Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana
Jm=m2
Ilość=443,44
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=443,44
k=poz.58

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=2,0102

[M]
Nazwa=Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych|kg
Norma=12,597

[M]
Nazwa=Płyty styropianowe|m3
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Siatka z włókna szklanego|m2
Norma=1,137

[M]
Nazwa=Wyprawa elewacyjna|kg
Norma=6,03

[S]
Nazwa=Żuraw okienny przenośny 0,15t|m-g
Norma=0,0279

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0208

[S]
Nazwa=Agregat tynkarski 1.1-3 m3/h|m-g
Norma=0,06

[ELEM]
ID=159
Nr=4.1.3.
Opis=COKOŁY
PZ=2

[POZ]
ID=160
Nr=102
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0919/01
Opis=Licowanie płytkami o wymiarach 25x12 cm ścian
Jm=m2
Ilość=239,13
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0,3*(4*(2*(12.5+15.5)+2*(4.8+4.0)+12.8)+5*2*3.0+2*(3.0+12.6)+4*2.4+2*(26.8+17.0)+4*17.0+3.0+7.5*2+5.0+2*(33.20+9.5)+22.0+5.50+3*9.5+1.5+4*2.0+4*12.8)

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=3

[M]
Nazwa=Płytki|m2
Norma=0,92

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowo-wapienna M7|m3
Norma=0,0312

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 12|m3
Norma=0,0014

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0652

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0635

[ELEM]
ID=161
Nr=4.2.
Opis=TARASY
PZ=1

[POZ]
ID=162
Nr=103
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=1121/02
Opis=Podłoga z desek struganych grubości 32 mm
Jm=m2
Ilość=265,6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=13.28*5.0*4

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,862

[M]
Nazwa=Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III|m3
Norma=0,005

[M]
Nazwa=Tarcica podłogowa strugana iglasta|m3
Norma=0,036

[M]
Nazwa=Listwy przyścienne z drewna iglastego|m
Norma=1,08

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=0,184

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,0119

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,041

[ELEM]
ID=163
Nr=5.
Opis=STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

[ELEM]
ID=164
Nr=5.1.
Opis=Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
PZ=1

[POZ]
ID=165
Nr=104
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=1039/03
Opis=Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - "O"
Jm=m2
Ilość=193,236
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=15
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=17*(1.7*3.0)+2,1*4,3+8*1,5*1,5+22*2,47*0,9+3*1,8*1,5+10*1,5*1,5

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=2,2

[M]
Nazwa=Silikon|kg
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Pianka poliuretanowa|dm3
Norma=0,29

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm|szt
Norma=6

[M]
Nazwa=Okna aluminiowe|m2
Norma=1

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,05

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=166
Nr=105
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=1039/03
Opis=Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI30
Jm=m2
Ilość=9
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=15
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=3,0*3,0

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=2,2

[M]
Nazwa=Silikon|kg
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Pianka poliuretanowa|dm3
Norma=0,29

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm|szt
Norma=6

[M]
Nazwa=Okna aluminiowe|m2
Norma=1,3

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,05

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=167
Nr=106
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=1039/02
Opis=Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2
Jm=m2
Ilość=35,2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=15
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=8*(1,3*3,0)+4*1,0*1,0

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=2,46

[M]
Nazwa=Silikon|kg
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Pianka poliuretanowa|dm3
Norma=0,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm|szt
Norma=6,11

[M]
Nazwa=Okna aluminiowe'|m2
Norma=1

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,03

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,04

[POZ]
ID=168
Nr=107
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=1040/02
Opis=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - "P"
Jm=m2
Ilość=81,66
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=15
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=8*(1.8*(2.0+1.0))+4,51*3,0+2*2,6*3,0+3,11*3,0

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=3,31

[M]
Nazwa=Silikon|kg
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Pianka poliuretanowa|dm3
Norma=0,32

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm|szt
Norma=4,3

[M]
Nazwa=Listwy maskujące|m
Norma=1,84

[M]
Nazwa=Drzwi aluminiowe|m2
Norma=1

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,05

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=169
Nr=108
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=1040/01
Opis=Drzwi aluminiowe zew. jednoskrzydłowe - EI 30
Jm=m2
Ilość=7,2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=15
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2*1.2*(2.0+1.0)

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=3,64

[M]
Nazwa=Silikon|kg
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Pianka poliuretanowa|dm3
Norma=0,34

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm|szt
Norma=5

[M]
Nazwa=Listwy maskujące|m
Norma=2,55

[M]
Nazwa=Drzwi aluminiowe'|m2
Norma=1

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,05

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=170
Nr=109
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=1040/01
Opis=Drzwi aluminiowe zew. jednoskrzydłowe
Jm=m2
Ilość=19,2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=15
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2*0,9*2,0+4*1,2*2,0+3*1,0*2,0

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=3,64

[M]
Nazwa=Silikon|kg
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Pianka poliuretanowa|dm3
Norma=0,34

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm|szt
Norma=5

[M]
Nazwa=Listwy maskujące|m
Norma=2,55

[M]
Nazwa=Drzwi aluminiowe|m2
Norma=1

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,05

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,06

[ELEM]
ID=171
Nr=5.2.
Opis=Świetliki w komunikacji i salach zajęć
PZ=1

[POZ]
ID=172
Nr=110
Kat=KNR 0-15t2
Wyd=IGM wyd.III 2000
Tabl=0526/01
Opis=Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej
Jm=m
Ilość=168
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=35*2*(1.2+1.2)

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,35

[M]
Nazwa=Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II|m3
Norma=0,044

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=0,15

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,005

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,005

[POZ]
ID=173
Nr=111
Kat=KNR 0-15t2
Wyd=IGM wyd.III 2000
Tabl=0526/02
Opis=Osadzenie okien w połaci dachowej - Świetliki w komunikacji
Jm=szt
Ilość=35
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=8,25

[M]
Nazwa=Okno połaciowe|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,012

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,012

[POZ]
ID=174
Nr=112
Kat=NNRNKB 202
Wyd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
Tabl=1026/04
Opis=Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych EI 15
Jm=m2
Ilość=124,08
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=8*2,47*3,0+6*2,7*3,0+2*2,7*(2,0+1,0)

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=2,49

[M]
Nazwa=Okna aluminiowe|m2
Norma=1,15

[M]
Nazwa=Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.|szt
Norma=5,67

[M]
Nazwa=Uszczelki z pianki poliuretanowej|m
Norma=5,88

[M]
Nazwa=Masa uszczelniająca silikonowa|kg
Norma=0,24

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,06

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,07

[POZ]
ID=175
Nr=113
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=1039/02
Opis=Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno podawcze
Jm=m2
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=15
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=2,46

[M]
Nazwa=Silikon|kg
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Pianka poliuretanowa|dm3
Norma=0,33

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm|szt
Norma=6,11

[M]
Nazwa=Okna aluminiowe|szt
Norma=0,5

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,03

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,04

[ELEM]
ID=176
Nr=5.3.
Opis=Świetlik nad salą zabaw - o konstrukcji dwuspadowej,
PZ=1

[POZ]
ID=177
Nr=114
Kat=NNRNKB 202
Wyd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
Tabl=1027/01
Opis=Świetlik 5,25*5,7 o konstrukcji dwuspadowej
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=2,97

[M]
Nazwa=Świetlik|m2
Norma=30,19

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,03

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,04

[POZ]
ID=178
Nr=115
Kat=NNRNKB 202
Wyd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
Tabl=1027/01
Opis=Rolety zaciemniajace do świetlika sterowane automatycznie
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=2,97

[M]
Nazwa=Rolety zaciemniajace   sterowane automatycznie|m2
Norma=30,19

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,03

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,04

[ELEM]
ID=179
Nr=5.4.
Opis=Przeszklenia ozdobne przy wejściu głównym
PZ=1

[POZ]
ID=180
Nr=116
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=1039/01
Opis=Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2
Jm=m2
Ilość=4,793
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=15
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0.65*0.65+0.55*0.55+1.0*1.0+0.5*0.5+0.75*0.75+0.3*0.3+0.4*0.4+0,65*0,65+1,0*1,0+0,65*0,65+0,4*0,4

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=3,24

[M]
Nazwa=Silikon|kg
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Pianka poliuretanowa|dm3
Norma=0,36

[M]
Nazwa=Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm|szt
Norma=6,3

[M]
Nazwa=Okna aluminiowe|m2
Norma=1

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,03

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,05

[ELEM]
ID=181
Nr=5.5.
Opis=PARAPETY ZEWNĘTRZNE - aluminiowe gr. 1,2 mm, kolor zgodny z kolorem stolarki.
PZ=1

[POZ]
ID=182
Nr=117
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=0129/01
Opis=Obsadzenie podokienników alumniowych,
Jm=m
Ilość=149,54
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=17*1.7+8*1,8+8*1,3+4*1,0+22*2,47+3*1,8+10*1,5+3,0+2,1+8*1,5

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=1,69

[M]
Nazwa=Zaprawa|m3
Norma=0,009

[M]
Nazwa=Podokienniki alumniowy zew.|m
Norma=1

[S]
Nazwa=Wyciąg|m-g
Norma=0,06

[ELEM]
ID=183
Nr=5.6.
Opis=RURY SPUSTOWE
PZ=1

[POZ]
ID=184
Nr=118
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=0527/03
Opis=Rury spustowe okrągłe - zg. PT
Jm=m
Ilość=50,05
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=4,55*11

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,835

[M]
Nazwa=Blacha 0.60 mm|kg
Norma=1,97

[M]
Nazwa=Spoiwo cynowo-ołowiowe|kg
Norma=0,04

[M]
Nazwa=Uchwyty do rur spustowych|szt
Norma=0,33

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0027

[ELEM]
ID=185
Nr=5.7.
Opis=OBRÓBKI BLACHARSKIE Obróbki blacharskie z blachy  stalowej tytanowo cynkowej grubości 0,5-0,55mm.
PZ=1

[POZ]
ID=186
Nr=119
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=0506/02
Opis=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej
Jm=m2
Ilość=56,2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=1,9437

[M]
Nazwa=Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester|m2
Norma=1,0563

[M]
Nazwa=Spoiwo cynowo-ołowiowe|kg
Norma=0,029

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 80|m3
Norma=0,001

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0069

[ELEM]
ID=187
Nr=5.8.
Opis=WPUSTY DACHOW Do odwodnienia dachów stosować wpusty podgrzewane (co najmniej dwa wpusty na połać dachową plus przelew awaryjny)
PZ=1

[POZ]
ID=188
Nr=120
Tekst=KNR 2-15
Opis=Wpusty dachowe -komplet
Jm=kpl.
Ilość=10
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=1,3

[M]
Nazwa=Wpusty dachowe komplet|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Podgrzewacze wpustów|szt
Norma=1

[POZ]
ID=189
Nr=121
Tekst=KNR 2-15
Opis=Przelew awaryjny -komplet
Jm=kpl.
Ilość=10
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=1,3

[M]
Nazwa=Przelew awaryjny -komplet|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Podgrzewacze wpustów|szt
Norma=1

[ELEM]
ID=190
Nr=5.9.
Opis=PANELE PRZECIWSŁONECZNE
PZ=1

[POZ]
ID=191
Nr=122
Kat=KNR 2-22
Wyd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996
Tabl=0601/03
Opis=Ścianki drewniane obite jednostronnie deskami grubości 25 mm - panele zacieniajace z drewna klejonego - układ pionowy i poziomy zg. z PT + transport na budowę
Jm=m2
Ilość=68,175
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=88*0,25*2,97+7*0,15*2,7

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=1,5

[M]
Nazwa=Belka drewno - klejone gr. 50 mm kl.II|m3
Norma=0,028

[POZ]
ID=192
Nr=123
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=0506/02
Opis=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej malowanej
Jm=m2
Ilość=68,175
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=68,175
k=poz.122

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=1,9437

[M]
Nazwa=Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester|m2
Norma=1,0563

[M]
Nazwa=Spoiwo cynowo-ołowiowe|kg
Norma=0,029

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 80|m3
Norma=0,001

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0069

[ELEM]
ID=193
Nr=5.10.
Opis=OPASKI OKIEN
PZ=1

[POZ]
ID=194
Nr=124
Kat=KNR 2-22
Wyd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996
Tabl=0602/01
Opis=Podsufitki drewniane - szkielet z łat
Jm=m3
Ilość=0,654
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=14*4*(2,16+1,46+3*0,35)*0.05*0.05

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=49,4

[M]
Nazwa=Łaty iglaste wymiarowe kl.I|m3
Norma=1,08

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=7,89

[POZ]
ID=195
Nr=125
Kat=KNR 2-22
Wyd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996
Tabl=0601/03
Opis=Ścianki drewniane obite jednostronnie deskami grubości 25 mm
Jm=m2
Ilość=57,232
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(2*0,20+0,3)*14*(1,46*4)

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,341

[M]
Nazwa=Gwoździe budowlane okrągłe gołe|kg
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II|m3
Norma=0,028

[POZ]
ID=196
Nr=126
Kat=KNR 2-02
Wyd=ORGBUD wyd. spec. 1998
Tabl=0506/02
Opis=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej malowanej
Jm=m2
Ilość=57,232
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=57,232
k=poz.125

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=1,9437

[M]
Nazwa=Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester|m2
Norma=1,0563

[M]
Nazwa=Spoiwo cynowo-ołowiowe|kg
Norma=0,029

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa M 80|m3
Norma=0,001

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0069

[ELEM]
ID=197
Nr=5.11.
Opis=WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA
PZ=1

[POZ]
ID=198
Nr=127
Opis=Dostawa i montaż wycieraczki zg. z PT
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Dostawa i montaż wycieraczki zg. z PT|elem
Norma=1

[ELEM]
ID=199
Nr=5.12.
Opis=RUSZTOWANIE
PZ=1

[POZ]
ID=200
Nr=128
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=1603/02
Opis=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m
Jm=m2
Ilość=1517,416
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2*(65,94+47,3)*0,5*(4,85+8,55)

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=0,579

[M]
Nazwa=Płyty pomostowe robocze|m2
Norma=0,015

[M]
Nazwa=Płyty pomostowe komunikacyjne długie|m2
Norma=0,0004

[M]
Nazwa=Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie|m2
Norma=0,0002

[M]
Nazwa=Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II|m3
Norma=2E-5

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II|m3
Norma=0,00018

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III|m3
Norma=2E-5

[M]
Nazwa=Haki do muru|kg
Norma=0,012

[M]
Nazwa=Drut stalowy okrągły 3 mm|kg
Norma=0,009

[S]
Nazwa=Rusztowanie rurowe|m-g
Norma=0,164

[POZ]
ID=201
Nr=129
Kat=KNR-W 2-02
Wyd=WACETOB wyd.V 2003
Tabl=1604/04
Opis=Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 9 m
Jm=m2
Ilość=1517,416
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=1,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2*(65,94+47,3)*0,5*(4,85+8,55)

[R]
Nazwa=Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (ZP) (ATH 24)|r-g
Norma=1,27

[M]
Nazwa=Płyty pomostowe robocze|m2
Norma=0,0338

[M]
Nazwa=Płyty pomostowe komunikacyjne długie|m2
Norma=0,0006

[M]
Nazwa=Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie|m2
Norma=0,0004

[M]
Nazwa=Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II|m3
Norma=0,00011

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II|m3
Norma=1E-5

[S]
Nazwa=Rusztowanie rurowe|m-g
Norma=0,38

