[INFO]
Program=RODOS
Wersja=7.0.13.1
WersjaPliku=13
DataModyf=18.08.2017
CzasModyf=10:17:34
RozmiarPliku=37584
OpisPliku=
NaPodstawie=C:\Users\mwieczorek\Documents\Rodos 7\Kosztorysy\Świnoujście 59.rds7
Wartość=0
ID_KS={683B36A1-094C-4E30-A5E9-6BC0A67DBA41}

[DAN_OG]
Budowa=Województwo Zachodniopomorskie, powiat Świnoujście, Miasto Świnoujście
Inwestor=Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

[DANE]
Ks_metoda=1
Ks_formuła=0
Ks_opcNK=0
OpcKz=1
OpcKJ=1
OpcInw=1
Ks_opcVAT=-1
DP_Norm=6
DP_RMS=3
DP_CJ=4
ZaokrObm=3
opcZer_Norm=0
opcZer_RMS=0
opcZer_CJ=0
opcZer_Obm=0
RodzZaokr=0
Num_auto=-1
Num_rodz=0
Num_param=1,1,0,0,0,0
Znak_mnożenia=0
Spc_wyr=0
Klasyfikacja=CPV
NACE=
PlikCPV=1
Kp=0|0|0
Zysk=0|0|0|0|0|0
VAT=0
Waluta=zł

[WYDRUK]
Lista=P1
Ceny=1
LinPion=1
Pasek=1
KodPoz=1
NrST=1
KodCPV=1
T1_numer=1
T1_stawki=1
T1_nazwyCPV=1
T1_SKB=1
P1_podst=1
P1_obmiar=1
P1_kol_PN=1
K1_podst=1
K1a_podst=1
K1_wart_poz=1
K1_cen_jedn=1
K1_sum_elem=1
K1_sum_koszt=1
K1a_sum_koszt=1
K1_kol_Ilosc=1
K2_podst=1
K2_sum_koszt=1
K3_podst=1
K3_sum_elem=1
K3_sum_koszt=1
CJ1_podst=1
CJ_pozAgr=1
CJ_pozUpr=1

[ROB]
Nazwa=Brukarze gr.II (ATH 1)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=141,045

[ROB]
Nazwa=Ogrodnicy gr.I (ATH 2)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=266,675

[ROB]
Nazwa=Ogrodnicy gr.II (ATH 3)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=75,805

[ROB]
Nazwa=Ogrodnicy gr.III (ATH 4)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=13,598

[ROB]
Nazwa=Robocizna (ATH 5)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3,648

[ROB]
Nazwa=Robocizna (ATH 6)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=262,981

[ROB]
Nazwa=Robotnicy (ATH 9)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1124,703

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 7)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=201,966

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 8)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=284,065

[ROB]
Nazwa=Torowi gr.II (ATH 10)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1344,41

[MAT]
Nazwa=Agrowłóknina czarna|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=77

[MAT]
Nazwa=Bednarka ocynkowana 30x4|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=140,535

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły C12/15 (B-15)|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4,86

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=27,93

[MAT]
Nazwa=Byliny|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=52,5

[MAT]
Nazwa=Cement "35"|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,108

[MAT]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=7,694

[MAT]
Nazwa=Drzewa iglaste|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=47,25

[MAT]
Nazwa=Farba poliwinylowa nawierzchniowa na rdzę|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3

[MAT]
Nazwa=Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=32,319

[MAT]
Nazwa=Fundament betonowy B-71|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6

[MAT]
Nazwa=Geowłóknina|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=865,5

[MAT]
Nazwa=Głowice SKE 3M na kabel|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6

[MAT]
Nazwa=Kable YAKY 4X35mm2|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=177,84

[MAT]
Nazwa=Końcówki kablowe|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=48

[MAT]
Nazwa=Kora drzew iglastych|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=71,4

[MAT]
Nazwa=Kostka brukowa z betonu dwuteownik gr. 8 cm, szara|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=525,3

[MAT]
Nazwa=Kostka brukowa z betonu gr. 8 cm, antracyt|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=9,792

[MAT]
Nazwa=Krawężniki betonowe drogowe przejściowe|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4,08

[MAT]
Nazwa=Krawężniki betonowe drogowe|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=274,38

[MAT]
Nazwa=Krawężniki najazdowe betonowe drogowe 15x22|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=128,52

[MAT]
Nazwa=Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=303,956

[MAT]
Nazwa=Kruszywo łamane 4-31,5 mm niesortowane|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=161,646

[MAT]
Nazwa=Krzewy liściaste|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=194,25

[MAT]
Nazwa=Lampa oświetleniowa kompletna np. Magnolia 72 LED STRADA z optyką T2|kpl
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6

[MAT]
Nazwa=Masa chemoutwardzalna Biladur|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=50,4

[MAT]
Nazwa=Mikrokulki odblaskowe|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=5,6

[MAT]
Nazwa=Nasiona traw|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3,972

[MAT]
Nazwa=Obrzeża betonowe 30x8cm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=123,93

[MAT]
Nazwa=Opaska kablowa OKi - ocechowana|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=17,1

[MAT]
Nazwa=Opaski kablowe typu Oki|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=12

[MAT]
Nazwa=Piasek do betonów|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,132

[MAT]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=14,85

[MAT]
Nazwa=Piasek zwykły|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=80,08

[MAT]
Nazwa=Piasek|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=285,086

[MAT]
Nazwa=Płyty betonowe ażurowe 40x60cm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1212,6

[MAT]
Nazwa=Płyty betonowe ażurowe szare 40x60cm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=971,8

[MAT]
Nazwa=Płyty chodnikowe 40x40x5cm ryflowane szare|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2176,21

[MAT]
Nazwa=Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 2x1,5mm2|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=60

[MAT]
Nazwa=Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych|dm3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,48

[MAT]
Nazwa=Rura Arot fi 50|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6

[MAT]
Nazwa=Rury przewodowe z polietylenu fi 50mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=105,04

[MAT]
Nazwa=Słupki drewniane iglaste niekorowane 7cm|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,011

[MAT]
Nazwa=Słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2,565

[MAT]
Nazwa=Słupki stalowe  d=70mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=143,11

[MAT]
Nazwa=Słupy aluminiowe stożkowe bez szwów, anodowe kolor szampański, o przekroju kołowym, II strefa typ SAL-80H wys. 8m grubość ścianki 4mm lub równoważny|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6

[MAT]
Nazwa=Tablice znaków drogowych|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=12

[MAT]
Nazwa=Tabliczki opisowe na kabel|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=17,1

[MAT]
Nazwa=Uziom stalowy miedziowany o dług. 1.0 m|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6

[MAT]
Nazwa=Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,881

[MAT]
Nazwa=Woda|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=67,807

[MAT]
Nazwa=Ziemia urodzajna (humus)|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=53,097

[MAT]
Nazwa=Złącze  bezpiecznikowe słupowe IZK 4-01|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6

[MAT]
Nazwa=Złącze fazowe IZK 4-02|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=12

[MAT]
Nazwa=Złącze instalacji odgromowej, krzyżowe 2 x M8|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Złącze izolacyjne zerowe IZK 4-03|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6

[MAT]
Nazwa=Żwir 8-16 mm|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=25,4

[MAT]
Nazwa=Żwir do betonów|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,264

[MAT]
Nazwa=Żwir o uziar. 8-16 mm|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=154,6

[SPR]
Nazwa=Agregat prądotwórczy do 2.5 kVA|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,24

[SPR]
Nazwa=Beczkowóz ciągniony 1500dm3|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,617

[SPR]
Nazwa=Ciągnik gąsienicowy  75-80KM (55-59kW)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,617

[SPR]
Nazwa=Ciągnik kołowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,77

[SPR]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,40m3|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=26,544

[SPR]
Nazwa=Koparka podsiębierna 0,15m3|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,42

[SPR]
Nazwa=Koparka przedsiębierna 0,6m3|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=8,787

[SPR]
Nazwa=Młot udarowy elektryczny|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,24

[SPR]
Nazwa=Plastomarker samobieżny Super|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,368

[SPR]
Nazwa=Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=5,1

[SPR]
Nazwa=Przyczepa do przewożenia kabli|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,77

[SPR]
Nazwa=Równiarka samojezdna 100KM|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4,004

[SPR]
Nazwa=Samochód dostawczy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,15

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,08

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=204,957

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 15-20t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=19,488

[SPR]
Nazwa=Spawarka|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=10,576

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  75KM|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=13,417

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 100KM|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=18,666

[SPR]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6,29

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=31,97

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=26,512

[SPR]
Nazwa=Walec wibracyjny jednoosiowy ogumiony 0,6t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=17,184

[SPR]
Nazwa=Wibrator powierzchniowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=68,198

[SPR]
Nazwa=Żuraw samochodowy do 4t (1)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,707

[SPR]
Nazwa=Żuraw samochodowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,13

[ELEM]
ID=1
Nr=1.
ST=01.00.00
Opis=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

[ELEM]
ID=2
Nr=1.1.
ST=01.01.01
Opis=Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
PZ=1

[POZ]
ID=3
Nr=1
Kat=KNNR 1
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0111/01
Opis=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
Jm=km
Ilość=0,1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 9)|r-g
Norma=56

[M]
Nazwa=Słupki drewniane iglaste niekorowane 7cm|m3
Norma=0,11

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy|m-g
Norma=1,5

[ELEM]
ID=4
Nr=1.2.
ST=01.02.01
Opis=Usunięcie drzew lub krzaków
PZ=1

[POZ]
ID=5
Nr=2
Kat=KNR 2-01
Wyd=MGPiB wyd.IV 1996
Tabl=0108/05
Opis=Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości
Jm=ha
Ilość=0,1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 7)|r-g
Norma=185,27

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 100KM|m-g
Norma=44

[POZ]
ID=6
Nr=3
Kat=KNR 2-01
Wyd=MGPiB wyd.IV 1996
Tabl=0105/05
Opis=Mechaniczne karczowanie pni o średnicy do 65cm wraz z zasypaniem dołów po karczach
Jm=szt
Ilość=38
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 7)|r-g
Norma=1,146

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,6

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,05

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 100KM|m-g
Norma=0,35

[ELEM]
ID=7
Nr=1.3.
ST=01.02.02
Opis=Zdjęcie warstwy humusu
PZ=1

[POZ]
ID=8
Nr=4
Kat=KNNR 1
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0113/01
Opis=Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm
Jm=m3
Ilość=420
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 9)|r-g
Norma=0,0049

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 100KM|m-g
Norma=0,0023

[POZ]
ID=9
Nr=5
Kat=KNNR 1
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0207/02
Opis=Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
Jm=m3
Ilość=420
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 9)|r-g
Norma=0,046

[S]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,40m3|m-g
Norma=0,0632

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  75KM|m-g
Norma=0,0298

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,1886

[POZ]
ID=10
Nr=6
Kat=KNNR 1
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0208/02
Opis=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Jm=m3
Ilość=420
ZaokrObm=3
Krot=4
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 15-20t|m-g
Norma=0,0116

[ELEM]
ID=11
Nr=2.
ST=02.00.00
Opis=ROBOTY ZIEMNE

[ELEM]
ID=12
Nr=2.1.
ST=02.01.01
Opis=Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
PZ=1

[POZ]
ID=13
Nr=7
Kat=KNNR 1
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0201/07
Opis=Roboty ziemne  wykonywane mechanicznie z transp. na odkład na odl. do 10 km
Jm=m3
Ilość=303
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 9)|r-g
Norma=0,102

[S]
Nazwa=Koparka przedsiębierna 0,6m3|m-g
Norma=0,029

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,415

[ELEM]
ID=14
Nr=2.2.
ST=02.03.01
Opis=Wykonanie nasypów
PZ=1

[POZ]
ID=15
Nr=8
Kat=KNNR 1
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0214/06
Opis=Wykonanie nasypów z zagęszczeniem mechanicznym - materiał z dowozu z odl. do 10km
Jm=m3
Ilość=77
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 9)|r-g
Norma=0,033

[M]
Nazwa=Piasek zwykły|m3
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Ciągnik gąsienicowy  75-80KM (55-59kW)|m-g
Norma=0,021

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny|m-g
Norma=0,042

[S]
Nazwa=Beczkowóz ciągniony 1500dm3|m-g
Norma=0,021

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  75KM|m-g
Norma=0,0117

[ELEM]
ID=16
Nr=3.
ST=04.00.00
Opis=PODBUDOWY

[ELEM]
ID=17
Nr=3.1.
ST=04.02.01
Opis=Warstwy odsączajace i odcinające
PZ=1

[POZ]
ID=18
Nr=9
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0104/03
Opis=Warstwa z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm
Jm=m2
Ilość=1292
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=515

[L]
w=111

[L]
w=171

[L]
w=226

[L]
w=246+23

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 8)|r-g
Norma=0,0825

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 7)|r-g
Norma=0,0141

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,123

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,005

[S]
Nazwa=Walec wibracyjny jednoosiowy ogumiony 0,6t|m-g
Norma=0,0133

[ELEM]
ID=19
Nr=3.2.
ST=04.04.02
Opis=Podbudowa z kruszywa łamanego
PZ=1

[POZ]
ID=20
Nr=10
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0114/05
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 o grubości po zagęszczeniu 15cm
Jm=m2
Ilość=269
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 8)|r-g
Norma=0,002

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 7)|r-g
Norma=0,0313

[M]
Nazwa=Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane|t
Norma=0,3182

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,015

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 100KM|m-g
Norma=0,0027

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0387

[POZ]
ID=21
Nr=11
Kat=KNNR 6
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0113/02
Opis=Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31.5 , warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
Jm=m2
Ilość=515
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 9)|r-g
Norma=0,031

[M]
Nazwa=Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane|t
Norma=0,424

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,02

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 100KM|m-g
Norma=0,0037

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny|m-g
Norma=0,0452

[POZ]
ID=22
Nr=12
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0114/05
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 4/31.5 o grubości po zagęszczeniu 15cm
Jm=m2
Ilość=508
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=171

[L]
w=111

[L]
w=226

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 8)|r-g
Norma=0,002

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 7)|r-g
Norma=0,0313

[M]
Nazwa=Kruszywo łamane 4-31,5 mm niesortowane|t
Norma=0,3182

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,015

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 100KM|m-g
Norma=0,0027

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0387

[ELEM]
ID=23
Nr=4.
ST=05.00.00
Opis=NAWIERZCHNIE

[ELEM]
ID=24
Nr=4.1.
ST=05.03.23
Opis=Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
PZ=1

[POZ]
ID=25
Nr=13
Kat=KSNR 6
Wyd=MGPiB wyd.1995
Tabl=0502/03
Opis=Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej typu Behaton gr. 8 cm kolor szary na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm
Jm=m2
Ilość=515
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 9)|r-g
Norma=1,23

[M]
Nazwa=Kostka brukowa z betonu dwuteownik gr. 8 cm, szara|m2
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0818

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0117

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,027

[S]
Nazwa=Wibrator powierzchniowy|m-g
Norma=0,13

[ELEM]
ID=26
Nr=5.
ST=06.00.00
Opis=ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

[ELEM]
ID=27
Nr=5.1.
ST=06.01.01
Opis=Umocnienie powierzcniowe skarp, rowów i ścieków
PZ=1

[POZ]
ID=28
Nr=14
Kat=KNKRB 1
Wyd=MGPiB wyd.I 1991
Tabl=0415/01
Opis=Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm
Jm=m2
Ilość=331
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 7)|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Ziemia urodzajna (humus)|m3
Norma=0,052

[M]
Nazwa=Nasiona traw|kg
Norma=0,012

[POZ]
ID=29
Nr=15
Kat=KNR 2-09
Wyd=Min.Komunikacji wyd.1996
Tabl=0107/05
Opis=Obsypka żwirowa 8/16mm
Jm=m2
Ilość=69
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=47+22

[R]
Nazwa=Torowi gr.II (ATH 10)|r-g
Norma=2,33

[M]
Nazwa=Żwir o uziar. 8-16 mm|m3
Norma=0,4

[POZ]
ID=30
Nr=16
Kat=KNR AT-04
Wyd=Athenasoft wyd.I 2002
Tabl=0101/03
Opis=geowłóknina filtracyjna
Jm=m2
Ilość=69
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 9)|r-g
Norma=0,0237

[M]
Nazwa=Geowłóknina|m2
Norma=1,5

[POZ]
ID=31
Nr=17
Kat=KNR 2-09
Wyd=Min.Komunikacji wyd.1996
Tabl=0107/05
Opis=Obsypka żwirowa 8/16mm
Jm=m2
Ilość=508
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=171

[L]
w=111

[L]
w=226

[R]
Nazwa=Torowi gr.II (ATH 10)|r-g
Norma=2,33

[M]
Nazwa=Żwir o uziar. 8-16 mm|m3
Norma=0,25

[POZ]
ID=32
Nr=18
Kat=KNR AT-04
Wyd=Athenasoft wyd.I 2002
Tabl=0101/03
Opis=geowłóknina filtracyjna
Jm=m2
Ilość=508
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 9)|r-g
Norma=0,0237

[M]
Nazwa=Geowłóknina|m2
Norma=1,5

[ELEM]
ID=33
Nr=6.
ST=07.00.00
Opis=URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

[ELEM]
ID=34
Nr=6.1.
ST=07.01.01
Opis=Oznakowanie poziome
PZ=1

[POZ]
ID=35
Nr=19
Kat=KNR AT-04
Wyd=Athenasoft wyd.I 2002
Tabl=0204/01
Opis=Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie - linie na skrzyżowaniach i przejściach
Jm=m2
Ilość=16
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 9)|r-g
Norma=0,07

[M]
Nazwa=Masa chemoutwardzalna Biladur|kg
Norma=3,15

[M]
Nazwa=Mikrokulki odblaskowe|kg
Norma=0,35

[M]
Nazwa=Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych|dm3
Norma=0,03

[S]
Nazwa=Plastomarker samobieżny Super|m-g
Norma=0,023

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,023

[ELEM]
ID=36
Nr=6.2.
ST=07.02.01
Opis=Oznakowanie pionowe
PZ=1

[POZ]
ID=37
Nr=20
Kat=KNNR 6
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0702/01
Opis=Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych
Jm=szt
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 9)|r-g
Norma=0,753

[M]
Nazwa=Słupki stalowe  d=70mm|kg
Norma=19,63

[POZ]
ID=38
Nr=21
Kat=KNNR 6
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0702/01
Opis=Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych przedłużane
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 9)|r-g
Norma=0,753

[M]
Nazwa=Słupki stalowe  d=70mm|kg
Norma=25,33

[POZ]
ID=39
Nr=22
Kat=KSNR 6
Wyd=MGPiB wyd.1995
Tabl=0702/05
Opis=Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbl. do gotowych słupków
Jm=szt
Ilość=12
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 9)|r-g
Norma=1,1

[M]
Nazwa=Tablice znaków drogowych|szt
Norma=1

[ELEM]
ID=40
Nr=6.3.
ST=07.07.01
Opis=Oświetlenie dróg
PZ=1

[POZ]
ID=41
Nr=23
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0701/02
Opis=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
Jm=m3
Ilość=37,8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(6+10+6+27+7+50+7+21+1)*0.7*0.4

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 6)|r-g
Norma=2,24

[POZ]
ID=42
Nr=24
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0706/01
Opis=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Jm=m
Ilość=135
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=6+10+6+27+7+50+7+21+1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 6)|r-g
Norma=0,0126

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,11

[S]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
Norma=0,008

[POZ]
ID=43
Nr=25
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0705/01
Opis=Ułożenie rur osłonowych karbowanych 50mm
Jm=m
Ilość=101
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=9+5+6+29+29+17+6

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 6)|r-g
Norma=0,128

[M]
Nazwa=Rury przewodowe z polietylenu fi 50mm|m
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,014

[S]
Nazwa=Żuraw samochodowy do 4t (1)|m-g
Norma=0,007

[POZ]
ID=44
Nr=26
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0707/02
Opis=Układanie kabli YAKY 4x35mm2 o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
Jm=m
Ilość=171
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=16+17+38+41+31+28

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 6)|r-g
Norma=0,0646

[M]
Nazwa=Kable YAKY 4X35mm2|m
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)|kg
Norma=0,011

[M]
Nazwa=Opaska kablowa OKi - ocechowana|szt
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II|m
Norma=0,189

[M]
Nazwa=Słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm|szt
Norma=0,015

[M]
Nazwa=Tabliczki opisowe na kabel|szt
Norma=0,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0149

[S]
Nazwa=Przyczepa do przewożenia kabli|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Żuraw samochodowy|m-g
Norma=0,0045

[POZ]
ID=45
Nr=27
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0606/04
Opis=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
Jm=szt.
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 6)|r-g
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Uziom stalowy miedziowany o dług. 1.0 m|m
Norma=3

[S]
Nazwa=Młot udarowy elektryczny|m-g
Norma=0,62

[S]
Nazwa=Agregat prądotwórczy do 2.5 kVA|m-g
Norma=0,62

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,62

[POZ]
ID=46
Nr=28
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0603/01
Opis=Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
Jm=m
Ilość=135
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 6)|r-g
Norma=0,153

[M]
Nazwa=Bednarka ocynkowana 30x4|kg
Norma=1,041

[S]
Nazwa=Spawarka|m-g
Norma=0,0765

[POZ]
ID=47
Nr=29
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0611/01
Opis=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
Jm=szt.
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 6)|r-g
Norma=0,248

[M]
Nazwa=Złącze instalacji odgromowej, krzyżowe 2 x M8|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Spawarka|m-g
Norma=0,124

[POZ]
ID=48
Nr=30
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0702/02
Opis=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
Jm=m3
Ilość=32,4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=135*0.6*0.4

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 6)|r-g
Norma=1,21

[POZ]
ID=49
Nr=31
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=1001/01
Opis=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg kompletnie wyposażonych
Jm=szt.
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 6)|r-g
Norma=4,54

[M]
Nazwa=Słupy aluminiowe stożkowe bez szwów, anodowe kolor szampański, o przekroju kołowym, II strefa typ SAL-80H wys. 8m grubość ścianki 4mm lub równoważny|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Fundament betonowy B-71|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Cement "35"|t
Norma=0,018

[M]
Nazwa=Żwir do betonów|m3
Norma=0,044

[M]
Nazwa=Piasek do betonów|m3
Norma=0,022

[M]
Nazwa=Złącze  bezpiecznikowe słupowe IZK 4-01|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Złącze fazowe IZK 4-02|szt
Norma=2

[M]
Nazwa=Złącze izolacyjne zerowe IZK 4-03|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Głowice SKE 3M na kabel|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Farba poliwinylowa nawierzchniowa na rdzę|szt
Ilość=3

[S]
Nazwa=Koparka podsiębierna 0,15m3|m-g
Norma=0,07

[S]
Nazwa=Żuraw samochodowy|m-g
Norma=0,06

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=50
Nr=32
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=1003/03
Opis=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
Jm=kpl.przew.
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 6)|r-g
Norma=1,76

[M]
Nazwa=Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 2x1,5mm2|m
Norma=10

[M]
Nazwa=Rura Arot fi 50|m
Norma=1

[S]
Nazwa=Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny|m-g
Norma=0,85

[POZ]
ID=51
Nr=33
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=1004/01
Opis=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
Jm=szt.
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 6)|r-g
Norma=0,67

[M]
Nazwa=Lampa oświetleniowa kompletna np. Magnolia 72 LED STRADA z optyką T2|kpl
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=52
Nr=34
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0726/10
Opis=Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
Jm=szt.
Ilość=12
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2*6

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 6)|r-g
Norma=2,52

[M]
Nazwa=Końcówki kablowe|szt
Norma=4

[M]
Nazwa=Opaski kablowe typu Oki|szt
Norma=1

[POZ]
ID=53
Nr=35
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=1203/01
Opis=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły 1.5 mm2 pod zaciski lub bolce
Jm=szt.żył
Ilość=12
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2*6

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 6)|r-g
Norma=0,0158

[POZ]
ID=54
Nr=36
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=1302/03
Opis=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
Jm=odc.
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 6)|r-g
Norma=1,8

[POZ]
ID=55
Nr=37
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=1304/01
Opis=Badania i pomiary instalacji uziemiającej
Jm=szt.
Ilość=8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 6)|r-g
Norma=0,57

[POZ]
ID=56
Nr=38
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=1303/01
Opis=Pomiar rezystancji izolacji linii kablowej i przewodów- obwód 1-fazowy
Jm=pomiar
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 6)|r-g
Norma=0,428

[POZ]
ID=57
Nr=39
Kat=KNR-W 5-08
Wyd=WACETOB wyd.III 2003
Tabl=0902/02
Opis=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania dla słupa - pomiar impedancji pętli zwarciowej
Jm=pomiar
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 5)|r-g
Norma=0,304

[POZ]
ID=58
Nr=40
Kat=KNR-W 5-08
Wyd=WACETOB wyd.III 2003
Tabl=0902/02
Opis=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania dla oprawy- pomiar impedancji pętli zwarciowej
Jm=pomiar
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 5)|r-g
Norma=0,304

[POZ]
ID=59
Nr=41
Opis=Pomiary natężenia oświetlenia
Jm=kpl.pom.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=60
Nr=42
Opis=Pomiary luminacji oświetlenia
Jm=kpl.pom.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[ELEM]
ID=61
Nr=7.
ST=08.00.00
Opis=ELEMENTY ULIC

[ELEM]
ID=62
Nr=7.1.
ST=08.01.01
Opis=Krawężniki betonowe
PZ=1

[POZ]
ID=63
Nr=43
Kat=KNNR 6
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0403/03
Opis=Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
Jm=m
Ilość=188
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=12

[L]
w=2+49

[L]
w=(4.5+25+5.5)*2+5+8+42

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 9)|r-g
Norma=0,587

[M]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Norma=0,07

[M]
Nazwa=Krawężniki betonowe drogowe|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0195

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0039

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0136

[POZ]
ID=64
Nr=44
Kat=KNNR 6
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0403/03
Opis=Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 zwykłej, na podsypce cementowo-piaskowej
Jm=m
Ilość=81
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 9)|r-g
Norma=0,587

[M]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Norma=0,07

[M]
Nazwa=Krawężniki betonowe drogowe|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0195

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0039

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0136

[POZ]
ID=65
Nr=45
Kat=KNNR 6
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0403/03
Opis=Krawężniki najazdowe o wym. 15x22 cm na ławie betonowej
Jm=m
Ilość=126
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=50

[L]
w=8+27+27+14

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 9)|r-g
Norma=0,587

[M]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Norma=0,07

[M]
Nazwa=Krawężniki najazdowe betonowe drogowe 15x22|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0195

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0039

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0136

[POZ]
ID=66
Nr=46
Kat=KNNR 6
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0403/03
Opis=Krawężniki betonowe przejściowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
Jm=m
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 9)|r-g
Norma=0,587

[M]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Norma=0,07

[M]
Nazwa=Krawężniki betonowe drogowe przejściowe|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0195

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0039

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0136

[ELEM]
ID=67
Nr=7.2.
ST=08.02.01
Opis=Chodniki z płytek betonowych
PZ=1

[POZ]
ID=68
Nr=47
Kat=KSNR 6
Wyd=MGPiB wyd.1995
Tabl=0503/01
Opis=Chodniki z płyt betonowych szarych ryflowanych o wymiarach 40x40x6cm , na podyspce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem
Jm=m2
Ilość=269
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=246+23

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 9)|r-g
Norma=0,504

[M]
Nazwa=Płyty chodnikowe 40x40x5cm ryflowane szare|szt
Norma=8,09

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,063

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,009

[ELEM]
ID=69
Nr=7.3.
ST=08.03.01
Opis=Obrzeża betonowe
PZ=1

[POZ]
ID=70
Nr=48
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0407/03
Opis=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem na ławie betonowej
Jm=m
Ilość=121,5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=110+2

[L]
w=7+2.5

[R]
Nazwa=Brukarze gr.II (ATH 1)|r-g
Norma=0,1202

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 7)|r-g
Norma=0,1202

[M]
Nazwa=Obrzeża betonowe 30x8cm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Beton zwykły C12/15 (B-15)|m3
Norma=0,04

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,006

[ELEM]
ID=71
Nr=8.
ST=09.00.00
Opis=ZIELEŃ DROGOWA

[ELEM]
ID=72
Nr=8.1.
ST=09.01.01
Opis=Zieleń Drogowa
PZ=1

[POZ]
ID=73
Nr=49
Kat=KNR 2-21
Wyd=MGPiB wyd.III 1998
Tabl=0322/05
Opis=Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy / głębokości dołów 0,7m z zaprawą dołów
Jm=szt
Ilość=45
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Ogrodnicy gr.II (ATH 3)|r-g
Norma=0,2941

[R]
Nazwa=Ogrodnicy gr.I (ATH 2)|r-g
Norma=1,1747

[M]
Nazwa=Ziemia urodzajna (humus)|m3
Norma=0,226

[M]
Nazwa=Drzewa iglaste|szt
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,02

[POZ]
ID=74
Nr=50
Kat=KNR 2-21
Wyd=MGPiB wyd.III 1998
Tabl=0414/06
Opis=Obsadzenie bylinami 25szt/m2
Jm=m2
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Ogrodnicy gr.II (ATH 3)|r-g
Norma=0,2789

[M]
Nazwa=Byliny|szt
Norma=26,25

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,04

[POZ]
ID=75
Nr=51
Kat=KNR 2-21
Wyd=MGPiB wyd.III 1998
Tabl=0310/09
Opis=Sadzenie krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,7m z zaprawą dołów do połowy
Jm=szt
Ilość=185
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Ogrodnicy gr.III (ATH 4)|r-g
Norma=0,0735

[R]
Nazwa=Ogrodnicy gr.II (ATH 3)|r-g
Norma=0,3352

[R]
Nazwa=Ogrodnicy gr.I (ATH 2)|r-g
Norma=0,9283

[M]
Nazwa=Ziemia urodzajna (humus)|m3
Norma=0,139

[M]
Nazwa=Krzewy liściaste|szt
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,02

[POZ]
ID=76
Nr=52
Kat=KNR 2-21
Wyd=MGPiB wyd.III 1998
Tabl=0410/02
Opis=Rozłożenie czarnej włókniny ściółkującej
Jm=m2
Ilość=70
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Ogrodnicy gr.I (ATH 2)|r-g
Norma=0,4011

[M]
Nazwa=Agrowłóknina czarna|m2
Norma=1,1

[POZ]
ID=77
Nr=53
Kat=KNR 2-21
Wyd=MGPiB wyd.III 1998
Tabl=0410/02
Opis=Rozłożenie kory z drzew iglastych
Jm=m2
Ilość=70
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Ogrodnicy gr.I (ATH 2)|r-g
Norma=0,2

[M]
Nazwa=Kora drzew iglastych|m2
Norma=1,02

[ELEM]
ID=78
Nr=9.
ST=10.00.00
Opis=INNE ROBOTY

[ELEM]
ID=79
Nr=9.1.
ST=10.06.01
Opis=Parkingi i zatoki
PZ=1

[POZ]
ID=80
Nr=54
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0309/05
Opis=Nawierzchnie jezdni manewrowej i miejsc parkingowych z płyt betonowych ażurowych gr.10cm koloru czerwonego na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm, z wypełnieniem otworów żwirem 8/16mm
Jm=m2
Ilość=282
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=171

[L]
w=111

[R]
Nazwa=Brukarze gr.II (ATH 1)|r-g
Norma=0,2489

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 8)|r-g
Norma=0,3463

[M]
Nazwa=Płyty betonowe ażurowe 40x60cm|szt
Norma=4,3

[M]
Nazwa=Żwir 8-16 mm|m3
Norma=0,05

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0689

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,025

[POZ]
ID=81
Nr=55
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0309/05
Opis=Nawierzchnie miejsc parkingowych z płyt betonowych ażurowych gr.10cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm koloru szarego, z wypełnieniem otworów żwirem 8/16mm
Jm=m2
Ilość=226
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Brukarze gr.II (ATH 1)|r-g
Norma=0,2489

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 8)|r-g
Norma=0,3463

[M]
Nazwa=Płyty betonowe ażurowe szare 40x60cm|szt
Norma=4,3

[M]
Nazwa=Żwir 8-16 mm|m3
Norma=0,05

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0689

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,025

[POZ]
ID=82
Nr=56
Kat=KSNR 6
Wyd=MGPiB wyd.1995
Tabl=0502/03
Opis=Nawierzchnia parkingów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolor antracyt na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm
Jm=m2
Ilość=9,6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=6*0.1*2.5

[L]
w=9*2*0.1*4.5

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 9)|r-g
Norma=1,23

[M]
Nazwa=Kostka brukowa z betonu gr. 8 cm, antracyt|m2
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0818

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0117

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,027

[S]
Nazwa=Wibrator powierzchniowy|m-g
Norma=0,13

