[INFO]
Program=RODOS
Wersja=7.0.13.1
WersjaPliku=13
DataModyf=18.08.2017
CzasModyf=10:20:46
RozmiarPliku=48415
OpisPliku=
NaPodstawie=C:\Users\mwieczorek\Documents\Rodos 7\Kosztorysy\Kosztorys Inwestorski.rds7
Wartość=0
ID_KS={EE339C6D-CAC5-4444-AAE1-3D94C70DB221}

[DAN_OG]
Budowa=BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO;UL. BYDGOSKA, ŚWINOUJŚCIE, DZ. NR 243/29 OBRĘB 0005

[DANE]
Ks_metoda=1
Ks_formuła=0
Ks_opcNK=0
OpcKz=1
OpcKJ=1
OpcInw=1
Ks_opcVAT=-1
DP_Norm=6
DP_RMS=3
DP_CJ=4
ZaokrObm=2
opcZer_Norm=0
opcZer_RMS=0
opcZer_CJ=0
opcZer_Obm=0
RodzZaokr=0
Num_auto=-1
Num_rodz=0
Num_param=1,1,0,0,0,0
Znak_mnożenia=0
Spc_wyr=0
Klasyfikacja=CPV
NACE=
PlikCPV=1
Kp=0|0|0
Zysk=0|0|0|0|0|0
VAT=0
Waluta=zł

[WYDRUK]
Lista=P1
Ceny=1
LinPion=1
Pasek=1
KodPoz=1
NrST=1
KodCPV=1
T1_numer=1
T1_stawki=1
T1_nazwyCPV=1
T1_SKB=1
P1_podst=1
P1_obmiar=1
P1_kol_PN=1
K1_podst=1
K1a_podst=1
K1_wart_poz=1
K1_cen_jedn=1
K1_sum_elem=1
K1_sum_koszt=1
K1a_sum_koszt=1
K1_kol_Ilosc=1
K2_podst=1
K2_sum_koszt=1
K3_podst=1
K3_sum_elem=1
K3_sum_koszt=1
CJ1_podst=1
CJ_pozAgr=1
CJ_pozUpr=1

[ROB]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4876,064

[MAT]
Nazwa=(N)HXH-FE180/E30 3x1,5mm2|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=83,2

[MAT]
Nazwa=Cement CEM I 42,5 - workowany|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=5,629

[MAT]
Nazwa=Ekspander z zasilaczem|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2,04

[MAT]
Nazwa=Fundament pod słup|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=8

[MAT]
Nazwa=Gniazdo komputerowe RJ-45|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=21,42

[MAT]
Nazwa=Gniazdo podwójne 2p+z 230V IP44|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=26,52

[MAT]
Nazwa=Gniazdo podwójne 2x 2p+z 230V IP20|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=99,96

[MAT]
Nazwa=Gniazdo pojedyncze 2p+z 230V IP44|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=20,4

[MAT]
Nazwa=Gniazdo RTV|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=18,36

[MAT]
Nazwa=Gniazdo telefoniczne RJ-12|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=18,36

[MAT]
Nazwa=Grot stalowy|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=8

[MAT]
Nazwa=HDGs3x2,5mm FE180/PH90|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=62,4

[MAT]
Nazwa=Instalowanie optycznych czujek dymu z podstawą|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3

[MAT]
Nazwa=Kabel sygnałowy do kamer|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=223,6

[MAT]
Nazwa=Kabel telekom. YnTKSY 1x2x1,0|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=124,8

[MAT]
Nazwa=Kabel telekom. YnTKSY 5x2x0,8|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=124,8

[MAT]
Nazwa=Kabel zasilający grzałkę w obudowie|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=223,6

[MAT]
Nazwa=Kable do inst. oświetleniowej|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=350,48

[MAT]
Nazwa=Kamera IP wewnętrzna|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=22

[MAT]
Nazwa=Kamera zew. dzień/noc, z oświetlaczem IR i grzałką w obudowie IP66|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=12

[MAT]
Nazwa=Kołki stalowe|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=420

[MAT]
Nazwa=Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=13127,1

[MAT]
Nazwa=Łącznik schodowy IP-20|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=22,44

[MAT]
Nazwa=Łącznik świecznikowy IP-20|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=38,76

[MAT]
Nazwa=Łącznik świecznikowy IP-44|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=26,52

[MAT]
Nazwa=Montaż czujek PIR|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=19,38

[MAT]
Nazwa=Montaż głównej szafy dystrybucyjnej GPD z wyposażeniem|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,02

[MAT]
Nazwa=Montaż rozdzielni głównej budynku z wyposażeniem i kablem zasilającym|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Montaż rozdzielnic pokojów RP1-RP6 z wyposażeniem oraz kablami zasilającymi|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6

[MAT]
Nazwa=Montaż serwera rejestrującego systemu CCTV|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Montaż sygnalizatora wewnętrznego|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6

[MAT]
Nazwa=Opaski kablowe typu Oki|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=28,56

[MAT]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa awaryjna 1h LED P1|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=5

[MAT]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa awaryjna 1h LED P2|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=52

[MAT]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa awaryjna 1h LED P3|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=11

[MAT]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa awaryjna IP65 LED 1h|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3

[MAT]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa awaryjna IP65 VOD LED 1h|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=30

[MAT]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa awaryjna IP65 VUD LED 1h|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4

[MAT]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa ewakuacyjnego IP40 1h M2a|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=26

[MAT]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa ewakuacyjnego IP40 1h M2b|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4

[MAT]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa ewakuacyjnego IP65 1h|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa F1 LED 40W montowana w suficie podwieszanym|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=29

[MAT]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa LED 13W montowana w suficie podwieszanym|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=80

[MAT]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa LED 195W cert. VDE|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=8

[MAT]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa LED 22W montowana w suficie podwieszanym|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=67

[MAT]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa LED 23W montowana w suficie podwieszanym|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=50

[MAT]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa LED 45W montowana w suficie podwieszanym|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=36

[MAT]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa LED 50W|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=10

[MAT]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa LED K1 40W montowana w suficie podwieszanym|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=108

[MAT]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa RGB 12W|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=8

[MAT]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa trójkątna 41W|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=8

[MAT]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa trójkątna 82W|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=8

[MAT]
Nazwa=Oprawa oświtlenia zewnętrznego|0
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=8

[MAT]
Nazwa=Oprawa zewnętrzna LED 20W|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4

[MAT]
Nazwa=Oprawa zewnętrzna LED 8W|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=11

[MAT]
Nazwa=Oprawa zewnętrzna LED OPT|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Piasek uszlachetniony|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=17,721

[MAT]
Nazwa=Piasek zwykły|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=40,28

[MAT]
Nazwa=Proj. skrzynka elektryczna z wyposażeniem|kpl
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Proj. złącze kablowo - pomiarowe z wyposażeniem|kpl
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2  - Przewód YTDY 8*0,5|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=532,48

[MAT]
Nazwa=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2  - UTP kat 6a 4x2x0,57mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1653,6

[MAT]
Nazwa=Przewód UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=531,44

[MAT]
Nazwa=Przewód YDY 3x2,5mm2|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1164,8

[MAT]
Nazwa=Przewód YDY 5x2,5mm2|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=166,4

[MAT]
Nazwa=Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2308,8

[MAT]
Nazwa=Przewód YDY-450/750 V 5x1mm2|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=10,4

[MAT]
Nazwa=Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 4 mm2|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=104

[MAT]
Nazwa=Ręczny przycisk oddymiania|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2

[MAT]
Nazwa=Ręczny przycisk przewietrzający|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Rura HDPE|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=350,48

[MAT]
Nazwa=Rura instalacyjna gładka RB 20 mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=5817,76

[MAT]
Nazwa=Rury przewodowe dwuotworowa - RPP fi 110|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=10,4

[MAT]
Nazwa=RVS 13,5/18|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=683,28

[MAT]
Nazwa=Siłownik okna oddymiającego 1,4A/24V lub równoważne|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Słup oświetleniowy|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=8

[MAT]
Nazwa=Studnia SKR-1|kpl
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Switch 48 portowy|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Uchwyty stalowe|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=420

[MAT]
Nazwa=Uchwyty|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=13127,1

[MAT]
Nazwa=UZIOM PIONOWY POGRĄŻANY|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=16

[MAT]
Nazwa=Wazelina techniczna|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=12,888

[MAT]
Nazwa=Wyłącznik główny zasilania|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,02

[MAT]
Nazwa=Wypust kablowy|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6,12

[MAT]
Nazwa=YAKY 4x120mm2|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=20,8

[MAT]
Nazwa=Zainstalowanie centrali oddymiania|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Złącza prętów|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=16

[MAT]
Nazwa=Złączka kompensacyjan do rur ZCL 20|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2562,91

[MAT]
Nazwa=Złączki WAGO|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6,18

[SPR]
Nazwa=Agregat prądotwórczy do 2.5 kVA|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4,72

[SPR]
Nazwa=Ciągnik kołowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,535

[SPR]
Nazwa=Koparka podsiębierna 0,15m3|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,56

[SPR]
Nazwa=Młot udarowy elektryczny|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4,72

[SPR]
Nazwa=Przyczepa do przewożenia kabli|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,535

[SPR]
Nazwa=Samochód dostaw.do 0.9t (1)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6,522

[SPR]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=7,112

[SPR]
Nazwa=Żuraw samochodowy 5-6t  (1)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,48

[SPR]
Nazwa=Żuraw samochodowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,535

[ELEM]
ID=1
Nr=1.
Opis=INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE ZEWNĘTRZNE - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

[POZ]
ID=2
Nr=1
Tekst= ST-E
Opis=Obsługa geodezyjna punktów pomiarowych
Jm=usł.
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=3
Nr=2
Kat=KNNR 5
Tabl=1001/01  ST
Tekst=E Rozdz.5
Opis=Słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową
Jm=kpl.
Ilość=8
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=4,54

[M]
Nazwa=Słup oświetleniowy|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Oprawa oświtlenia zewnętrznego|0
Norma=1

[M]
Nazwa=Cement CEM I 42,5 - workowany|t
Norma=0,018

[M]
Nazwa=Piasek uszlachetniony|m3
Norma=0,066

[M]
Nazwa=Fundament pod słup|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Koparka podsiębierna 0,15m3|m-g
Norma=0,07

[S]
Nazwa=Żuraw samochodowy 5-6t  (1)|m-g
Norma=0,06

[S]
Nazwa=Samochód dostaw.do 0.9t (1)|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=4
Nr=3
Kat=KNNR 5
Tabl=0701/01 ST
Tekst=E
Opis=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II
Jm=m3
Ilość=127,2
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(260+5)*0.6*0.8

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=1,35

[POZ]
ID=5
Nr=4
Kat=KNNR 5
Tabl=0706/02 ST
Tekst=E
Opis=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
Jm=m
Ilość=265
ZaokrObm=2
Krot=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0179

[M]
Nazwa=Piasek zwykły|m3
Norma=0,076

[S]
Nazwa=Samochód dostaw.do 0.9t (1)|m-g
Norma=0,0114

[POZ]
ID=6
Nr=5
Kat=KNNR 5
Tabl=0702/01 ST
Tekst=E
Opis=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II
Jm=m3
Ilość=265
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,89

[POZ]
ID=7
Nr=6
Kat=KNNR 5
Tabl=0713/01 ST
Tekst=E
Opis=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kable do inst. oświetleniowej
Jm=m
Ilość=337
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0947

[M]
Nazwa=Kable do inst. oświetleniowej|m
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Wazelina techniczna|kg
Norma=0,0361

[M]
Nazwa=Opaski kablowe typu Oki|szt
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0067

[S]
Nazwa=Przyczepa do przewożenia kabli|m-g
Norma=0,0043

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy|m-g
Norma=0,0043

[S]
Nazwa=Żuraw samochodowy|m-g
Norma=0,0043

[POZ]
ID=8
Nr=7
Kat=KNNR 5
Tabl=0713/01 ST
Tekst=E
Opis=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKY 4x120mm2
Jm=m
Ilość=20
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0947

[M]
Nazwa=YAKY 4x120mm2|m
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Wazelina techniczna|kg
Norma=0,0361

[M]
Nazwa=Opaski kablowe typu Oki|szt
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0067

[S]
Nazwa=Przyczepa do przewożenia kabli|m-g
Norma=0,0043

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy|m-g
Norma=0,0043

[S]
Nazwa=Żuraw samochodowy|m-g
Norma=0,0043

[POZ]
ID=9
Nr=8
Kat=KNNR 5
Tabl=0705/01  ST
Tekst=E
Opis=Rura HDPE
Jm=m
Ilość=337
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,128

[M]
Nazwa=Rura HDPE|m
Norma=1,04

[POZ]
ID=10
Nr=9
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0606/02
Opis=UZIOM PIONOWY POGRĄŻANY
Jm=szt.
Ilość=8
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=1

[M]
Nazwa=UZIOM PIONOWY POGRĄŻANY|szt
Norma=2

[M]
Nazwa=Złącza prętów|szt
Norma=2

[M]
Nazwa=Grot stalowy|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Młot udarowy elektryczny|m-g
Norma=0,59

[S]
Nazwa=Agregat prądotwórczy do 2.5 kVA|m-g
Norma=0,59

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,59

[POZ]
ID=11
Nr=10
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0401/01
Opis=proj. złącze kablowo - pomiarowe z wyposażeniem
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=4,06

[M]
Nazwa=Proj. złącze kablowo - pomiarowe z wyposażeniem|kpl
Norma=1

[POZ]
ID=12
Nr=11
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0401/01
Opis=proj. skrzynka elektryczna z wyposażeniem
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=4,06

[M]
Nazwa=Proj. skrzynka elektryczna z wyposażeniem|kpl
Norma=1

[POZ]
ID=13
Nr=12
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0401/01
Opis=Studnia SKR-1
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=15,04

[M]
Nazwa=Studnia SKR-1|kpl
Norma=1

[POZ]
ID=14
Nr=13
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0705/01
Opis=Ułożenie rur osłonowych dwuotworowa o śr.do 140 mm - RPP fi 110
Jm=m
Ilość=10
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=30
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,128

[M]
Nazwa=Rury przewodowe dwuotworowa - RPP fi 110|m
Norma=1,04

[POZ]
ID=15
Nr=14
Kat=KNR AL-01
Tabl=0501/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Kamera zew. dzień/noc, z oświetlaczem IR i grzałką w obudowie IP66
Jm=szt.
Ilość=12
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=3,36

[M]
Nazwa=Kamera zew. dzień/noc, z oświetlaczem IR i grzałką w obudowie IP66|szt
Norma=1

[POZ]
ID=16
Nr=15
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0205/03
Opis=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2  - kabel sygnałowy do kamer
Jm=m
Ilość=215
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,084

[M]
Nazwa=Kabel sygnałowy do kamer|m
Norma=1,04

[POZ]
ID=17
Nr=16
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0205/03
Opis=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2  - kabel zasilający grzałkę w obudowie
Jm=m
Ilość=215
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,084

[M]
Nazwa=Kabel zasilający grzałkę w obudowie|m
Norma=1,04

[ELEM]
ID=18
Nr=2.
Opis=INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE - OŚWIETLENIE - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

[POZ]
ID=19
Nr=17
Kat=KNNR 5
Tabl=0502/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Oprawa oświetleniowa LED 22W montowana w suficie podwieszanym
Jm=kpl.
Ilość=67
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,92

[M]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa LED 22W montowana w suficie podwieszanym|szt
Norma=1

[POZ]
ID=20
Nr=18
Kat=KNNR 5
Tabl=0502/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Oprawa oświetleniowa LED 13W montowana w suficie podwieszanym
Jm=kpl.
Ilość=80
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,92

[M]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa LED 13W montowana w suficie podwieszanym|szt
Norma=1

[POZ]
ID=21
Nr=19
Kat=KNNR 5
Tabl=0502/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Oprawa oświetleniowa LED 23W montowana w suficie podwieszanym
Jm=kpl.
Ilość=50
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,92

[M]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa LED 23W montowana w suficie podwieszanym|szt
Norma=1

[POZ]
ID=22
Nr=20
Kat=KNNR 5
Tabl=0502/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Oprawa oświetleniowa LED 45W montowana w suficie podwieszanym
Jm=kpl.
Ilość=36
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,92

[M]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa LED 45W montowana w suficie podwieszanym|szt
Norma=1

[POZ]
ID=23
Nr=21
Kat=KNNR 5
Tabl=0502/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Oprawa oświetleniowa F1 LED 40W montowana w suficie podwieszanym
Jm=kpl.
Ilość=29
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,92

[M]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa F1 LED 40W montowana w suficie podwieszanym|szt
Norma=1

[POZ]
ID=24
Nr=22
Kat=KNNR 5
Tabl=0502/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Oprawa oświetleniowa K1 LED 40W montowana w suficie podwieszanym
Jm=kpl.
Ilość=108
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,92

[M]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa LED K1 40W montowana w suficie podwieszanym|szt
Norma=1

[POZ]
ID=25
Nr=23
Kat=KNNR 5
Tabl=0502/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Oprawa oświetleniowa LED 50W
Jm=kpl.
Ilość=10
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,92

[M]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa LED 50W|szt
Norma=1

[POZ]
ID=26
Nr=24
Kat=KNNR 5
Tabl=0502/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Oprawa oświetleniowa LED 195W cert. VDE
Jm=kpl.
Ilość=8
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,92

[M]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa LED 195W cert. VDE|szt
Norma=1

[POZ]
ID=27
Nr=25
Kat=KNNR 5
Tabl=0502/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Oprawa oświetleniowa trójkątna 41W
Jm=kpl.
Ilość=8
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,92

[M]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa trójkątna 41W|szt
Norma=1

[POZ]
ID=28
Nr=26
Kat=KNNR 5
Tabl=0502/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Oprawa oświetleniowa trójkątna 82W
Jm=kpl.
Ilość=8
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,92

[M]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa trójkątna 82W|szt
Norma=1

[POZ]
ID=29
Nr=27
Kat=KNNR 5
Tabl=0502/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Oprawa oświetleniowa RGB 12W
Jm=kpl.
Ilość=8
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,92

[M]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa RGB 12W|szt
Norma=1

[POZ]
ID=30
Nr=28
Kat=KNNR 5
Tabl=0502/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Oprawa zewnętrzna LED 8W
Jm=kpl.
Ilość=11
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,92

[M]
Nazwa=Oprawa zewnętrzna LED 8W|szt
Norma=1

[POZ]
ID=31
Nr=29
Kat=KNNR 5
Tabl=0502/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Oprawa zewnętrzna LED 20W
Jm=kpl.
Ilość=4
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,92

[M]
Nazwa=Oprawa zewnętrzna LED 20W|szt
Norma=1

[POZ]
ID=32
Nr=30
Kat=KNNR 5
Tabl=0502/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Oprawa zewnętrzna LED OPT
Jm=kpl.
Ilość=2
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,92

[M]
Nazwa=Oprawa zewnętrzna LED OPT|szt
Norma=1

[POZ]
ID=33
Nr=31
Kat=KNNR 5
Tabl=0502/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Oprawa oświetleniowa awaryjna IP65 LED 1h
Jm=kpl.
Ilość=3
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,92

[M]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa awaryjna IP65 LED 1h|szt
Norma=1

[POZ]
ID=34
Nr=32
Kat=KNNR 5
Tabl=0502/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Oprawa oświetleniowa awaryjna IP65 VUD LED 1h
Jm=kpl.
Ilość=4
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,92

[M]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa awaryjna IP65 VUD LED 1h|szt
Norma=1

[POZ]
ID=35
Nr=33
Kat=KNNR 5
Tabl=0502/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Oprawa oświetleniowa awaryjna IP65 VOD LED 1h
Jm=kpl.
Ilość=30
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,92

[M]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa awaryjna IP65 VOD LED 1h|szt
Norma=1

[POZ]
ID=36
Nr=34
Kat=KNNR 5
Tabl=0502/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Oprawa oświetleniowa awaryjna 1h LED P1
Jm=kpl.
Ilość=5
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,92

[M]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa awaryjna 1h LED P1|szt
Norma=1

[POZ]
ID=37
Nr=35
Kat=KNNR 5
Tabl=0502/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Oprawa oświetleniowa awaryjna 1h LED P2
Jm=kpl.
Ilość=52
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,92

[M]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa awaryjna 1h LED P2|szt
Norma=1

[POZ]
ID=38
Nr=36
Kat=KNNR 5
Tabl=0502/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Oprawa oświetleniowa awaryjna 1h LED P3
Jm=kpl.
Ilość=11
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,92

[M]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa awaryjna 1h LED P3|szt
Norma=1

[POZ]
ID=39
Nr=37
Kat=KNNR 5
Tabl=0502/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Oprawa oświetleniowa ewakuacyjnego IP40 1h M2a
Jm=kpl.
Ilość=26
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,92

[M]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa ewakuacyjnego IP40 1h M2a|szt
Norma=1

[POZ]
ID=40
Nr=38
Kat=KNNR 5
Tabl=0502/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Oprawa oświetleniowa ewakuacyjnego IP40 1h M2b
Jm=kpl.
Ilość=4
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,92

[M]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa ewakuacyjnego IP40 1h M2b|szt
Norma=1

[POZ]
ID=41
Nr=39
Kat=KNNR 5
Tabl=0502/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Oprawa oświetleniowa ewakuacyjnego IP65 1h
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,92

[M]
Nazwa=Oprawa oświetleniowa ewakuacyjnego IP65 1h|szt
Norma=1

[POZ]
ID=42
Nr=40
Kat=KNNR 5
Tabl=0306/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=łącznik świecznikowy IP20
Jm=szt.
Ilość=38
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0525

[M]
Nazwa=Łącznik świecznikowy IP-20|szt
Norma=1,02

[POZ]
ID=43
Nr=41
Kat=KNNR 5
Tabl=0306/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=łącznik świecznikowy IP44
Jm=szt.
Ilość=26
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0525

[M]
Nazwa=Łącznik świecznikowy IP-44|szt
Norma=1,02

[POZ]
ID=44
Nr=42
Kat=KNNR 5
Tabl=0306/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=łącznik schodowy IP-20
Jm=szt.
Ilość=22
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0525

[M]
Nazwa=Łącznik schodowy IP-20|szt
Norma=1,02

[POZ]
ID=45
Nr=43
Kat=KNNR 5
Tabl=1207/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
Jm=m
Ilość=2113
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0798

[POZ]
ID=46
Nr=44
Kat=KNNR 5
Tabl=1208/05 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Jm=m3
Ilość=5,28
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2113*0.05*0.05

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=4,03

[M]
Nazwa=Cement CEM I 42,5 - workowany|t
Norma=0,351

[M]
Nazwa=Piasek uszlachetniony|m3
Norma=1,1

[POZ]
ID=47
Nr=45
Kat=KNNR 5
Tabl=1208/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
Jm=m
Ilość=2113
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0315

[POZ]
ID=48
Nr=46
Kat=KNNR 5
Tabl=0103/05 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
Jm=m
Ilość=2113
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,309

[M]
Nazwa=Rura instalacyjna gładka RB 20 mm|m
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Złączka kompensacyjan do rur ZCL 20|szt
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm|szt
Norma=2,1

[M]
Nazwa=Uchwyty|szt
Norma=2,1

[POZ]
ID=49
Nr=47
Kat=KNNR 5
Tabl=0205/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2  - Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2
Jm=m
Ilość=2220
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0546

[M]
Nazwa=Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2|m
Norma=1,04

[ELEM]
ID=50
Nr=3.
Opis=INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE WEWNĘTRZNE - GNIAZDA - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

[POZ]
ID=51
Nr=48
Kat=KNNR 5
Tabl=0308/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=gniazdo podwójne 2x 2p+z 230V IP20
Jm=szt.
Ilość=98
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,179

[M]
Nazwa=Gniazdo podwójne 2x 2p+z 230V IP20|szt
Norma=1,02

[POZ]
ID=52
Nr=49
Kat=KNNR 5
Tabl=0308/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=gniazdo pojedyncze 2p+z 230V IP44
Jm=szt.
Ilość=20
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,179

[M]
Nazwa=Gniazdo pojedyncze 2p+z 230V IP44|szt
Norma=1,02

[POZ]
ID=53
Nr=50
Kat=KNNR 5
Tabl=0308/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=gniazdo podwójne 2p+z 230V IP44
Jm=szt.
Ilość=26
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,179

[M]
Nazwa=Gniazdo podwójne 2p+z 230V IP44|szt
Norma=1,02

[POZ]
ID=54
Nr=51
Kat=KNNR 5
Tabl=0308/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=wypust kablowy
Jm=szt.
Ilość=6
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,179

[M]
Nazwa=Wypust kablowy|szt
Norma=1,02

[POZ]
ID=55
Nr=52
Kat=KNNR 5
Tabl=0308/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=gniazdo komputerowe RJ-45
Jm=szt.
Ilość=21
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,179

[M]
Nazwa=Gniazdo komputerowe RJ-45|szt
Norma=1,02

[POZ]
ID=56
Nr=53
Kat=KNNR 5
Tabl=0308/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=gniazdo telefoniczne RJ-12
Jm=szt.
Ilość=18
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,179

[M]
Nazwa=Gniazdo telefoniczne RJ-12|szt
Norma=1,02

[POZ]
ID=57
Nr=54
Kat=KNNR 5
Tabl=0308/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=gniazdo RTV
Jm=szt.
Ilość=18
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,179

[M]
Nazwa=Gniazdo RTV|szt
Norma=1,02

[POZ]
ID=58
Nr=55
Kat=KNNR 5
Tabl=0306/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Wyłącznik główny zasilania
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0525

[M]
Nazwa=Wyłącznik główny zasilania|szt
Norma=1,02

[POZ]
ID=59
Nr=56
Kat=KNNR 5
Tabl=1204/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2
Jm=szt.
Ilość=6
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0525

[M]
Nazwa=Złączki WAGO|szt
Norma=1,03

[POZ]
ID=60
Nr=57
Kat=KNNR 5
Tabl=0404/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=montaż rozdzielni głównej budynku z wyposażeniem i kablem zasilającym
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=3,48

[M]
Nazwa=Montaż rozdzielni głównej budynku z wyposażeniem i kablem zasilającym|szt
Norma=1

[POZ]
ID=61
Nr=58
Kat=KNNR 5
Tabl=0404/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=montaż rozdzielnic pokojów RP1-RP6 z wyposażeniem oraz kablami zasilającymi
Jm=szt.
Ilość=6
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=3,48

[M]
Nazwa=Montaż rozdzielnic pokojów RP1-RP6 z wyposażeniem oraz kablami zasilającymi|szt
Norma=1

[POZ]
ID=62
Nr=59
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0205/03
Opis=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2  - Przewód YDY 3x2,5mm2
Jm=m
Ilość=1120
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,084

[M]
Nazwa=Przewód YDY 3x2,5mm2|m
Norma=1,04

[POZ]
ID=63
Nr=60
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0205/03
Opis=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2  - Przewód YDY 5x2,5mm2
Jm=m
Ilość=160
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,084

[M]
Nazwa=Przewód YDY 5x2,5mm2|m
Norma=1,04

[POZ]
ID=64
Nr=61
Kat=KNNR 5
Tabl=0404/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Montaż głównej szafy dystrybucyjnej GPD z wyposażeniem
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=3,48

[M]
Nazwa=Montaż głównej szafy dystrybucyjnej GPD z wyposażeniem|szt
Norma=1

[POZ]
ID=65
Nr=62
Kat=KNNR 5
Tabl=0205/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2  - UTP kat 6a 4x2x0,57mm
Jm=m
Ilość=1590
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0546

[M]
Nazwa=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2  - UTP kat 6a 4x2x0,57mm|m
Norma=1,04

[POZ]
ID=66
Nr=63
Kat=KNNR 5
Tabl=0201/03 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4 mm2 wciągane do rur - Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 4 mm2
Jm=m
Ilość=100
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0242

[M]
Nazwa=Przewód z żyłą Cu LgY-450/750V, 4 mm2|m
Norma=1,04

[POZ]
ID=67
Nr=64
Kat=KNNR 5
Tabl=1207/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
Jm=m
Ilość=2970
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0798

[POZ]
ID=68
Nr=65
Kat=KNNR 5
Tabl=1208/05 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Jm=m3
Ilość=7,43
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2970*0.05*0.05

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=4,03

[M]
Nazwa=Cement CEM I 42,5 - workowany|t
Norma=0,351

[M]
Nazwa=Piasek uszlachetniony|m3
Norma=1,1

[POZ]
ID=69
Nr=66
Kat=KNNR 5
Tabl=1208/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
Jm=m
Ilość=2970
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0315

[POZ]
ID=70
Nr=67
Kat=KNNR 5
Tabl=0103/05 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
Jm=m
Ilość=2970
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,309

[M]
Nazwa=Rura instalacyjna gładka RB 20 mm|m
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Złączka kompensacyjan do rur ZCL 20|szt
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm|szt
Norma=2,1

[M]
Nazwa=Uchwyty|szt
Norma=2,1

[ELEM]
ID=71
Nr=4.
Opis=INSTALACJA MONITORING CCTV  - CPV 45312100-8 - Instalowanie pożarowych systemów alarmowych

[POZ]
ID=72
Nr=68
Kat=KNR AL-01
Tabl=0501/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Kamera IP wewnętrzna
Jm=szt.
Ilość=22
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=3,36

[M]
Nazwa=Kamera IP wewnętrzna|szt
Norma=1

[POZ]
ID=73
Nr=69
Kat=KNR AL-01
Wyd=ATHENASOFT wyd.I 2000
Tabl=0501/03
Opis=Montaż serwera rejestrującego systemu CCTV
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=1,93

[M]
Nazwa=Montaż serwera rejestrującego systemu CCTV|szt
Norma=1

[POZ]
ID=74
Nr=70
Kat=KNNR 5
Tabl=0406/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Switch 48 portowy
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,63

[M]
Nazwa=Switch 48 portowy|szt
Norma=1

[POZ]
ID=75
Nr=71
Kat=KNNR 5
Tabl=0201/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur - Przewód UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e
Jm=m
Ilość=511
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0179

[M]
Nazwa=Przewód UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e|m
Norma=1,04

[POZ]
ID=76
Nr=72
Kat=KNNR 5
Tabl=1207/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
Jm=m
Ilość=511
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0798

[POZ]
ID=77
Nr=73
Kat=KNNR 5
Tabl=1208/05 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Jm=m3
Ilość=1,28
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=511*0.05*0.05

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=4,03

[M]
Nazwa=Cement CEM I 42,5 - workowany|t
Norma=0,351

[M]
Nazwa=Piasek uszlachetniony|m3
Norma=1,1

[POZ]
ID=78
Nr=74
Kat=KNNR 5
Tabl=1208/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
Jm=m
Ilość=511
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0315

[POZ]
ID=79
Nr=75
Kat=KNNR 5
Tabl=0103/05 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
Jm=m
Ilość=511
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,309

[M]
Nazwa=Rura instalacyjna gładka RB 20 mm|m
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Złączka kompensacyjan do rur ZCL 20|szt
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm|szt
Norma=2,1

[M]
Nazwa=Uchwyty|szt
Norma=2,1

[ELEM]
ID=80
Nr=5.
Opis=INSTALACJA SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWIN)- CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

[POZ]
ID=81
Nr=76
Kat=KNR AL-01
Tabl=0101/05 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=34,35

[M]
Nazwa=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych|szt
Norma=1,02

[POZ]
ID=82
Nr=77
Kat=KNR AL-01
Tabl=0101/05 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Montaż ekspandera z zasilaczem
Jm=szt.
Ilość=2
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=34,35

[M]
Nazwa=Ekspander z zasilaczem|szt
Norma=1,02

[POZ]
ID=83
Nr=78
Kat=KNR AL-01
Tabl=0201/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Montaż czujek PIR
Jm=szt.
Ilość=19
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=2,12

[M]
Nazwa=Montaż czujek PIR|szt
Norma=1,02

[POZ]
ID=84
Nr=79
Kat=KNR AL-01
Tabl=0108/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Montaż sygnalizatora wewnętrznego
Jm=szt.
Ilość=6
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=1,87

[M]
Nazwa=Montaż sygnalizatora wewnętrznego|szt
Norma=1

[POZ]
ID=85
Nr=80
Kat=KNNR 5
Tabl=0205/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2  - Przewód YTDY 8*0,5
Jm=m
Ilość=512
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0546

[M]
Nazwa=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2  - Przewód YTDY 8*0,5|m
Norma=1,04

[POZ]
ID=86
Nr=81
Kat=KNNR 5
Tabl=1207/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
Jm=m
Ilość=512
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0798

[POZ]
ID=87
Nr=82
Kat=KNNR 5
Tabl=1208/05 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Jm=m3
Ilość=1,28
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=512*0.05*0.05

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=4,03

[M]
Nazwa=Cement CEM I 42,5 - workowany|t
Norma=0,351

[M]
Nazwa=Piasek uszlachetniony|m3
Norma=1,1

[POZ]
ID=88
Nr=83
Kat=KNNR 5
Tabl=1208/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
Jm=m
Ilość=512
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0315

[POZ]
ID=89
Nr=84
Kat=KNNR 5
Tabl=0103/05 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
Jm=m
Ilość=512
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,309

[M]
Nazwa=RVS 13,5/18|m
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Złączka kompensacyjan do rur ZCL 20|szt
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm|szt
Norma=2,1

[M]
Nazwa=Uchwyty|szt
Norma=2,1

[ELEM]
ID=90
Nr=6.
Opis=INSTALACJA DOMOFONOWA - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

[POZ]
ID=91
Nr=85
Tekst= ST-E
Opis=Instalacja domofonowa
Jm=usł.
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[ELEM]
ID=92
Nr=7.
Opis=INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU (KD) - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

[POZ]
ID=93
Nr=86
Tekst= ST-E
Opis=Instalacja kontroli dostępu
Jm=usł.
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[ELEM]
ID=94
Nr=8.
Opis=INSTALACJA ODDYMIANIA - CPV 45312100-8 - Instalowanie pożarowych systemów alarmowych

[POZ]
ID=95
Nr=87
Kat=KNR 5-06
Tabl=1601/10 ST
Tekst=E Rozdz.5
Opis=Zainstalowanie centrali oddymiania
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=47,03

[M]
Nazwa=Zainstalowanie centrali oddymiania|szt
Norma=1

[POZ]
ID=96
Nr=88
Kat=KNR 5-06
Tabl=1612/02 ST
Tekst=E Rozdz.5
Opis=Instalowanie optycznych czujek dymu z podstawą
Jm=szt.
Ilość=3
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=1,62

[M]
Nazwa=Instalowanie optycznych czujek dymu z podstawą|szt
Norma=1

[POZ]
ID=97
Nr=89
Kat=KNR 5-06
Tabl=1609/03 ST
Tekst=E Rozdz.5
Opis=Ręczny przycisk przewietrzający
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=2,1

[M]
Nazwa=Ręczny przycisk przewietrzający|szt
Norma=1

[POZ]
ID=98
Nr=90
Kat=KNR 5-06
Tabl=1609/03 ST
Tekst=E Rozdz.5
Opis=Ręczny przycisk oddymiania
Jm=szt.
Ilość=2
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=2,1

[M]
Nazwa=Ręczny przycisk oddymiania|szt
Norma=1

[POZ]
ID=99
Nr=91
Kat=KNR 5-06
Tabl=1609/03 ST
Tekst=E Rozdz.5
Opis=siłownik okna oddymiającego 1,4A/24V lub równoważne
Jm=szt.
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
WspR=0,955
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=2,1

[M]
Nazwa=Siłownik okna oddymiającego 1,4A/24V lub równoważne|szt
Norma=1

[POZ]
ID=100
Nr=92
Kat=KNNR 5
Tabl=0203/01 ST
Tekst=E Rozdz.5
Opis=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HDGs3x2,5mm FE180/PH90 - zasilanie centrali
Jm=m
Ilość=60
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0352

[M]
Nazwa=HDGs3x2,5mm FE180/PH90|m
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Kołki stalowe|szt
Norma=3

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe|szt
Norma=3

[POZ]
ID=101
Nr=93
Kat=KNNR 5
Tabl=0203/01 ST
Tekst=E Rozdz.5
Opis=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - (N)HXH-FE180/E30 3x1,5mm2
Jm=m
Ilość=80
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0352

[M]
Nazwa=(N)HXH-FE180/E30 3x1,5mm2|m
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Kołki stalowe|szt
Norma=3

[M]
Nazwa=Uchwyty stalowe|szt
Norma=3

[POZ]
ID=102
Nr=94
Kat=KNNR 5
Tabl=0203/01 ST
Tekst=E Rozdz.5
Opis=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YDY-450/750 V 5x1mm2
Jm=m
Ilość=10
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0352

[M]
Nazwa=Przewód YDY-450/750 V 5x1mm2|m
Norma=1,04

[POZ]
ID=103
Nr=95
Kat=KNNR 5
Tabl=0201/01 ST
Tekst=E Rozdz.5
Opis=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur - Kabel telekom. YnTKSY 1x2x1,0
Jm=m
Ilość=120
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0179

[M]
Nazwa=Kabel telekom. YnTKSY 1x2x1,0|m
Norma=1,04

[POZ]
ID=104
Nr=96
Kat=KNNR 5
Tabl=0201/01 ST
Tekst=E Rozdz.5
Opis=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur - Kabel telekom. YnTKSY 5x2x0,8
Jm=m
Ilość=120
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0179

[M]
Nazwa=Kabel telekom. YnTKSY 5x2x0,8|m
Norma=1,04

[POZ]
ID=105
Nr=97
Kat=KNNR 5
Tabl=1207/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
Jm=m
Ilość=145
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0798

[POZ]
ID=106
Nr=98
Kat=KNNR 5
Tabl=1208/05 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Jm=m3
Ilość=0,36
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=145*0.05*0.05

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=4,03

[M]
Nazwa=Cement CEM I 42,5 - workowany|t
Norma=0,351

[M]
Nazwa=Piasek uszlachetniony|m3
Norma=1,1

[POZ]
ID=107
Nr=99
Kat=KNNR 5
Tabl=1208/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
Jm=m
Ilość=145
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,0315

[POZ]
ID=108
Nr=100
Kat=KNNR 5
Tabl=0103/05 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
Jm=m
Ilość=145
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,309

[M]
Nazwa=RVS 13,5/18|m
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Złączka kompensacyjan do rur ZCL 20|szt
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm|szt
Norma=2,1

[M]
Nazwa=Uchwyty|szt
Norma=2,1

[ELEM]
ID=109
Nr=9.
Opis=POMIARY - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

[POZ]
ID=110
Nr=101
Kat=KNNR 5
Tabl=1304/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
Jm=szt.
Ilość=25
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=1,24

[POZ]
ID=111
Nr=102
Kat=KNNR 5
Tabl=1304/02 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
Jm=szt.
Ilość=75
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,56

[POZ]
ID=112
Nr=103
Kat=KNNR 5
Tabl=1305/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
Jm=prób.
Ilość=25
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,33

[POZ]
ID=113
Nr=104
Kat=KNNR 5
Tabl=1305/02 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
Jm=prób.
Ilość=75
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,27

[POZ]
ID=114
Nr=105
Kat=KNNR 5
Tabl=1303/01 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
Jm=pomiar
Ilość=25
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,63

[POZ]
ID=115
Nr=106
Kat=KNNR 5
Tabl=1303/02 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
Jm=pomiar
Ilość=75
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,42

[POZ]
ID=116
Nr=107
Kat=KNR 13-21
Tabl=0301/03 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku
Jm=kpl.pom.
Ilość=25
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=1,71

[POZ]
ID=117
Nr=108
Kat=KNR 13-21
Tabl=0301/04 ST
Tekst=E1_WEW
Opis=Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku
Jm=kpl.pom.
Ilość=75
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=0,25

[POZ]
ID=118
Nr=109
Kat=KNNR 5
Tabl=1301/02  ST
Tekst=E
Opis=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
Jm=pomiar
Ilość=25
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=1,76

[POZ]
ID=119
Nr=110
Kat=KNNR 5
Tabl=1302/04  ST
Tekst=E
Opis=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
Jm=odc.
Ilość=25
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 104)|r-g
Norma=1,98

[POZ]
ID=120
Nr=111
Tekst= ST-E
Opis=Opomiarowanie
Jm=usł.
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

