[INFO]
Program=RODOS
Wersja=7.0.13.1
WersjaPliku=13
DataModyf=18.08.2017
CzasModyf=10:20:13
RozmiarPliku=69067
OpisPliku=
NaPodstawie=C:\Users\mwieczorek\Documents\Rodos 7\Kosztorysy\Świnoujście Bydgoska.rds7
Wartość=0
ID_KS={E083D61A-1E61-4C40-B4C1-44F1A4E9D4E3}

[DAN_OG]
Budowa=Województwo Zachodniopomorskie, powiat Świnoujście, Miasto Świnoujście, ul.Bydgoska
Inwestor=Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

[DANE]
Ks_metoda=1
Ks_formuła=0
Ks_opcNK=0
OpcKz=1
OpcKJ=1
OpcInw=1
Ks_opcVAT=-1
DP_Norm=6
DP_RMS=3
DP_CJ=4
ZaokrObm=3
opcZer_Norm=0
opcZer_RMS=0
opcZer_CJ=0
opcZer_Obm=0
RodzZaokr=0
Num_auto=-1
Num_rodz=0
Num_param=1,1,0,0,0,0
Znak_mnożenia=0
Spc_wyr=0
Klasyfikacja=CPV
NACE=
PlikCPV=1
Kp=0|0|0
Zysk=0|0|0|0|0|0
VAT=0
Waluta=zł

[WYDRUK]
Lista=P1
Ceny=1
LinPion=1
Pasek=1
KodPoz=1
NrST=1
KodCPV=1
T1_numer=1
T1_stawki=1
T1_nazwyCPV=1
T1_SKB=1
P1_podst=1
P1_obmiar=1
P1_kol_PN=1
K1_podst=1
K1a_podst=1
K1_wart_poz=1
K1_cen_jedn=1
K1_sum_elem=1
K1_sum_koszt=1
K1a_sum_koszt=1
K1_kol_Ilosc=1
K2_podst=1
K2_sum_koszt=1
K3_podst=1
K3_sum_elem=1
K3_sum_koszt=1
CJ1_podst=1
CJ_pozAgr=1
CJ_pozUpr=1

[ROB]
Nazwa=Betoniarze gr.II (ATH 1)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=224,209

[ROB]
Nazwa=Betoniarze gr.III (ATH 2)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=110,334

[ROB]
Nazwa=Bituminiarze gr.II (ATH 3)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=84,005

[ROB]
Nazwa=Bituminiarze gr.III (ATH 4)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=11,636

[ROB]
Nazwa=Brukarze gr.II (ATH 5)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=267,434

[ROB]
Nazwa=Robocizna (ATH 6)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=15,808

[ROB]
Nazwa=Robocizna (ATH 7)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1271,589

[ROB]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6065,386

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 8)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2101,969

[ROB]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 9)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1345,534

[ROB]
Nazwa=Torowi gr.I (ATH 11)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,38

[ROB]
Nazwa=Torowi gr.II (ATH 12)|r-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=321,54

[MAT]
Nazwa=Asfalt drogowy|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3473,712

[MAT]
Nazwa=Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2,146

[MAT]
Nazwa=Bednarka ocynkowana 30x4|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=675,609

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły B-10|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=8,912

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły B-15 (C12/15)|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,832

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły C12/15 (B-15)|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=19,91

[MAT]
Nazwa=Beton zwykły|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=127,37

[MAT]
Nazwa=Cement "35"|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,468

[MAT]
Nazwa=Cement portlandzki 25 z dodatkami|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=203

[MAT]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=42,238

[MAT]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,803

[MAT]
Nazwa=Drewno na stemple iglaste nasycone|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,84

[MAT]
Nazwa=Farba poliwinylowa nawierzchniowa na rdzę|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3

[MAT]
Nazwa=Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=147,617

[MAT]
Nazwa=Fundament betonowy B-71|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=26

[MAT]
Nazwa=Geowłóknina|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=290,25

[MAT]
Nazwa=Głowice SKE 3M na kabel|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=26

[MAT]
Nazwa=Kable YAKY 4X35mm2|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=812,282

[MAT]
Nazwa=Końcówki kablowe|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=208

[MAT]
Nazwa=Kostka brukowa niefazowana z betonu 8 cm, szara|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1558,56

[MAT]
Nazwa=Kostka brukowa z betonu bezfazowa gr.8 cm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=321,3

[MAT]
Nazwa=Kostka brukowa z betonu śrutowana gr.10 cm|m2
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=327,42

[MAT]
Nazwa=Krawężniki betonowe drogowe 12x25|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=476,34

[MAT]
Nazwa=Krawężniki betonowe drogowe przejściowe|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=32,64

[MAT]
Nazwa=Krawężniki betonowe drogowe|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=688,5

[MAT]
Nazwa=Krawężniki najazdowe betonowe drogowe 15x22|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=548,76

[MAT]
Nazwa=Kręgi betonowe d=1,0m h=0,5m|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=48

[MAT]
Nazwa=Kręgi betonowe d=1,5m h=0,5m|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=32

[MAT]
Nazwa=Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1609,169

[MAT]
Nazwa=Kruszywo|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3,52

[MAT]
Nazwa=Lampa oświetleniowa kompletna np. Magnolia 72 LED STRADA z optyką T2|kpl
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=26

[MAT]
Nazwa=Masa chemoutwardzalna Biladur|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=61,95

[MAT]
Nazwa=Mieszanka mineralno-asfaltowa standard II|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=483,791

[MAT]
Nazwa=Mieszanka mineralno-asfaltowa|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=283,8

[MAT]
Nazwa=Mikrokulki odblaskowe|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6,35

[MAT]
Nazwa=Nadstawka betonowa d=450mm dł.1m|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=29

[MAT]
Nazwa=Nasiona traw|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=10,26

[MAT]
Nazwa=Obrzeża betonowe 30x8cm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=408

[MAT]
Nazwa=Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=398,82

[MAT]
Nazwa=Olej napędowy|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=122,602

[MAT]
Nazwa=Opaska kablowa OKi - ocechowana|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=78,104

[MAT]
Nazwa=Opaski kablowe typu Oki|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=52

[MAT]
Nazwa=Osadniki betonowe d=450mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=29

[MAT]
Nazwa=Pale szalunkowe stalowe|t
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,329

[MAT]
Nazwa=Piasek do betonów|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,152

[MAT]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=82,88

[MAT]
Nazwa=Piasek zwykły|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1616,16

[MAT]
Nazwa=Piasek|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=927,239

[MAT]
Nazwa=Pierścienie odciążające żelbetowe  450mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=29

[MAT]
Nazwa=Pierścienie utrzymujące wpust 450mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=29

[MAT]
Nazwa=Płyty chodnikowe 40x40x5cm ryflowane szare|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4837,82

[MAT]
Nazwa=Pospółka|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=150,05

[MAT]
Nazwa=Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 2x2,5mm2|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=260

[MAT]
Nazwa=Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych|dm3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=2,55

[MAT]
Nazwa=Rura Arot fi 50|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=26

[MAT]
Nazwa=Rurki drenarskie z PCW|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=143,52

[MAT]
Nazwa=Rury przewodowe z PCW dwudzielne  fi 110|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=94,64

[MAT]
Nazwa=Rury przewodowe z polietylenu fi 50mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=87,36

[MAT]
Nazwa=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=200mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=115,26

[MAT]
Nazwa=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=315mm|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=265,2

[MAT]
Nazwa=Słupki drewniane iglaste niekorowane 7cm|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,066

[MAT]
Nazwa=Słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=11,716

[MAT]
Nazwa=Słupki stalowe  d=70mm|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=317,25

[MAT]
Nazwa=Słupy aluminiowe stożkowe bez szwów, anodowe kolor szampański, o przekroju kołowym, II strefa typ SAL-80H wys. 8m grubość ścianki 4mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=26

[MAT]
Nazwa=Stopnie żeliwne|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=128

[MAT]
Nazwa=Sznur konopny smołowany|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=12,47

[MAT]
Nazwa=Tablice znaków drogowych|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=41

[MAT]
Nazwa=Tabliczki opisowe na kabel|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=78,104

[MAT]
Nazwa=Tuleja PCV śr 315mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1

[MAT]
Nazwa=Uziom stalowy miedziowany o dług. 1.0 m|m
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=9

[MAT]
Nazwa=Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)|kg
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=8,591

[MAT]
Nazwa=Wiertło diamentowe|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,01

[MAT]
Nazwa=Właz kanał. żel.cięż.fi 600mm kl.D(40 t)|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=16

[MAT]
Nazwa=Woda|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=256,237

[MAT]
Nazwa=Wpust żeliwny uliczny ściekowy 600x400mm|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=29

[MAT]
Nazwa=Zaprawa cementowa  M7|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=6,16

[MAT]
Nazwa=Ziemia urodzajna (humus)|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=44,46

[MAT]
Nazwa=Złącze  bezpiecznikowe słupowe IZK 4-01|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=26

[MAT]
Nazwa=Złącze fazowe IZK 4-02|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=52

[MAT]
Nazwa=Złącze instalacji odgromowej, krzyżowe 2 x M8|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3

[MAT]
Nazwa=Złącze izolacyjne zerowe IZK 4-03|szt
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=26

[MAT]
Nazwa=Żwir do bet. wielofrak. uziar. 16-31,5 mm|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=34,5

[MAT]
Nazwa=Żwir do betonów|m3
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,144

[SPR]
Nazwa=Agregat prądotwórczy do 2.5 kVA|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,86

[SPR]
Nazwa=Beczkowóz ciągniony 1500dm3|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=37,023

[SPR]
Nazwa=Ciągnik gąsienicowy  75-80KM (55-59kW)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=37,023

[SPR]
Nazwa=Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=103,247

[SPR]
Nazwa=Ciągnik kołowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3,515

[SPR]
Nazwa=Frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0m|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,066

[SPR]
Nazwa=Koparka 0,25m3 (p)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=78,384

[SPR]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,40m3|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=77,673

[SPR]
Nazwa=Koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna 0,9-1,2m3|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=25,5

[SPR]
Nazwa=Koparka podsiębierna 0,15m3|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,82

[SPR]
Nazwa=Koparka przedsiębierna 0,6m3|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=19,111

[SPR]
Nazwa=Młot udarowy elektryczny|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,86

[SPR]
Nazwa=Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM (3,1KW)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4,496

[SPR]
Nazwa=Plastomarker samobieżny Super|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,368

[SPR]
Nazwa=Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=22,1

[SPR]
Nazwa=Przyczepa do przewożenia kabli|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=3,515

[SPR]
Nazwa=Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=49,08

[SPR]
Nazwa=Równiarka samojezdna 100KM|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=17,459

[SPR]
Nazwa=Samochód dostawczy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,9

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=11,84

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1045,6

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 10-15t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=62,04

[SPR]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 15-20t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=57,026

[SPR]
Nazwa=Samochód skrzyniowy   5t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=5,81

[SPR]
Nazwa=Samochód skrzyniowy  5-10t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=12,3

[SPR]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=108,529

[SPR]
Nazwa=Skrapiarka do bitumu z mechaniczną pompą 1500dm3|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=83,097

[SPR]
Nazwa=Spawarka|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=50,021

[SPR]
Nazwa=Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,8

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  75KM|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=57,251

[SPR]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 100KM|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=81,211

[SPR]
Nazwa=Szczotka mechaniczna|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=20,15

[SPR]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=21,775

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=60,782

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 15t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=21,285

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny ogumiony|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=27,795

[SPR]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=261,804

[SPR]
Nazwa=Walec wibracyjny jednoosiowy ogumiony 0,6t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=59,212

[SPR]
Nazwa=Wciągarka ręczna 3-5t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=37,88

[SPR]
Nazwa=Wibrator powierzchniowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=281,32

[SPR]
Nazwa=Wiertnica o mocy ponad 3 kW lub hydrauliczna|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=0,16

[SPR]
Nazwa=Wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5-0,75t|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=103,04

[SPR]
Nazwa=Zrywarka przyczepna|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=4,18

[SPR]
Nazwa=Żuraw samochodowy do 4t (1)|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=1,225

[SPR]
Nazwa=Żuraw samochodowy|m-g
MnoZr=1
Rabat=0
RodzRabatu=0
Ilość=5,075

[ELEM]
ID=1
Nr=1.
ST=01.00.00
Opis=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

[ELEM]
ID=2
Nr=1.1.
ST=01.01.01
Opis=Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
PZ=1

[POZ]
ID=3
Nr=1
Kat=KNNR 1
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0111/01
Opis=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
Jm=km
Ilość=0,6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=56

[M]
Nazwa=Słupki drewniane iglaste niekorowane 7cm|m3
Norma=0,11

[S]
Nazwa=Samochód dostawczy|m-g
Norma=1,5

[POZ]
ID=4
Nr=2
Opis=Odtworzenie punktu osnowy geodezyjnej (punkty 1190 i 1191)
Jm=pkt
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[ELEM]
ID=5
Nr=1.2.
ST=01.02.01
Opis=Usunięcie drzew lub krzaków
PZ=1

[POZ]
ID=6
Nr=3
Kat=KNR 2-01
Wyd=MGPiB wyd.IV 1996
Tabl=0108/05
Opis=Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości
Jm=ha
Ilość=0,4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 8)|r-g
Norma=185,27

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 100KM|m-g
Norma=44

[POZ]
ID=7
Nr=4
Kat=KNR 2-01
Wyd=MGPiB wyd.IV 1996
Tabl=0101/02
Opis=Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy do 25cm z cięciem drewna piłą mechaniczną
Jm=szt
Ilość=8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 8)|r-g
Norma=1,0696

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 100KM|m-g
Norma=0,063

[S]
Nazwa=Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM (3,1KW)|m-g
Norma=0,112

[POZ]
ID=8
Nr=5
Kat=KNR 2-01
Wyd=MGPiB wyd.IV 1996
Tabl=0101/03
Opis=Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy do 55cm z cięciem drewna piłą mechaniczną
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 8)|r-g
Norma=1,5758

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 100KM|m-g
Norma=0,4

[S]
Nazwa=Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM (3,1KW)|m-g
Norma=1,8

[POZ]
ID=9
Nr=6
Kat=KNR 2-01
Wyd=MGPiB wyd.IV 1996
Tabl=0105/05
Opis=Mechaniczne karczowanie pni o średnicy do 65cm wraz z zasypaniem dołów po karczach
Jm=szt
Ilość=158
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 8)|r-g
Norma=1,146

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,6

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,05

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 100KM|m-g
Norma=0,35

[ELEM]
ID=10
Nr=1.3.
ST=01.02.02
Opis=Zdjęcie warstwy humusu
PZ=1

[POZ]
ID=11
Nr=7
Kat=KNNR 1
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0113/01
Opis=Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm
Jm=m3
Ilość=165
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,0049

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 100KM|m-g
Norma=0,0023

[POZ]
ID=12
Nr=8
Kat=KNNR 1
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0207/02
Opis=Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
Jm=m3
Ilość=165
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,046

[S]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,40m3|m-g
Norma=0,0632

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  75KM|m-g
Norma=0,0298

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,1886

[POZ]
ID=13
Nr=9
Kat=KNNR 1
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0208/02
Opis=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Jm=m3
Ilość=165
ZaokrObm=3
Krot=4
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 15-20t|m-g
Norma=0,0116

[POZ]
ID=14
Nr=10
Kat=KNNR 1
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0113/01
Opis=Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm
Jm=m3
Ilość=1064
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,0049

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 100KM|m-g
Norma=0,0023

[POZ]
ID=15
Nr=11
Kat=KNNR 1
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0207/02
Opis=Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
Jm=m3
Ilość=1064
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,046

[S]
Nazwa=Koparka gąsienicowa 0,40m3|m-g
Norma=0,0632

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  75KM|m-g
Norma=0,0298

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,1886

[POZ]
ID=16
Nr=12
Kat=KNNR 1
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0208/02
Opis=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Jm=m3
Ilość=1064
ZaokrObm=3
Krot=4
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 15-20t|m-g
Norma=0,0116

[ELEM]
ID=17
Nr=1.4.
ST=01.02.04
Opis=Rozbiórka elementów dróg
PZ=1

[POZ]
ID=18
Nr=13
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0815/02
Opis=Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
Jm=m2
Ilość=242
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=12+14+90+55+33+38

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 9)|r-g
Norma=0,1249

[POZ]
ID=19
Nr=14
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0815/01
Opis=Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej
Jm=m2
Ilość=289
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=15+33+16+14+20+35+11+22+13+28+60+22

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 9)|r-g
Norma=0,0974

[POZ]
ID=20
Nr=15
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0811/03
Opis=Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych trylinka
Jm=m2
Ilość=347
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=14+33+16+15+15+12+25+13+14+12+13+165

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 9)|r-g
Norma=0,3601

[POZ]
ID=21
Nr=16
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0801/03
Opis=Rozebranie mechaniczne nawierzchni zjazdów z betonu o grubości 12cm
Jm=m2
Ilość=15
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 9)|r-g
Norma=0,22

[S]
Nazwa=Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min|m-g
Norma=0,12

[POZ]
ID=22
Nr=17
Kat=KNR AT-03
Wyd=Athenasoft wyd.I 2000
Tabl=0104/01
Opis=Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości do 8cm
Jm=m2
Ilość=1020
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,04

[S]
Nazwa=Koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna 0,9-1,2m3|m-g
Norma=0,025

[POZ]
ID=23
Nr=18
Kat=KSNR 6
Wyd=MGPiB wyd.1995
Tabl=0801/02
Opis=Rozbiórka podbudowy gr.15cm z kruszywa sposobem mechanicznym (przyjęto 50% powierzchni jezdni bitumicznej)
Jm=m2
Ilość=510
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,203

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 100KM|m-g
Norma=0,0079

[S]
Nazwa=Zrywarka przyczepna|m-g
Norma=0,0079

[POZ]
ID=24
Nr=19
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0811/03
Opis=Rozebranie podbudowy z płyt drogowych betonowych trylinka (przyjęto 50% powierzchni jezdni bitumicznej)
Jm=m2
Ilość=510
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 9)|r-g
Norma=0,3601

[POZ]
ID=25
Nr=20
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0804/07
Opis=Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca (zjazdy)
Jm=m2
Ilość=24
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=4+20

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 9)|r-g
Norma=0,1607

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa 100KM|m-g
Norma=0,0063

[S]
Nazwa=Zrywarka przyczepna|m-g
Norma=0,0063

[POZ]
ID=26
Nr=21
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0810/02
Opis=Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
Jm=m2
Ilość=25
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=15+10

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 9)|r-g
Norma=0,7812

[POZ]
ID=27
Nr=22
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0813/03
Opis=Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem
Jm=m
Ilość=453
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=217+223+13

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 9)|r-g
Norma=0,55

[POZ]
ID=28
Nr=23
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0814/01
Opis=Rozebranie obrzeży betonowych
Jm=m
Ilość=527
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=16+45+11+24+22+22+60+32+7+34+40+8+40+8+8+40+95+15

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 9)|r-g
Norma=0,0475

[POZ]
ID=29
Nr=24
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0818/08
Opis=Rozebranie słupków do znaków
Jm=szt
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 9)|r-g
Norma=0,441

[POZ]
ID=30
Nr=25
Kat=KNNR 6
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0702/08
Opis=Zdjęcie pionowych znaków lub drogowskazów
Jm=szt
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,783

[POZ]
ID=31
Nr=26
Kat=KNR 4-04
Wyd=wyd.IV 1997
Tabl=1103/04
Opis=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego
Jm=m3
Ilość=351
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,177

[POZ]
ID=32
Nr=27
Kat=KNR 4-04
Wyd=wyd.IV 1997
Tabl=1103/05
Opis=Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości
Jm=m3
Ilość=351
ZaokrObm=3
Krot=9
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,037

[ELEM]
ID=33
Nr=1.5.
ST=01.03.02
Opis=Przebudowa kablowych linii energetycznych
PZ=1

[POZ]
ID=34
Nr=28
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0701/02
Opis=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
Jm=m3
Ilość=25,48
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=91*0.7*0.4

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 7)|r-g
Norma=2,24

[POZ]
ID=35
Nr=29
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0706/01
Opis=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Jm=m
Ilość=91
ZaokrObm=3
Krot=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=10+5+3+10+5+3+9+3+6+4+17+16

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 7)|r-g
Norma=0,0126

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,056

[S]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
Norma=0,008

[POZ]
ID=36
Nr=30
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0705/01
Opis=Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych śr. 110mm
Jm=m
Ilość=91
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=10+5+3+10+5+3+9+3+6+4+17+16

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 7)|r-g
Norma=0,128

[M]
Nazwa=Rury przewodowe z PCW dwudzielne  fi 110|m
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,014

[S]
Nazwa=Żuraw samochodowy do 4t (1)|m-g
Norma=0,007

[POZ]
ID=37
Nr=31
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0702/02
Opis=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
Jm=m3
Ilość=21,84
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=91*0.6*0.4

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 7)|r-g
Norma=1,21

[ELEM]
ID=38
Nr=2.
ST=02.00.00
Opis=ROBOTY ZIEMNE

[ELEM]
ID=39
Nr=2.1.
ST=02.01.01
Opis=Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
PZ=1

[POZ]
ID=40
Nr=32
Kat=KNNR 1
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0201/07
Opis=Roboty ziemne  wykonywane mechanicznie z transp. w nasyp na odl. do 1 km
Jm=m3
Ilość=209
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,102

[S]
Nazwa=Koparka przedsiębierna 0,6m3|m-g
Norma=0,029

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,116

[POZ]
ID=41
Nr=33
Kat=KNNR 1
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0201/07
Opis=Roboty ziemne  wykonywane mechanicznie z transp. na odkład na odl. do 10 km
Jm=m3
Ilość=450
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,102

[S]
Nazwa=Koparka przedsiębierna 0,6m3|m-g
Norma=0,029

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,415

[ELEM]
ID=42
Nr=2.2.
ST=02.03.01
Opis=Wykonanie nasypów
PZ=1

[POZ]
ID=43
Nr=34
Kat=KNNR 1
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0214/06
Opis=Wykonanie nasypów z zagęszczeniem mechanicznym - materiał z uzyskanego wykopu
Jm=m3
Ilość=209
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,033

[S]
Nazwa=Ciągnik gąsienicowy  75-80KM (55-59kW)|m-g
Norma=0,021

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny|m-g
Norma=0,042

[S]
Nazwa=Beczkowóz ciągniony 1500dm3|m-g
Norma=0,021

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  75KM|m-g
Norma=0,0117

[POZ]
ID=44
Nr=35
Kat=KNNR 1
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0214/06
Opis=Wykonanie nasypów z zagęszczeniem mechanicznym - materiał z dowozu z odl. do 10km
Jm=m3
Ilość=569
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,033

[M]
Nazwa=Piasek zwykły|m3
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Ciągnik gąsienicowy  75-80KM (55-59kW)|m-g
Norma=0,021

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny|m-g
Norma=0,042

[S]
Nazwa=Beczkowóz ciągniony 1500dm3|m-g
Norma=0,021

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  75KM|m-g
Norma=0,0117

[ELEM]
ID=45
Nr=3.
ST=03.00.00
Opis=ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

[ELEM]
ID=46
Nr=3.1.
ST=03.02.01
Opis=Kanalizacja deszczowa
PZ=1

[POZ]
ID=47
Nr=36
Kat=KNR 4-05t1
Wyd=MGPiB wyd.I 1993
Tabl=0409/01
Opis=Demontaż studni chłonnych z kręgów betonowych o średnicach 1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie
Jm=kpl
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=16,4

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy  5-10t|m-g
Norma=2,46

[S]
Nazwa=Wciągarka ręczna 3-5t|m-g
Norma=5,49

[POZ]
ID=48
Nr=37
Kat=KNR 4-05t1
Wyd=MGPiB wyd.I 1993
Tabl=0411/02
Opis=Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem i przykanalikiem
Jm=kpl
Ilość=7
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=4,47

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy   5t|m-g
Norma=0,83

[S]
Nazwa=Wciągarka ręczna 3-5t|m-g
Norma=1,49

[POZ]
ID=49
Nr=38
Kat=KNNR 4
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=1424/01
Opis=Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 450mm z osadnikiem
Jm=szt
Ilość=29
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=13,05

[M]
Nazwa=Osadniki betonowe d=450mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Nadstawka betonowa d=450mm dł.1m|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Pierścienie odciążające żelbetowe  450mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Pierścienie utrzymujące wpust 450mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Wpust żeliwny uliczny ściekowy 600x400mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Sznur konopny smołowany|kg
Norma=0,43

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 25 z dodatkami|kg
Norma=7

[M]
Nazwa=Piasek do betonów|m3
Norma=0,02

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=1,04

[POZ]
ID=50
Nr=39
Kat=KNNR 4
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=1308/03
Opis=Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk
Jm=m
Ilość=113
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,5

[M]
Nazwa=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=200mm|m
Norma=1,02

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,0104

[POZ]
ID=51
Nr=40
Kat=KNNR 4
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=1308/05
Opis=Kanały z rur PCW o średnicy 315mm łączone na wcisk
Jm=m
Ilość=260
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,682

[M]
Nazwa=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=315mm|m
Norma=1,02

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=0,0249

[POZ]
ID=52
Nr=41
Kat=KNNR 4
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=1414/01
Opis=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1000mm
Jm=studnia
Ilość=8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=18,1

[M]
Nazwa=Kręgi betonowe d=1,0m h=0,5m|szt
Norma=6

[M]
Nazwa=Beton zwykły B-10|m3
Norma=0,47

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa  M7|m3
Norma=0,36

[M]
Nazwa=Stopnie żeliwne|szt
Norma=8

[M]
Nazwa=Kruszywo|m3
Norma=0,18

[M]
Nazwa=Właz kanał. żel.cięż.fi 600mm kl.D(40 t)|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=3,47

[S]
Nazwa=Wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5-0,75t|m-g
Norma=5,89

[POZ]
ID=53
Nr=42
Kat=KNNR 4
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=1415/01
Opis=Studnie chłonne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1500mm
Jm=studnia
Ilość=8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=23,8

[M]
Nazwa=Kręgi betonowe d=1,5m h=0,5m|szt
Norma=4

[M]
Nazwa=Beton zwykły B-10|m3
Norma=0,644

[M]
Nazwa=Zaprawa cementowa  M7|m3
Norma=0,41

[M]
Nazwa=Stopnie żeliwne|szt
Norma=8

[M]
Nazwa=Kruszywo|m3
Norma=0,26

[M]
Nazwa=Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane|t
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Właz kanał. żel.cięż.fi 600mm kl.D(40 t)|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Samochód skrzyniowy|m-g
Norma=5,37

[S]
Nazwa=Wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5-0,75t|m-g
Norma=6,99

[POZ]
ID=54
Nr=43
Kat=KNR AT-17
Wyd=ATHENASOFT wyd.I 2004
Tabl=0102/05
Opis=Wiercenie otworów o głębokości do 15cm śr. 315mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym-wraz z osadzeniem tuleii śr 315mm (włączenie kolektora do istniejącej studni)
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 7)|r-g
Norma=2,2

[M]
Nazwa=Wiertło diamentowe|szt
Norma=0,01

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0063

[M]
Nazwa=Tuleja PCV śr 315mm|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Wiertnica o mocy ponad 3 kW lub hydrauliczna|m-g
Norma=0,16

[POZ]
ID=55
Nr=44
Kat=KNR 2-09
Wyd=Min.Komunikacji wyd.1996
Tabl=0107/05
Opis=Układanie drenażu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych śr.110mm wraz z obsypką żwirową
Jm=m
Ilość=138
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Torowi gr.II (ATH 12)|r-g
Norma=2,33

[R]
Nazwa=Torowi gr.I (ATH 11)|r-g
Norma=0,01

[M]
Nazwa=Żwir do bet. wielofrak. uziar. 16-31,5 mm|m3
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Rurki drenarskie z PCW|m
Norma=1,04

[POZ]
ID=56
Nr=45
Kat=KNR AT-04
Wyd=Athenasoft wyd.I 2002
Tabl=0101/03
Opis=geowłóknina filtracyjna
Jm=m2
Ilość=270
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,0237

[M]
Nazwa=Geowłóknina|m2
Norma=1,075

[POZ]
ID=57
Nr=46
Kat=KNNR 1
Wyd=Dz.U. 114/2000
Tabl=0201/03
Opis=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
Jm=m3
Ilość=1380
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,16

[S]
Nazwa=Koparka 0,25m3 (p)|m-g
Norma=0,0568

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,171

[POZ]
ID=58
Nr=47
Kat=KNKRB 1
Wyd=MGPiB wyd.I 1991
Tabl=0321/01
Opis=Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunk.stalowymi/wypraskami/ w gr.suchych, wyk.o szer.do 1,0m, umocnienie: pełne, głęb. wykopu do 5,0m, grunt kat.I-II
Jm=m2
Ilość=2044
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 8)|r-g
Norma=0,7

[M]
Nazwa=Pale szalunkowe stalowe|t
Norma=0,00065

[M]
Nazwa=Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm|m3
Norma=0,00105

[M]
Nazwa=Drewno na stemple iglaste nasycone|m3
Norma=0,0009

[POZ]
ID=59
Nr=48
Kat=KNNR 1
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0214/06
Opis=Wykonanie zasypki z zagęszczeniem mechanicznym
Jm=m3
Ilość=985
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,033

[M]
Nazwa=Piasek zwykły|m3
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Ciągnik gąsienicowy  75-80KM (55-59kW)|m-g
Norma=0,021

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny|m-g
Norma=0,042

[S]
Nazwa=Beczkowóz ciągniony 1500dm3|m-g
Norma=0,021

[S]
Nazwa=Spycharka gąsienicowa  75KM|m-g
Norma=0,0117

[POZ]
ID=60
Nr=49
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=1406/03
Opis=Regulacja pionowa wpustów ulicznych
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.III (ATH 2)|r-g
Norma=2,961

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II (ATH 1)|r-g
Norma=5,9115

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 9)|r-g
Norma=1,4025

[M]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Norma=0,213

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0123

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0215

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0091

[POZ]
ID=61
Nr=50
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=1406/03
Opis=Regulacja pionowa włazów kanałowych
Jm=szt
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.III (ATH 2)|r-g
Norma=2,961

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II (ATH 1)|r-g
Norma=5,9115

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 9)|r-g
Norma=1,4025

[M]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Norma=0,213

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0123

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0215

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,0234

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0091

[POZ]
ID=62
Nr=51
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=1406/04
Opis=Regulacja zaworów gazowych
Jm=szt
Ilość=25
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.III (ATH 2)|r-g
Norma=1,428

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II (ATH 1)|r-g
Norma=2,856

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 9)|r-g
Norma=0,767

[M]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Norma=0,093

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0053

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0094

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,0109

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,004

[POZ]
ID=63
Nr=52
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=1406/05
Opis=Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
Jm=szt
Ilość=12
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.III (ATH 2)|r-g
Norma=3,906

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II (ATH 1)|r-g
Norma=7,801

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 9)|r-g
Norma=1,636

[M]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Norma=0,273

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0161

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0284

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,03

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0121

[POZ]
ID=64
Nr=53
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=1406/04
Opis=Regulacja zaworów wodociągowych
Jm=szt
Ilość=7
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.III (ATH 2)|r-g
Norma=1,428

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II (ATH 1)|r-g
Norma=2,856

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 9)|r-g
Norma=0,767

[M]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Norma=0,093

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0053

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0094

[M]
Nazwa=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm|m3
Norma=0,0109

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,004

[ELEM]
ID=65
Nr=4.
ST=04.00.00
Opis=PODBUDOWY

[ELEM]
ID=66
Nr=4.1.
ST=04.02.01
Opis=Warstwy odsączajace i odcinające
PZ=1

[POZ]
ID=67
Nr=54
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0104/03
Opis=Warstwa z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm
Jm=m2
Ilość=4452
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=982+894+962

[L]
w=321

[L]
w=315

[L]
w=598

[L]
w=380

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 9)|r-g
Norma=0,0825

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 8)|r-g
Norma=0,0141

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,123

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,005

[S]
Nazwa=Walec wibracyjny jednoosiowy ogumiony 0,6t|m-g
Norma=0,0133

[ELEM]
ID=68
Nr=4.2.
ST=04.03.01
Opis=Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
PZ=1

[POZ]
ID=69
Nr=55
Kat=KNNR 6
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=1005/04
Opis=Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni warstw niebitumicznych.
Jm=m2
Ilość=2838
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=982+894+962

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,016

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,008

[S]
Nazwa=Szczotka mechaniczna|m-g
Norma=0,0054

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW)|m-g
Norma=0,0054

[POZ]
ID=70
Nr=56
Kat=KNNR 6
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=1005/06
Opis=Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej warstw konstrukcyjnych - bitumicznych.
Jm=m2
Ilość=2838
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,0058

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,008

[S]
Nazwa=Szczotka mechaniczna|m-g
Norma=0,0017

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW)|m-g
Norma=0,0017

[POZ]
ID=71
Nr=57
Kat=KNNR 6
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=1005/07
Opis=Skropienie nawierzchni drogowej niebitumicznej asfaltem  w ilości 0,7kg/m2 ;
Jm=m2
Ilość=2838
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
WspR=1,4
WspM=1,4
WspS=1,4
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,0076

[M]
Nazwa=Asfalt drogowy|kg
Norma=0,51

[M]
Nazwa=Olej napędowy|kg
Norma=0,018

[S]
Nazwa=Skrapiarka do bitumu z mechaniczną pompą 1500dm3|m-g
Norma=0,0122

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW)|m-g
Norma=0,0122

[POZ]
ID=72
Nr=58
Kat=KNNR 6
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=1005/07
Opis=Skropienie nawierzchni bitumicznej  w ilości 0,5kg/m2.
Jm=m2
Ilość=2838
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,0076

[M]
Nazwa=Asfalt drogowy|kg
Norma=0,51

[M]
Nazwa=Olej napędowy|kg
Norma=0,018

[S]
Nazwa=Skrapiarka do bitumu z mechaniczną pompą 1500dm3|m-g
Norma=0,0122

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW)|m-g
Norma=0,0122

[ELEM]
ID=73
Nr=4.3.
ST=04.04.01
Opis=Podbudowa z kruszywa naturalnego
PZ=1

[POZ]
ID=74
Nr=59
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0114/03
Opis=Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm (ciąg pieszo-rowerowy)
Jm=m2
Ilość=1528
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=98+30+127+183+248+4+270+13+464+91

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 9)|r-g
Norma=0,0019

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 8)|r-g
Norma=0,0103

[M]
Nazwa=Pospółka|m3
Norma=0,0982

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,008

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 100KM|m-g
Norma=0,0023

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0127

[ELEM]
ID=75
Nr=4.4.
ST=04.04.02
Opis=Podbudowa z kruszywa łamanego
PZ=1

[POZ]
ID=76
Nr=60
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0114/05
Opis=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm (zjazdy)
Jm=m2
Ilość=315
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 9)|r-g
Norma=0,002

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 8)|r-g
Norma=0,0313

[M]
Nazwa=Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane|t
Norma=0,3182

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,015

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 100KM|m-g
Norma=0,0027

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0387

[POZ]
ID=77
Nr=61
Kat=KNNR 6
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0113/02
Opis=Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (jezdnia,opaska)
Jm=m2
Ilość=3539
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2838

[L]
w=321

[L]
w=380

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,031

[M]
Nazwa=Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane|t
Norma=0,424

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,02

[S]
Nazwa=Równiarka samojezdna 100KM|m-g
Norma=0,0037

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny|m-g
Norma=0,0452

[ELEM]
ID=78
Nr=4.5.
ST=04.07.01
Opis=Podbudowa z betonu asfaltowego
PZ=1

[POZ]
ID=79
Nr=62
Kat=KSNR 6
Wyd=wyd.1995
Tabl=0110/02
Opis=Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu - 6cm
Jm=m2
Ilość=2838
ZaokrObm=3
Krot=1,166
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,0456

[M]
Nazwa=Mieszanka mineralno-asfaltowa standard II|t
Norma=0,1462

[S]
Nazwa=Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m|m-g
Norma=0,0084

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny|m-g
Norma=0,0084

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny ogumiony|m-g
Norma=0,0084

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,0358

[POZ]
ID=80
Nr=63
Kat=KSNR 6
Wyd=wyd.1995
Tabl=0110/07
Opis=Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych  - dodatek za dalszy 1km przewozu ponad 5km
Jm=t
Ilość=507
ZaokrObm=3
Krot=15
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 10-15t|m-g
Norma=0,008

[ELEM]
ID=81
Nr=5.
ST=05.00.00
Opis=NAWIERZCHNIE

[ELEM]
ID=82
Nr=5.1.
ST=05.03.11
Opis=Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
PZ=1

[POZ]
ID=83
Nr=64
Kat=KNR AT-03
Wyd=Athenasoft wyd.I 2000
Tabl=0102/02
Opis=Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm z wywozem materiału z rozbiórki (połączenie z nawierzchnią bitumiczną ul.Gdańska)
Jm=m2
Ilość=15
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,009

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy 10-15t|m-g
Norma=0,08

[S]
Nazwa=Frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0m|m-g
Norma=0,0044

[ELEM]
ID=84
Nr=5.2.
ST=05.03.13
Opis=Nawierzchnia z mieszanki SMA
PZ=1

[POZ]
ID=85
Nr=65
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0311/05
Opis=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm
Jm=m2
Ilość=2838
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Bituminiarze gr.III (ATH 4)|r-g
Norma=0,0032

[R]
Nazwa=Bituminiarze gr.II (ATH 3)|r-g
Norma=0,023

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 9)|r-g
Norma=0,0045

[M]
Nazwa=Mieszanka mineralno-asfaltowa|t
Norma=0,075

[S]
Nazwa=Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m|m-g
Norma=0,0056

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0056

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 15t|m-g
Norma=0,0056

[POZ]
ID=86
Nr=66
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0311/06
Opis=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm
Jm=m2
Ilość=2838
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Bituminiarze gr.III (ATH 4)|r-g
Norma=0,0009

[R]
Nazwa=Bituminiarze gr.II (ATH 3)|r-g
Norma=0,0066

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 9)|r-g
Norma=0,0013

[M]
Nazwa=Mieszanka mineralno-asfaltowa|t
Norma=0,025

[S]
Nazwa=Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m|m-g
Norma=0,0019

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 10t|m-g
Norma=0,0019

[S]
Nazwa=Walec statyczny samojezdny 15t|m-g
Norma=0,0019

[POZ]
ID=87
Nr=67
Kat=KSNR 6
Wyd=wyd.1995
Tabl=0308/07
Opis=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu ponad 5km
Jm=t
Ilość=289
ZaokrObm=3
Krot=15
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[S]
Nazwa=Samochód samowyładowczy   5t|m-g
Norma=0,016

[ELEM]
ID=88
Nr=6.
ST=06.00.00
Opis=ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

[ELEM]
ID=89
Nr=6.1.
ST=06.01.01
Opis=Umocnienie powierzcniowe skarp, rowów i ścieków
PZ=1

[POZ]
ID=90
Nr=68
Kat=KNKRB 1
Wyd=MGPiB wyd.I 1991
Tabl=0415/01
Opis=Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm
Jm=m2
Ilość=855
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 8)|r-g
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Ziemia urodzajna (humus)|m3
Norma=0,052

[M]
Nazwa=Nasiona traw|kg
Norma=0,012

[ELEM]
ID=91
Nr=7.
ST=07.00.00
Opis=URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

[ELEM]
ID=92
Nr=7.1.
ST=07.01.01
Opis=Oznakowanie poziome
PZ=1

[POZ]
ID=93
Nr=69
Kat=KNR AT-04
Wyd=Athenasoft wyd.I 2002
Tabl=0204/01
Opis=Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie - linie przerywane
Jm=m2
Ilość=6
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,07

[M]
Nazwa=Masa chemoutwardzalna Biladur|kg
Norma=3,15

[M]
Nazwa=Mikrokulki odblaskowe|kg
Norma=0,35

[M]
Nazwa=Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych|dm3
Norma=0,03

[S]
Nazwa=Plastomarker samobieżny Super|m-g
Norma=0,023

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,023

[POZ]
ID=94
Nr=70
Kat=KNR AT-04
Wyd=Athenasoft wyd.I 2002
Tabl=0204/01
Opis=Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie - linie na skrzyżowaniach i przejściach
Jm=m2
Ilość=10
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,07

[M]
Nazwa=Masa chemoutwardzalna Biladur|kg
Norma=3,15

[M]
Nazwa=Mikrokulki odblaskowe|kg
Norma=0,35

[M]
Nazwa=Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych|dm3
Norma=0,03

[S]
Nazwa=Plastomarker samobieżny Super|m-g
Norma=0,023

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,023

[POZ]
ID=95
Nr=71
Kat=KNR AT-04
Wyd=Athenasoft wyd.I 2002
Tabl=0203/03
Opis=Oznakowanie poziome (symbole) grubowarstwowe na zimno, nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych wykonywane srzętem ręcznym
Jm=m2
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=2,35

[M]
Nazwa=Masa chemoutwardzalna Biladur|kg
Norma=3,85

[M]
Nazwa=Mikrokulki odblaskowe|kg
Norma=0,25

[M]
Nazwa=Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych|dm3
Norma=0,69

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,78

[ELEM]
ID=96
Nr=7.2.
ST=07.02.01
Opis=Oznakowanie pionowe
PZ=1

[POZ]
ID=97
Nr=72
Kat=KNNR 6
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0702/01
Opis=Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych
Jm=szt
Ilość=11
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,753

[M]
Nazwa=Słupki stalowe  d=70mm|kg
Norma=19,63

[POZ]
ID=98
Nr=73
Kat=KNNR 6
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0702/01
Opis=Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych przedłużane (dla 2 lub 3 tablic)
Jm=szt
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,753

[M]
Nazwa=Słupki stalowe  d=70mm|kg
Norma=25,33

[POZ]
ID=99
Nr=74
Kat=KSNR 6
Wyd=MGPiB wyd.1995
Tabl=0702/05
Opis=Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbl. do gotowych słupków
Jm=szt
Ilość=41
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=1,1

[M]
Nazwa=Tablice znaków drogowych|szt
Norma=1

[POZ]
ID=100
Nr=75
Kat=KSNR 6
Wyd=MGPiB wyd.1995
Tabl=0702/05
Opis=Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbl. do gotowych słupków (tablice z demontażu)
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=1,1

[ELEM]
ID=101
Nr=7.3.
ST=07.06.01
Opis=Ogrodzenia dróg
PZ=1

[POZ]
ID=102
Nr=76
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0402/03
Opis=Wykonanie cokołu betonowego 25x80cm z bet. C20/25
Jm=m3
Ilość=0,8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Betoniarze gr.II (ATH 1)|r-g
Norma=4,67

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 9)|r-g
Norma=4,67

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 8)|r-g
Norma=0,54

[M]
Nazwa=Beton zwykły B-15 (C12/15)|m3
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,34

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,47

[ELEM]
ID=103
Nr=7.4.
ST=07.07.01
Opis=Oświetlenie dróg
PZ=1

[POZ]
ID=104
Nr=77
Kat=KNR-W 4-03
Wyd=WACETOB wyd.I 1997
Tabl=1136/03
Opis=Demontaż opraw istniejacych ze słupów
Jm=szt.
Ilość=8
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 7)|r-g
Norma=0,546

[POZ]
ID=105
Nr=78
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0701/02
Opis=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
Jm=m3
Ilość=183,4
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=655*0.7*0.4

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 7)|r-g
Norma=2,24

[POZ]
ID=106
Nr=79
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0706/01
Opis=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Jm=m
Ilość=649
ZaokrObm=3
Krot=2
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=3+13+28+26+32+30+31+22+24+15+7+11+22+27+31+37+31+31+25+23+30+30+30+30+30+30

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 7)|r-g
Norma=0,0126

[M]
Nazwa=Piasek uziar.0-2mm|m3
Norma=0,056

[S]
Nazwa=Samochód samowyład.do 5t (1)|m-g
Norma=0,008

[POZ]
ID=107
Nr=80
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0705/01
Opis=Ułożenie rur osłonowych karbowanych 50mm
Jm=m
Ilość=84
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=14+8+8+5+7+4+6+6+8+6+12

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 7)|r-g
Norma=0,128

[M]
Nazwa=Rury przewodowe z polietylenu fi 50mm|m
Norma=1,04

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,014

[S]
Nazwa=Żuraw samochodowy do 4t (1)|m-g
Norma=0,007

[POZ]
ID=108
Nr=81
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0707/02
Opis=Układanie kabli YAKY 4x35mm2 o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
Jm=m
Ilość=781,04
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(3+4+13+4+28+4+26+4+32+4+30+4+31+4+22+4+24+4+15+4+7+4+11+4+22+4+27+4+31+4+37+4+31+4+31+4+25+4+23+4+30+4+30+4+30+4+30+4+30+4+30+2)*1.04

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 7)|r-g
Norma=0,0646

[M]
Nazwa=Kable YAKY 4X35mm2|m
Norma=1,04

[M]
Nazwa=Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)|kg
Norma=0,011

[M]
Nazwa=Opaska kablowa OKi - ocechowana|szt
Norma=0,1

[M]
Nazwa=Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II|m
Norma=0,189

[M]
Nazwa=Słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm|szt
Norma=0,015

[M]
Nazwa=Tabliczki opisowe na kabel|szt
Norma=0,1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,0149

[S]
Nazwa=Przyczepa do przewożenia kabli|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Ciągnik kołowy|m-g
Norma=0,0045

[S]
Nazwa=Żuraw samochodowy|m-g
Norma=0,0045

[POZ]
ID=109
Nr=82
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0606/04
Opis=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
Jm=szt.
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 7)|r-g
Norma=1,05

[M]
Nazwa=Uziom stalowy miedziowany o dług. 1.0 m|m
Norma=3

[S]
Nazwa=Młot udarowy elektryczny|m-g
Norma=0,62

[S]
Nazwa=Agregat prądotwórczy do 2.5 kVA|m-g
Norma=0,62

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,62

[POZ]
ID=110
Nr=83
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0603/01
Opis=Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
Jm=m
Ilość=649
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 7)|r-g
Norma=0,153

[M]
Nazwa=Bednarka ocynkowana 30x4|kg
Norma=1,041

[S]
Nazwa=Spawarka|m-g
Norma=0,0765

[POZ]
ID=111
Nr=84
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0611/01
Opis=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
Jm=szt.
Ilość=3
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 7)|r-g
Norma=0,248

[M]
Nazwa=Złącze instalacji odgromowej, krzyżowe 2 x M8|szt
Norma=1

[S]
Nazwa=Spawarka|m-g
Norma=0,124

[POZ]
ID=112
Nr=85
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0702/02
Opis=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
Jm=m3
Ilość=155,76
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=649*0.6*0.4

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 7)|r-g
Norma=1,21

[POZ]
ID=113
Nr=86
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=1001/01
Opis=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg kompletnie wyposażonych
Jm=szt.
Ilość=26
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 7)|r-g
Norma=4,54

[M]
Nazwa=Słupy aluminiowe stożkowe bez szwów, anodowe kolor szampański, o przekroju kołowym, II strefa typ SAL-80H wys. 8m grubość ścianki 4mm|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Fundament betonowy B-71|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Cement "35"|t
Norma=0,018

[M]
Nazwa=Żwir do betonów|m3
Norma=0,044

[M]
Nazwa=Piasek do betonów|m3
Norma=0,022

[M]
Nazwa=Złącze  bezpiecznikowe słupowe IZK 4-01|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Złącze fazowe IZK 4-02|szt
Norma=2

[M]
Nazwa=Złącze izolacyjne zerowe IZK 4-03|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Głowice SKE 3M na kabel|szt
Norma=1

[M]
Nazwa=Farba poliwinylowa nawierzchniowa na rdzę|szt
Ilość=3

[S]
Nazwa=Koparka podsiębierna 0,15m3|m-g
Norma=0,07

[S]
Nazwa=Żuraw samochodowy|m-g
Norma=0,06

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=114
Nr=87
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=1003/03
Opis=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
Jm=kpl.przew.
Ilość=26
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 7)|r-g
Norma=1,76

[M]
Nazwa=Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 2x2,5mm2|m
Norma=10

[M]
Nazwa=Rura Arot fi 50|m
Norma=1

[S]
Nazwa=Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny|m-g
Norma=0,85

[POZ]
ID=115
Nr=88
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=1004/01
Opis=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
Jm=szt.
Ilość=26
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 7)|r-g
Norma=0,67

[M]
Nazwa=Lampa oświetleniowa kompletna np. Magnolia 72 LED STRADA z optyką T2|kpl
Norma=1

[S]
Nazwa=Środek transportowy|m-g
Norma=0,06

[POZ]
ID=116
Nr=89
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=0726/10
Opis=Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
Jm=szt.
Ilość=52
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=2,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2*26

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 7)|r-g
Norma=2,52

[M]
Nazwa=Końcówki kablowe|szt
Norma=4

[M]
Nazwa=Opaski kablowe typu Oki|szt
Norma=1

[POZ]
ID=117
Nr=90
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=1203/01
Opis=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
Jm=szt.żył
Ilość=52
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2*26

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 7)|r-g
Norma=0,0158

[POZ]
ID=118
Nr=91
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=1302/03
Opis=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
Jm=odc.
Ilość=26
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 7)|r-g
Norma=1,8

[POZ]
ID=119
Nr=92
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=1304/01
Opis=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (26 słupów + 3 szpilki)
Jm=szt.
Ilość=29
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 7)|r-g
Norma=0,57

[POZ]
ID=120
Nr=93
Kat=KNNR 5
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
Tabl=1303/01
Opis=Pomiar rezystancji izolacji linii kablowej i przewodów- obwód 1-fazowy
Jm=pomiar
Ilość=26
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 7)|r-g
Norma=0,428

[POZ]
ID=121
Nr=94
Kat=KNR-W 5-08
Wyd=WACETOB wyd.III 2003
Tabl=0902/02
Opis=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania dla słupa - pomiar impedancji pętli zwarciowej
Jm=pomiar
Ilość=26
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 6)|r-g
Norma=0,304

[POZ]
ID=122
Nr=95
Kat=KNR-W 5-08
Wyd=WACETOB wyd.III 2003
Tabl=0902/02
Opis=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania dla oprawy- pomiar impedancji pętli zwarciowej
Jm=pomiar
Ilość=26
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robocizna (ATH 6)|r-g
Norma=0,304

[POZ]
ID=123
Nr=96
Opis=Pomiary natężenia oświetlenia
Jm=kpl.pom.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=124
Nr=97
Opis=Pomiary luminacji oświetlenia
Jm=kpl.pom.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[ELEM]
ID=125
Nr=8.
ST=08.00.00
Opis=ELEMENTY ULIC

[ELEM]
ID=126
Nr=8.1.
ST=08.01.01
Opis=Krawężniki betonowe
PZ=1

[POZ]
ID=127
Nr=98
Kat=KNNR 6
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0403/03
Opis=Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
Jm=m
Ilość=675
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=8+13+4+4+18+9+117+193

[L]
w=9+10+5+20+15+74+147+29

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,587

[M]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Norma=0,07

[M]
Nazwa=Krawężniki betonowe drogowe|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0195

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0039

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0136

[POZ]
ID=128
Nr=99
Kat=KNNR 6
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0403/03
Opis=Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na ławie betonowej z oporem
Jm=m
Ilość=467
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=4+10+7+2+2+7+3+3+10+22+24+6+12+14+4+10+7+4+19+11+20+11+11+8+3+3+3+7+7

[L]
w=5+20+2+7+11+2+7+5+5+2+7+2+21+3+2+2+49+5+3+5+6+24+5+6+7

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,587

[M]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Norma=0,07

[M]
Nazwa=Krawężniki betonowe drogowe 12x25|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0195

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0039

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0136

[POZ]
ID=129
Nr=100
Kat=KNNR 6
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0403/03
Opis=Krawężniki najazdowe o wym. 15x22 cm na ławie betonowej
Jm=m
Ilość=538
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=4+165+21+15+6+6+6+22

[L]
w=4+168+10+6+8+42+8+8+22+17

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,587

[M]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Norma=0,07

[M]
Nazwa=Krawężniki najazdowe betonowe drogowe 15x22|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0195

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0039

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0136

[POZ]
ID=130
Nr=101
Kat=KNNR 6
Wyd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000
Tabl=0403/03
Opis=Krawężniki betonowe przejściowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
Jm=m
Ilość=32
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

[L]
w=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,587

[M]
Nazwa=Beton zwykły|m3
Norma=0,07

[M]
Nazwa=Krawężniki betonowe drogowe przejściowe|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0195

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0039

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0136

[ELEM]
ID=131
Nr=8.2.
ST=08.02.01
Opis=Chodniki z płytek betonowych
PZ=1

[POZ]
ID=132
Nr=102
Kat=KSNR 6
Wyd=MGPiB wyd.1995
Tabl=0503/01
Opis=Chodniki z płyt betonowych szarych ryflowanych o wymiarach 40x40x6cm , na podyspce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem
Jm=m2
Ilość=598
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=33+92+23+6+24+5+58+33+5+36+36+124+24+43+38+18

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=0,504

[M]
Nazwa=Płyty chodnikowe 40x40x5cm ryflowane szare|szt
Norma=8,09

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,063

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,009

[ELEM]
ID=133
Nr=8.3.
ST=08.03.01
Opis=Obrzeża betonowe
PZ=1

[POZ]
ID=134
Nr=103
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0407/01
Opis=Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na ławie betonowej , z wypełnieniem spoin piaskiem
Jm=m
Ilość=391
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=3+37+11+2+29+17+18+19+42+19+23+14

[L]
w=4+40+11+12+17+22+51

[R]
Nazwa=Brukarze gr.II (ATH 5)|r-g
Norma=0,1018

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 8)|r-g
Norma=0,1066

[M]
Nazwa=Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Beton zwykły C12/15 (B-15)|m3
Norma=0,01

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0004

[POZ]
ID=135
Nr=104
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0407/03
Opis=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem na ławie betonowej
Jm=m
Ilość=400
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=5+10+7+9+22+5+6+51+6+79+163+37

[R]
Nazwa=Brukarze gr.II (ATH 5)|r-g
Norma=0,1202

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 8)|r-g
Norma=0,1202

[M]
Nazwa=Obrzeża betonowe 30x8cm|m
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Beton zwykły C12/15 (B-15)|m3
Norma=0,04

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,006

[ELEM]
ID=136
Nr=8.4.
ST=08.04.01
Opis=Wjazdy i wyjazdy z bram
PZ=1

[POZ]
ID=137
Nr=105
Kat=KSNR 6
Wyd=MGPiB wyd.1995
Tabl=0502/03
Opis=Nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej niefazowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki grafit)
Jm=m2
Ilość=315
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=1,23

[M]
Nazwa=Kostka brukowa z betonu bezfazowa gr.8 cm|m2
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0818

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0117

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,027

[S]
Nazwa=Wibrator powierzchniowy|m-g
Norma=0,13

[ELEM]
ID=138
Nr=8.5.
ST=08.06.01
Opis=Obramowania i opaski jezdni lub chodników
PZ=1

[POZ]
ID=139
Nr=106
Kat=KNR 2-31
Wyd=MGPiB wyd.IV 1995
Tabl=0501/07
Opis=Opaska parkingowa z kostki kamiennej 9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (materiał kamienny Inwestora)
Jm=m2
Ilość=380
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,5
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=26+14+42+23+26+48

[L]
w=24+10+39+12+10+20+51+35

[R]
Nazwa=Brukarze gr.II (ATH 5)|r-g
Norma=0,4725

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.II (ATH 9)|r-g
Norma=0,6125

[R]
Nazwa=Robotnicy gr.I (ATH 8)|r-g
Norma=0,0315

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0877

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0258

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,0339

[ELEM]
ID=140
Nr=8.6.
ST=08.07.01
Opis=Progi zwalniające na jezdniach
PZ=1

[POZ]
ID=141
Nr=107
Kat=KSNR 6
Wyd=MGPiB wyd.1995
Tabl=0502/03
Opis=Nawierzchnia  wyniesionych skrzyżowań z kostki brukowej betonowej śrutowanej 20x20x10cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki antracyt)
Jm=m2
Ilość=294
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=204

[L]
w=117

[L]
w=-27

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=1,23

[M]
Nazwa=Kostka brukowa z betonu śrutowana gr.10 cm|m2
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0818

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0117

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,027

[S]
Nazwa=Wibrator powierzchniowy|m-g
Norma=0,13

[POZ]
ID=142
Nr=108
Kat=KSNR 6
Wyd=MGPiB wyd.1995
Tabl=0502/03
Opis=Nawierzchnia  wyniesionych skrzyżowań (elementy oznakowania poziomego) z kostki brukowej betonowej śrutowanej 20x20x10cm i 30x20x10cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki biały granit)
Jm=m2
Ilość=27
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=1,23

[M]
Nazwa=Kostka brukowa z betonu śrutowana gr.10 cm|m2
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0818

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0117

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,027

[S]
Nazwa=Wibrator powierzchniowy|m-g
Norma=0,13

[ELEM]
ID=143
Nr=8.7.
ST=10.05.01
Opis=Ścieżki pieszo-rowerowe
PZ=1

[POZ]
ID=144
Nr=109
Kat=KSNR 6
Wyd=MGPiB wyd.1995
Tabl=0502/03
Opis=Nawierzchnia  z kostki brukowej betonowe niefazowanej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary)
Jm=m2
Ilość=1528
ZaokrObm=3
Cena=0
CenaZr=0
MnoZr=1
MP=0,2
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=98+30+127+183+248+4+270+13+464+91

[R]
Nazwa=Robotnicy (ATH 10)|r-g
Norma=1,23

[M]
Nazwa=Kostka brukowa niefazowana z betonu 8 cm, szara|m2
Norma=1,02

[M]
Nazwa=Piasek|m3
Norma=0,0818

[M]
Nazwa=Cement portlandzki 35|t
Norma=0,0117

[M]
Nazwa=Woda|m3
Norma=0,027

[S]
Nazwa=Wibrator powierzchniowy|m-g
Norma=0,13

