Świnoujście, dnia 13.12.2017 r.

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (SOSW) przy ul. Piastowskiej nr 55 w Świnoujściu, działkai nr 388/4, 388/2 obręb 0008.

Zamawiający planuje realizację inwestycji z podziałem na dwa etapy

Etap I. Założenia projektowe

Prace demontażowe

- rozbiórka piłkochwytu,

- rozbiórka kręgów betonowych (kwietniki szt. 6),

- rozbiórka murków betonowych,

- rozbiórka chodników (nawierzchni betonowych),

- rozbiórka ogrodzenia z przęseł betonowych (przy działce nr 390),

Projektowane terenowe urządzenia rekreacyjne i zabawowe.

- plac zabaw i ćwiczeń ruchowych dla dzieci w wieku 3 - 7 lat - nawierzchnia bezpieczna,

- plac zabaw i ćwiczeń ruchowych dla dzieci w wieku 7 - 10 lat – nawierzchnia bezpieczna,

- ścieżka zdrowia dla dzieci 10 – 15 lat o nawierzchni jw.,

- niezbędna nawierzchnia utwardzona (ciągi komunikacyjne z płytek chodnikowych),

- urządzenia zabawowe i sprawnościowe o konstrukcji ze stali nierdzewnej, cześć urządzeń dostosować dla dzieci niepełnosprawnych,

- trawniki wokół placu zabaw– trawa z rolki szer. 1,5 m

- nowe nasadzenia drzew i krzewów,

- nowe ogrodzenie przy działce nr 390,

- mała architektura (ławeczki, kosze na śmieci).

Etap II. Założenia projektowe

Prace demontażowe

- rozbiórka chodników (nawierzchnie betonowe),

- rozbiórka murków betonowych wraz z siedziskami,

- rozbiórka ogrodzenia ,

- wycinka drzew i krzewów.

Projektowane elementy

- boisko do gier zespołowych

- nawierzchnie z kostki betonowej,

- urządzenia rekreacyjne,

- nawierzchnie bezpieczne pod urządzeniami,

- elementy małej architektury,

Uwaga!

Projekt wykonać z uwzględnieniem zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Rodzaj urządzeń zabawowych i sprawnościowych, przebieg ciągów komunikacyjnych, elementy małej architektury (ławeczki, kosze na śmieci) kolorystykę, uzgodnić z użytkownikiem (dyr. SOSW) oraz z zamawiającym.

Skład dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu wraz z doborem nawierzchni, określeniem elementów małej architektury i urządzeń zabawowych i sprawnościowych (huśtawka czy zjeżdżalnia – bez nazw własnych) z podziałem na dwa etapy - 6 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egz.

- kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami z podziałem na dwa etapy - 3 egz.

- wersja elektroniczna opracowania w formacie PDF na płycie CD - 1 egz.

Projekt należy wykonać zgodnie z wymogami i warunkami bezpieczeństwa, jakim powinny odpowiadać place zabaw dostosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym.