**Sprawa:** **WIM.271.2/1/2018**

**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje oczyszczenie z przedmiotów wybuchowych   
   i niebezpiecznych (PWiN) do głębokości 1,2 m poniżej powierzchni terenu działek nr 201/4, 188/140, 208/11. 213/14, 213/18, 213/22, 213/26, 213/42, 213/43, 213/49, 213/52, 254/7-20, 255/12, 252/18, 253/9, 254/7 zlokalizowanych w obrębie 10 Świnoujście. Teren podlegający oczyszczeniu został pokazany na Planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego i oznaczony jako tereny elementarne: 14.III.A.KD.L, 10.III.KD.L, 35.III.KD.W, 18.III.KD.D, PS.III.A.45.
2. Powierzchnia terenu podlegającego oczyszczeniu z przedmiotów wybuchowych   
   i niebezpiecznych wynosi: 141 559, 25 m2 (14, 16 ha).
3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m. in:
4. oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac przed dostępem osób postronnych,
5. sprawdzenie terenu wykrywaczami metalu o zasięgu do głębokości min. 1,2 m , identyfikacja oraz ich wydobycie i złożenie w tymczasowym magazynie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych
6. wyznaczenie strefy zagrożonej i wycofanie z niej ludzi oraz - jeśli nie spowoduje to dodatkowego zagrożenia – sprzętu,
7. ochrona terenu robót przed dostępem osób postronnych, a w szczególności ochrona wydobytych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych,
8. zabezpieczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu przechowywania w tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub znalezionych w trakcie oczyszczania terenów (Dz.U.2010.163.1102 z dnia 2010.09.06),
9. przekazanie niewybuchów i niewypałów wojskowemu patrolowi saperskiemu do utylizacji na poligonach wojskowych,
10. w przypadku zlokalizowania przez Wykonawcę w trakcie wykonywania usługi niewybuchów i niewypałów, których stan techniczny, cechy konstrukcyjne itp. wykluczają wydobycie i transport na poligon przez wojskowy patrol saperski, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Policję oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Wydział Inżyniera Miasta Urzędu Miasta Świnoujście w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństw oraz podjęcia decyzji o dalszym sposobie postępowania,
11. po sprawdzeniu i oczyszczaniu terenu, sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z zestawieniem wykrytych, wydobytych, podjętych i unieszkodliwionych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych wraz z dokumentacją fotograficzną i certyfikatami czystości terenu,
12. przywrócenie terenom objętych pracami saperskimi stanu pierwotnego, poprzez zasypanie wykopów oraz przekazanie znalezionego złomu nie zaliczonego do przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych do utylizacji,
13. w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego prac obejmujących oczyszczenie terenu, na wezwanie Zamawiającego zapewnienie nadzoru saperskiego w czasie wycinki drzew ( 10 godzin dziennie).

Zamawiający przewiduje konieczność zapewnienia nadzoru saperskiego w ciągu 45 dni łącznie.