#### Opis przedmiotu zamówienia

postępowania nr WIM.271.1.22.2018.MS „Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu – etap II- przebudowa ulic Wielkopolskiej i Gdańskiej w Świnoujściu”

Część I – Przebudowa ulicy Wielkopolskiej w Świnoujściu

Część II – Przebudowa ulicy Gdańskiej w Świnoujściu

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, której wykaz znajduje się w załączniku nr 3 do umowy.

1. **Na część I zamówienia składa się:**

**Ulica Wielkopolska**

Przebudowa ulicy na odcinku o długości ok 685 m (od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką) w zakresie:

- wymiany nawierzchni jezdni z płyt betonowych typu trylinka na nawierzchnię bitumiczną;

- wymiany części krawężników betonowych (uszkodzonych na skrzyżowaniach i łukach poziomych);

- wykonania na całej długości ulicy ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej szerokości 20 cm (ze względu na minimalne pochylenia podłużne ulicy);

- przebrukowanie fragmentów istniejących chodników (w rejonie skrzyżowań);

- regulację wysokościową wpustów ulicznych oraz innych elementów uzbrojenia terenu zlokalizowanych w obszarze robót nawierzchniowych;

- odtworzenie istniejącego oznakowania cienkowarstwowego.

1. **Na część II zamówienia składa się:**

**Ulica Gdańska**

Przebudowa ulicy na odcinku o długości ok 330m (od skrzyżowania z ul. Śląską do skrzyżowania z ul. Rycerską i Warszawską) w zakresie:

- wymiany nawierzchni jezdni z bitumicznej na nawierzchnię bitumiczną;

- wymiany nawierzchni chodników;

- wymiana nawierzchni zjazdów;

- wykonania na całej długości ulicy ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej szerokości 20 cm (ze względu na minimalne pochylenia podłużne ulicy);

- regulację wysokościową wpustów ulicznych oraz innych elementów uzbrojenia terenu zlokalizowanych w obszarze robót nawierzchniowych;

- uzupełnienie elementów odwodnienia o nową lokalizację wpustów ulicznych;

- wycinkę 3 drzew znajdujących się w skrajni drogowej;

- odtworzenie istniejącego oznakowania cienkowarstwowego.

**UWAGA!** Należy wykonać dodatkowy zjazd na działkę nr 253/1 w km 0+139,75 zgodnie z dodatkowym rysunkiem nr 2.2A z maja 2017. Konstrukcja dodatkowego zjazdu zgodna z konstrukcją przewidzianą dla pozostałych zjazdów objętych pierwotnie dokumentacją projektową.

1. Zakres robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie obejmuje przebudowy ulic Białoruskiej, Sąsiedzkiej, Mostowej i Zalewowej w Świnoujściu.
2. Jeśli w dokumentacji projektowej wskazano jakikolwiek produkt gotowy, z podaniem nazwy, symbolu lub producenta, przeznaczony do zastosowania, uznaje się, że produkt ten stanowi przykład materiału, elementu, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) z tolerancją ± 5%,

- konstrukcji,

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, elektryczne, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.