OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiotem zamówienia jest opracowanie „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu - ulic: Pogodna, Holenderska, droga wewnętrzna (Szmaragdowa / Pomorska), Miodowa wraz z łącznikiem do ul. I Armii Wojska Polskiego, Owocowa, Turkusowa, Sucha, Szwedzka, Trzcinowa, Warzywna, Wierzbowa w Świnoujściu”, w tym m.in.:
-	dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę;
-	specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
-	przedmiarów;
-	kosztorysów inwestorskich.
a także:
-	uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń, zatwierdzeń projektów, postanowień, których dołączenia do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, wymagają obowiązujące przepisy lub które mogą okazać się konieczne do realizacji inwestycji,
-	dokonanie zgłoszenia we właściwym organie zamiaru wykonania robót budowlanych oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu;
-	przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej
-	sprawowanie nadzoru autorskiego.

2.	Przedmiot i zakres zamówienia określa niniejszy dokument - opis przedmiotu zamówienia.
3.	Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:
Główny przedmiot: 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.	
4.	Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszelkie niezbędne projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, tak, aby Zamawiający mógł            przeprowadzić postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych            zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Do Wykonawcy należy zabezpieczenie mapy do celów projektowych / zasadniczej oraz rozpoznanie wszelkich niezbędnych okoliczności pozwalających na prawidłową realizacje przedmiotu zamówienia (np. warunki gruntowo – wodne, ocena stanu technicznego nawierzchni na podstawie oględzin i badań, dostosowanie nośności nawierzchni do warunków przewidywanego obciążenia ruchem).

Opracowania będące przedmiotem zamówienia należy przekazać Zamawiającemu w następujących ilościach:
•	dokumentację projektową – 3 egz. drukowane oraz wersja elektroniczna edytowalna (opisy w .doc i rysunki w .dwg), a także wersja .pdf tożsama z wersją drukowaną (skan z podpisami);
•	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – wersja drukowana w 3 egz. oraz wersja elektroniczna edytowalna (w .doc), a także wersja .pdf tożsama z wersją drukowaną;
•	przedmiary – po 3 egz. drukowane oraz wersja elektroniczna  edytowalna (w .ath), a także wersja .pdf tożsama z wersją drukowaną;
•	kosztorysy inwestorskie – po 2 egz. drukowane oraz wersja elektroniczna edytowalna (w .ath), a także wersja .pdf tożsama z wersją drukowaną.

Zestawienie ulic przewidzianych do utwardzenia 
objętych przedmiotem zamówienia:
Lp.	Nazwa ulicy	Długość orientacyjna
(mb)	Zakres	Sugerowana szerokość  projektowanej nawierzchni (m)	Uwagi	
1	Pogodna	320	utwardzenie nawierzchni jezdni płytami drogowymi	 4,5	Kontynuacja nawierzchni jezdni z płyt - od posesji nr 11 i 12 do końca drogi (w rejonie działki nr 356/5)	
2	Holenderska	95	utwardzenie nawierzchni jezdni kostką behaton szary	 4,5	Na końcu placu do zawracania wykonany jest chodnik	
3	Droga wewnętrzna (między ul. Szmaragdową a ul. Pomorską)	600	utwardzenie nawierzchni jezdni płytami drogowymi	3,6	 	
4	Miodowa + Łącznik	310	utwardzenie nawierzchni jezdni kostką behaton szary	 4,5	ul. Miodowa (do ul. Kanałowej) + Łącznik (ul. Miodowa do ul. I Armii Wojska Polskiego)	
5	Owocowa	150	utwardzenie nawierzchni jezdni kostką behaton szary	 4,5	Kontynuacja do ul. Kanałowej

6	Turkusowa	280	utwardzenie nawierzchni jezdni płytami drogowymi	 4,5	Odcinek od ul. Lawendowej do ul. Osiedlowej	
7	Sucha	220	utwardzenie nawierzchni jezdni płytami drogowymi	4,5	Odcinek od ul. Pomorskiej w stronę północną	
8	Szwedzka	140	utwardzenie nawierzchni jezdni kostką behaton szary	 4,5	 	
9	Trzcinowa	120	utwardzenie nawierzchni jezdni kostką behaton szary	4,5	Łącznik do ul. I Armii Wojska Polskiego (Piaskowa)	
10	Warzywna	955	utwardzenie nawierzchni jezdni kostką behaton szary	5,0	Odcinek od ul. Łęgowej do ul. Ogrodowej	
11	Wierzbowa	300	utwardzenie nawierzchni jezdni kostką behaton szary	4,5	 	

Dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać osobno dla każdej z ulic zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072). 
Dokumentacja musi zawierać dla każdej z ulic m.in.: szczegółowy opis techniczny (zawierający określenie warunków gruntowo-wodnych), plan ze współrzędnymi punktów charakterystycznych, niweletę, przekrój poprzeczny drogi, konstrukcję drogi i konstrukcję oraz parametry płyt drogowych / kostki betonowej, bilans  robót ziemnych. 
Przedmiary i kosztorysy inwestorskie także należy wykonać odrębnie dla każdej z ulic zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

Ulice przewidziane do utwardzenia nowymi płytami drogowymi lub kostką betonową posiadają obecnie nawierzchnie gruntowe lub utwardzone płytami drogowymi, płytami jomb lub częściowo nawierzchnią bitumiczną. Przedmiot zamówienia nie przewiduje przebudowy odwodnienia, instalacji oświetleniowych czy zagospodarowania pasa drogowego.

5.	Nadzór autorski (NA)
Wykonawca w ramach podstawowych obowiązków projektanta wynikających z zawartej umowy będzie sprawował także nadzór autorski wynikający z art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 199. Prawo budowlane.
W szczególności nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę będzie obejmował:
a)	stwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z opracowanym projektem;
b)	niezwłoczne wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej w razie zaistnienia takiej potrzeby;
c)	uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych;
d)	czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania zmiany lub nowego zezwolenia na realizacje;
e)	udział w organizowanych radach budowy (minimum 1 raz w miesiącu) i naradach technicznych (w zależności od potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania);
f)	kontrola budowy z częstotliwością uzależnioną od postępu robót, na każde wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela na budowie w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc w dniu roboczym potwierdzona protokołem potwierdzającym dokonania nadzoru autorskiego lub potwierdzonym stosownym wpisem w dzienniku budowy.
	
6.	Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 t.j.).
Obowiązek ten nie obejmuje osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
7.	W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a)	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b)	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c)	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
8.	Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekaże zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
9.	W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
•	oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
•	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
•	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
•	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
10.	Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2.0 do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności. 
11.	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
12.	Zatrudnienie, o którym mowa w pkt 6 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.