Załącznik nr 3 do umowy nr WIM/…../2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA ZADANIA PN. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW DO GARAŻY BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. STEYERA 15 W ŚWINOUJŚCIU

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni zjazdów do garaży polegającą na: - zmianie geometrii zjazdów poprzez przełożenie nawierzchni z płyt ażurowych zgodnie z załączonym rysunkiem - ok 85 m2

- dostawę i montaż progów zwalniających (szerokość – 500 mm)– 30 sztuk (po dwa na garaż).

**Uwaga: po przebudowaniu jednego zjazdu należy wykonać próbny zjazd samochodem osobowym w obecności Zamawiającego. Po udanej próbie można kontynuować przebudowę kolejnych zjazdów.**

Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

* gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) z tolerancją ± 5%
* parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.
* parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów