Świnoujście, dnia 20.06.2022 r.

znak sprawy: WIZ.271.2.43.2022

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**dot. ,,Wykonania nasadzeń wraz z pielęgnacją w obrębie 2 pasów zieleni**

**przy ul. Karsiborskiej na terenie działki 275 obręb 10 oraz opaski z kamienia na terenie**

 **Ronda Róży Wiatrów w Świnoujściu”**

1. Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście, Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej
2. Dane do kontaktu: ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

wiz@um.swinoujscie.pl, astankiewicz@um.swinoujście.pl, tel. 91 3212770.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1.
2. Kryteria oceny ofert:
3. wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena,
4. za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów w ramach powyższych kryteriów.
5. Data realizacji zamówienia w zakresie wykonania opaski z kamienia: 29.07.2022 r.

Data realizacji zamówienia w zakresie wykonania nasadzeń: 29.07.2022 r.

Data realizacji zamówienia w zakresie pielęgnacji nasadzeń: 29.10.2022 r.

1. Okres gwarancji *(jeżeli dotyczy):*
2. Forma oferty. Sposób składania oferty:
3. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
4. oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę;
5. ofertę należy złożyć w formie skanu podpisanych dokumentów. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: wiz@um.swinoujscie.pl
6. termin złożenia oferty: do dnia 23.06.2022 r. godz. 10.00;
7. oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Data oraz miejsce otwarcia/rozpatrzenia ofert: 23.06.2022 r., godz. 10.30, w pok. nr 1.4, ul. Karsiborska 4D w Świnoujściu.
9. Warunki płatności: na konto bankowe w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej FV.
10. Faktura może zostać wystawiona po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania usługi. ………………………………………

 podpis i pieczątka

 sporządził: kierownika komórki organizacyjnej

 ………………….………………………..

 imię i nazwisko pracownika

**OFERTA**

Nazwa wykonawcy: …….....……………………………………………………………………

Adres, tel., e-mail wykonawcy: ....………………………………………………………….......

NIP: ………………………………….....……… Regon: ……………………………………...

Nr rachunku bankowego: ………………………………….....………………………………....

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe sygn. nr WIZ.271.2.43.2022 z dnia …………………r. oferuję wykonanie **całości** zamówienia:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

*(wpisać przedmiot zamówienia)*

za cenę netto ………….… zł (słownie złotych: …………………………………………..… ………………………………..), powiększoną o podatek VAT …...…..… zł , tj. cenę brutto …………….… zł (słownie złotych: …………………………………………………..……).

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe sygn. nr WIZ.271.2.43.2022 z dnia …………………r. oferuję wykonanie **części A\*** zamówienia :

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

*(wpisać przedmiot zamówienia)*

za cenę netto ………….… zł (słownie złotych: …………………………………………..… ………………………………..), powiększoną o podatek VAT …...…..… zł , tj. cenę brutto …………….… zł (słownie złotych: …………………………………………………..……).

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe sygn. nr WIZ.271.2.43.2022 z dnia …………………r. oferuję wykonanie **części B\*** zamówienia :

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

*(wpisać przedmiot zamówienia)*

za cenę netto ………….… zł (słownie złotych: …………………………………………..… ………………………………..), powiększoną o podatek VAT …...…..… zł , tj. cenę brutto …………….… zł (słownie złotych: …………………………………………………..……).

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe sygn. nr WIZ.271.2.43.2022 z dnia …………………r. oferuję wykonanie **części C\*** zamówienia:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

*(wpisać przedmiot zamówienia)*

za cenę netto ………….… zł (słownie złotych: …………………………………………..… ………………………………..), powiększoną o podatek VAT …...…..… zł , tj. cenę brutto …………….… zł (słownie złotych: …………………………………………………..……).

1. Pozostałe kryteria oceny ofert *(jeżeli dotyczy):*
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
3. Potwierdzam:
4. realizację przedmiotu zamówienia do dnia ……………r.,
5. udzielam gwarancji na okres *(jeżeli dotyczy)* ……………………………………
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeżeli dotyczy).

 ………………………………..……………

 miejscowość, dnia

 ……………...........………………………

 podpis wykonawcy/osoby upoważnionej

 ……………...........………………………

 pieczątka wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego WIZ.271.2. 43.2022

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

**Część A\* zamówienia:**

*1.2 Wykonanie nasadzeń na terenie 2 pasów zieleni przy ul. Karsiborskiej,*

 *a w tym:*

1. *dostawa sadzonek (spełniających wytyczne zgodnie z załącznikiem nr 3) traw gatunków: ostnica cieniutka ‘Pony Tails’ p9 260 szt.*
2. *przygotowanie terenu (ok. 30 m2) pod nasadzenia wraz z uzupełnieniem ziemią urodzajną 6,0 m3;*
3. *nasada wymienionych w pkc-ie a) traw wraz z  zasileniem nawozem granulowanym długodziałającym i użyciem hydrożelu oraz przygotowaniem dołów o  wymiarach dostosowanych do wielkości bryły korzeniowej zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego;*

 *d)*  *uporządkowanie terenu po zakończeniu prac;*

**Część B\* zamówienia:**

* 1. *Pielęgnacja nasadzeń w terminie do 29.10.2020 r; a w tym:*

*a) odchwaszczanie - 2 razy w miesiącu do 31.10.2021 r.;*

*b) podlewanie nowych nasadzeń w miarę potrzeb lecz nie mniej niż*

 *36 razy w okresie pielęgnacji ze szczególnym uwzględnieniem okresów suszy;*

1. *nawożenie nowych nasadzeń 1 raz - jesienią nawozami mineralnymi*

*o przedłużonym działaniu;*

1. *bieżąca wymiana wypadłych sadzonek;*

**Część C\* zamówienia:**

*1.1 Wykonanie opaski z kory kamiennej o frakcji 11-32 mm na powierzchni*

 *ok. 50,00m2 ; warstwa grubości 4 cm na terenie Ronda Róży Wiatrów,*

 *a w tym:*

 *a) wybranie warstwy podłoża na głębokość 8 cm poniżej krawężnika;*

 *b) ułożenie agrowłókniny na powierzchni ok. 40 m2;*

 *c)* *ułożenie 50 mb obrzeża typu ekobord;*

 *d) rozplantowanie kory kamiennej o frakcji 11-32 mm, tak, aby górny poziom*

*ściółki znajdował się  na wysokości 4 cm poniżej krawężnika;*

 *e) ułożenie 50 mb obrzeża typu ekobord;*

 *f)) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac;*

Załącznik nr 3 do zapytania WIZ.271.2.43.2022

      Wymagania dla materiału roślinnego:

**Wymagania ogólne dla traw zgodny z opisem zawartym w normie BN-71/9124-02** oraz z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich:

1. bryła korzeniowa dobrze przerośnięta korzeniami,
2. trawy powinny być młode, żywotne
3. dzielone i posadzone w poprzednim sezonie,
4. niedopuszczalne jest występowanie na roślinach chorób i szkodników.
	1. Transport materiału roślinnego

Transport materiału roślinnego nie może spowodować uszkodzeń, ani pogorszenia jakości transportowanych roślin.

* W czasie transportu rośliny powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej oraz części nadziemnych, wyschnięciem oraz przemarznięciem.
* Wszelkie uszkodzenia i złamania powinny być jak najszybciej oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim środkiem grzybobójczym.
* Rośliny muszą mieć zabezpieczone bryły korzeniowe (worki jutowe) lub być w pojemnikach.
* Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum.
* Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu oraz składowania.
* Przy transporcie na większe odległości rośliny należy przewozić szybkimi i zakrytymi środkami transportu.
* W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą.

       Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien        być  odpakowany i przechowywany w następujący sposób:

* rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym i podlewane;
* rośliny z bryłą korzeniową należy zadołować lub obsypać substratem w ocienionym miejscu i podlewać (rośliny z bryłą korzeniową należy przenosić wraz z substratem, w którym rosły w szkółce).

Szczególną uwagę należy zwrócić na transport i przechowywanie rośliny wodnych.

Należy zapewnić im odpowiednią wilgotność w czasie transportu  i posadzić

zaraz po dostarczeniu na miejsce (jeśli jest to niemożliwe rośliny

wodne można        przechowywać w        zacienionym i odpowiednio

wilgotnym miejscu        maksymalnie 1-2 dni).

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)